ЗУР 5В24 (В-600П)
weapon/5V24.png

Название: ЗУР 5В24 (В-600П)
Разработчик: Россия/СССР

Тип: Твердотопливная, двухступенчатая
Длина, мм: 5948
Двигатель первой ступени: 5С45
Двигатель второй ступени: 5Б83
Стартовый вес, кг: 912
Скорость полета, м/с: до 730
Максимальная скорость цели, м/с: 700
Вес БЧ, кг: 60
Зона поражения по дальности, км: 3,5-15
Зона поражения по высоте, км: 0,05-18
Взрыв боевой части на растоянии от цели: 14m


Основным предназначением ЗУР 5В24, принятой на вооружение в 1962 году, являлось поражение различных средств воздушного нападения и прежде всего самолетов стратегической и тактической авиации в широком диапазоне условий их боевого применения.

ЗУР 5В24 стала первой отечественной зенитной ракетой, оснащенной только твердотопливными двигателями. В конструкции ЗУР 5В24 реализован ряд оригинальных конструкторских и технологических решений, в том числе раскрываемые после старта стабилизаторы, установленные на ускорителе ракеты, пружинные механизмы в рулевых уст-ройствах, обеспечившие необходимую эффективность работы аэродинамических рулей в широком диапазоне высот и скоростей полета.