С-125 РЛС П-19
Radar/S-125_P-19_SR.png

Название: Радиолокационная станция П-19
Разработчик: Россия/СССР

Основные характеристики:
Зона обзора по азимуту, град. : 360
Инструментальная дальность, км : 160
Зона обзора по высоте, м : до 6000
Темп обзора, с : 6, 12
Мощность, кВт : 310
Чувствительность приемника, Вт : 2x10-14
Ширина ДНА по азимуту, град. : 4,5
Диапазон частот (волн) : дециметровый

РЛС П-19 предназначена для ведения разведки воздушных целей на малых и средних высотах, обнаружения целей, определения их текущих координат по азимуту и дальности опознавания, а также для передачи Радиолокационной информации на командные пункты и на сопрягаемые системы. Она представляет собой подвижную двухкоординатную радиолокационную станцию.