C-125 ПУ 5П73
SAM/S-125_LN.png

Название: Пусковая установка 5П73
Разработчик: Россия/СССР

Основные характеристики:
Количество стартовых балок - 4
Вращение по горизонтали - +-90°
Вращение по вертикали - 10-45°

Перевозимая четырехбалочная пусковая установка 5П73 наводит ракеты по углу места и азимуту.

Пусковая установка 5П73 была спроектирована в КБСМ под руководством главного конструктора Б.С.Коробова. Пусковая установка без газоотражателей и ходовой части транспортировалась автомобилем ЯАЗ-214. При стрельбе по маловысотным целям минимальный угол старта ракеты составлял 9°. Для предотвращения эрозии грунта при пусках ракет вокруг ПУ настилалось специальное резино-металлическое многосекционное круговое покрытие. Заряжание пусковой установки осуществлялось последовательно двумя транспортно-заряжающими машинами на базе автомобиля повышенной проходимости ЗиЛ-131 или ЗиЛ-157.