C-125 СНР-125
Radar/S-125_SNR-125_TR.png

Название: Станция наведения ракет СНР-125
Разработчик: Россия/СССР

Основные характеристики:
Диапазон поиска: 1,5 км до 100 км
Диапазон поиска высоты: 20m-20.000m
Диапазон перехвата : 4 км-50 км
Перехват на высоте: 20-12.000m

Входящая в состав ЗРК станция наведения ракет СНР-125 предназначена для обнаружения маловысотных целей на дальности до 100 км, опознавания их государственной принадлежности, сопровождения и последующего наведения на них одной или двух ракет, а также для контроля результатов стрельбы. Для решения этих задач СНР оснащена приемно-передающей и приемной системами, работающими в сантиметровом (3-3,75 см) диапазоне волн. С целью снижения отражений от земной поверхности они оснащены антеннами специальной конфигурации, на 45 град. развернутыми по отношению к горизонту, обеспечивающими формирование диаграмм направленности в двух взаимно перпендикулярных плоскостях для приема эхо-сигналов от цели и сигналов ответчиков ракет.

В зависимости от наличия помех СНР-125 для сопровождения целей может использовать радиолокационный или телевизионно-оптический, с дальностью действия до 20 км, каналы. В первом случае цель может сопровождаться в автоматическом (АС), полуавтоматическом (РС-АС) или ручном (РС) режимах, во втором - операторами в ручном режиме. При автономной работе поиск целей осуществляется путем кругового (360 град. за 20 с), малого секторного (сектор 5-7 град.) или большого секторного (20 град.) обзора по азимуту. При смене позиции антенный пост (Low Blow) транспортировался на придаваемом прицепе 2-ПН-6М.