|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Клав. |  | 9 | 10 |
| 1 | Пушка Огонь | Отстрел тепловых ловушек | Пушка выбор |
| 2 | Пуск оружия |  | Сброс предупреждения о лазерном обнаружении |
| 3 | Тример | Канал Директорного управления |  |
| 4 | Шквал, разориентирование, целеуказание | Шквал в центр | Шквал, Кнопка-табло «Сброс» |
| 5 | Говорить (TeamSpeak) | Наколенный планшет, текущее положение | Наколенный планшет, быстрый взгляд |
| 6 | Шквал, Захват цели(Авт.захват) | Кнопка-табло ВЦ (Воздушные цели) | Кнопка-табло НПЦ (Наземные цели) |
| 7 | Тормоз колес(Удерживать) | Шасси, кран | Тормоз колес (стоянка) |
| 8 | Висение Вкл/Выкл | Снижен-Марш режим Маршрут | Снижен-Марш режим Снижение |
| 11 | Режим оружия (Дл-Ср-Кор) |  |  |
| 12 | Автоматический доворот на цель (АДВ) | ПУИ-800, Главный (Вкл/Выкл) | Лазерный дальномер (Вкл/Выкл) |
| Up | Шквал вверх | Шквал, размер прицельной рамки больше | Оружие Воздух-Воздух |
| Left | Шквал влево | Шквал 23х | Внешние подвески |
| Down | Шквал вниз | Шквал, размер прицельной рамки меньше | Оружие Все подвески |
| Right | Шквал вправо | Шквал 7х | Внутренние подвески |

Клавиши 9, 10 модификаторы

В игре DCS World открыть:Настройки/ Управление/Ка-50 реал. Выбрать колонку джойстика. Нажать Load profile (Загрузить профиль). Выбрать профиль Ka50-real.diff.lua (предварительно распаковав его из архива). Далее Ок и работать по таблице.