карта сайта | контакты

Тульская городская общественная организация ветеранов спецназа

Главная |  | Новости |  | Статьи |  | Контакты

| Ссылки

Тульская городская общественная организация ветеранов спецназа "ЗАКОН-ГРИФ"

| Цели, направления деятельности, права и обязанности

| Права и обязанности

| Органы управления

Негосударственное образовательное учреждение по подготовке кадров осуществляющих частную детективную и охранную деятельность "ГРИФ"

| Наши партнёры

| Статьи

| Программа подготовки

| Мероприятия

| Дайджест прессы

| Дополнительные услуги

Региональная спортивная общественная организация "Федерация практической стрельбы Тульской области"

| Новости

| Статьи

| Фотогалереи

Статьи

| Тактика - Разведка

| Тактика - Специальная

| Тактика - Общевойсковая

| Огневая подготовка

| Вооружение

| Разное

Контакты
Ссылки

# Подготовка снайпера. Наблюдение и определение дальности

## Огневая подготовка

Порядок ведения наблюдения. Определение дальности до цели.

Поделиться…

### Организация и ведение наблюдения

Наблюдение для снайпера - это искусство видеть то, что обычный стрелок может не заметить. Из большого количества целей он должен выбрать важные и поражать их. Поэтому снайпер обязан замечать объекты на поле боя и быстро принимать решение, какие из них должны быть уничтожены в первую очередь.
Для наблюдения используются оптические приборы: бинокль, оптический прицел, ночной стрелковый прицел универсальный.
Когда противник наступает или закрепляется на рубеже, наблюдение и отыскание целей не представляет особых трудностей, так как цели противника находятся в движении или недостаточно укрыты и замаскированы (цели, как правило, крупные, заметные).
Совсем иначе обстоит дело в условиях обороны, особенно если противник имел достаточное время на проведение инженерных работ. В этих условиях противник глубоко зарылся в землю и хорошо замаскировался. Движение происходит по траншеям и ходам сообщения, наблюдение ведется с помощью оптических, телевизионных, радиотехнических и других средств. Местность в полосе обороны противника кажется совершенно безлюдной. В таких условиях отыскание цели требует не только большого искусства, но и хороших знаний тактики действий противника.

Поэтому первой задачей снайпера, приступившего к наблюдению, являются изучение и оценка обороны противника в своем секторе наблюдения с учетом данных о противнике, полученных от командира подразделения, и особенностей местности.
Для этого необходимо первоначально произвести общий осмотр местности невооруженным глазом и, учитывая имеющиеся данные о противнике, установить:

- где проходят траншеи и окопы противника, где могут разместиться его наблюдательные пункты и огневые средства
- с какой целью, где, на каких направлениях и рубежах можно ожидать появление противника
- на каких участках местности противник может укрыться от наблюдения и обстрела, с каких участков местности в нашей обороне или в нейтральной полосе эти участки можно просматривать и обстреливать
- какие участки местности на переднем крае противника и в нейтральной полосе наиболее выгодны для снайперов противника

Такой предварительный анализ и оценка обороны противника и местности дают возможность сделать правильный выбор места для огневой позиции, более целеустремленно и эффективно вести наблюдение, сосредоточивая внимание на тех участках местности, где появление снайперских целей наиболее вероятно.

Демаскирующими признаками могут быть: появившиеся на местности пятна (иногда немного темнее, а иногда светлее общего тона местности), появление утром новых кустов, деревьев, кочек, пней там, где их вчера не было; тропинки, идущие из тыла к наблюдаемому объекту; видимая щель для наблюдения (хорошо заметная в зимних условиях) или амбразура; несколько штыревых антенн; головы солдат противника, проектирующиеся на фоне местных предметов; блеск стекол от приборов наблюдения (бывает хорошо заметен в солнечное утро, если солнце светит противнику в лицо); движение одиночных солдат противника к одному и тому же месту и т.п.

Снайпер. Обнаружить его нахождение труднее всего, так как ни в его расположении, ни в способах маскировки, как правило, нет шаблона. Расположение его можно ожидать или в первой траншее, или впереди нее, в нейтральной полосе. Для выявления позиции снайпера лучше всего применить какую-либо хитрость, чтобы вызвать его огонь, выстрелом он обнаружит себя.

Наблюдательный пункт. Обычно наблюдательные пункты располагаются на высотах и местных предметах, которые возвышаются над местностью (отдельные здания, верхние этажи и крыши больших домов, мельницы, мечети, часовни, фабричные трубы, груды камней на склонах гор и т.п.).

Противотанковые средства противника располагаются на вероятных направлениях движения танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, под прикрытием естественных и искусственных масок и до появления танков БТР и БМП, как правило, себя не обнаруживают. Признаками их наличия являются увядшие или слегка пожелтевшие листья кустов и небольших деревьев на опушке леса или кустарника, небольшие бугры на поверхности земли и пятна овальных очертаний.

Огневые точки противник располагает обычно в складках местности, в окопах, в изломах и на флангах траншей, на открытых площадках.
Огневые точки в сооружениях вырисовываются на местности в виде бугров. Среди естественных бугров они могут иногда выделяться окраской или наличием на них темных пятен. Зимой снег у амбразуры подтаивает и чернеет от копоти. В населенных пунктах противник может располагать огневые точки в нижней части зданий, и надо внимательно осматривать их, чтобы различить специальные откидные щитки амбразур, обычно окрашиваемые под цвет стены. Звук стрельбы из сооружения отличается некоторой приглушенностью, что легко схватывается на слух.

Неустанным длительным наблюдением и сопоставлением различных демаскирующих признаков можно обнаружить противника, несмотря на все его уловки. Следует обратить внимание на все, что отличается от естественного, обычного вида местности, и понять причины этих отличий - это основное в искусстве наблюдения.

При наблюдении рекомендуется придерживаться такой последовательности:

- произвести сначала общий осмотр местности и сделать оценку обороны противника в своем секторе обстрела
- наметить ориентиры, т.е. местные предметы, на различных направлениях рубежах, где наиболее вероятны действия противника и появление целей; ориентиры нумеруются справа налево и от ближних к дальним, до них определяется расстояние и составляется карточка огня
- составив карточку огня, приступить к дальнейшему изучению местности с помощью оптических приборов

Для удобства наблюдения и подробного осмотра местности сектор стрельбы разбивается по глубине на три зоны: ближнюю, наиболее доступную для наблюдения, глубиной 400-500 м; среднюю - до 1000 м и дальнюю - в пределах видимости.
Границы зон устанавливаются по хорошо видимым ориентирам или местным предметам.
Наблюдение начинается с ближней зоны и ведется справа налево по обозначенным ориентирам, от себя в глубину путем последовательного осмотра местности и местных предметов. Открытые участки местности осматриваются быстрее, скрытые - более детально. Подозрительные места изучаются особенно тщательно.

Осмотр местности
Вариант визуальной разведки здания

Особенно сложно вести наблюдение ночью. Нужно помнить, что в темноте видимость сверху вниз хуже, чем снизу вверх. Поэтому ночью место для позиции следует выбирать в лощинах и низких местах, откуда можно быстрее обнаружить противника, проектирующегося на фоне неба. В качестве ориентиров выбираются предметы с контурными очертаниями, четко вырисовывающиеся на местности.
Наблюдение в ночных условиях ведется с помощью приборов ночного видения или невооруженным глазом.
При наблюдении ночью во избежание ослепления нельзя смотреть на ярко освещенные предметы и на источники света.
Инфракрасный прожектор демаскирует место его применения. Поэтому, приступая к наблюдению, нужно включить питание электронно-оптического прибора, тщательно осмотреть местность в секторе наблюдения и убедиться в отсутствии у противника инфракрасных прожекторов. При этом нужно помнить, что источник излучения противника будет проектироваться в виде светло-зеленого пятна с ярко-белым центром.
Его направление определяется по форме пятна. Если оно имеет форму круга, то луч направлен на наблюдателя если виден эллипс, вытянутый по вертикали, луч направлен к наблюдателю под углом 45-60 градусов.

В тех случаях, когда видимость ночью очень ограничена или вообще исключена, разведка целей ведется подслушиванием.
При выборе места для подслушивания нужно стремиться, чтобы слушать звуки без отражения, на возвышенных местах дальше от препятствий и с подветренной стороны от участков, проходя через которые противник будет производить шум. Нельзя располагаться у шумящих от ветра деревьев, журчащих ручьев, вблизи рек с бурным течением, в районах водопадов и т.д.
Точность определения расстояний на слух зависит от опытности снайпера, остроты и натренированности его слуха и умения учитывать природные факторы, влияющие на распространение и силу звука. К основным из этих факторов относятся:

- направление и сила ветра
- температура и влажность воздуха
- характер и расположение складок рельефа
- растительность
- наличие экранирующих поверхностей отражающих звук и вызывающих эхо и слуховые обманы

Наиболее сильно искажаются звуки по силе и направлению вблизи крупных водоемов и в закрытых местах - в лесу, в горах, в глубоких складках рельефа.
Слышимость усиливается, когда ветер дует со стороны источника звука, а также ночью и в ранние утренние часы, в пасмурную погоду, особенно после дождя, у водной поверхности, в горах зимой (при отсутствии снегопада) и в других случаях, когда улучшается звукопроводимость воздуха. При усилении слышимости, вызываемой этими причинами, источники звука кажутся ближе, чем в действительности.
Звук поглощается, т.е. становится слабее, в жаркую солнечную погоду, во время снегопада, дождя, в лесу, кустарнике, на местности с песчаным грунтом. При ослаблении слышимости расстояния до источников звука кажутся увеличенными.

Чтобы лучше изучить поведение противника на поле боя, рекомендуется вести запись своих наблюдений, причем записывать не только появление целей, но и все обнаруженные изменения местности в расположении противника или в нейтральной полосе. По возвращении с позиции снайпер должен доложить командиру обо всем замеченном на своем участке и по его указанию результаты наблюдения занести в журнал наблюдения.
При нахождении снайпера на позиции подразделения результаты наблюдения докладываются командиру устно. В докладе снайпер, используя местные предметы (ориентиры), вблизи которых обнаружена цель, указывает место расположения цели и ее характер.

### Определение расстояния до цели

Чтобы поразить цель с первого выстрела, необходимо знать расстояние до нее.
Это необходимо для правильного определения величины поправок на боковой ветер, температуру воздуха, атмосферное давление и, главное, для установки правильного прицела и выбора точки прицеливания.

Умение быстро и точно определять расстояние до неподвижных, движущихся, а также до появляющихся целей является одним из основных условий успешной работы снайпера.

Пропорциональное восприятие снайпером цели сеткой прицела ПСО-1 для выработки автоматических навыков в определении дальности.

Для приближенного определения расстояния снайпер может применять следующие простейшие способы.

#### Глазомерный способ

Oсновной, самый простой и быстрый, наиболее доступный снайперу в любых условиях боевой обстановки. Однако достаточно точный глазомер приобретается не сразу, он вырабатывается путем систематической тренировки, проводимой в разнообразных условиях местности, в различное время года и суток.
Чтобы развить свой глазомер, необходимо чаще упражняться в оценке на глаз расстояний с обязательной проверкой их шагами и по карте или каким-либо другим способом.

Прежде всего, необходимо научиться мысленно представлять и уверенно различать на любой местности несколько наиболее удобных в качестве эталонов расстояний. Начинать тренировку следует с коротких расстояний (10, 50, 100 м). Хорошо освоив эти дистанции можно переходить последовательно к большим (200, 400, 800 м) вплоть до предельной дальности действительного огня снайперской винтовки. Изучив и закрепив в зрительной памяти эти эталоны, легко можно сравнить с ними и оценивать другие расстояния.
В процессе такой тренировки основное внимание следует обращать на учет побочных явлений, которые влияют на точность глазомерного способа определения расстояний:
1. Более крупные предметы кажутся ближе мелких, находящихся на том же расстоянии.
2. Более близко расположенными кажутся предметы, видимые резче и отчетливее, поэтому:

- предметы яркой окраски (белой, желтой, красной) кажутся ближе, чем предметы темных цветов (черного, коричневого, синего)
- ярко освещенные предметы кажутся ближе слабо освещенных, находящихся на том же расстоянии
- во время тумана, дождя, в сумерки, в пасмурные дни, при насыщенности воздуха пылью наблюдаемые предметы кажутся дальше, чем в ясные солнечные дни
- чем резче разница в окраске предметов и фона, на котором они видны, тем более уменьшенными кажутся расстояния до этих предметов; например, зимой снежное поле как бы приближает все находящиеся на нем более темные предметы

3. Чем меньше промежуточных предметов находится между глазом и наблюдаемым предметом, тем этот предмет кажется ближе, в частности:

- предметы на ровной местности кажутся ближе
- особенно сокращенными кажутся расстояния, определяемые через обширные открытые водные пространства, противоположный берег всегда кажется ближе, чем в действительности
- складки местности (овраги, лощины), пересекающие измеряемую линию, как бы уменьшают расстояние
- при наблюдении лежа предметы кажутся ближе, чем при наблюдении стоя

4. При наблюдении снизу вверх, от подошвы горы к вершине предметы кажутся ближе, а при наблюдении сверху вниз -дальше.

Глазомерный способ определения расстояний может облегчаться и контролироваться следующими приемами:
а) использованием нескольких человек для измерения расстояний независимо друг от друга - среднее из всех определений будет наиболее точным результатом
б) сравнением измеряемого расстояния с другим, обозначенным на местности отрезком, величина которого известна (например, вблизи измеряемого участка может проходить воздушная линия связи или электропередачи, расстояние между столбами которой известно.

Точность глазомера зависит от натренированности снайпера, от величины определяемых расстояний и от условий наблюдения. Для дистанции до 1000 м у достаточно опытных снайперов ошибки обычно не превышают 10-15 процентов расстояния. При более значительных расстояниях они могут в отдельных случаях достигать 50 процентов.

Видимость предметов на различных дистанциях:

Предмет | Дистанция (км)
Черты лица человека, кисти рук, подробности снаряжения и вооружения. Обвалившаяся штукатурка, архитектурные украшения, отдельные кирпичи строений. Форма и цвет листьев, кора стволов деревьев. Нити проволочного заграждения и личное оружие: пистолет, ракетница. | 0,1
Общие черты лица, общие детали снаряжения и вооружения, форма головного убора. Отдельные бревна и доски, разбитые окна строений. Листья деревьев и проволока на опорах проволочного заграждения. Ночью - зажженные сигареты. | 0,2
Овал лица человека, расцветка одежды. Детали строений: карнизы, наличники, водосточные трубы. Легкое пехотное оружие: винтовка, автомат, ручной пулемет. | 0,3
Головной убор, одежда, обувь. Живая фигура в общих чертах. Переплеты рам в окнах строений. Тяжелое пехотное оружие: АГС, миномет, станковый пулемет. | 0,4
Контуры живой фигуры - чётко, различимы движения рук и ног. Крупные детали строений: крыльцо, забор, окна, двери. Сучья деревьев. Опоры проволочного заграждения. Легкая артиллерия: СПГ, ЗУ, БО, тяжелый миномет. | 0,5—0,6
Живая фигура - общий контур. Печные трубы и чердачные окна строений различимы. Большие сучья деревьев. Грузовые а/м, боевые машины и танки, стоящие на месте. | 0,7—0,8
Очертания живой фигуры - трудно различимы. Пятна окон строений. Нижняя часть ствола и общий контур деревьев. Телеграфные столбы. | 0,9—1,0
Небольшие отдельные дома, ж/д вагоны. Ночью - зажжённые фонари. | 2,0—4,0
Заводские трубы, скопления небольших домов, большие отдельные постройки. Ночью - зажженные фары. | 6,0—8,0
Большие колокольни и большие башни. | 15,0—18,0

#### Определение расстояния до цели по угловым размерам

Определение расстояния до цели по угловым размерам возможно, если известна наблюдаемая линейная величина (высота, ширина или длина) предмета, до которого определяется расстояние. Способ сводится к измерению угла в тысячных, под которым виден этот предмет.

Тысячная является 1/6000 частью кругового горизонта, увеличивающейся в ширину прямо пропорционально увеличению дистанции до точки отсчета, каковой является центр круга. Для тех, кому трудно понять, запомните, что тысячная на расстоянии:

- 100 м = 10 см,
- 200 м = 20 см,
- 300 м = 30 см,
- 400 м = 40 см и т.д.

Угол | Пишется | Произносится
1 тыс. | 0-01 | ноль ноль одна
2,5 тыс. | 0-02,5 | ноль ноль две с половиной
5 тыс. | 0-05 | ноль ноль пять
10 тыс. | 0-10 | ноль десять
50 тыс. | 0-50 | ноль пятьдесят
100 тыс. | 1-00 | один ноль ноль

Зная примерные линейные габариты цели, либо ориентира в метрах и угловую величину этого объекта можно определить расстояние, используя формулу тысячной:

Д = (В х 1000)/У

где Д - дистанция до цели
1000 - постоянная неизменяемая математическая величина, присутствующая всегда в этой формуле
У - угловая величина цели, то есть, говоря проще, сколько однотысячных делений на шкале оптического прицела или другого прибора займет цель
В - метрическая (то есть в метрах) известная ширина или высота цели.

К примеру, засечена цель. Необходимо определить до нее расстояние. Каковы действия?
1. Измеряем угол цели в тыс.
2. Габарит предмета, находящегося рядом с целью в метрах, умножаем на 1000
3. Полученный результат делим на измеренный угол в тыс.

Метрические параметры некоторых объектов составляют:

Объект | Высота (м) | Ширина (м)
Голова без каски | 0,25 | 0,20
Голова в каске | 0,25 | 0,25
Человек | 1,7-1,8 | 0,5
Пригнувшийся человек | 1,5 | 0,5
Мотоциклист | 1,7 | 0,6
Легковой а/м | 1,5 | 3,8-4,5
Грузовой а/м | 2,0-3,0 | 5,0-6,0
Ж/д вагон на 4 оси | 3,5-4,0 | 14,0-15,0
Деревянный столб | 6,0 | —
Бетонный столб | 8,0 | —
Одноэтажный дом | 5,0 | —
Один этаж многоэтажного дома | 3,0 | —
Заводская труба | 30,0 | —

Шкалы имеющихся на вооружении открытых прицелов, оптических прицелов и оптических приборов отградуированы в тысячных и имеют цену деления:

Прицелы ПСО
Монокуляры, бинокли, перископы и трубки разведчика
Открытый винтовочный прицел

Таким образом, для определения расстояния до объекта при помощи оптики необходимо разместить его между делениями шкалы прицела (прибора) и, узнав его угловую величину, подсчитать расстояние, используя приведенную выше формулу.

Пример , нужно определить расстояние до цели (грудная или ростовая мишень), которая поместилась в один маленький боковой отрезок шкалы оптического прицела ПСО-1. |

Решение.
Ширина грудной или ростовой мишени (пехотинец в полный рост), равна 0,5 м. По промерам при помощи ПСО-1 цель закрывается одним делением шкалы боковых поправок, т.е. углом 1 тысячная. Следовательно:

Д=(0,5 х 1000)/1=500м.

#### Измерение углов подручными средствами

Для измерения углов с помощью линейки необходимо держать ее перед собой, на расстоянии 50 см от глаза, тогда одно ее деление (1 мм) будет соответствовать 0-02.
Точность измерения углов этим способом зависит от навыка в вынесении линейки точно на 50 см от глаза. В этом можно натренироваться с помощью веревки (нитки) такой длины.
Для измерения углов подручными предметами можно использовать палец, ладонь или любой подручный небольшой предмет (спичечную коробку, карандаш, 7,62 мм снайперский патрон), размеры которого в миллиметрах, а следовательно, и в тысячных известны. Для измерения угла такая мерка также выносится на расстояние 50 см от глаза, и по ней путем сравнения определяется искомая величина угла.

Угловые величины некоторых предметов составляют:

Предмет | Угол (тыс.)
1 мм шкалы линейки | 0—02
Спичка по толщине | 0—05
Спичка по высоте | 0—90
Сп. коробок по длине | 0—90
Сп. коробок по высоте | 0—30
Сп. коробок по ширине | 0—60
Карандаш по толщине | 0—15
Пуля 7,62 мм по толщине | 0—16
Корпус гильзы 7,62x54 мм | 0—24
Шляпка гильзы 7,62x54 мм | 0—26

Приобретя навыки в измерении углов, следует переходить непосредственно к определению расстояний по измеренным угловым размерам предметов.
Определение расстояний по угловым размерам предметов дает точные результаты лишь при условии, если хорошо известны действительные размеры наблюдаемых предметов, и угловые измерения производятся тщательно с помощью измерительных приборов (бинокля, стереотрубы).

## Комментарии:

10.07.2008 Комменитрует: гюрза-1 для теоретической отписки сойдет,для практики( хотя она и маловероятна) позволю себе сделать поправку: величина предмета в тысячных зависит от расстояния до глаза измеряющего,т.е у каждого человека она своя и таблица эта неприменима для измерений!

10.04.2008 Комменитрует: Дима Отличная работа. Помогло для егзаменов в военной кафедры. Спасибо.

| предыдущая статья |

| следующая статья |

Подготовка снайпера. Выбор огневой позиции и её оборудование. Снайперская позиция в обороне, наступлении и особых условиях. | Подготовка снайпера. Маскировочный костюм. Изготовление лохматого камуфляжа Жилли (Ghillie) в домашних условиях.

[ все статьи ]

2005 - 2016© Тульская городская общественная организация ветеранов спецназа "ЗАКОН-ГРИФ". Копирование материалов сайта возможно только с обязательной ссылкой на сайт. тел. : (4872) 700-032, 701-774, +7 960-611-55-11 Региональная спортивная общественная организация "Федерация практической стрельбы Тульской области" | Обучение на частного охранника в Туле, лицензия частного охранника, получение лицензии частного охранника в Туле - НОУ Гриф

Дизайн, создание сайта, поддержка сайта - Студия IT-Time

Ссылка
Поделитесь с друзьями
ВКонтакте Одноклассники Twitter Facebook Мой Мир LiveJournal Google Plus Яндекс