карта сайта | контакты

Тульская городская общественная организация ветеранов спецназа

Главная |  | Новости |  | Статьи |  | Контакты

| Ссылки

Тульская городская общественная организация ветеранов спецназа "ЗАКОН-ГРИФ"

| Цели, направления деятельности, права и обязанности

| Права и обязанности

| Органы управления

Негосударственное образовательное учреждение по подготовке кадров осуществляющих частную детективную и охранную деятельность "ГРИФ"

| Наши партнёры

| Статьи

| Программа подготовки

| Мероприятия

| Дайджест прессы

| Дополнительные услуги

Региональная спортивная общественная организация "Федерация практической стрельбы Тульской области"

| Новости

| Статьи

| Фотогалереи

Статьи

| Тактика - Разведка

| Тактика - Специальная

| Тактика - Общевойсковая

| Огневая подготовка

| Вооружение

| Разное

Контакты
Ссылки

# Уничтожение долговременной огневой точки противника ДОТа

## Тактика - Общевойсковая

Примеры долговременных укреплений. Вариант тактических действий при уничтожении ДОТа.

Поделиться…

ДОТ - долговременная огневая точка. Обычно бетонное или железо-бетонное, реже стальное фортификационное сооружение для ведения огня из тяжелого стрелкового оружия или из артсистем. Может быть расположен на поверхности или врыт в землю. Иногда используется термин ДОС -долговременное огневое сооружение.

ДЗОТ - деревоземляная огневая точка. Это полевое сооружение для ведения огня из тяжелого стрелкового оружия. Существовали ДЗОТы и для артсистем, но очень редко. Обычно это врытый в землю деревянный сруб из бревен, брусьев. Возможны вариации с использованием иных местных материалов. Так, финские ДЗОТы часто имели двойные бревенчатые стены, заполненные осколками гранита. Иногда используется термин ДЗОС - деревоземляное огневое сооружение.

Каземат - помещение в долговременном фортификационном сооружении предназначенное для размещения систем оружия, боеприпасов и иных материальных средств.

Казарма - помещение в долговременном фортификационном сооружении предназначенное для укрытия и отдыха личного состава.

Капонир - сооружение, примыкающее к основному фортификационному сооружению предназначенное для ведения огня вдоль стен основного фортификационного сооружения с целью уничтожения солдат противника, прорвавшихся непосредственно к нему. Капонир, способный вести огонь только в одном направлении называется полукапониром.

### Примеры долговременных укреплений

Рассмотрим различные варианты ДОТов, на примере тех, которые были построены на линии Маннергейма и штурмовались советскими войсками во время войны между Финляндией и СССР (30.11.1939- 13.3.1940).

#### Одноамбразурный ДОТ с казармой на 26 человек

Дот предназначен для ведения фланкирующего огня в одном направлении. С фронта прикрыт небольшим холмом, однако бронеколпак (1) командно-наблюдательного пункта (КНП), возвышающийся над крышей ДОТа и проектирующийся на фоне неба выдает месторасположение сооружения.

С тыльной стороны ДОТ имеет два входа – казематный (2) и казарменный (1).
Толщина наружных стен и перекрытия 90см., внутренних стен 40-60см. Двери дощатые из досок толщиной 5 см., обшитые тонким железом. Над крышей возвышаются две трубы отопительных печек и четыре трубы вентиляции.

Дот состоит из одного пулеметного каземата (1) размерами 2х3 метра, казармы (2), оснащенной двухъярусными нарами на 26 человек, помещения командно-наблюдательного пункта (3) с бронеколпаком и служебного помещения (4). Это помещение вероятно предназначено для хранения материальных запасов, либо использовалось как пункт управления командира обороняющего данный участок местности подразделения (роты или батальона).
В каземат можно попасть из коридора (5), который соединяется с помещением КНП, казармой (2) и казематным тамбуром (6). В казарму можно попасть как из коридора, так и снаружи через казарменный вход через двойной тамбур (7 и 7а).
Отапливается только казарма двумя печками, установленными в выгородках, образуемых усилительными короткими стенками-пилястрами. Колодца и отхожего места в сооружении не имеется.
Телефон имелся только в помещении КНП. Никакой внутренней связи в ДОТе нет. Вентиляция вытяжная с помощью труб, выходящих на покрытие ДОТа из казармы (две трубы), КНП (одна труба и пулеметного каземата (одна труба). Электропроводки, а следовательно и электроосвещения в сооружении нет. Места для хранения топлива также не имеется. Пол бетонный, покрытый досками.
Дополнительных бойниц ни в дверях, ни в стенах для самообороны сооружения не имеется. Высота помещения 1.9 -2 метра. Стены снаружи цвета голого бетона, внутри побелены известью.

#### Двухамбразурный ДОТ с казармой на 24 человека

Полностью размещен на поверхности, только двумя стенками (тыльной и боковой) немного врезан в откос холма. С фронта он прикрыт каменной грядой и недоступен ни для настильного огня артиллерии, ни для танков. Пехоте с фронта добраться до него также сложно, т.к. подступы к гряде прикрывает фланкирующим огнем другой ДОТ или ДЗОТ. Две амбразуры, размещенные уступом, позволяют вести огонь только в одном направлении - в сторону своего правого фланга. Над сооружением возвышается бронеколпак командно-наблюдательного пункта (3).

ДОТ имеет два входа - казарменный (2) и казематный (1). Через казематный вход через тамбур можно попасть в один из двух пулеметных казематов, а из него в коридор и другие помещения ДОТа. Через казарменный вход можно через тамбур попасть в казарму, а из нее в остальные помещения ДОТа. Оба входа закрываются деревянными дверями из досок толщиной 5 см., обшитых тонким кровельным железом.

Все стены ДОТа вертикальные железобетонные толщиной 70-90см. Покрытие сооружения также железобетонное толщиной 70-90см. Аналогичный ДОТ более старой постройки бронеколпака не имеет. Толщина внутренних стен от 40 до 60см. Внутренняя высота помещений около 2 метров. Высота линии огня (от грунта до середины амбразур) 1.6 м. Размеры амбразур снаружи 60х20см.

Внутри он состоит из двух пулеметных казематов (1 и 2), помещения для командно-наблюдательного пункта (3) (практически это просто тамбур под бронеколпаком) и казармы с двухярусными нарами на 24 человека (4).Это основные помещения ДОТа. Казарма, пулеметные казематы и и КНП соединяются коридором (5). Казематный вход имеет казематный тамбур (6), а казарменный вход имеет казарменный двойной тамбур (7). Из казармы через дверь можно попасть в небольшое помещение (8), для командира обороняющего этот участок местности подразделения (роты или батальона).

В выгородках, образуемых поперечными короткими усилительными стенками(9) находятся печка и колодец, а также стеллажи для боеприпасов, продуктов и иных материальсных средств.
Телефон имелся только в помещении КНП. Никакой внутренней связи в ДОТе нет. Вентиляция вытяжная с помощью труб, выходящих на покрытие ДОТа из каждого помещения кроме тамбуров и коридора. Электропроводки, а следовательно и электроосвещения в сооружении нет. Отхожего места, места для хранения топлива также не имеется.
В пулеметных казематах амбразуры никаких металлических заслонок, устройств для закрепления пулемета, размещения коробок с патронными лентами, противогранатных сеток не имеют. Никаких устройств для принудительной вентиляции хотя бы пулеметных казематов не имеется (в других ДОТах имелась все же принудительная вентиляция казематов с ручным приводом).
Пол во всем сооружении бетонный. Наружные стены не окрашены и никаких приспособлений (крючки, петли, штанги) для организации маскировки не имеют, однако сам цвет бетона, в сочетании с мхом, покрывающим большую часть стен и покрытия, дает тон, близкий к окружающей местности. Внутренние стены побелены известью.
Никаких дополнительных амбразур или бойниц в целях самообороны ДОТа ни в дверях, ни в стенах не имеется.

#### Четырехамбразурный ДОТ с казармой на 30 человек

Предназначен для ведения фланкирующего огня в направлении обеих флангов. Он имеет по две амбразуры в каждом направлении. С фронта ДОТ прикрыт насыпным холмом. На крыше ДОТа имеется бронеколпак для ведения наблюдения.

В отличие от вышерассмотренных ДОТов, этот также имеет четыре дополнительные амбразуры для стрельбы из личного оружия (револьвер, пистолет, винтовка, автомат) в тыл. Эти амбразуры предназначены для самообороны ДОТа. |

Причем две дополнительные амбразуры сделаны в боковых стенках пулеметных казематов №№2 и 4, а две в торцевых стенках казематных коридоров. Эти дополнительные амбразуры, как и основные не имеют бронезаслонок, что может создать для гарнизона ДОТа значительные сложности в случае проникновения противника вплотную к ДОТу. |

Он имеет четыре пулеметных каземата (№№1,2,3,4). Казематы №№1 и 3 имеют по одной пулеметной амбразуре, а казематы №№ 2 и 4, кроме того, имеют еще по одной дополнительной амбразуре в тыльной стенке дота для стрельбы из личного оружия.
На рисунке показана часть ДОта с казематами №3 и 4. Синими стрелками с литерой А показаны основные пулеметные амбразуры, а литерой Б дополнительные для стрельбы из личного оружия. Одна из них с стенке каземата №4, а вторая в стенке казематного коридора. Эта амбразура обеспечивает защиту открытого тамбура каземата №4. Хорошо видно, что попасть внутрь ДОТа можно через открытый тамбур и дверь каземата №4 сначала внутрь каземата, а затем из него в казематный коридор, а из него в каземат № 3 и казарму ДОТа. Аналогично положение на противоположной стороне ДОТа, где расположены казематы №№ 1 и 2 (в зеркальном отражении).

В казарме ДОТа (1) имеются двухярусные нары на тридцать человек, отопительная печь (2), труба которой выведена через тыльную стенку ДОТа и колодец (3). В казарму можно попасть только из казематных коридоров. В выгородках, образуемых усилительными стенками-пилястрами устраиваются стеллажи для имущества.
Кроме того, в ДОТе имеются служебное помещение (4) и помещение командно-наблюдательного пункта (5) над которым в крыше имеется бронеколпак.

Толщина наружных стен 90-110см, внутренних 40-60. Крыша 90см. Пол бетонный. Освещения внутри не имеется. Телефонный кабель введен в казарму, а не в служебное помещение или КНП. Двери дощатые, обитые листовым железом, запираются изнутри. Вентиляционные трубы имеются по одной в пулеметных казематах, две в казарме и одна в служебном помещении.
Какой-либо маскировочной окраски или иной маскировки ДОТ не имеет. Он целиком расположен на поверхности и хорошо заметен с тыла. С фронта он хорошо замаскирован насыпным холмом, заросшим травой, мхом и мелким кустарником.
По емкости казармы и возможности стрельбы в направлении обеих флангов можно предположить, что этот ДОТ являлся ключевым на определённом участке.

### Вариант тактических действий при уничтожении ДОТа

Обнаружить ДОТ - не простая задача, ДОТ, как правило, хорошо маскируется. ДОТ выглядит как простой холмик на местности. ДОТ обкладывается дерном, а при заблаговременной подготовке позиций на нем может находится не только трава, но и кустарник, и даже деревья.

Амбразура ДОТа, как правило, закрыта за исключением периодов ведения огня. Наблюдение ведется либо с помощью специальных перископов, либо просто с другой позиции. Пулеметный расчет ДОТа может вести огонь «вслепую», получая указания со стороны, поскольку при устройстве ДОТов, заранее пристреливаются все ориентиры и рубежи. Заслонка может хорошо скрывать амбразуру. Нередко, заслонка представляет собой массивную бетонную плиту, поднимающуюся и опускающуюся при помощи домкратов.
С внешней стороны амбразура может быть прикрыта широкоячеестой маскировочной сеткой, через которую ведется огонь. К тому же может использоваться и вторая, более густая, внутренняя маскировочная сетка, которую убирают перед открытием огня. Наружная сеть неподвижна; крепится своим верхним краем к колышкам, забитым в обсыпку, а нижним - к колышкам, забитым в землю. Внутренняя сеть подвижна, так как она прикреплена своим верхним краем к откидному щиту амбразуры, а нижним - к тем же колышкам, что и наружная сеть. При ведении огня одновременно с отброшенным щитом амбразуры падает и внутренняя сеть.

Основная трудность в борьбе с финскими ДОТами, во время советско – финской войны заключалась в том, что эти сооружения были умело применены к местности и располагались так, что с большого расстояния они были практически не видны (скрыты складками местности, лесом), а приблизиться к ним наши танки и орудия зачастую не могли из-за многочисленных естественных и искусственных препятствий. К тому же многие из ДОТов предназначались для фланкирующей стрельбы и с фронта были вообще не видны и недоступны для настильного огня.

Эта же умелая примененность ДОТов к местности приводила артиллерийских наблюдателей к многочисленным ошибкам результатов стрельбы (трудно было верно оценить дальности разрывов снарядов от цели). Таким образом, советская пехота оказывалась один на один с ДОТом и окружающими его ДЗОТами и окопами финской пехоты.

Надо учитывать, что огонь ведется из глубины помещения, поэтому вспышек выстрелов и пульсирующих струек дыма почти никому не видно. Только тот, кто смотрит вглубь амбразуры, может что-то увидеть. Небольшое смещение вбок - вспышки и дым становятся невидимыми. Точек, с которых можно их увидеть, очень мало, и они, как правило, известны гарнизону ДОТа и хорошо пристреляны. Облачко поднимаемой пороховыми газами пыли также отсутствует. Звук приглушен, и непонятен его источник. ДОТы нередко предназначены исключительно для ведения флангового огня и развернуты к фронту под углом, приближающимся к 90 градусам. В этом случае параллельно направлению огня в сторону противника насыпается вал, который не позволяет вести обстрел амбразуры с фронта.

Выявить систему ДОТ противника удается по косвенным признакам: по тропинкам, ведущим к ним, по движению солдат, по струйкам дыма из вентиляционных труб; по наличию часовых.
Ночью и в сумерках облегчается обнаружение амбразур - по вспышкам от выстрелов. Если Д0Т молчит, то нужно пробовать вызвать огонь так же, как провоцируют огонь снайпера - использованием кукол.
Если вспышки обнаружены ночью, то направление на них провешивается небольшими белыми колышками (спичками). Два колышка вгоняются в землю так, чтобы поверх кончиков обоих колышков взгляд упирался бы под вспышку. Днем с помощью колышков в том же направлении осматривают местность. При краткосрочности вспышек следует хотя бы приблизительно «привязать» вспышку к любому ориентиру - звезде или видному на фоне неба дереву.

Кстати, провешивание колышками можно применять также для организации ведения огня ночью - засветло провешиваются направления на вероятные участки ведения огня, а ночью при их помощи осуществляется наводка.
На том же принципе строится ночное обозначение направления движения (атаки). Два костра или иные источники света располагают, друг за другом в направлении движения; Если группа при движении отклоняется от основного направления движения, то источники света при взгляде назад начинают как бы расходиться одни от другого. Если же группа придерживается правильного направления движения, то источники света сливаются в один.
Обозначить направление движения можно также, зафиксировав автомат в одном положении и стрелять трассирующими пулями, нацелившись чуть в сторону от цели, которую нужно достигнуть передвижением. Чтобы противник не понял, почему ведется стрельба в одно место, назначаются несколько ложных огневых точек, стреляющих трассирующими пулями.

По обнаружении ДОТы нужно попробовать раздеть огнем артиллерии, снять с них земляную рубашку - для облегчения ориентирования своим войскам и последующего артогня бетонобойными снарядами. Методичный обстрел ДОТа артогнем позволяет вывести его гарнизон из строя без уничтожения, поскольку постоянные разрывы обладают шокирующим действием.

Чтобы создать укрытия для атакующих, местность в непосредственной близости от ДОТа обстреливают артиллерией, что создает воронки. Складки местности и воронки дадут возможность маленькой группе солдат скрытно подползти к огневой точке на расстояние короткого броска.

Разумеется, противник будет стараться восстановить земляную рубашку, обкладывая ДОТ мешками с песком и засыпая окружающие его воронки. Задача атакующих - огнем не дать это сделать. Учитывая, что воронки - хорошее укрытие, противник может заминировать их.

Атакующим следует учитывать, что часто ДОТы окружаются группой из 3-4 ДЗОТов (дерево-земляных огневых точек) или помешаются в группу таких же ДОТов, часть из которых являются «молчащими». «Молчащие» огневые точки открывают огонь либо в самые напряженные моменты боя либо после уничтожения атакующими других ДОТов и ДЗОТов, что позволяет «молчащим» огневым точкам долгое время не обнаруживать себя.

Для штурма ДОТов организуется подавление всех огневых точек противника. Достигнуть уничтожения укрепленных точек трудно, на то они и укрепленные. Лучше всего поставить артиллерию не маленького калибра на прямую наводку для стрельбы по ДОТам, но противник будет активно противодействовать работе такой артиллерии. Поэтому подавление в данном случае будет заключаться в воспрепятствовании ведения противником наблюдения и, соответственно, корректированию огня. Ослепленная огневая точка будет стрелять, как правило, по нейтральной полосе, которую следует преодолеть как можно быстрей.
Дополнительно позиции вокруг ДОТа окаймляются огнем, чтобы избежать подвода к нему подкреплений противника.

Атаковать укрепленные огневые точки, взаимно поддерживающие друг друга, нужно одновременно. Дело в том, что ДОТ может продолжать действовать и после того, как на его крышу заберется атакующая пехота. А взаимным огнем ДОТы могут очищать друг друга от атакующих. То же может делать артиллерия врага. Она может вести огонь по своему же ДОТу, зная, что для гарнизона огонь не страшен. Собственно, в этом и заключается особенность штурма позиции, оборудованной ДОТами. В худшем случае нужно имитировать атаку на соседний ДОТ небольшим подразделением, чтобы, защищая себя, гарнизон ДОТа перестал поддерживать соседа. По возможности следует воспрепятствовать обзору противника из захватываемого ДОТа - путем постановки дымов.

Нужен и огонь снайперов по амбразурам и смотровым щелям, чтобы заставить гарнизон ДОТа задвинуть заслонку и прекратить стрельбу. Можно использовать бронетехнику для затыкания амбразур или секторов обстрела ДОТов.

После подавления ДОТов и проведения обычной атаки на позиции между ДОТами специальная группа направляется через позиции противника в его тыл, не останавливаясь для зачистки окопов, с целью последующего подхода к ДОТу с его тыльной стороны - со стороны двери. При этом должны быть выделены подразделения, которые очищают и контролируют позиции вокруг ДОТа. Для прохода через позиции могут быть использованы бронетранспортеры либо танки с прицепленными бронированными санями волокушами.

В непосредственной близости от ДОТа всегда имеется необстреливаемое самим ДОТоМ пространство, которое и следует использовать. Группа атакующих заходит со стороны двери ДОТа, пытаясь подорвать ее и забросать гарнизон ДОТа гранатами.
При вбрасывании гранаты с замедлителем желательно после выдергивания чеки, отпустить рычаг и отсчитать «двадцать два, двадцать два» (2 секунды), и затем вбросить гранату в помещение ДОТа. 2х-се-кундное удержание предотвратит выбрасывание гранат обратно или от забрасывания их гарнизоном в ниши для подрыва гранат внутри ДОТа.
Если дверь бронированная и подорвать её не получается, либо имеется специальная амбразура, прикрывающая подход к двери, то можно воспользоваться вентиляционными шахтами либо попытаться воспользоваться амбразурами. После подрыва вентиляционных отверстий в них можно залить бензин или иную горючую смесь и взорвать. Образующийся огонь способен нанести серьезный урон гарнизону ДОТа.

Для усиления эффекта взрыва рекомендуется использовать способ двойного подрыва. На веревке в вентиляционное отверстие спускаются два заряда. Один (верхний) должен взорваться чуть раньше нижнего. Тогда его взрывная волна создаст своего рода стенку, от которой взрывная волна второго взрыва отразится и направит взрыв вовнутрь. Если не удается подорвать амбразуры, то их необходимо закладывать мешками с песком. Иногда удается закрыть амбразуру ДОТа при помощи длинного шеста или шинели. Можно попробовать забросить дымовые шашки в воздуховоды.
Атаку на ДОТ нужно проводить очень быстро, иначе противник сбросит атакующих с ДОТа, а с помощью огня ДОТа, можно очистить занятые во время штурма полевые позиции.

| предыдущая статья |

| следующая статья |

Бой в городе. Основные тактические принципы. Типовая тактика штурма объекта. | Устройство оборонительной позиции и ее оборона. Описание тактических приемов, используемых при расположении и оборудовании оборонительных позиций.

[ все статьи ]

2005 - 2016© Тульская городская общественная организация ветеранов спецназа "ЗАКОН-ГРИФ". Копирование материалов сайта возможно только с обязательной ссылкой на сайт. тел. : (4872) 700-032, 701-774, +7 960-611-55-11 Региональная спортивная общественная организация "Федерация практической стрельбы Тульской области" | Обучение на частного охранника в Туле, лицензия частного охранника, получение лицензии частного охранника в Туле - НОУ Гриф

Дизайн, создание сайта, поддержка сайта - Студия IT-Time

Ссылка
Поделитесь с друзьями
ВКонтакте Одноклассники Twitter Facebook Мой Мир LiveJournal Google Plus Яндекс