# POUŽITÍ SYSTÉMU VZDUCH-ZEMĚ

## PŘÍPRAVA ÚTOKU

Před dosažením cílové oblasti a provedením útoku budete chtít předem nakonfigurovat několik systémů letadla, abyste mohli co nejefektivněji komunikovat a připravit útok. Ve vzdálenosti minimálně 40 nm od cíle budete chtít provést následující kroky:

1. Přepínač Master Arm nastavte do polohy ARM. V poloze ARM lze zbraně normálně odjistit. Pokud je přepínač Master Arm umístěn do polohy SAFE, uvolnění zbraní je znemožněno.

2. Umístěte Laser Arm Switch do polohy ARM. To je nutné pro aktivaci laserového zaměřovače. Při nastavení přepínače do polohy OFF je laserové zaměřování znemožněno.

3. Stiskem tlačítka A-G Master Mode na ICP nastavte systém řízení palby do režimu A-G.

## 20MM KANÓN M61A1 STRAFE

Automatický zbraňový systém M61A1 ráže 20 mm poskytuje pilotovi ohromné zbraňové možnosti. Jedná se o šestihlavňový kanon typu Gatling, který je namontován v levém rameni letounu. Systém má kapacitu 512 nábojů vystřelovaných rychlostí 6 000 ran za minutu.

Souhrn

1. Zvolte režim A-G Master 2
2. Nastavte přepínač Master Arm do polohy Arm
3. Nastavte přepínač Laser Arm Switch do polohy Arm, pokud jsou požadovány aktualizace laserového dálkoměru
4. Na SMS MFD vyberte dílčí režim STRF
5. Nalétněte s Pipperem na cíl
6. Pro výstřel stiskněte spoušť Space do druhé detence

### Útok na cíl

Po výběru hlavního režimu A-G se na pravém MFD zobrazí stránka SMS Air-to-Ground (SMS A-G). Informace na stránce SMS A-G se mohou lišit v závislosti na prioritě zbraně. Pro dosažení správné konfigurace a útoku kanónem na pozemní cíle postupujte podle následujících kroků:

Stisknutím tlačítka OSB 1 vyberte na MFD podrežim STRF, dokud se nezobrazí GUN.

Ověřte, zda je na displeji HUD zobrazena symbolika STRF.

Strafe Reticle je výchozím zaměřovačem pro střelbu ze vzduchu na zem a poskytuje informace potřebné pro efektivní střelbu. Střed zaměřovače je zaměřovací pipper a představuje místo, kam střely ze zbraně dopadnou za předpokladu, že je cíl v dosahu. Při použití pipperu jde jednoduše o to "položit věci přes sebe" a stisknout spoušť.

Dosah přímé viditelnosti je indikován digitálním číselným ukazatelem dosahu v pravé dolní části HUDu a zaměřovacím ukazatelem, který se v rámci terče stáčí nebo odvíjí. Poloha zaměřovacího ukazatele (Ranging Reticle) udává šikmý dosah k poloze pipperu na zemi. Každá čtvrtkruhová značka na zaměřovači představuje 3 000 stop šikmého dosahu, takže:

- 12 hodina = 12 000 stop
- 9 hodina = 9 000 stop
- 6 hodina = 6 000 stop
- 3 hodina = 3 000 stop

Poloha ukazatele vzdálenosti může být nastavena pilotem jako dodatečný vizuální ukazatel pro účinnou vzdálenost vůči plánovanému cíli.

Manévrujte s letadlem a umístěte pipper na cíl.

Jednou z technik je umístit pipper kousek od cíle a nechat ho jet po zemi, dokud nedosáhne cíle. K tomu dojde přirozeně se snižováním šikmé vzdálenosti.

Pokud je nainstalován zaměřovací modul, může být pro zlepšení vypočteného řešení střelby provedeno laserové zaměřování. Další informace naleznete v části Laserové zaměřování.

Pro výstřel stiskněte spoušť až na druhý detent, jakmile je pipper nad cílem a vy jste v účinném dosahu.

V tomto příkladu je pipper na cíli v šikmé vzdálenosti přibližně 5 500 stop, jak ukazuje poloha na dálkoměrném zaměřovači.

Šikmá vzdálenost výrazně ovlivňuje účinnost zbraně. Jak náboje opouštějí ústí zbraně, postupně se rozptylují a ztrácejí rychlost. Zvýšený rozptyl a ztráta rychlosti snižují přesnost a efektivitu zbraně. Účinný dostřel se obecně pohybuje od 2 500 do 7 000 stop. V případě obrněných vozidel je lepší útočit blíže a měli byste útočit z pozice, kde je jeho pancíř nejslabší.

Při vyrovnávání střelby dbejte na to, abyste se vyhnuli fixaci cíle. Fixace cíle může vést k tomu, že si nevšimnete neviditelné hrozby nebo že útok provedete příliš blízko. Nedělejte ze sebe snadný cíl pro kulomet umístěný na střeše APC!

Jakmile dosáhnete minimální vzdálenosti pro útok, přerušte útok v horizontálním i vertikálním směru, abyste se vyhnuli nepřátelské odvetné palbě. Můžete také vypustit světlice pro případ, že na vás byla vypálena infračervená raketa-SAM v blízkosti nepřátelského cíle, které jste si nevšimli.

### Aktualizace In-Range Cue

Polohu ukazatele In-Range Cue na zaměřovači lze aktualizovat výběrem OSB vedle položky In-Range Cue distance na stránce SMS.

Zadejte novou vzdálenost in-range cue pomocí OSB na levé a pravé straně displeje a zvolte ENTR. Chybně vložené údaje můžete opravit výběrem RCL nebo se vrátit na stránku SMS bez provedení změn výběrem RTN.

Po návratu na stránku SMS se zobrazí nová hodnota. Cue bude umístěn na HUD Strafe Reticle v této nové vzdálenosti.

## 2,75-PALCOVÉ RAKETY

Vzdušné rakety mají větší sílu než 20mm kanón, ale stále se nejlépe používají jako potlačovací zbraň. Dodávají se s různými variantami hlavic pro různé účely, včetně vysoce výbušných (HE), vysoce výbušných protitankových (HEAT) a pancéřových (AP). Střely s bílým fosforem (WP) lze použít také pro zvýšení zápalného účinku nebo k označení cílů na zemi charakteristickým bílým kouřem.

Souhrn

1. Zvolte režim A-G Master 2
2. Nastavte přepínač Master Arm do polohy Arm
3. Nastavte přepínač Laser Arm Switch do polohy Arm, pokud jsou požadovány aktualizace laserového dálkoměru
4. Vyberte rakety a požadované možnosti na SMS MFD
5. Nalétněte s Pipperem na cíl
6. Stisknutím tlačítka pro uvolnění zbraní RAlt + Space odpálíte rakety

### Útok na cíl (CCIP)

Po výběru hlavního režimu A-G se na pravém MFD zobrazí stránka SMS Air-to-Ground (SMS A-G). Informace na stránce SMS A-G se mohou lišit v závislosti na prioritě zbraně. Pro dosažení správné konfigurace a útoku na pozemní cíle raketami v režimu CCIP postupujte podle následujících kroků:

Stisknutím tlačítka OSB 6 vyberte na MFD položku Rakety.

Zkontrolujte, zda je vybrán režim uvolnění CCIP (OSB 2), a nastavte požadovanou možnost Single/Pair (OSB 8).

Rakety mohou být vystřeleny buď po jedné (SGL), nebo po dvou (PAIR). Při výběru možnosti SGL budou rakety odpalovány pouze z jednoho odpalovacího zařízení. Při zvolené možnosti PAIR budou rakety odpalovány z každého odpalovacího zařízení za předpokladu, že jsou odpalovací zařízení umístěna na stanovištích 3 a 7.

Ověřte, zda je na HUDu zobrazena symbolika raket CCIP.

Režim CCIP je asi nejintuitivnějším způsobem, jak nasměrovat zbraň na cíl, a většinou spočívá v umístění "smrtícího bodu" pipperu CCIP nad cíl a vypuštěním zbraně... jednoduše, položte věci přes sebe.

Střed pipperu CCIP představuje místo, kam rakety dopadnou za předpokladu, že cíl je v dosahu. Zorný úhel je indikován digitálním číselným ukazatelem vzdálenosti v pravém dolním rohu HUDu. Nad pipperem CCIP se zobrazí nápověda In-Range, kdy je šikmý dosah menší než 8 000 stop a rakety jsou nejúčinnější.

Manévrujte s letadlem a umístěte pipper CCIP na cíl.

Jednou z technik je umístit pipper těsně před cíl a nechat ho dojet až k cíli. To nastane přirozeně tím, jak se snižuje šikmá vzdálenost. Kontrolujte šikmou vzdálenost v pravém dolním rohu HUDu, dokud se nad pipperem neobjeví signál "in-range" (v dosahu).

Pokud je nainstalován zaměřovací modul, může být pro zlepšení výpočetního řešení střelby provedeno laserovým zaměřením. Další informace naleznete v části Laserové zaměřování.

Stisknutím tlačítka uvolnění zbraně odpálíte rakety, jakmile je pipper CCIP nad cílem a vy jste v efektivním dosahu.

In-Range Cue je čára nad pipperem CCIP, která se zobrazuje, když je dosah šikmé vzdálenosti menší než 8 000 stop. V tomto příkladu je pipper na cíli a zobrazuje se indikace in-range.

Při vyrovnávání střelby dbejte na to, abyste se vyhnuli fixaci cíle. Fixace cíle může vést k tomu, že si nevšimnete neviditelné hrozby nebo že útok provedete příliš blízko. Nedělejte ze sebe snadný cíl pro kulomet umístěný na střeše APC!

Jakmile dosáhnete minimální vzdálenosti pro útok, přerušte útok v horizontálním i vertikálním směru, abyste se vyhnuli nepřátelské odvetné palbě. Můžete také vypustit světlice pro případ, že na vás byla vypálena infračervená raketa-SAM v blízkosti nepřátelského cíle, které jste si nevšimli.

## NEŘÍZENÉ PUMY

Neřízené pumy, které může F-16C použít, se dělí do tří kategorií: GP (General Purpose), kazetové a cvičné.

### Pumy pro všeobecné použití

MK 82 LDGP: Standardní puma MK 82 je puma s nízkým odporem, označovaná také jako LDGP (Low Drag General Purpose). Puma má aerodynamicky zjednodušený tvar se čtyřmi kuželovitými ocasními lamelami, které zajišťují stabilitu letu. Puma má tenký ocelový plášť, který přispívá k fragmentačním účinkům.

MK 82 může být nesena samostatně na křídlovém zbraňovém pylonu (WWP) nebo může být naložena po třech na trojitém odpalovacím závěsníku (TER).

MK 82 slouží jako základ pro několik dalších pum včetně MK 82AIR, GBU-12 a GBU-38.

MK 82 AIR: Tato verze MK 82 je doplněna o ocasní plochu BSU-49/B s vysokým odporem, nazývanou také jako "balón". Ta umožňuje rychlé zpomalení pumy po vypuštění. Díky zpomalení lze takto zpomalenou zbraň vypustit v malé výšce a nebýt zachycen jejím výbuchem. Můžete si vybrat, zda chcete MK 82AIR vypustit v režimu zpomalení, nebo v režimu "slick" (bez rozvinutého balónu). Chcete-li vypustit letoun jako "slick", zvolte pouze nosní roznětku a chcete-li vypustit letoun jako "retarded", zvolte na stránce SMS nastavení nose/tail (nosní/ocasní roznětka) nebo tail fuze (ocasní roznětka).

MK 82 SE: Tato verze MK 82 "Snake Eye" vznikla před verzí MK 82 AIR a ke zpomalení pádu pumy používá lamely, které se vysouvají z ocasní části Mk-15. Můžete si vybrat, zda chcete MK 82 SE vypustit v režimu zpomalení, nebo v režimu "slick". Chcete-li ji odhodit v režimu "slick", zvolte pouze nosní roznětku a chcete-li vypustit letoun jako "retarded", zvolte na stránce SMS nastavení nose/tail (nosní/ocasní roznětka) nebo tail fuze (ocasní roznětka).

MK 84 LDGP: MK 84 je starším bratrem MK 82 a váží 2 039 liber s 945 liber výbušniny H-6 nebo Tritonal. Ačkoli je nejúčinnější proti nepancéřovaným a lehce pancéřovaným cílům, může být MK 84 účinný i proti pancéřovaným cílům, pokud je shozen v jejich těsné blízkosti. MK 84 může být namontován pouze na WWP a nelze jej naložit na TER.

MK 84 tvoří základ pro další pumy včetně GBU-10 a GBU-31, které F-16C rovněž nese.

### Kazetové pumy

CBU-87: CBU-87 Combined Effects Munitions (CEM) váží 950 liber a je univerzální kazetovou pumou. Taktický zásobník munice SUU-65, který tvoří tělo pumy, obsahuje 202 pum BLU-97/B Combined Effects Munitions (CEM) a jsou účinné proti lehce obrněným a neobrněným cílům. Stopa rozptylu pum závisí na nastavení výšky funkce (HOF) a rychlosti otáčení (RPM), které se nastavují pomocí ovladačů na pumovnici na stránce SMS. Nicméně obecný dosah rozptylové stopy pum je 200 x 400 metrů.

CBU-87 lze namontovat samostatně na WWP. Při instalaci křídelních vnějších palivových nádrží mohou být na TER z důvodu omezené světlé výšky umístěny pouze dvě. To se běžně označuje jako šikmé zatížení (slant load).

Každá BLU-97/B CEB se skládá z tvarované nálože, ocelového pláště a zirkoniového kroužku, které mají protipancéřový a protipěchotní tříštivý a zápalný účinek. Každá CEB je navržena tak, aby se roztříštila na 300 fragmentů. Vzhledem k hornímu úhlu útoku zbraně může být CEB účinný proti obecně lehkému pancíři pokrývajícímu horní část obrněného vozidla, jako je tank.

CBU-97: CBU-97 je zbraň o hmotnosti 1 000 liber, která obsahuje submunici se senzory v zásobníku SUU-66B pro specifické útoky na pancíř. Tato zbraň se senzorovou fúzí (SFW) obsahuje 10 submunicí BLU-108/B a 40 infračervených snímacích střel ve tvaru "hokejového puku".

Stejně jako u CBU-87 závisí rozptylová stopa pum na výšce funkce (HOF) nastavené pomocí ovladačů na pumě a zobrazené na stránce SMS. Otáčky RPM se u tohoto dávkovače nepoužívají. Platí stejná omezení přepravy jako u CBU-87: jedna na WWP a dvě na TER.

### Výcvikové pumy

BDU-33: BDU-33 je miniaturní cvičná puma, která napodobuje balistické vlastnosti větších pum pro všeobecné použití. BDU-33 obsahuje malou kouřovou náplň, která usnadňuje rozpoznání zásahu.

### SMS stránka Neřízené/Laserem naváděné pumy

Zobrazení A-G SMS a postup pro nastavení útoku s řízenými nebo neřízenými pumami je u všech typů velmi podobný. Počátečnímu nastavení se budeme věnovat pouze jednou, rozdíly v CCIP, dílčích režimech CCRP budou popsány v samostatných oddílech níže.

Souhrn

1. Zvolte režim A-G Master Mode 2
2. Vyberte pumy a nastavte požadované funkce na SMS A-G MFD

Po výběru hlavního režimu A-G se na pravém MFD zobrazí stránka SMS Air-to-Ground (SMS A-G). Informace na stránce SMS A-G se mohou lišit v závislosti na prioritě zbraně. Pro dosažení správné konfigurace a útoku na pozemní cíle pomocí pum GP v režimu CCIP postupujte podle následujících kroků:

Zvolte požadované zbraně na MFD opakovaným stiskem tlačítka OSB 6, dokud se nezobrazí zbraně, které chcete uvolnit.

Zvolte požadovaný profil pro vybrané zbraně.

Ve výchozím nastavení jsou přednastaveny dva různé profily. Zahrnují typická nastavení pro způsob vypuštění, možnost odjištění roznětky, vzdálenost mezi dopady pum a množství uvolněných kusů. Pokud profil již odpovídá vašemu plánovanému profilu útoku, máte vše připraveno; žádné další změny nejsou nutné! Pokud tomu tak není, postupujte podle následujících kroků v této části a nastavte profil podle svých představ.

Výběrem položky OSB vedle aktuálního profilu můžete přepínat mezi těmito možnostmi: PROF1 a PROF2.

Změny nastavení provedené během výběru profilu se uloží pro pozdější použití. Obvykle by měla být nastavena nebo ověřena v rámci startu letounu, ačkoli ji lze kdykoli změnit.

Vyberte požadovaný dílčí režim uvolnění (OSB 2).

Pokud je zvolen jiný než požadovaný dílčí režim, můžete stisknutím tlačítka OSB 2 zobrazit následující možnosti:

- CCIP - kontinuálně vypočtený bod dopadu
- CCRP - kontinuálně vypočtený bod odhozu
- DTOS - odhoz při střemhlavém letu
- LADD - odhoz v nízké výšce
- MAN - manuální

Poté vyberte OSB vedle požadovaného dílčího režimu. Tím nastavíte nový aktivní dílčí režim a vrátíte se na stránku SMS A-G.

Mezi dílčími režimy můžete přepínat také stisknutím tlačítka Missile Step (MSL STEP) na kniplu.

Nastavte požadovanou možnost roznětky pumy (OSB 18).

Pumy jsou obvykle vybaveny dvěmi roznětkami, jedna je v čele a druhá v ocase. Ty jsou někdy nastaveny s různým stupněm zpoždění dopadu, čímž si pilot může vybrat, jak bude roznětka fungovat a kdy puma po dopadu vybuchne. Někdy je požadována okamžitá detonace pro dosažení tříštivých účinků a někdy je požadována zpožděná detonace, která umožní proniknutí cílem nebo vytvoření kráteru.

Volba OSB 18 umožňuje volbu mezi třemi možnostmi odjištění roznětky: NOSE, TAIL a NSTL (Nose/Tail). Obvykle se pro redundanci nastavuje NSTL (Nose/Tail), pokud není požadován specifický efekt při detonaci zbraně.

Existují také některé speciální případy, kdy volba roznětky mění chování zbraně po uvolnění:

- MK 82 AIR/SE
  - NSTL - vysoký odpor
  - NOSE - nízký odpor
  - TAIL - vysoký odpor
- CBU-87/97
  - NSTL - Dávkování pum při použití nastavení zobrazeného na stránce SMS.
  - NOSE - Pumy se dávkují okamžitě po uvolnění
  - TAIL - Dud

Nastavte požadovanou variantu Single/Pair (OSB 8).

Pumy lze vypouštět buď po jedné (SGL), nebo po dvou (PAIR). Při výběru SGL budou pumy uvolňovány pouze z jedné stanice. Při výběru PAIR budou pumy uvolněny z obou protilehlých stanic za předpokladu, že jsou na stanicích 4 a 6 nebo 3 a 7 umístěny stejné pumy.

Pokud má být uvolněna více než jedna puma, nastavte požadovaný interval uvolnění (OSB 9).

Letoun vypočte časový interval mezi jednotlivými impulzy uvolnění tak, aby bylo možné umístit více zbraní v tzv. "tyči" podél země v požadované vzdálenosti. Platné vzdálenosti se pohybují v rozmezí 10 999 stop. Toto nastavení nemá žádný vliv, pokud je vypuštěna pouze jedna puma nebo jeden pár pum.

Zadejte novou vzdálenost mezi dopady pomocí tlačítek OSB vlevo a vpravo na displeji a zvolte ENTR. Chybně zadaná čísla můžete opravit volbou RCL nebo se vrátit na stránku SMS bez provedení změn volbou RTN.

Nastavte počet uvolňujících impulsů, pokud má být uvolněna více než jedna puma (OSB 10).

Nastavuje počet uvolňujících impulzů, které se vyšlou do zbraňových stanic při stisknutí tlačítka Weapon Release. Například nastavení 1 uvolní pouze jednu pumu nebo dvojici pum najednou, zatímco nastavení 4 uvolní čtyři pumy nebo dvojice pum najednou. To je běžně známo jako tzv. "ripple release" (vlnové uvolnění).

Zadejte požadovaný počet uvolňujících pulzů pomocí OSB na levé a pravé straně displeje a zvolte ENTR. Chybně zadaná čísla můžete opravit volbou RCL nebo se vrátit na stránku SMS bez provedení změn volbou RTN.

### Útok neřízené pumy CCIP

Režim CCIP (Continuously Computed Impact Point) je režim vypočteného vizuálního dopadu s ručním uvolněním zbraně. Tento režim umožňuje vysokou míru flexibility, protože bod na zemi, na který zbraň dopadne, je nepřetržitě indikován pipperem CCIP na HUDu. Není vyžadováno žádné označení cíle. Umístěte věci přes sebe a odhoďte pumu.

Souhrn

1. Zvolte režim A-G Master Mode 2
2. Nastavte přepínač Master Arm do polohy Arm
3. Nastavte přepínač Laser Arm Switch do polohy Arm, pokud jsou požadovány aktualizace laserového dálkoměru
4. Vyberte Bombs a požadované funkce na SMS MFD
5. Nalétněte s Pipperem na cíl
6. Stiskněte tlačítko pro uvolnění zbraně RAlt + Space pro vypuštění zbraní

Ověřte, zda je na displeji HUD zobrazena symbolika CCIP.

Pokud se bod dopadu CCIP nenachází v zorném poli HUDu, zobrazí se časové zpoždění (TDC) jako krátká vodorovná čára na čáře dopadu pumy. Když je zobrazena, je CCIP Pipper mimo zorné pole HUDu. V této situaci lze použít druhou techniku "dodatečného určení CCIP", ale o té bude pojednáno v další části.

Manévrujte s letadlem a umístěte Pipper CCIP na cíl.

Když se TDC již nenachází na čáře pádu pumy, je pipper v zorném poli HUDu. To bude bod dopadu, pokud jsou pumy vypuštěny okamžitě.

Jednou z technik je umístit FPM před cíl a pipper jen kousek od cíle. Přeleťte linii pádu pumy nad cílem a nechte pipper sledovat přímý směr po linii. K tomu dojde přirozeně s tím, jak se zmenšuje šikmá vzdálenost.

Sledujte Pull-Up Anticipation Cue, abyste se ujistili, že se nedostane nad značku dráhy letu (Flight Path Marker). Indikátor PUAC (PullUp Anticipation Cue) vizuálně znázorňuje výšku potřebnou k odjištění pumové roznětky nebo také výšku potřebnou k zahájení stoupání, aby nedošlo ke střetu se zemí, podle toho, co je bezprostřednější. Značka se pohybuje ve směru nahoru k ukazateli dráhy letu (FPM) podle toho, jak letoun ztrácí výšku. Vypuštění pumy s FPM pod PUAC neposkytne roznětce pumy dostatek času na odjištění a výsledkem bude nefunkční odhoz.

Laserové zaměřování může být využito k vylepšení vypočteného řešení střelby, pokud je nainstalován zaměřovací modul. Další informace naleznete v části Laserové zaměřování.

Stisknutím tlačítka Weapon Release (Uvolnění zbraně) uvolníte pumy, jakmile je pipper CCIP nad cílem.

Pokud je vypuštěna více než jedna puma, bude pipper uprostřed tzv. "tyče". Podržte tlačítko pro uvolnění zbraně dostatečně dlouho, aby se všechny pumy stačily uvolnit. Po uvolnění pum bliká FPM.

Zvedněte ihned letoun a proveďte úhybné manévry, abyste se vyhnuli vlétnutí do fragmentů pumy a vyhnuli se nepřátelské palbě.

### Útok neřízené pumy CCIP po určení (Post-Designate)

Pro situace, kdy cíl nemůže být při uvolnění v zorném poli HUDu, je k dispozici další možnost pro navádění pum CCIP. To se někdy může stát při útocích z malého úhlu střemhlavého letu nebo z velké výšky.

Kroky pro vstup do režimu CCIP jsou stejné, jak je popsáno výše. Rozdíl je v tom, kdy stisknout a podržet tlačítko pro uvolnění zbraně.

Manévrujte s letadlem a umístěte Pipper CCIP na cíl.

Když je na čáře dopadu pumy (Bomb Fall Line) zobrazen ukazatel časového zpoždění (Time Delay Cue), pipper se nenachází v zorném poli HUDu, nicméně stále se snažte umístit pipper nad zamýšlený cíl.

Toto místo označíte jako cíl stisknutím a podržením tlačítka pro uvolnění zbraně. O zbytek se postará počítač řízení palby.

Pokud je nainstalován zaměřovací modul, lze pro zlepšení vypočteného řešení střelby použít laserové zaměřování. Další informace naleznete v části Laserové zaměřování.

Stiskněte a podržte tlačítko uvolnění zbraně.

Zobrazená symbolika HUDu je totožná se symbolikou používanou při navádění CCRP. Udržujte značku dráhy letu zarovnanou s linií řízení. Tím se vaše letadlo vyrovná s cílem, i když bude cíl mimo dohled.

V horní části SL se zobrazí ukazatel Solution Cue. Ten bude klesat dolů po linii, a jak se bude zmenšovat dosah, zbraně se budou blížit momentu vypuštění.

Tlačítko pro uvolnění zbraní držte stisknuté, dokud Solution Cue nepřejede značku dráhy letu.

Pokračujte v letu nad značkou dráhy letu (Flight Path Marker), zatímco Sulution Cue směřuje po dráze dolů. Pumy se uvolní, jakmile Steering Cue mine značku dráhy letu.

Podržte tlačítko pro uvolnění zbraně dostatečně dlouho, aby se všechny zbraně uvolnily.

Zvedněte ihned letoun a proveďte úhybné manévry, abyste se vyhnuli vlétnutí do fragmentů pumy a vyhnuli se nepřátelské palbě.

### Útok neřízené pumy CCRP

Režim CCRP (Continuously Computed Release Point) zajišťuje vypočtené automatické uvolňování pum. To lze provést ze střemhlavého letu, ale také z pozice wings-level nebo nose-high.

Tento režim vyžaduje bod určení cíle, z něhož se vychází při řešení bombardování. Instrukce řízení je poskytována k odpovídajícímu bodu pro uvolnění zbraně tak, že ji uvolní ve správný čas, aby zbraně zasáhly cíl.

Souhrn

1. Zvolte režim A-G Master Mode 2
2. Nastavte přepínač Master Arm do polohy Arm
3. Nastavte přepínač Laser Arm Switch do polohy Arm, pokud jsou požadovány aktualizace laserového dálkoměru
4. Vyberte Bombs a požadované funkce na SMS MFD
5. Nastavte požadované číslo řídicího bodu nebo určete cíl pomocí TGP
6. Vycentrujte FPM na linii řízení letu (Steering Line)
7. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraní RAlt + Space pro uvolnění zbraní ve vypočteném bodě

Ověřte, zda je na displeji HUD zobrazena symbolika CCRP.

Systém řízení palby poskytuje řídicí linii (SL), jež zajišťuje řízení k určenému cíli. Umístěním značky dráhy letu (FPM) na SL a podržením tlačítka pro uvolnění zbraně dojde k uvolnění zbraně ve správný čas a s ohledem k povětrnostním vlivům.

V horní části SL se zobrazí ukazatel Solution Cue. Ten bude klesat dolů po linii, a jak se bude zmenšovat dosah, zbraně se budou blížit momentu vypuštění.

Když je zaměřovač cíle (TD) mimo zorné pole HUDu, jak je znázorněno výše, vychází ze zbraňového kříže (Gun Cross) linie zaměřovače cíle (TLL) směřující přímo na cíl. Vedle zbraňového kříže se zobrazuje relativní úhel, který ukazuje počet stupňů v desítkách jednotek mezi křížem a cílem.

Označení požadovaného cíle.

Pro výpočet řešení bombardování v režimu CCRP je třeba nejprve určit cíl. To lze provést:

- Výběrem řídicího bodu (Steerpoint), který byl umístěn v cílové oblasti
- Určením cíle pomocí zaměřovacího modulu (pokud je nainstalován)

Aktualizace polohy cíle lze provést posunutím políčka TD v HUDu nebo posunutím kurzorů TGP na novou polohu pomocí ovládacího prvku Cursor/Enable.

Sledujte Pull-Up Anticipation Cue, abyste se ujistili, že se nedostane nad značku dráhy letu (Flight Path Marker). Indikátor PUAC (PullUp Anticipation Cue) vizuálně znázorňuje výšku potřebnou k odjištění pumové roznětky nebo také výšku potřebnou k zahájení stoupání, aby nedošlo ke střetu se zemí, podle toho, co je bezprostřednější. Značka se pohybuje ve směrem nahoru k ukazateli dráhy letu (FPM) podle toho, jak letoun ztrácí výšku. Vypuštění pumy s FPM pod PUAC neposkytne roznětce pumy dostatek času na odjištění a výsledkem bude nefunkční odhoz.

Pokud je nainstalován zaměřovací modul, lze pro zlepšení vypočteného řešení střelby použít laserové zaměřování. Další informace naleznete v části Laserové zaměřování.

Stiskněte a podržte tlačítko uvolnění zbraně.

Udržujte značku dráhy letu zarovnanou s linií řízení. Tím se vaše letadlo vyrovná s cílem, dokonce i když bude cíl mimo dohled.

Čas do uvolnění se odpočítává v pravé dolní části HUDu.

Jakmile se Solution Cue začne pohybovat po linii řízení letu, stiskněte a držte tlačítko Weapon Release (Uvolnění zbraně) přibližně 10 sekund před uvolněním. Tím dáte počítači řízení palby pokyn k uvolnění zbraně.

Tlačítko pro uvolnění zbraně držte stisknuté, dokud Solution Cue neprojede značkou dráhy letu.

Pokračujte v průletu značkou dráhy letu nad linií řízení letu, zatímco Sulution Cue pokračuje v trajektorii směrem dolů. Pumy se uvolní, jakmile Steering Cue mine Flight Path Marker.

Podržte tlačítko pro uvolnění zbraně dostatečně dlouho, aby se všechny pumy stačily uvolnit. Po uvolnění zbraní bliká FPM.

## LASEREM NAVÁDĚNÉ PUMY

Vývoj laserem naváděných zbraní výrazně zvýšil přesnost navádění zbraní. S pomocí sestavitelných naváděcích souprav se obecné pumy GP mění na laserem naváděné pumy (LGB). Soupravy se skládají: z počítačové řídicí skupiny (CCG); naváděcích stabilizátorů (canard) připevněných k přední části hlavice, které vykonávají řídicí instrukce; a sestavy křídel připevněných k zadní části, které zajišťují vztlak. LGB jsou manévrovatelné zbraně s volným pádem, které nevyžadují žádné elektronické propojení s letounem. Mají vnitřní poloaktivní naváděcí systém, který detekuje laserové záření a navádí zbraň na cíl osvětlený vnějším laserovým zdrojem. Naváděcí zařízení může být v letounu, v jiném letounu nebo v pozemním zdroji.

Všechny zbraně LGB mají počítačovou řídicí skupinu (CCG), bojovou hlavici (tělo pumy s roznětkou) a seskupení křídel. Počítačová sekce vysílá směrové řídicí signály do příslušného páru canardů. Naváděcí canardy jsou připojeny ke každému kvadrantu řídicí jednotky a mění dráhu letu zbraně. Výchylky canardů jsou vždy v plném měřítku (označované jako navádění "bang, bang").

Dráha letu LGB je rozdělena do tří fází: balistické, přechodové a koncové navádění. Během balistické fáze zbraň pokračuje po neřízené trajektorii stanovené dráhou letu nosného letounu v okamžiku vypuštění. V balistické fázi nabývá poloha vynášeného letounu dalšího významu, protože manévrovatelnost LGB souvisí s rychlostí zbraně během koncového navádění. Proto se ztráta rychlosti letu během balistické fáze rovná úměrné ztrátě manévrovatelnosti. Přechodová fáze začíná při akvizici. Během přechodové fáze se zbraň snaží sladit svůj vektor rychlosti s vektorem přímého výhledu na cíl. Během koncového navádění se LGB snaží udržet svůj vektor rychlosti v souladu s okamžitou přímou viditelností. V okamžiku, kdy dojde k vyrovnání, se odrážející laserové záření soustředí na detekci a přikáže canardům, aby zaujaly polohu, která způsobí, že zbraň poletí balisticky s gravitačním předpětím směrem k cíli.

GBU-10 Paveway II: Tato řízená puma (GBU) váží 2 562 liber a je v podstatě laserem naváděnou verzí neřízené pumy Mk-84 s bojovou hlavicí pro všeobecné použití. Laserový detektor na přídi vyhledávacího zařízení detekuje odraženou energii určovacího laseru při nastaveném laserovém kódu. Po odhozu se plochy připomínající křídla na zadní straně pumy roztáhnou a slouží k manévrování pumy k bodu určený laserem. Namísto plynulého a konstantního zadávání korekcí kurzu k dosažení cíle používá puma sérii diskrétních vstupních korekcí, což se často označuje jako režim navádění "bang-bang".

GBU-10 lze zavěsit pouze na výsuvný stojan MAU-12 na stanicích 3, 4, 6 a 7.

Vhodnými cíli pro GBU-10 jsou velké a/nebo tvrzené cíle, které vyžadují přesný a silný zásah. Mezi takové cíle často patří mosty, bunkry a zpevněná velitelská stanoviště.

GBU-12 Paveway II: Tato GBU je laserem naváděná verze neřízené pumy Mk-82 pro všeobecné použití. GBU-12 se navádí na stejných principech jako GBU-10, jediný rozdíl je v tom, z jaké pumy LGB vychází.

GBU-12 lze namontovat samostatně na výsuvný stojan MAU-12 na stanovištích 3, 4, 6 a 7. Při instalaci křídelních vnějších palivových nádrží mohou být na TER z důvodu omezení volného prostoru naloženy pouze dvě. Toto se běžně označuje jako šikmé zatížení (slant load).

### Pumový vyhledávač laserového kódu

Vyhledávací hlavice každé laserem naváděné pumy je nastavena tak, aby sledovala pouze určitý kód frekvence laserových pulzů (PRF). Ty nastavuje ručně obsluha nabíjení zbraní během pozemních operací a nesmí být nastaveny z pilotní kabiny během letu.

Pro replikaci lze laserový kód nastavit pomocí editoru misí. V tomto příkladu je kód laseru na každé hlavici pumovnice 1564.

Další metoda nastavení laserového kódu pumového vyhledávače je k dispozici na herním panelu. Můžete se k němu dostat pomocí klávesového příkazu RShift + K a poté pomocí kláves [ a ] (hranaté závorky). Ke změně kódu laseru použijte klávesové příkazy uvedené napravo od jednotlivých číslic.

Kódy laserů pumových vyhledávačů lze touto metodou měnit pouze na zemi před spuštěním motoru a při vypnutém přepínači STA POWER na pravé konzoli.

Laserový indikátor na zaměřovacím modulu musí být nastaven tak, aby odpovídal kódu pumy. Postupy naleznete v části STRÁNKA LASR DED.

### Stránka SMS

Zobrazení A-G SMS a postupy pro nastavení útoku s řízenými nebo neřízenými pumami jsou totožné. Postupy naleznete v části A-G Pumy SMS.

### Útok laserem naváděné pumy CCRP

Režim CCRP (Continuously Computed Release Point) zajišťuje vypočtené automatické uvolňování pum. To lze provést ze střemhlavého letu, ale také z pozice wings-level nebo nose-high. Útok laserem naváděnými pumami je totožný s neřízenými pumami, navíc s laserovým označením pomocí Targeting Pod (TGP).

Tento režim vyžaduje bod určení cíle, z něhož se vychází při řešení bombardování. Instrukce řízení je poskytována k odpovídajícímu bodu pro uvolnění zbraně tak, že ji uvolní ve správný čas, aby zbraně zasáhly cíl.

Laserový kód pumy se musí shodovat s laserovým kódem označovače TGP. Postupy naleznete v procedurách SMS stránka Laserem naváděné pumy a Indikátor laserového kódu.

Souhrn

1. Zvolte režim A-G Master Mode 2
2. Nastavte přepínač Master Arm do polohy Arm
3. Nastavte přepínač Laser Arm do polohy Arm
4. Vyberte pumy a požadované funkce na SMS MFD
5. Nastavte požadované číslo řídicího bodu nebo určete cíl pomocí TGP
6. Vycentrujte FPM na linii řízení letu (Steering Line)
7. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraní RAlt + Space pro vypuštění zbraní ve vypočteném bodě
8. Zaměřte cíl nejméně 8-12 sekund před dopadem

Ověřte, zda je na displeji HUD zobrazena symbolika CCRP.

Systém řízení palby poskytuje řídicí vedení (SL), které zajišťuje řízení k určenému cíli. Umístěním značky dráhy letu (FPM) na SL a podržením tlačítka uvolnění zbraně se zbraň uvolní ve správný čas a zohlední povětrnostní podmínky.

V horní části SL je zobrazen ukazatel Solution Cue. Bude klesat směrem dolů, jak se bude snižovat vzdálenost, bude se blížit okamžik vypuštění zbraně.

Když je zaměřovač cíle (TD) mimo zorné pole HUDu, jak je znázorněno výše, vychází ze zbraňového kříže (Gun Cross) linie zaměřovače cíle (TLL) směřující přímo na cíl. Vedle zbraňového kříže se zobrazuje relativní úhel, který ukazuje počet stupňů v desítkách jednotek mezi křížem a cílem.

Ověřte, zda je TGP nakonfigurován pro vyhledávání cílů a laserového označení.

Zvolte režim A-G na TGP a nakonfigurujte jej pro vyhledávání cílů a navádění zbraní. Při zvolení režimu navádění CCRP se linie zaměřovače podřídí aktuálnímu řídicímu bodu.

Na displeji TGP lze nastavit senzor zájmu (SOI) umístěním přepínače správy displeje (DMS) dolů. Aktuální SOI lze identifikovat podle rámečku obklopujícího displej.

Pomocí ovládacího prvku Cursor/Enable Control pak lze zaměřovací kříž TGP posunout do nové polohy. Posunutím zaměřovacího kříže (Target Designator) pomocí HUDu jako SOI, se posunou i zaměřovací kříže TGP.

Vyhledejte a označte požadovaný cíl.

Pro výpočet řešení bombardování v režimu CCRP je třeba nejprve určit cíl. To lze provést dvěma způsoby:

- Vyberte řídicí bod, který byl umístěn na cílové místo. Pole Target Designator (Označení cíle) na HUDu bude umístěno v místě steerpointu. TGP se podřídí tomuto místu, když je zvolen režim CCRP.
- Vyhledejte cíl pomocí zaměřovacího modulu (Targeting Pod). Pomocí TGP SOI umístěte TMS dolů, abyste zrušili označení. TGP se vrátí do pozice boresight blízko středu na HUDu. Přeleťte nebo otočte TGP do přímé linie k požadovanému cíli. TMS nahoru pro označení. Políčko pro označení cíle (Target Designator) na HUDu bude umístěno v tomto místě.

Aktualizace polohy cíle lze provést posunutím rámečku TD v HUDu nebo posunutím kurzorů TGP na novou polohu pomocí ovládacího prvku Cursor/Enable. K výpočtu řešení bombardování se používá přímka zaměřovače bez ohledu na použitý režim sledování.

Příkazem k plošnému sledování TMS nahoru stabilizujte zaměřovací kříž nad cílem. V případě potřeby lze pomocí TMS nahoru zadat také povel pro bodovou stopu, která pomůže při zaměřování.

Před vypuštěním zbraně může být provedeno laserové zaměřování, aby se zlepšilo vypočtené řešení střelby. Další informace naleznete v části Laserové zaměřování.

Laserový zaměřovač může být odpálen s libovolným typem zvoleného senzoru a z libovolného režimu sledování. Stav laseru se zobrazuje jako písmeno L v blízkosti dolní části displeje, když je přepínač Laser Arm nastaven do polohy Arm.

Laser se aktivuje stisknutím spouště na první detent. Pokud je laserový zaměřovač aktivní, písmeno L bliká.

Proveďte navedení pumy CCRP.

Navádění zbraní prostřednictvím laserového zaměřovače je totožné s naváděním neřízených pum CCRP.

Udržujte značku dráhy letu zarovnanou s linií řízení. Tím se letadlo vyrovná s cílem, i když cíl nebude v dohledu.

Značka směrového ukazatele (Steering Cue) bude klesat po čáře řízení (Steering Line), s klesajícím dosahem se blíží i vypuštění zbraně. Čas do vypuštění se odpočítává v pravém dolním rohu HUDu.

Sledujte Pull-Up Anticipation Cue, abyste se ujistili, že se nedostane nad značku dráhy letu (Flight Path Marker). Indikátor PUAC (PullUp Anticipation Cue) vizuálně znázorňuje výšku potřebnou k odjištění pumové roznětky nebo také výšku potřebnou k zahájení stoupání, aby nedošlo ke střetu se zemí, podle toho, co je bezprostřednější. Značka se pohybuje směrem nahoru k ukazateli dráhy letu (FPM) podle toho, jak letoun ztrácí výšku. Vypuštění pumy s FPM pod PUAC neposkytne roznětce pumy dostatek času na odjištění a výsledkem bude nefunkční odhoz.

Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraně.

Jakmile se Solution Cue začne pohybovat po linii řízení letu, stiskněte a držte tlačítko Weapon Release (Uvolnění zbraně) přibližně 10 sekund před uvolněním. Tím dáte počítači řízení palby pokyn k uvolnění zbraně.

Udržujte značku dráhy letu zarovnanou s linií řízení. Tím se vaše letadlo vyrovná s cílem, dokonce i když bude cíl mimo dohled.

Tlačítko pro uvolnění zbraně držte stisknuté, dokud Solution Cue neprojede značkou dráhy letu.

Pokračujte v průletu značkou dráhy letu (Flight Path Marker) nad linií řízení letu (Steering Line), zatímco Sulution Cue pokračuje v trajektorii směrem dolů. Pumy se uvolní, jakmile Steering Cue mine Flight Path Marker.

Podržte tlačítko pro uvolnění zbraně dostatečně dlouho, aby se všechny pumy stačily uvolnit. Po uvolnění zbraní bliká FPM.

Proveďte kontrolní zatáčku o 30-45 stupňů doleva nebo doprava, abyste se vyhnuli přeletu cíle a možnému přetočení kardanu TGP. Pokračujte ve sledování cíle v TGP a v případě potřeby aktualizujte zaměřovací kříž.

Zaměřujte cíl pomocí TGP.

Stiskněte spoušť, abyste cíl zaměřili nejpozději 8-12 sekund před zásahem. Při aktivaci laserovým zaměřovačem bliká písmeno L. Při dopadu se obrazovka vymaže z infračervené energie exploze.

Přepněte na široké zorné pole pro vyhodnocení a dokumentaci poškození cíle. V případě potřeby se připravte na opětovný útok nebo opusťte oblast.

## SPOLEČNÁ MUNICE PRO PŘÍMÝ ÚTOK (JDAM)

JDAM je inerciální a GPS naváděcí souprava, kterou lze připojit k pumám Mk. 82 nebo Mk. 84 pro všeobecné použití. Při vypuštění letoun stáhne souřadnice cíle do JDAM. JDAM se pak na tyto souřadnice navede. Zbraň je ve smyslu vystřel a zapomeň (fire and forget), ale po odpálení ji nelze řídit ani znovu zaměřit.

### JDAM na SMS

Employment Mode: Přepíná mezi režimy předběžného plánování (PRE) a vizuálního zapojení (VIS) (viz Employment in Pre-Planned (PRE) Mode and Employment in Visual (VIS) Mode).

Active Profile: Cyklicky přepíná mezi čtyřmi různými profily (viz Kontrolní stránka SMS).

Profile Settings: Stisknutím tohoto OSB otevřete kontrolní stránku, kde můžete upravit aktivní profil (viz Kontrolní stránka SMS).

Alignment Status: Při prvotním zapnutí zbraně se na displeji zobrazí "A10" (nestabilní zarovnání). Během procesu zarovnávání bude běžet odpočítávání, po jehož dokončení se zobrazí nápis "RDY".

Selected Weapon and Quantity: Zobrazí množství zbraní a symbol "GB38" nebo "GB31".

Power On/Off: Stisknutím přepínáte napájení všech stanic JDAM.

Built-In Test: Spustí vestavěné testy. (Není implementováno.)

Profile Options: Zobrazí parametry vybraného profilu (viz Kontrolní stránka SMS).

Weapon Station: Vybraná zbraňová stanice pro další vypuštění se zobrazí v reverzním videu.

#### Kontrolní stránka SMS

Active Profile: Přepíná mezi čtyřmi různými profily pro editaci.

Arming Delay: Vybírá prodlevu mezi uvolněním zbraně a odjištěním. Možnosti jsou 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 14; 21 a 25 sekund.

Fuzing Option: Nastavení možnosti roznětky:

- AIR: Zbraň se ve vzduchu rozletí nad cílem. Tím se sníží průrazný účinek pumy, ale zlepší se její plošný účinek.
- GND: Zbraň při nárazu detonuje. Výběrem GND se objeví další možnost označená FD (fuzing delay). Volitelné zpoždění roznětky je 0 (okamžité), 5, 15, 25, 45, 60, 90, 180 a 240 milisekund. Přidání zpoždění aktivace roznětky umožní zbrani proniknout cílem před detonací.
- GND DLY: Zbraň zasáhne cíl v inertním stavu a po určité době exploduje. Výběrem možnosti GND DLY se zobrazí další možnost označená FD (fuzing delay). Volitelná zpoždění roznětky jsou 0,25; 0,5; 0,75; 1; 4; 8; 12; 16; 20 a 24 hodin po zásahu.

Impact Angle: Nastaví úhel, pod kterým se puma pokusí zasáhnout cíl (např. 60°). Pokud cíl obklopují vysoké stavby, měl by být použit ostřejší úhel dopadu.

Impact Azimuth: Nastavuje kurz, kterým se puma pokusí letět k cíli během konečné fáze. Hodnota "0" neznamená žádný konkrétní směr; pokud chcete, aby puma dopadla na cíl z jihu a letěla na sever, použijte hodnotu "360".

Impact Vertical Velocity: Nastavuje vertikální rychlost, kterou se puma pokusí dosáhnout při dopadu na cíl, ve stopách za sekundu. Vyšší vertikální rychlost vede k účinnějšímu průniku.

### Symbolika JDAM na HUDu

Azimuth Steering Line: Vycentrujte značku dráhy letu nad tuto čáru, abyste letěli nejkratší cestou do oblasti přijatelného odpalu (LAR).

Upper Range Scale: Udává horní rozsah dynamické zóny vypuštění (DLZ) v námořních mílích.

Current Range: Značka (caret) označuje aktuální vzdálenost letadla od cíle. Pokud je značka v rozmezí dosahu, může zbraň při uvolnění dosáhnout cíle.

In-Range Bracket: Udává vzdálenost, při které může zbraň zasáhnout cíl.

Lower Range Scale: Označuje nulový rozsah.

Bearing and Distance to Target: Uvádí azimut (ve stupních) a vzdálenost (v námořních mílích) aktuálního SPI, což je místo, kam puma doletí po vypuštění.

### Použití v režimu předběžného plánování (PRE)

Souhrn

1. Zvolte režim A-G Master Mode 2
2. Nastavte přepínač Master Arm do polohy Arm
3. Vyberte JDAM a zapněte napájení
4. Nastavte požadované funkce na SMS
5. Nastavte požadovaný řídicí bod nebo určete cíl
6. Vycentrujte FPM na linii řízení letu a leťte na dosah
7. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraně RAlt + Space pro vypuštění zbraně ve vypočteném bodě

Vyberte JDAM a zapněte napájení.

Nastavte režim Master Mode na A-G na SMS, pomocí OSB 6 vyberte jako aktivní zbraň GBU-38 (GB38) nebo GBU31 (GB31). Stisknutím tlačítka OSB 7 (PWR OFF) aktivujte zbraň a zahajte proces zarovnávání. Zarovnávání bude trvat několik minut.

Nastavte požadované možnosti režimu SMS.

V režimu SMS vyberte a nakonfigurujte profil, který chcete použít.

Nastavte požadovaný bod řízení nebo určete cíl.

Zbraň se po uvolnění navádí na aktuální bod zájmu (SPI). Pokud nebyl přidán žádný kurzor nebo byl stisknut nulový kurzor (CZ), bude SPI aktuálním řídícím bodem. Určení cíle (např. pomocí zaměřovacího modulu) posune SPI na toto místo.

Vycentrujte FPM na linii řízení letu a leťte na dosah.

Řízením umístěte azimutovou řídicí linii (ASL) nad značku dráhy letu. Leťte, dokud se značka rozsahu (caret) neocitne v závorce dosahu (in-range bracket).

Stiskněte a přidržte tlačítko pro uvolnění zbraně.

Tlačítko pro uvolnění zbraně musíte držet nepřetržitě, dokud se zbraň neuvolní. Během tohoto procesu se do soupravy JDAM stahují souřadnice cíle a profilová data. Pokud je tento proces přerušen uvolněním tlačítka pro uvolnění zbraně (Weapons Release) před dokončením stahování, zbraň zůstane zavěšena a stane se nepoužitelnou.

### Použití ve vizuálním režimu (VIS)

Souhrn

1. Zvolte režim A-G Master Mode 2
2. Nastavte přepínač Master Arm do polohy Arm
3. Vyberte JDAM a zapněte napájení
4. Nastavte režim VIS a požadované funkce na SMS
5. Pomocí HUD a TDC určete cíl
6. Vycentrujte FPM na linii řízení letu a leťte na dosah
7. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraně RAlt + Space pro vypuštění zbraně ve vypočteném bodě

Vyberte JDAM a zapněte napájení.

Nastavte hlavní režim na A-G na SMS, pomocí OSB 6 vyberte jako aktivní zbraň GBU-38 (GB38) nebo GBU31 (GB31). Stisknutím tlačítka OSB 7 (PWR OFF) aktivujte zbraň a zahajte proces zarovnávání. Zarovnávání bude trvat několik minut.

Nastavte režim VIS a požadované funkce na SMS.

Na stránce SMS vyberte a nakonfigurujte profil, který chcete použít. Stisknutím tlačítka OSB 2 změňte režim navádění na VIS.

K určení cíle použijte HUD a TDC.

Po zapnutí režimu VIS se na displeji HUD objeví pole pro označení cíle (TD) a displej HUD se změní na SOI. Pomocí TDC posuňte políčko TD nad cíl a poté stiskněte TMS vpřed pro označení.

Vycentrujte FPM na linii řízení letu a leťte na dosah.

Řízením umístěte azimutovou řídicí linii (ASL) nad ukazatel dráhy letu. Leťte, dokud se ukazatel rozsahu nenachází v závorce dosahu. Pomocí TDC můžete dále upravovat polohu pole TD.

Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraně.

Tlačítko pro uvolnění zbraně musíte držet nepřetržitě, dokud se zbraň neuvolní. Během tohoto procesu se do soupravy JDAM stahují souřadnice cíle a profilová data. Pokud je tento proces přerušen uvolněním tlačítka pro uvolnění zbraně (Weapons Release) před dokončením stahování, zbraň zůstane zavěšena a stane se nepoužitelnou.

## AGM-154 JOINT STANDOFF WEAPON (JSOW)

JSOW je klouzavá puma s inerciálním pohonem, která je schopna zasáhnout cíle až do vzdálenosti 70 NM a to v závislosti na výšce a rychlosti odpálení. Při uvolnění letoun stáhne souřadnice cíle do JSOW. JSOW se poté na tyto souřadnice navede. Zbraň je kompletně vybavena funkcí vystřel a zpomeň (fire and forget). Varianta AGM-154A má hlavice BLU97/B a po odpálení ji nelze znovu zaměřit.

### JSOW na SMS

Employment Mode: Přepíná mezi režimy předběžného plánování (PRE) a vizuálního použití (VIS) (viz Employment in Pre-Planned (PRE) Mode a Employment in Visual (VIS) Mode).

Target Size: Zatím neimplementováno.

Profile Settings: Stisknutím tohoto OSB otevřete kontrolní stránku, kde můžete upravit aktivní profil. (Není implementováno.)

Alignment Status: Při aktivaci zbraně se na displeji zobrazí "A10" (nestabilní zarovnání). Během procesu zarovnávání bude probíhat odpočet a po jeho dokončení se zobrazí "RDY".

Selected Weapon and Quantity: Zobrazí množství zbraní a symbol "A154A".

Power On/Off: Stisknutím přepnete napájení všech stanic JSOW.

Built-In Test: Spustí vestavěné testy. (Není implementováno.)

Profile Settings: Zobrazí parametry vybraného profilu. (Není implementováno.)

Weapon Station: Vybraná zbraňová stanice pro další vypuštění se zobrazí v reverzním videu.

Ripple setting: Přepínání mezi uvolněním jednotlivě nebo v párech s podélnou nebo boční separací.

Ripple spacing: Tlačítky zadejte vzdálenost výškové funkce ve stopách mezi dvěma pumami. Nezobrazuje se při výběru režimu jednorázového uvolnění.

### Symbolika JSOW na HUDu

Upper Range Scale: Udává horní rozsah dynamické zóny vypuštění (DLZ) v námořních mílích.

Current Range: : Značka (caret) označuje aktuální vzdálenost letadla od cíle. Pokud je značka v rozmezí dosahu, může zbraň při uvolnění dosáhnout cíle.

In-Range Bracket: Udává vzdálenost, při které může zbraň zasáhnout cíl.

Lower Range Scale: Označuje nulový rozsah.

Bearing and Distance to Target: Uvádí azimut (ve stupních) a vzdálenost (v námořních mílích) aktuálního SPI, což je místo, kam puma doletí po vypuštění.

### Použití v režimu předběžného plánování (PRE)

Souhrn

1. Zvolte režim A-G Master Mode 2
2. Nastavte přepínač Master Arm do polohy Arm
3. Vyberte JSOW a zapněte napájení
4. Nastavte požadované funkce na SMS
5. Nastavte požadovaný řídicí bod nebo určete cíl
6. Vycentrujte FPM na linii řízení letu a leťte na dosah
7. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraně RAlt + Space pro vypuštění zbraně ve vypočteném bodě

Vyberte JSOW a zapněte napájení.

Nastavte hlavní režim na A-G na SMS, pomocí OSB 6 vyberte jako aktivní zbraň AGM-154A (A154A). Stisknutím tlačítka OSB 7 (PWR OFF) aktivujte zbraň a zahajte proces zarovnávání. Zarovnávání bude trvat několik minut.

Nastavte požadované funkce na SMS.

Na SMS nakonfigurujte zbraň podle potřeby.

Nastavte požadovaný řídicí bod nebo určete cíl.

Zbraň se po vypuštění navádí na aktuální bod zájmu senzoru (SPI). Pokud nebyl přidán žádný kurzor nebo stisknut nulový kurzor (CZ), bude aktuálním bodem řízení SPI. Určení cíle (např. pomocí zaměřovacího modulu) posune SPI na tuto polohu.

Vycentrujte FPM na linii řízení a leťte na dosah.

Řízením umístěte azimutovou řídicí linii (ASL) nad značku dráhy letu. Leťte, dokud se značka rozsahu (caret) neocitne v závorce dosahu (in-range bracket).

Stiskněte a přidržte tlačítko pro uvolnění zbraně.

Tlačítko pro uvolnění zbraně musíte držet nepřetržitě, dokud se zbraň neuvolní. Během tohoto procesu se do soupravy JSOW stahují souřadnice cíle a profilová data. Pokud je tento proces přerušen uvolněním tlačítka pro uvolnění zbraně (Weapons Release) před dokončením stahování, zbraň zůstane zavěšena a stane se nepoužitelnou.

### Použití ve vizuálním režimu (VIS)

Souhrn

1. Zvolte režim A-G Master Mode 2
2. Nastavte přepínač Master Arm do polohy Arm
3. Vyberte VIS a zapněte napájení
4. Nastavte režim VIS a požadované funkce na SMS
5. Pomocí HUD a TDC určete cíl
6. Vycentrujte FPM na linii řízení letu a leťte na dosah
7. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraně RAlt + Space pro vypuštění zbraně ve vypočteném bodě

Vyberte JSOW a zapněte napájení.

Nastavte hlavní režim na A-G na SMS, pomocí OSB 6 vyberte AGM-154A (A154A) jako aktivní zbraň. Stisknutím tlačítka OSB 7 (PWR OFF) aktivujte zbraň a zahajte proces zarovnávání. Zarovnávání bude trvat několik minut.

Nastavte režim VIS a požadované funkce na SMS.

Na stránce SMS vyberte a nakonfigurujte profil, který chcete použít. Stisknutím tlačítka OSB 2 změňte režim navádění na VIS.

K určení cíle použijte HUD a TDC.

Po zapnutí režimu VIS se na displeji HUD objeví pole pro označení cíle (TD) a displej HUD se změní na SOI. Pomocí TDC posuňte políčko TD nad cíl a poté stiskněte TMS vpřed pro označení.

Vycentrujte FPM na linii řízení letu a leťte na dosah.

Řízením umístěte azimutovou řídicí linii (ASL) nad ukazatel dráhy letu. Leťte, dokud se ukazatel rozsahu nenachází v závorce dosahu (označený "JIZ"). Pomocí TDC můžete dále upravovat polohu pole TD.

Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraně.

Tlačítko pro uvolnění zbraně musíte držet nepřetržitě, dokud se zbraň neuvolní. Během tohoto procesu se do soupravy JSOW stahují souřadnice cíle a profilová data. Pokud je tento proces přerušen uvolněním tlačítka pro uvolnění zbraně (Weapons Release) před dokončením stahování, zbraň zůstane zavěšena a stane se nepoužitelnou.

## ZÁSOBNÍKY MUNICE S KOREKCÍ VĚTRU

Větrem korigované zásobníky munice (WCMD, vyslovuje se "wick-mid") jsou ocasní soupravy, kterými lze vybavit CBU-87 CEM nebo CBU-97 SFW, čímž získají schopnost přesného navádění. WCMD obsahuje palubní INS a lze jej naprogramovat s využitím větrných proudů pro zvýšení přesnosti.

Pokud je CBU-87 vybaven WCMD, je označen jako CBU-103. CBU-97 s WCMD je označováno jako CBU105.

### WCMD na SMS

Employment Mode: Přepíná mezi režimy předběžného plánování (PRE) a vizuálním režimem (VIS) (viz Použití v režimu předběžného plánování (PRE) a Použití ve vizuálním režimu (VIS)).

Profile Settings: Stisknutím tlačítka OSB otevřete kontrolní stránku, kde můžete upravit aktivní profil (viz stránka WCMD CNTL).

Alignment Status: Při prvotním zapnutí zbraně se na displeji zobrazí "A10" (nestabilní zarovnání). Během procesu zarovnávání bude běžet odpočítávání, po jehož dokončení se zobrazí nápis "RDY".

Selected Weapon and Quantity: Zobrazí množství zbraní a "CB103" nebo "CB105".

Power On/Off: Stisknutím přepínáte napájení všech stanic WCMD.

Profile Settings: Zobrazí parametry vybraného profilu.

Weapon Station: Vybraná zbraňová stanice pro další vypuštění se zobrazí v reverzním videu.

Ripple setting: Přepínání mezi uvolněním jednotlivě nebo v párech s podélnou nebo boční separací.

Ripple spacing: Tlačítky zadejte vzdálenost výškové funkce ve stopách mezi dvěma pumami. Nezobrazuje se při výběru režimu jednorázového uvolnění.

### Symbolika WCMD na HUDu

Upper Range Scale: Udává horní rozsah dynamické zóny vypuštění (DLZ) v námořních mílích.

Current Range: Značka (caret) označuje aktuální vzdálenost letadla od cíle. Pokud je značka v rozmezí dosahu, může zbraň při vypuštění dosáhnout cíle.

In-Range Bracket: Udává vzdálenost, při které může zbraň zasáhnout cíl.

Lower Range Scale: Označuje nulový rozsah.

Bearing and Distance to Target: Uvádí azimut (ve stupních) a vzdálenost (v námořních mílích) aktuálního SPI, což je místo, kam doletí puma po vypuštění.

### Stránka WCMD CNTL

Stránka CNTL umožňuje konfigurovat profil zapojení WCMD a další možnosti.

Attack Azimuth: Nastaví směr útoku, kterého se pumy pokusí dosáhnout. Nastavení "0" znamená, že pumy použijí nejpřímější směr útoku ("360" znamená útok severním směrem). (Není implementováno.)

Arming Delay: Nastaví prodlevu kdy se zbraň odjistí po jejím uvolnění. (Není implementováno.)

Burst Altitude: Nastavuje výškovou funkci, což je nadmořská výška (MSL), ve které bude submunice uvolněna. Vyšší výška výbuchu způsobí širší rozptyl.

Spin Rate: Puma začne rotovat na této hodnotě otáček před uvolněním submunice (pouze CBU-103). Při vyšších rychlostech otáčení dochází k širšímu rozptylu.

Target Winds: Ruční zadávání větru ve výšce. (Není implementováno.)

Wind Source: Přepíná údaje větru z plánování mise (MP), vložené pilotem (PI) a z avionického systému (SY). V současné době je k dispozici pouze MP.

### Použití v režimu předběžného plánování (PRE)

Souhrn

1. Zvolte režim A-G Master Mode 2
2. Nastavte přepínač Master Arm do polohy Arm
3. Vyberte WCMD a zapněte napájení
4. Nastavte požadované funkce na SMS
5. Nastavte požadovaný řídicí bod nebo určete cíl
6. Vycentrujte FPM na linii řízení letu a leťte na dosah
7. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraně RAlt + Space pro vypuštění zbraně ve vypočteném bodě

Vyberte WCMD a zapněte napájení.

Nastavte hlavní režim na A-G na SMS, pomocí OSB 6 vyberte jako aktivní zbraň WCMD (CB103 or CB105). Stisknutím tlačítka OSB 7 (PWR OFF) aktivujte zbraň a zahajte proces zarovnávání. Zarovnávání bude trvat několik minut.

Nastavte požadované funkce na SMS.

Na SMS nakonfigurujte zbraň podle potřeby.

Nastavte požadovaný řídicí bod nebo určete cíl.

Zbraň se po vypuštění navádí na aktuální bod zájmu senzoru (SPI). Pokud nebyl přidán žádný kurzor nebo stisknut nulový kurzor (CZ), bude aktuálním bodem řízení SPI. Určení cíle (např. pomocí zaměřovacího modulu) posune SPI na tuto polohu.

Vycentrujte FPM na linii řízení a leťte na dosah.

Řízením umístěte azimutovou řídicí linii (ASL) nad značku dráhy letu. Leťte, dokud se značka rozsahu neocitne v závorce dosahu.

Stiskněte a přidržte tlačítko pro uvolnění zbraně.

Tlačítko pro uvolnění zbraně musíte držet nepřetržitě, dokud se zbraň neuvolní. Během tohoto procesu se do soupravy WCMD stahují souřadnice cíle a profilová data. Pokud je tento proces přerušen uvolněním tlačítka pro uvolnění zbraně před dokončením stahování, zbraň zůstane zavěšena a stane se nepoužitelnou.

### Použití ve vizuálním režimu (VIS)

Souhrn

1. Zvolte režim A-G Master Mode 2
2. Nastavte přepínač Master Arm do polohy Arm
3. Vyberte WCMD a zapněte napájení
4. Nastavte režim VIS a požadované funkce na SMS
5. Pomocí HUD a TDC určete cíl
6. Vycentrujte FPM na linii řízení letu a leťte na dosah
7. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraně RAlt + Space pro vypuštění zbraně ve vypočteném bodě

Vyberte WCMD a zapněte napájení.

Nastavte hlavní režim na A-G na SMS, pomocí OSB 6 vyberte WCMD (CB103 and CB105) jako aktivní zbraň. Stisknutím tlačítka OSB 7 (PWR OFF) aktivujte zbraň a zahajte proces zarovnávání. Zarovnávání bude trvat několik minut.

Nastavte režim VIS a požadované funkce na SMS.

Na stránce SMS vyberte a nakonfigurujte profil, který chcete použít. Stisknutím tlačítka OSB 2 změňte režim navádění na VIS.

K určení cíle použijte HUD a TDC.

Po zapnutí režimu VIS se na displeji HUD objeví pole pro označení cíle (TD) a displej HUD se změní na SOI. Pomocí TDC posuňte políčko TD nad cíl a poté stiskněte TMS vpřed pro označení.

Vycentrujte FPM na linii řízení letu a leťte na dosah.

Řízením umístěte azimutovou řídicí linii (ASL) nad ukazatel dráhy letu. Leťte, dokud se ukazatel rozsahu nenachází v závorce dosahu. Pomocí TDC můžete dále upravovat polohu pole TD.

Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraně.

Tlačítko pro uvolnění zbraně musíte držet nepřetržitě, dokud se zbraň neuvolní. Během tohoto procesu se do soupravy WCMD stahují souřadnice cíle a profilová data. Pokud je tento proces přerušen uvolněním tlačítka pro uvolnění zbraně (Weapons Release) před dokončením stahování, zbraň zůstane zavěšena a stane se nepoužitelnou.

## AGM-88 HARM

Vysokorychlostní protiradiolokační střela AGM-88 (HARM) je nadzvuková, pasivně radarem naváděná střela vzduch-země určená k zasažení radarových stanovišť a vozidel protivzdušné obrany. Střela je vybavena palubním radarovým přijímačem, který se zaměřuje na radarové emise pozemních radarů, což umožňuje střelbu ve stylu vystřel a zapomeň. Pilot může označit cíle pomocí palubního radarového přijímače nebo pomocí samostatného modulu HARM Targeting System (HTS) (zatím není implementován). HARM může být umístěn na stanovištích 3, 4, 6 nebo 7, ale certifikován je pouze pro stanoviště 3 a 7.

HARM lze zaměřit pomocí palubního radarového přijímače v jednom ze tří režimů: pozice je známa (POS), HARM jako senzor (HAS) nebo datalink (DL). V současné době není DL v systému DCS implementován.

Komunikaci se střelou HARM zajišťuje počítač odpalovacího rozhraní letounu (ALIC) na palubě pylonu LAU-118. ALIC poskytuje SMS obraz ze senzorů HARM a umožňuje SMS předávat typy hrozeb střele AGM-88. AGM-88 se po odpálení zaměří na předané typy hrozeb.

### Symbolika

#### Režim SMS

Master mode: Přepíná mezi režimy vzduch-země A-G a STRF (gun strafe).

Inventory: Po stisknutí tohoto OSB se zobrazí stránka inventáře.

Weapon type: Zobrazuje "AG88" pro AGM-88 HARM a množství naložených střel.

Weapon status: Zobrazuje "RDY", když je AGM-88 připraven k vypuštění.

AGM-88 power: Zobrazuje "PWR ON" nebo "PWR OFF". Stisknutím se aktivuje roztočení nebo vypnutí všech naložených raket AGM-88.

BIT: Příkaz k provedení vestavěného testu. Po dokončení BIT se aktualizuje stav každé stanice.

Station: Zobrazí stanice, na kterých jsou načteny HARM. Stanice vybraná k vypuštění je označena rámečkem. Nad číslem stanice je znak označující stav degradace střely pro danou stanici: "D" pro degradovaný nebo "F" pro neúspěšný. Žádný znak nad číslem stanice značí funkční střelu.

#### Režim WPN

AGM-88 HARM umožňuje zaměření pomocí palubního senzoru v jednom ze tří režimů: pozice je známa (POS), HARM jako senzor (HAS) nebo datalink (DL). (V současné době není DL v DCS podporován.) Každý režim má svůj vlastní formát WPN.

Mód POS

Sub-mode: Zobrazí "POS" v dílčím režimu Position Known.

Threat table: Zobrazí aktuální tabulku hrozeb (TBL1, TBL2 nebo TBL3). Stisknutím tlačítka se cyklicky přepíná mezi těmito třemi tabulkami. Stisknutím přepínače TMS vlevo, když je stránka WPN v režimu SOI, se rovněž cyklicky přepíná mezi tabulkami hrozeb.

HARM UFC: Stisknutím tohoto tlačítka OSB se zobrazí stránka HARM na DED, kde lze upravovat tabulky hrozeb.

POS mode: Vybere profil útoku, který se má použít: EOM (rovnice pohybu), PB (předem připravený) nebo RUK (neznámý dosah).

Threat types: Vypíše seznam hrozeb v aktuální tabulce. Stisknutím tlačítka OSB vedle hrozby přeneste tento typ hrozby do systému ALIC.

Next missile data: Informace o následující vypuštěné střely. Nezobrazuje se v případě, že byly odpáleny všechny střely. Řádek 1 je typ hrozby, která má být předána střele. Řádek 2 je řídicí bod, který má být předán střele. Řádek 3 je předpokládaný čas do dopadu a řádek 4 je předpokládaný čas dopadu, pakliže by byla střela odpálena nyní. Pro útoky RUK se zobrazují pouze řádky 1 a 2.

In-flight missile data: Informace o střele během letu. Pokud letí více střel, zobrazí se podél tohoto řádku více bloků dat. Na řádku 1 je uveden předpokládaný čas do dopadu. Řádek 2 je řídicí bod, který byl předán střele, a řádek 3 je typ hrozby, předaný střele. Pro útoky RUK se zobrazují pouze řádky 2 a 3.

Launch status divider line (LSDL): Rozděluje informace o střele během letu a následné příští střele.

Mód HAS

Sub-mode: Zobrazí "HAS" v podrežimu HARM-as-Sensor.

Threat table: Zobrazí aktuální tabulku hrozeb (TBL1, TBL2 nebo TBL3). Stisknutím tlačítka se cyklicky přepíná mezi těmito třemi tabulkami. Stisknutím přepínače TMS vlevo, když je stránka WPN v poloze SOI, se rovněž cyklicky přepíná mezi tabulkami hrozeb.

FOV: Zobrazí zorné pole střely: "CTR" pro střed, "LT" pro levý, "RT" pro pravý a "WIDE" pro široký. Stisknutím se cyklicky přepíná nastavení FOV. Podle jeho nastavení se určuje, která část přední polokoule střely vyhledává. Stisknutím malíčkového spínače FLCS lze rovněž cyklicky přepínat nastavení FOV.

Search filter: Stisknutím tohoto tlačítka OSB může pilot zapínat a vypínat hrozby v rámci aktuální tabulky hrozeb. Snížením počtu hrozeb, které ALIC vyhledává, se zkrátí doba každého skenovacího cyklu.

HARM UFC: Stisknutím tohoto tlačítka OSB se zobrazí stránka HARM na DED, kde lze upravovat tabulky hrozeb.

DTSB: V poli stavu detekovaných cílů je uveden seznam detekovaných typů hrozeb. Když je detekována nová hrozba, její typ (např. "2" pro SA-2) je přidán do DTSB.

Scan counter: Tento čítač se zvýší po každém dalším skenování provedeném zařízením AGM-88.

Restart search: Stisknutím tohoto tlačítka OSB zrušíte aktuální cyklus skenování a zahájíte nový.

ALIC video: V této oblasti se zobrazují zjištěné hrozby. Zobrazují se pouze hrozby z tabulky aktivních hrozeb. Video ALIC je stabilizováno vůči zemi a vztaženo k linii zaměřovače střely. Hrozby se zobrazují jako znaky představující jejich typ (např. "2" pro SA-2). Pokud je hrozba aktivní (emitující záření), následuje za typem hrozby písmeno "A". Pokud je hrozba ve stavu sledování (navádí střelu za letu), následuje za typem hrozby písmeno "T". Pokud hrozba neemituje záření (paměťová hrozba) nebo je současně umístěno více hrozeb, nezobrazuje se písmeno "A" ani "T".

Stisknutím tlačítka TMS vpřed se vydá příkaz k označení hrozby pod TDC. Obrazovka ALIC se přepne na zobrazení zaměřené hrozby bez stabilizace vůči zemi, přičemž zaměřovací kříž označuje směr střely.

Station: Zobrazuje, které ze stanic mají načtené AGM-88. Stanice vybraná pro příští odpálení je označena rámečkem. Nad číslem stanice se zobrazuje písmeno "D" nebo "F", značící znehodnocenou nebo nefunkční raketu.

TDC: Ukazatel určení cíle lze pomocí kurzoru na TQS posunout nad cíl, který si pilot přeje určit. Stisknutím tlačítka TMS vpřed se zadá označení hrozby pod TDC a typ hrozby se následně přenese do AGM-88.

Boresight: Označuje osu náměru rakety.

Scan time: Zobrazuje nejhorší možný čas skenování. ALIC bude opakovaně vyhledávat hrozby podle zvolených parametrů. Snížení počtu hrozeb, které mají být skenovány pomocí SRCH OBS, nebo zmenšení FOV zkrátí dobu skenování, a tím i čas do detekování hrozby.

Threat types: Pět typů hrozeb pro aktuální tabulku hrozeb (TBL1, TBL2 nebo TBL3) je zobrazeno podél levé strany. Pokud je hrozba identifikována, je její typ zvýrazněn. Sousední OSB nemají v dílčím režimu HAS žádnou funkci.

#### HUD

Na pravé straně je stupnice HARM Launch Scale (HLS), která udává doletový potenciál střely k dosažení daného cíle. Předpokládá se, že cíl se nachází v daném řídicím bodě. SMS odhaduje jak manévrovací zónu letadla (AMZ), tak manévrovací zónu střely (MMZ). AMZ je zóna, ve které může střela dosáhnout cíle, pokud se odpalovací letoun nejprve vznese nebo otočí směrem k cíli. MMZ je zóna, ve které může střela dosáhnout cíle, pokud provede zcela vlastní manévr.

FOV box: Označuje HARM FOV. Rámeček FOV bliká, pokud se letoun nachází v manévrovací zóně střely, předání cíle je dokončeno a střela je připravena k odpálení.

HLS: Stupnice pro odpalování HARM (HLS) představuje kombinovanou AMZ a MMZ, jinými slovy vzdálenosti, na které může střela dosáhnout cíle díky manévrování letadla nebo bez něj. Vodorovná čárka uvnitř sponky označuje horní hranici dosahu MMZ a dolní hranici dosahu AMZ. Spodní část sponky označuje minimální vzdálenost odpalu. Tlačítko pickle je aktivní pouze tehdy, když je sponka uvnitř MMZ.

HLS a veškerá související symbolika jsou v režimu HAS zablokovány.

Current range, required loft angle: Poloha značky podél sponky představuje aktuální vzdálenost letadla od cíle na stupnici dosahu HLS. Pokud je značka (caret) nad oddělovačem AMZ/MMZ, letadlo musí nejprve manévrovat, než střela dosáhne cíle. Číslo přiléhající ke značce (caret) představuje požadovaný úhel sklonu, aby se letadlo nacházelo v MMZ. Pokud se letadlo nachází v MMZ, je úhel sklonu označen písmenem "A". Značka je blokována, když je v režimu PB a je více než 10° mimo nosnou plochu.

Upper range scale: Bude to buď 40, nebo 80 NM, podle toho, co je dostačující k překonání vzdálenosti k cíli.

Zero range: Na dolním konci HLS je cílová vzdálenost nulová.

Min loft, optimal loft, max loft: Vodorovné značky podél azimutové řídicí linie (ASL) označují minimální a maximální výšku, kterou střela potřebuje k dosažení cíle. Maximální výškový úhel je větší značka a představuje úhel stoupání, který zajistí maximální dolet střely. Minimální úhel je menší značka a představuje vzdálenost, při které by střela musela provést maximální klesání, aby dosáhla cíle. V režimu PB se optimální stoupání (loft) zobrazuje také jako dvojice úseček podél ASL. Optimální loft představuje úhel stoupání, který dává střele maximální energii dostupnou při dopadu.

V režimech HAS a POS/RUK jsou ukazatele stoupání potlačeny.

Release altitude: Horní číslo tohoto datového bloku je předpokládaná výška uvolnění za předpokladu, že letadlo provede 4-g stoupání do optimální výšky loftu (nebo maximální výšky loftu, pokud není v MMZ).

Required turn: Spodní číslo tohoto datového bloku je požadovaný obrat pro umístění letadla v MMZ (např. "L03", pokud je požadován obrat o 3° doleva). Zobrazuje "00", pokud je letadlo na kurzu, ale ještě není v dosahu MMZ. Jakmile je letadlo v dosahu MMZ, zobrazuje toto pole požadovaný obrat letadla k cíli (např. "L90", pokud je příď letadla 90° vpravo od cíle).

Tento datový blok se nezobrazuje v režimech HAS a POS/RUK.

Time to MMZ: Zobrazuje odhadovaný čas, než letadlo dosáhne MMZ. Zobrazuje "0:00", když je letadlo uvnitř MMZ. Nezobrazuje se v režimech HAS nebo POS/RUK.

Bearing and distance to target: Směr a vzdálenost (v námořních mílích) od současné polohy letadla k cíli. V režimu HAS se nezobrazuje.

#### Stránka HARM DED

Na stránku HARM DED se dostanete stisknutím tlačítka LIST na UFC, poté tlačítkem 0/M-SEL vyberte MISC a poté opět tlačítkem 0/M-SEL vyberte HARM. Všimněte si, že možnost HARM se zobrazí pouze tehdy, když je na SMS vybrána možnost AGM-88.

Stisknutím tlačítek INC/DEC se cyklicky prochází tři tabulky hrozeb (TBL1, TBL2 a TBL3). Každá tabulka hrozeb může obsahovat až pět číselných ID hrozeb. Stisknutím přepínače dobber nahoru nebo dolů se kurzory přesouvají mezi sloty. K zadání nového ID hrozby použijte číselná tlačítka na UFC. ID hrozeb podporovaná v systému DCS jsou uvedena v seznamu KÓDY ALIC.

### Příprava

Před odletem si podle potřeby připravte tabulky s hrozbami. Hrozby, proti nimž očekáváte střelbu, musí být přítomny alespoň v jedné tabulce hrozeb, aby je HARM mohl detekovat. Většinou budete moci použít jednu z výchozích tabulek hrozeb:

TBL1 (MODERN SAMS) | TBL2 (AAA, SHORAD) | TBL3 (OLDER SAMS)
--- | --- | ---
10 (SA-10 FCR) | 19 (SA-19 TAR) | 3 (SA-3 TR)
BB (SA-20 SR) | 15 (SA-15 TELAR) | S (SA-3 SR)
CS (SA-10 SR) | 8 (SA-8 TELAR) | 6 (SA-6 STR)
11 (SA-11 TELAR) | A (ZSU-23-4 STR) | 2 (SA-2 TR)
SD (SA-11 TAR) | DE (DOG EAR MRCC) | 13 (SA-13 TELAR)

Pokud se očekávaná hrozba v žádné z těchto tabulek nevyskytuje, je třeba ji do některé z tabulek přidat. Pokud očekávané hrozby sloučíte do jediné tabulky, zlepšíte také svou schopnost efektivně využívat HARM.

Chcete-li upravit tabulky hrozeb, nejprve zvolte hlavní režim vzduch-země stisknutím tlačítka A-G na ICP. Poté na SMS vyberte jako aktivní typ zbraně AG88. Zobrazte stránku HARM na DED stisknutím tlačítka LIST na ICP, poté tlačítkem 0/M-SEL vyberte MISC a opět tlačítkem 0/M-SEL vyberte HARM.

Pomocí kolébkového tlačítka INC/DEC na ICP vyberte tabulku hrozeb a poté pomocí dobberu (Data Control Switch) umístěte kurzor na hrozbu, kterou chcete upravit. Pomocí ovladače ICP zadejte nové číslo hrozby a stiskněte tlačítko ENTR.

Před použitím HARM stiskněte tlačítko A-G na ICP pro výběr hlavního režimu vzduch-země. Ujistěte se, že SMS a WPN jsou viditelné na MFD. Z SMS zapněte HARMy:

Před odpálením HARM se ujistěte, že je přepínač MASTER ARM v poloze ARM.

### Použití v režimu známé pozice (POS)

Souhrn

1. Zvolte režim A-G Master Mode 2
2. Nastavte přepínač Master Arm do polohy Arm
3. Na SMS vyberte AG88 (OSB6)
4. Na stránce WPN (OSB1) vyberte dílčí režim POS
5. Na stránce WPN (OSB3) vyberte profil útoku
6. Na stránce WPN (OSB2) vyberte požadovanou tabulku hrozeb a hrozbu
7. Vyberte cílový řídicí bod
8. Leťte do AMZ, dodržujte pokyny pro stoupání a obraty a vyčkejte, dokud na HUDu nezačne blikat pole FOV
9. Pro uvolnění zbraně použijte tlačítko RAlt + Space

Režim POS (Position Known) je předem naplánovaný režim použití, který se opírá o umístění řídicího bodu na cílovém radaru nebo v jeho blízkosti. Typ radaru bude stažen do ALIC a HARM poletí směrem k cílovému řídicímu bodu, dokud nebude detekován radar, a v tomto okamžiku se na signál tohoto radaru zaměří.

V režimu POS si pilot vybere jeden ze tří útočných profilů: Equations of Motion (EOM), Pre-Briefed (PB) nebo Range Unknown (RUK). Každý z těchto profilů vychází z jiných předpokladů o manévrovací zóně letadla (AMZ) a manévrovací zóně střely (MMZ). AMZ je zóna, ve které může střela dosáhnout cíle za předpokladu, že letadlo nejprve manévruje na požadovaný azimut a úhel sklonu. MMZ je zóna, ve které může střela dosáhnout cíle, aniž by se letadlo muselo otáčet nebo naklánět.

Equations of Motion (EOM) režim je nejefektivnějším profilem pro vypouštění mimo zaměřovač (off-boresight), ale vyžaduje nejpřesnější údaje o cílovém řídicím bodu. Pro start se zvoleným EOM musí pilot nejprve doletět do AMZ, poté provést loft a uvolnit zbraň, jakmile se nachází v MMZ. EOM je užitečný při útoku na hrozby, které vyžadují obrannou taktiku s velkým odstupem mimo zaměřovač (off-boresight) (HOBS).

Pre-Briefed (PB) je nejúčinnějším profilem na větší vzdálenosti, ale vyžaduje útok napřímo. Pro odpálení se zvoleným PB musí pilot nejprve obrátit letoun tak, aby směřoval na cíl, poté letět do AMZ, pak provést loft a provést odpal, jakmile se nachází v MMZ. PB je nejúčinnější na větší vzdálenosti, ale vyžaduje, aby letoun směřoval přímo na cíl.

Range Unknown (RUK) je nejuniverzálnějším profilem při práci se zhoršenými daty cíle. Pro odpálení se zvoleným RUK musí pilot nalétnout s letounem do MMZ, kde střela může provést všechny potřebné manévry k dosažení cíle. RUK je mnohem tolerantnější k nepřesnostem v řídicích bodech cíle nebo při boji s hrozbami, kdy jsou k dispozici pouze informace o azimutu.

Na stránce WPN vyberte dílčí režim POS.

V případě potřeby stiskněte tlačítko OSB1, abyste přešli do dílčího režimu POS. Pod LSDL se zobrazí dělicí linie stavu vypuštění (LSDL) a informace o dalším vypuštění.

Vyberte profil útoku.

Na stránce WPN opakovaně stiskněte tlačítko OSB3, dokud se nezobrazí požadovaný profil útoku.

Vyberte tabulku hrozeb a hrozbu.

Na stránce WPN opakovaně stiskněte tlačítko OSB2, dokud se nezobrazí požadovaná tabulka hrozeb, a poté stiskněte tlačítko OSB sousedící s hrozbou, na kterou chcete zaútočit, ze seznamu na levé straně. Tím se hrozba přenese do ALIC.

Vyberte cílový řídicí bod.

Aktivujte řídicí bod, který se nachází v blízkosti hrozby, na kterou útočíte.

Leťte do AMZ, postupujte podle požadovaných pokynů pro obrat a stoupání a počkejte, dokud se na HUDu nerozbliká pole FOV.

Profil útoku, se kterým poletíte, závisí na tom, zda jste vybrali EOM, PB nebo RUK.

##### Útoky EOM

V režimu EOM můžete startovat z libovolného relativního azimutu, pokud se budete řídit pokyny k MMZ. Nejprve leťte směrem k cíli, dokud ukazatel vzdálenosti HLS neindikuje, že se nacházíte v AMZ. Pokud je na datovém bloku pod HLS indikována požadovaný obrat, otočte se podle pokynů, dokud se na něm neobjeví "00". (Nemusíte být nutně čelem k cíli, pokud není vyžadován obrat.) Poté přitáhněte nos nahoru, dokud se VVI nebude nacházet mezi minimální a maximální hodnotou loftu na ASL. Když bliká políčko FOV, můžete vypustit zbraň.

##### Útoky PB

V režimu PB musíte být v rozmezí 10° azimutu k cíli. Jakmile je letadlo nasměrované vůči cíli, leťte požadovaným směrem, dokud se nedostanete do AMZ. Na ASL se zobrazí ukazatele minimálního, optimálního a maximálního loftu. Nakloňte letadlo tak, aby se VVI nacházelo mezi minimálními a maximálními hodnotami loftu. Jakmile začne blikat pole FOV, můžete vypustit zbraň.

##### Útoky RUK

V režimu RUK musíte s letadlem doletět až na MMZ. Sledujte řídicí linii azimutu (ASL) na HUDu směrem k cíli, dokud nebude blikat pole FOV na HUDu. Jakmile začne blikat, jste v MMZ a tlačítko pro uvolnění zbraně bude funkční. Při útocích RUK se HARM zvedne, ale úhel zdvihu bude omezen na maximum, kterého může střela dosáhnout a zároveň držet hrozbu v zorném poli.

Vzhledem k tomu, že informace o dosahu jsou u útoků RUK zhoršené nebo nedostupné, nezobrazují se na stránce WPN žádné údaje o době do zachycení nebo doby do zásahu a informace o loftu jsou na displeji HUD potlačeny.

### Použití v režimu HAS (HARM-as-Sensor)

Souhrn

1. Zvolte režim A-G Master Mode 2
2. Nastavte přepínač Master Arm do polohy Arm
3. Vyberte AG88 na SMS (OSB6)
4. Na stránce WPN (OSB1) vyberte dílčí režim HAS
5. Nastavte SOI na WPN
6. Vyberte požadovanou tabulku hrozeb na stránce WPN (OSB2)
7. Počkejte, dokud se hrozba nezobrazí na videozáznamu ALIC stránky WPN
8. Přesuňte kurzor TQS nad hrozbu a označte ji pomocí TMS vpřed RCtrl + Up
9. Pro uvolnění zbraně použijte tlačítko RAlt + Space

Režim HARM-as-sensor (HAS) je režim příležitostného zaměření cíle pomocí palubního radarového přijímače HARM. HARM detekuje radarové signály protivzdušné obrany a předává tyto informace letounu. Pilot pak může vybrat radar, na který chce zaútočit, a odpálit proti němu HARM. Při tomto režimu není známa vzdálenost k cíli, ale pouze azimut, takže HARM neloftuje, což snižuje jeho účinný dosah.

V režimu HAS HARM opakovaně vyhledává hrozby, které odpovídají aktuální tabulce aktivních hrozeb. HARM začne s úplným skenováním FOV, jedenkrát pro každý z vybraných typů hrozeb. Pokud jsou nalezeny nějaké cíle, provede se podrobné skenování za účelem určení souřadnic cíle. Poté HARM přejde k dalšímu typu hrozby. V nejhorším případě trvá cyklus skenování 90 sekund.

ALIC je v režimu HAS, je-li hlavní režim A-G, na SMS je vybrána zbraň AG88 a na WPN je jako aktivní dílčí režim nastaven HAS.

Vyberte režim HAS a nastavte stránku WPN na SOI.

V případě potřeby stiskněte tlačítko OSB1 pro přepnutí do dílčího režimu HAS. Ujistěte se, že stránka WPN je SOI; pokud tomu tak není, stiskněte DMS vzad pro změnu SOI na stránku WPN.

Vyberte příslušnou tabulku hrozeb.

Opakovaně stiskněte tlačítko OSB2 nebo TMS vlevo, dokud není vybrána požadovaná tabulka hrozeb.

Zkraťte dobu skenování výběrem pouze těch hrozeb, které chcete skenovat (volitelné).

Pokud chcete zkrátit dobu skenování, stiskněte tlačítko SRCH (OSB4) a nechte zvýrazněné pouze hrozby, které chcete vyhledávat.

Stisknutím tlačítka HAS (OSB1) se vrátíte na stránku HAS.

Vyberte FOV (volitelné).

Čas skenování můžete dále zkrátit pomocí malíčkového přepínače (nebo OSB3), kterým můžete procházet možnosti, dokud nenajdete vhodný FOV.

Vyhledejte a označte cíl.

Nasměrujte letadlo (a vyhledávač raket) ve směru očekávané hrozby. Po dokončení každého cyklu skenování se zjištěné hrozby zobrazí ve videozáznamu ALIC a zanesou se do DTSB.

Přejeďte kurzorem přes detekovanou hrozbu a stisknutím tlačítka TMS vpřed ji označte. Displej HAS se změní s vyznačenou hrozbou.

Všimněte si, že můžete určit a střílet proti jakékoli hrozbě, která se zobrazí na displeji HAS, ale mnoho operátorů radarů bude cyklicky zapínat a vypínat své radary nebo sledovat různé cíle. To bude mít za následek, že HARM nebude moci pokračovat ve sledování cíle a střela se stane neúčinnou.

Chcete-li zvýšit pravděpodobnost sestřelu, můžete před střelbou počkat, až na vás radar hrozby bude navádět střelu (na displeji HAS se vedle typu hrozby zobrazí "T"), protože je méně pravděpodobné, že vás obsluha radaru přestane sledovat, během navádění střely. Tato strategie však s sebou nese svá zjevná rizika!

Vypuštění střely.

Zkontrolujte, zda je zvýrazněna správná hrozba, zda se na SMS a WPN zobrazuje "RDY" a zda bliká pole FOV na HUDu, poté stiskněte a podržte tlačítko pickle pro vypuštění střely.

## AGM-65 MAVERICK

AGM-65 Maverick je opticky naváděná střela vzduch-země určená pro mise blízké letecké podpory (CAS). Používá palubní elektrooptický (E/O) nebo infračervený zobrazovač, který sleduje cíl, což jí dává schopnost vystřelit a zapomenout (fire and forget). Pilot zaměří cíl pomocí obrazu z palubní zaměřovací hlavice a odpálí střelu. Střela sleduje cíl pomocí obrazu ze své zaměřovací hlavice.

AGM-65 byla vyvinuta společností Hughes Missile Systems Division v roce 1966 a do služby vstoupila v roce 1972.

### Operace

Před použitím je nutné zařízení AGM-65 rozehřát. Během zahřívání se palubní gyroskopy stabilizující obraz roztočí na provozní rychlost. Obraz střely lze použít ještě před roztočením gyroskopů, ale obraz nebude stabilizován vůči zemi.

Video z rakety bude k dispozici na stránce WPN, jakmile se gyroskopy roztočí. Zatímco je stránka WPN v režimu SOI, můžete stisknutím tlačítka Uncage (odklíčovat) aktivovat video střely, jakmile gyroskopy dosáhnou 90 % provozní rychlosti.

Pilot může vyhledávat a označovat cíle pomocí radaru řízení palby (FCR) nebo náhlavního displeje (HUD), prostřednictvím vlastní vyhledávací hlavice AGM-65, nebo může předávat cíle z pokročilé zaměřovací hlavice (TGP).

Při předávání cílů z TGP porovnává korelátor zaměřování střel (MBC) obraz ze zaměřovacího modulu s obrazem z vyhledávací hlavice střely a posouvá vyhledávací hlavici střely, dokud se obrazy neshodují. MBC je aktivní pouze v režimu A/G se zvolenou střelou AGM-65 a TGP je senzorem zájmu (SOI).

Když je Maverick odpálen, jeho palubní zobrazovací zařízení pokračuje ve sledování cíle, dokud cíl nevyplní přibližně 75 % zorného pole (FOV) vyhledávací hlavice. V tomto okamžiku, aby pokračoval do cílového bodu, používá Maverick nucenou korelaci.

AGM-65 má pozemní konfigurovatelné zpoždění roznětky a pozemní volič LAND/SHIP, který mění algoritmus sledování tak, aby byl vhodnější pro vozidla nebo lodě.

### Omezení

Pohotovostní doba

- 1 hodina

Doba videa

- 30 minut

Limity gimbalu vyhledávače

- AGM-65D
  - ±42° horizontálně
  - ±30-54° vertikálně

### Stránka SMS

SMS master mode: Přepíná mezi hlavními režimy A-G a STRF (gun strafe).

E/O sub-mode: Přepíná mezi dílčími režimy PRE, VIS nebo BORE E/O. Další informace o jednotlivých dílčích režimech naleznete níže v oddílech pro použití. Dílčí režimy můžete přepínat také pomocí systému kvadrantů tlačítek pro aktivaci kurzoru (TQS).

Inventory page: Stisknutím tlačítka zobrazíte stránku Inventář.

Control page: Stisknutím tlačítka zobrazíte stránku Ovládání.

Missile quantity and type: Cykly mezi různými typy naložených AGM-65.

Auto power toggle: Zapíná nebo vypíná funkci automatického zapínání (viz níže Automatické zapnutí napájení).

Release pulses: Ovládá počet střel uvolněných jedním stiskem tlačítka pro uvolnění zbraně. K dispozici pouze pro AGM-65D a -65G.

Stations: Zobrazuje stanice naložené AGM-65. Stanice připravená ke střelbě je zvýrazněná.

Missile step: Cyklicky mění výběr střel mezi naloženými stanicemi.

### Stránka SMS, podstránka CNTL

Auto power toggle: Zapne nebo vypne funkci automatického zapnutí.

Auto power steerpoint: Nastaví řídicí bod, ve kterém se Maverick automaticky zapne.

Auto power direction: Nastaví obecný směr, kterým se musí letadlo pohybovat, když překročí daný řídicí bod, aby se automaticky zapnul systém Mavericks. Cykluje mezi severem/východem/jihem/západem.

### Stránka WPN

Operating mode: Přepíná mezi režimy STBY (pohotovostní režim) a OPER (provozní režim).

E/O sub-mode: Přepíná mezi dílčími režimy PRE, VIS nebo BORE E/O. Další informace o jednotlivých dílčích režimech naleznete níže v oddílech pro použití. Dílčí režimy můžete přepínat také pomocí tlačítka Cursor Enable na TQS.

TGP boresight: Stiskem označíte Maverick stanici jako stanici určenou pro zaměřovací modul. To by mělo být provedeno po potvrzení, že zaměřovací modul a vyhledávací hlavice Maverick míří na stejný cíl. Další informace naleznete v části Použití v režimu BORE níže.

Tracking gate: Označuje cíl dráhy střely. Zaměřovací kříž se rozšíří a označí hranice sledovaného cíle.

Pointer cross: Ukazuje směr hlavice vyhledávače vzhledem k boresight (středu obrazovky). Vyhledávací hlavice AGM-65D je schopna dosáhnout úhlu ±42° horizontálně a +30-54° vertikálně.

Ukazatel bliká, pokud není splněno některé z následujících kritérií pro spuštění:

- Vyhledávací hlavice musí být v rozmezí 10° horizontálně i vertikálně od boresightu.
- Obraz cíle musí být dostatečně velký, aby bylo možné udržet souvislou stopu.

Reticle depressions: Označuje 5°, 10° a 15° hloubky zaměřovače.

Stations: Zobrazuje stanice naložené AGM-65. Stanice připravená ke střelbě je zvýrazněná. Nad číslem stanice se zobrazí znak označující stav MBC:

- S: Slave (MBC nedostal příkaz k otočení střely)
- 1: Slew 1 (MBC se otáčí tak, aby přizpůsobil LOS střely LOS TGP).
- 2: Slew 2 (MBC se natáčí tak, aby se obraz střely shodoval s obrazem TGP).
- T: Sledování (MBC dal příkaz ke sledování střely)
- C: Complete (MBC dokončil korelaci)
- I: Impossible (MBC nemohl dokončit předávání)

Weapon status: Jedna z následujících možností:

- REL: Signál vypuštění přenášený do zbraně
- RDY: Zbraň je odjištěna a připravena k vypuštění
- MAL: Zbraň nelze vypustit z důvodu poruchy
- SIM: Zbraň není odjištěna a nebude vypuštěna, ale zobrazuje se symbol vypuštění.
- (prázdné): MASTER ARM je v poloze OFF

Field of view: Přepíná mezi širokým a úzkým FOV. FOV můžete přepínat také pomocí malíčkového přepínače na řídicí páce (FCS), je-li WPN na SOI, nebo pomocí tlačítka Uncage na TQS bez ohledu na SOI.

Weapon type: Cykluje mezi různými typy naložených AGM-65. Zobrazuje množství a typ naložených a aktivních AGM-65.

Expand FOV: Vymezuje hranice rozšířeného zorného pole (FOV).

Polarity: Přepíná mezi polaritou hot-on-cold (HOC) a cold-on-hot (COH). Stisknutím tlačítka TMS vpravo můžete přepínat mezi polaritami. Modely AGM-65G a -H mají navíc režim AREA pro režim vynucené korelace (viz níže Vynucená korelace).

LAR: Oblast přijatelného odpalu pro další střelu, která zobrazuje přijatelný dosah odpalu a aktuální dosah přilehlé značky (caret). Přesné údaje o dosahu jsou k dispozici pouze v případě, že se SPI nachází v blízkosti střely LOS.

Time to impact (TTI): Čas do dopadu příští střely na svůj cíl, pokud bude odpálena nyní.

### Příprava

Pracovní cyklus zařízení AGM-65 je jedna hodina v pohotovostním režimu a 30 minut v aktivním režimu. Po zapnutí napájení AGM-65 se začnou střely zahřívat po dobu 3 minut. Po uplynutí tří minut jsou střely v pohotovostním režimu a připraveny k použití. V pohotovostním režimu mají střely k dispozici jednu hodinu provozu. Jakmile je aktivováno video, má střela k dispozici 30 minut pracovního času. Po uplynutí doby provozu střely musí být tato střela na dvě hodiny vypnuta.

#### Automatické zapnutí napájení

SMS lze nakonfigurovat tak, aby se Mavericks automaticky zapnul při překročení nakonfigurovaného řídicího bodu, takže pilot nemusí pamatovat na to, aby je zapnul alespoň tři minuty před zahájením činnosti.

Souhrn

1. Na SMS vyberte možnost Mavericks
2. Zobrazte kontrolní stránku
3. Zvolte řídicí bod
4. Zvolte směr a povolte automatické zapnutí (power-on)

Na SMS vyberte možnost Mavericks.

Na SMS opakovaně stiskněte OSB6, dokud se jako aktivní zbraň nezobrazí AG65.

Zobrazte kontrolní stránku.

Stisknutím tlačítka CNTL (OSB5) zobrazíte kontrolní stránku.

Vyberte řídicí bod.

Stiskněte tlačítko OSB19 s označením STPT X.

Pomocí OSB zadejte číslo řídicího bodu a stiskněte ENTR. Po překročení daného řídicího bodu se Mavericks zapne. Stisknutím tlačítka RCL můžete zrušit chybně zadanou číslici nebo se stisknutím tlačítka RTN vrátit na stránku ovládání beze změn.

Zvolte směr a povolte automatické zapnutí (power-on).

Stisknutím tlačítka OSB20 (NORTH OF) můžete přepínat mezi různými možnostmi směru. Maverick se nezapne, dokud letadlo nepřekročí nakonfigurovaný řídicí bod a nepoletí obecně tímto směrem.

Stisknutím tlačítka AUTO PWR (OSB7) zapnete funkci automatického zapnutí (power-on).

Opětovným stisknutím tlačítka CNTL (OSB5) můžete opustit kontrolní stránku.

#### Zaměřování raket

Před použitím systému Mavericks by mělo být provedeno zaměření střely pomocí TGP handoff. Může být provedeno buď na zemi, nebo ve vzduchu během letu.

Souhrn

1. Zapněte Mavericks a TGP
2. Nastavte GND JETT ENABLE ON, MASTER ARM SIM, A-G master mode 2 a A/G TGP mode
3. Na SMS vyberte AG65 a nastavte dílčí režim E/O na PRE nebo VIS
4. Na TGP, posuňte hlavu vyhledávače na cíl boresightu
5. Na WPN, posuňte hlavu vyhledávače na stejný cíl a označte jej
6. Stiskněte tlačítko BSGT (OSB20)
7. Opakujte kroky 4-6 pro každou stanici
8. Vypněte zařízení Mavericks a resetujte všechny spínače

Zapněte (power-on) Mavericks a TGP.

Umístěte TGP na MFD a SMS na druhé.

Pokud Mavericks ještě nejsou zapnuté: Na SMS stiskněte tlačítko PWR OFF (OSB7), aby se Mavericks zapnul.

Není-li TGP ještě zapnutý: Na panelu SENSOR nastavte přepínač napájení RIGHT HDPT do polohy ON.

Nastavte GND JETT ENABLE ON, MASTER ARM SIM, A-G master mode a A/G TGP mode.

Pokud jste na zemi, nastavte GND JETT ENABLE na ON. Stisknutím tlačítka A-G na ICP přepněte hlavní režim na vzduch-země. Nastavte přepínač MASTER ARM do polohy SIM.

Pokud TGP ještě není v režimu vzduch-země, pak na formátu TGP stiskněte OSB s nápisem STBY a poté OSB s nápisem A-G, abyste zaměřovací modul přepnuli do režimu A/G.

Na SMS vyberte AG65 a nastavte dílčí režim E/O na PRE nebo VIS.

Na SMS opakovaně stiskněte tlačítko OSB2, dokud se jako dílčí režim Maverick nezobrazí PRE nebo VIS. (Mezi režimy uvolnění můžete přepínat také pomocí kurzorového tlačítka na TQS.) Použijte PRE, pokud je váš boresightový cíl umístěn společně s řídicím bodem; použijte VIS, pokud vizuálně lokalizujete boresightový cíl. Zkontrolujte, zda je na HUDu zobrazena symbolika AGM-65 PRE nebo VIS. Volba vzdálenějšího cíle sníží chyby paralaxy.

Na MFD zobrazující SMS přepněta na WPN. Na WPN zkontrolujte, zda již není zobrazeno NOT TIMED OUT, což znamená, že střely mají za sebou tříminutové zahřívání. Na stránce WPN by se měl začít zobrazovat obraz z vyhledávací hlavice střely.

Na TGP otočte hlavici zaměřovače k cíli boresight.

Pomocí DMS vzad přesuňte SOI do TGP. Pomocí kurzoru TQS posuňte ukazatel TGP přes boresightový cíl.

Na WPN otočte vyhledávací hlavici ke stejnému cíli a označte jej.

Stiskněte opakovaně tlačítko DMS vzad, dokud SOI nepřejde na WPN. Pomocí kurzoru TQS otočte sledovací hradlo Mavericku nad stejný cíl boresightu a poté stiskněte TMS vpřed pro označení. Zkontrolujte, zda se sledovací hradlo zavře a zda je sledován správný cíl.

Stiskněte tlačítko BSGT (OSB20).

Stiskněte tlačítko OSB20 s označením BSGT, abyste zaměřili střely.

Stisknutím tlačítka TMS vzad přerušíte dráhu střely a pak zkontrolujte, zda LOS střela následuje LOS TGP.

Opakujte kroky 4-6 pro každou stanici.

Stisknutím tlačítka MSL STEP přejdete na další pylon. Tento postup opakujte u každého pylonu osazeného AGM65.

Vypněte napájení Mavericku a resetujte všechny přepínače.

Po dokončení zaměřování střel se vraťte do formátu SMS a stiskněte tlačítko OSB s nápisem PWR ON. Tím zabráníte tomu, aby se vaše Mavericky před vstupem do bojové oblasti vybily.

Nezapomeňte vynulovat polohy přepínačů MASTER ARM a GND JETT ENABLE a také hlavní režim.

### Použití v režimu PRE

Režim PRE (pre-planned delivery) umožňuje uzamknout cíle v blízkosti senzoru (SPI), například řídicího bodu. PRE používá symboliku HUDu ve stylu CCRP a vyhledávací hlavice Mavericku bude podřízena SPI.

Souhrn

1. Na WPN nastavte dílčí režim E/O na PRE. Ujistěte se, že na WPN je SOI
2. Přesuňte sledovací hradlo nad cíl a označte RCtrl + Up
3. Odpalte střelu RAlt + Space

Na WPN nastavte dílčí režim E/O na PRE. Ujistěte se, že WPN je na SOI.

Na WPN nastavte režim vypuštění na PRE pomocí funkce Cursor Enable nebo OSB2. Vyhledávací hlavice Mavericku bude podřízena SPI (obvykle aktuálnímu řídicímu bodu). Potvrďte, že je k dispozici video z vyhledávací hlavice.

Stiskněte opakovaně tlačítko DMS vzad, dokud se na stránce WPN nezobrazí SOI.

Přesuňte sledovací hradlo nad cíl a označte jej.

Pomocí kurzoru TQS posuňte sledovací hradlo nad cíl a pak stiskněte tlačítko TMS vpřed pro označení. Sledovací hradlo se na cíli uzavře. Zkontrolujte, zda střela sleduje správný cíl, nebliká kříž ukazatele a cíl je v dosahu.

Odpalte střelu.

Střelu odpálíte tlačítkem pro uvolnění zbraně.

### Použití v režimu VIS

Režim VIS (vizuální) umožňuje zaměřit cíle, které vidíte před sebou, na HUDu posuňte políčko TD na cíl. Systém VIS používá zaměřování ve stylu DTOS. Režim VIS není k dispozici, pokud jsou Mavericks naloženy na nosiči LAU-88/A.

Souhrn

1. Na WPN nastavte dílčí režim E/O na PRE
2. Na displeji HUD posuňte políčko TD nad cíl a označte cíl RCtrl + Up
3. Na WPN otočte sledovací hradlo na cíl a označte cíl RCtrl + Up
4. Odpalte střelu RAlt + Space

Na WPN nastavte dílčí režim E/O na PRE.

Na WPN nastavte režim navádění na VIS pomocí kurzoru nebo OSB2. SOI se přesune na HUD a objeví se TD políčko, které je zpočátku zaklíčované (caged) na značce letové dráhy (FPM). Potvrďte, že na WPN je dostupné video z hlavice vyhledávače.

Na displeji HUD posuňte políčko TD nad cíl a označte jej.

Odklíčujte (uncage) TD políčko a posuňte ho nad cíl kurzorem TQS.

Stisknutím tlačítka TMS vpřed označte cíl v políčku TD. TD políčko se stabilizuje vůči zemi a SOI přejde do formátu WPN.

Pokud je určen nesprávný cíl, odmítněte označení nastavením HUD jako SOI pomocí DMS vpřed a poté označení zrušte pomocí TMS vzad.

Na WPN otočte sledovací hradlo nad cíl a označte jej.

V případě potřeby změňte polaritu videa pomocí TMS vlevo nebo OSB7.

Pomocí kurzoru TQS umístěte cíl do zaměřovacího kříže na WPN a poté stisknutím tlačítka TMS vpřed cíl označte. Zaměřovací kříž se na cíli uzavře. Zkontrolujte, zda střela sleduje správný cíl, ukazatel kříže nebliká a zda je cíl v dosahu.

Odpalte střelu.

Střelu odpálíte tlačítkem pro uvolnění zbraně.

### Použití v režimu BORE

Režim BORE (boresight) je určen pro rychlé reaktivní střelby nebo příležitostné střelby na cíl. Střely lze v režimu BORE vypustit proti jakémukoli cíli, aniž by bylo nutné měnit SPI. V režimu BORE je hlavice vyhledávače Maverick podřízena zaměřovacímu kříži na HUDu.

Souhrn

1. Na WPN nastavte dílčí režim E/O na BORE
2. Na displeji HUD přeleťte zaměřovacím křížem přes cíl a označte jej RCtrl + Up
3. Odpalte střelu RAlt + Space

Na WPN nastavte dílčí režim E/O na BORE.

Na WPN nastavte režim navádění na BORE pomocí kurzoru nebo OSB2. SOI přejde na WPN. Zkontrolujte, že video z hlavice vyhledávače je k dispozici. SOI se přesune na WPN a poloha vyhledávací hlavice rakety se zobrazí na HUDu jako křížek. Poloha hlavice vyhledávače bude zpočátku v pozici boresight.

Na displeji HUD přeleťte zaměřovacím křížem přes cíl a označte jej.

Během letu přibližte zaměřovací kříž blízko k cíli a poté pomocí kurzoru TQS přesuňte zaměřovací kříž nad cíl. Pro správné umístění zaměřovacího kříže se řiďte HUDem i WPN a poté stiskněte tlačítko TMS vpřed pro označení.

Zkontrolujte, zda střela sleduje správný cíl, nebliká kříž ukazatele a cíl je v dosahu.

Odpalte střelu.

Střelu odpálíte tlačítkem pro uvolnění zbraně.

### Použití přenosu TGP

TGP může předávat cíle do MBC, který bude korelovat obrazy z hlavice vyhledávače a TGP a pokusí se automaticky sledovat cíl TGP. Chcete-li zvýšit pravděpodobnost úspěšného předání cíle, proveďte před vstupem do cílové oblasti kroky uvedené výše v části Zaměřování raket.

Na jednom víceúčelovém zařízení (MFD) by měl být aktivní formát TGP a na druhém formát WPN.

Souhrn

1. Na WPN nastavte režim navádění na PRE nebo VIS pomocí kurzorového tlačítka a stiskněte Enter nebo OSB2. Zkontrolujte, zda je k dispozici video z hlavice vyhledávače
2. Pomocí DMS přesuňte SOI na TGP RAlt + .
3. Pomocí kurzoru TQS najeďte na cíl. V případě pohybujícího se cíle přepněte na stopu POINT pomocí TMS vpřed RCtrl + Up (Další informace naleznete v části Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)

Zatímco je TGP posouván, MBC dává vyhledávací hlavici povel, aby se přizpůsobila posuvu, a automaticky se pokouší navádět. Během pokusu se na WPN zobrazí HANDOFF IN PROGRESS. Doba potřebná k dokončení korelace se zkrátí, pokud byl postup zaměřování střely dokončen před použitím zbraně.

Pokud se přenos podaří, zobrazí se nad aktivním číslem pylonu písmeno "C" (correlated). Není třeba přecházet na SOI z formátu TGP. Ověřte, že střela sleduje správný cíl, že zaměřovací kříž nebliká a že cíl je v dosahu, poté stiskněte tlačítko pro uvolnění zbraně k odpálení.

Pokud se handoff nezdaří, zobrazí se místo toho nad číslem pylonu "I" (nemožné).

### Vlnová palba

Až dva Mavericky lze zařadit do fronty s oddělenými cíli pro útok vlnovou palbou (tzv. "rychlé tasení"). Pokud cíl sleduje více než jeden Maverick, na HUDu se objeví dva kruhy s 10-mr LOS, označené "1" a "2". Aby byla k dispozici vlnová palba, musí být střely AGM-65 nabité na pylonech LAU-117.

Souhrn

1. Na SMS nastavte hodnotu RP na 2 (volitelné)
2. Pomocí jednoho z výše uvedených způsobů navádění určete cíl pro první Maverick RCtrl + Up
3. Stisknutím tlačítka MSL STEP S přejdete na další střelu
4. Určete cíl RCtrl + Up pro druhý Maverick
5. Odpalte obě střely

Na SMS nastavte hodnotu RP na 2 (volitelné).

Volitelně nastavte uvolňovací impulsy na dva. To provedete tak, že na SMS stisknete tlačítko OSB8 (označené RP). Na MFD nastavte uvolňovací impulsy na 2 a poté stiskněte ENTR (OSB2).

Pomocí jednoho z výše uvedených způsobů navádění určete cíl pro první Maverick.

Pomocí jednoho z výše uvedených způsobů navádění najděte a určete cíl pro první Maverick. Ověřte, že střela sleduje správný cíl. Střelu neodpalujte.

Přejděte na další střelu.

Stisknutím tlačítka MSL STEP přejdete na další střelu.

Určete cíl pro druhý Maverick.

Stejným postupem vyhledejte a označte cíl pro druhou střelu. Zkontrolujte, zda střela sleduje správný cíl, zda ukazatel nebliká a zda je cíl v dosahu. Na displeji HUD budou kruhy LOS "1" a "2" označovat LOS střely a pořadí, v jakém budou střely odpáleny.

Odpalte obě střely.

Při nastavení dvou uvolňovacích pulzů, stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraně, dokud se obě střely neodlepí od kolejnice. Pokud se tak nestane, stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraně jednou pro každou střelu (tedy celkem dvakrát).

### Vynucená korelace

Modely AGM-65G a -H lze odpalovat v režimu force-correlate. Tento režim nepoužívá běžný centroidní sledovací algoritmus vhodný pro zaměřování vozidel, ale používá algoritmus korelace obrazu vhodný pro sledování prvků v obraze. Režim force-correlate je užitečný při odpalování Mavericků proti statickým cílům, jako jsou budovy a konstrukce, kdy je žádoucí, aby Maverick zasáhl konkrétní část této konstrukce. Namísto sledování středu cíle se bude Maverick snažit zasáhnout přesně tu část obrazu, která byla zaměřena (např. základnu antény).

Souhrn

1. Pomocí jednoho z výše uvedených způsobů navádění lokalizujte cíl
2. Nastavte režim polarity na hodnotu AREA
3. Určete obrazový prvek, na který chcete cíl zaměřit RCtrl + Up
4. Odpalte střelu RAlt + Space

Pomocí jednoho z výše uvedených způsobů navádění lokalizujte cíl.

Zvolte režim PRE, VIS nebo BORE a lokalizujte cíl.

Nastavte režim polarity na AREA.

Stiskněte OSB6, použijte tlačítko pro povolení kurzoru nebo (pokud je stránka WPN SOI) stiskněte TMS vpravo a přepínejte mezi režimy polarity, dokud se vedle OSB6 nezobrazí AREA.

Určete prvek obrázku, na který se chcete zaměřit.

Stiskněte opakovaně tlačítko DMS vzad, dokud se na stránce WPN nezobrazí SOI.

Pomocí kurzoru TQS přetočte zaměřovací hradlo na obrazový prvek, který chcete zaměřit, a poté jej označte stisknutím tlačítka TMS vpřed. Zkontrolujte, zda střela sleduje správnou část obrazu, zda zaměřovací kříž nebliká a zda je cíl v dosahu.

Odpalte střelu.

Střelu odpálíte tlačítkem pro uvolnění zbraně.

## VIPS, VRPS A PUPS

F-16 je schopen zobrazovat vizuální indikátory, které pomáhají při útocích z míst, jež se nacházejí relativně blízko cíle. Tyto indikátory mohou pilotovi pomoci zjistit, kde se cíl nachází ve vztahu k vizuálnímu referenčnímu bodu, kde zahájit útok a kdy zahájit útok pop-up. Tyto vizuální indikátory se programují na displeji DED (Data Entry Display) a jsou zobrazovány na HUDu v předem naplánovaných dílčích režimech vzduch-země (např. CCRP).

Vizuální výchozí bod (VIP) se používá v případě, že poloha cíle není přesně známa, ale je známa vzhledem k vizuálně prominentnímu objektu. Například může být známo, že cíl se nachází pět mil severozápadně od identifikovatelného mostu. Vizuální výchozí bod (VRP) se používá v případě, že pilot chce vizuální indikaci místa pro zahájení útoku (nebo jinou referenci vzhledem ke známé poloze cíle). Bod pull-up (PUP) je místo, kde se zahajuje pop-up útok.

Všimněte si, že jeden řídicí bod nemůže mít aktivní jak VIP, tak VRP.

### Použití vizuálních výchozích bodů

Pokud je pro bod řízení zadán vizuální počáteční bod, je tento bod řízení považován za počáteční bod a na displeji HUD se automaticky zobrazí indikace cíle vzhledem k tomuto řídicímu bodu. Navigační řízení je poskytováno k počátečnímu bodu, přičemž myšlenka spočívá v tom, že pilot letí k počátečnímu bodu, vizuálně jej získá a poté provede aktualizaci INS pomocí přeletu nebo označení na HUDu. (V současné době nejsou aktualizace INS implementovány.) Po aktualizaci polohy počátečního bodu by mělo být označení cíle přímo nad skutečnou polohou cíle.

Na výše uvedeném snímku obrazovky je známa poloha cíle (továrny) vzhledem k radiové věži, která je označena jako řídicí bod 1 a znázorněna kosočtvercem. Cíl je zobrazen jako pole TD.

Chcete-li definovat VIP, nejprve se ujistěte, že jste v režimu CCRP vzduch-země, poté stiskněte LIST na ICP a poté "3", aby se zobrazila stránka VIP. Poté se zobrazí stránka VIP-TO-TGT. Ujistěte se, že text "VIP-TO-TGT" je obklopen kurzorem, a stiskněte "0" (M-SEL) pro aktivaci VIP-TO-TGT. (Když je aktivní, zobrazí se reverzní video.)

Sjeďte dolů k linii VIP a vyberte řídicí bod, který se nachází ve vizuálním počátečním bodě. Sjeďte dolů na každou následující linii a zadejte azimut od VIP k cíli, poté vzdálenost od VIP k cíli a nakonec výškový rozdíl od VIP k cíli. (Chcete-li zadat záporné číslo, stiskněte nejprve dvakrát "0".)

Na displeji HUD se v režimu vzduch-země zobrazí na cílovém místě políčko TD, pokud je aktivní řídicí bod VIP. Navigační řízení bude směřovat k VIP a ASL bude odkazovat na cíl.

### Použití vizuálních referenčních bodů

Vizuální referenční bod (VRP) se používá, když je známa poloha cíle a pilot si přeje označit referenční bod vzhledem k cíli. Může to být místo, odkud se má zahájit útok, poloha přátelských sil atd. U VRP je řídicím bodem cílový bod a referenční bod je určen vzhledem k řídicímu bodu cíle. (VIP funguje opačně; řídicí bod je referenční bod a cíl je definován vzhledem k referenčnímu bodu).

Na obrázku výše je řídicí bod 2 nad cílovým bodem (TD box) a vizuální referenční bod (kosočtverec) je definován vůči němu.

Chcete-li definovat VRP, nejprve se ujistěte, že jste v režimu CCRP vzduch-země, poté stiskněte LIST na ICP a poté "9", aby se zobrazila stránka VRP. Poté se zobrazí stránka TGT-TO-VRP. Ujistěte se, že je text "TGT-TO-VRP" obklopen kurzorem, a stiskněte "0" (M-SEL) pro aktivaci TGT-TO-VRP. (Když je aktivní, zobrazí se reverzní video.)

Sjeďte dolů na řádek TGT a vyberte cílový řídicí bod. Sjeďte dolů na každý následující řádek a zadejte azimut od cíle k VRP, poté vzdálenost od cíle k VRP a nakonec výškový rozdíl od cíle k VRP. (Chcete-li zadat záporné číslo, stiskněte nejprve dvakrát "0".)

V režimu vzduch-země s vybraným cílovým řídicím bodem se na HUD displeji nad VRP zobrazí kosočtverec. Řízení navigace i uvolnění zbraně bude normálně směřovat k cíli.

### Používání Pull-Up-Points

Pul-up-point (PUP) je místo, kde začíná pop-up útok. Místa vytažení jsou obvykle předem vypočtena, aby letadlo mohlo provést předem naplánovaný útok s dostatečnou výškou a časem na uvolnění zbraní a provedení bezpečného únikového manévru před dosažením minimální bezpečné výšky. Jakmile jsou tyto výpočty dokončeny, je bod pull-up nakonfigurován v DED letadla a zobrazen na HUDu.

Na obrázku výše je definován pull-up bod vzhledem k cílovému řídicímu bodu. Cíl je znázorněn jako TD rámeček a bod pull-up je znázorněn jako kruh. Pokud je pull-up point mimo HUD FOV, je kružnice upnuta k okraji HUDu a vykreslena s vepsaným "X".

Chcete-li definovat bod pull-up vzhledem k cílovému řídicímu bodu, nejprve se ujistěte, že jste v režimu vzduch-země, poté stiskněte LIST na ICP a poté "9", aby se zobrazila stránka VRP. Poté se zobrazí stránka TGT-TO-VRP. Stisknutím tlačítka DCS Sequence přejděte na stránku TGT-TO-PUP. Ujistěte se, že je text "TGT-TO-PUP" obklopen kurzorem, a stiskněte "0" (M-SEL) pro aktivaci TGT-TO-PUP. (Když je aktivní, zobrazí se reverzní obraz.)

Sjeďte dolů na řádek TGT a vyberte cílový řídicí bod. Sjeďte dolů na každý následující řádek a zadejte azimut od cíle k pull-up bodu, poté vzdálenost od cíle k pull-up bodu a nakonec výškový rozdíl od cíle k pull-up bodu. (Chcete-li zadat záporné číslo, stiskněte nejprve dvakrát "0".)

Pokud pro cíl používáte zaměřování VIP, můžete bod pull-up zadat vzhledem k VIP, nikoli k cíli. Za tímto účelem se nejprve ujistěte, že jste v režimu vzduch-země, poté stiskněte LIST na ICP a poté "3", aby se zobrazila stránka VIP. Poté se zobrazí stránka VIP-TO-TGT. Stisknutím tlačítka DCS Sequence přejdete na stránku VIP-TO-PUP. Ujistěte se, že je text "VIP-TO-PUP" obklopen kurzorem, a stiskněte "0" (M-SEL) pro aktivaci VIP-TO-PUP. (Když je aktivní, zobrazí se reverzní obraz.)

Sjeďte dolů na řádek VIP a vyberte vizuální počáteční řídicí bod. Sjeďte dolů na každou následující linii a zadejte azimut od VIP k pull-up bodu, poté vzdálenost od VIP k pull-up bodu a nakonec výškový rozdíl od VIP k pull-up bodu. (Chcete-li zadat záporné číslo, stiskněte nejprve dvakrát "0".)