# NAVÁDĚCÍ SYSTÉM NA PŘILBĚ

## PŘEHLED

Helmet Mounted Cuing System (HMCS) je sada pro uchycení na leteckou přilbu, která pilotovi vždy umožňuje zobrazit informace o letadle a zbraňových systémech na hledí přilby. Tento systém se označuje jako Helmet Mounted Display (HMD).

Umožňuje také podřídit senzory a zbraně zornému poli přilby. Tento systém je obzvláště účinný ve spojení s vysoce účinnou střelou AIM-9X v boji (dogfight). Přilba může ovládat zbraně a senzory až do úhlu 80° mimo zorný úhel.

Napájení HMD se volí pomocí ovládacího knoflíku HMD na levé pomocné konzoli. Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček z polohy OFF do polohy INC se zajistí napájení HMD. Dalším otáčením ve směru hodinových ručiček se zvyšuje jas HMD.

Symbolika na HMD je viditelná pouze pravým okem. To může ve VR způsobovat nepohodlí, takže můžete změnit způsob jejího zobrazení na kartě DCS: World options F-16C Special. K dispozici jsou tyto možnosti:

Navádění zbraní pomocí HMCS se zabývají následující oddíly:

Použití střel AIM-9M/X HMCS BORE

Použití radaru AIM-9M/X HMCS BORE

### Režim bez určení

Základní funkce HMCS lze znázornit v neurčeném režimu. Ten lze považovat za rozšíření HUDu, přičemž velká část symboliky je zpodobněna na HMD. Tyto funkce platí pro všechny režimy HMCS:

Acceleration (G): Duplikace stávajícího G.

Airspeed: Duplikace rychlosti letu z HUDu.

Master Arm Status: Pozice přepínače Master Arm: VYPNUTO, ARM nebo SIM.

Master Mode: Aktuální hlavní režim.

Bearing/Range to Bullseye: Absolutní směr (bearing) a vzdálenost od letounu k Bullseye.

Altitude: Duplikace barometrické výšky HUDu.

Dynamic Aiming Cross: V režimu A/A v HMD může být zaměřovací kříž na jednom ze tří míst na HMD v závislosti na úhlu pohledu HMD.

- Když je LOS HMD 0° nebo méně nad stabilizovaným horizontem, je zaměřovací kříž vycentrován v HMD.
- Když je HMD LOS mezi 0° a 30° nad stabilizovaným horizontem, zaměřovací kříž je vycentrován mezi indikátory rychlosti letu a výšky na HMD.
- Když je HMD LOS více než 30° nad stabilizovaným horizontem, zaměřovací kříž je vycentrován nad kurzovou linií na HMD.

Distance to Steerpoint / Steerpoint Number: Vybraný řídicí bod a vzdálenost v námořních mílích.

Helmet heading: Digitální ukazatel směru (XXX), kam směřuje přilba.