# OBRANNÉ SYSTÉMY

## UKAZATEL AZIMUTU (RWR)

Detekované radary se zobrazují na ukazateli azimutu (také známém jako Radarový Výstražný Přijímač).

Indikátor azimutu je kruhový displej na levé straně přední palubní desky, který vizuálně zobrazuje radarové vysílače v okolí letadla. Displej je v půdorysném zobrazení s vaším letadlem uprostřed. Když se kolem středu displeje zobrazí hrozby, ikony představují azimutový směr k hrozbě. Například: ikona levé strany displeje by označovala vysílač, který se nachází vlevo od vás. Kromě ikon vás na stav zjištěných radarů (vyhledávání, sledování a vypouštění) upozorní zvukový systém.

Umístění radarových vysílačů na displeji nemusí nutně odpovídat dosahu vysílačů od vašeho letadla. Vzdálenost ikony hrozby od středu displeje udává sílu radarového signálu. Čím blíže je ikona ke středu displeje, tím obecně znamená, že radar je blíže k vám. Kdykoli se na azimutovém indikátoru zobrazí nový symbol vysílače, systém vygeneruje tón změny stavu. Speciální tóny jsou generovány také pro specifické hrozby nebo režimy provozu s kritickou hrozbou.

Symbol může mít na displeji tři stavy:

- Pokud se zobrazí symbol bez kroužku, znamená to, že je radar v režimu akvizice/vyhledávání. Při detekci nového zářiče se ozve nový tón ohrožení.
- Pokud je kolem symbolu stálý kruh, znamená to, že radar sleduje/zaměřuje letadlo. Pokud je letadlo sledováno radarem, jenž vás sleduje, ozve se tón uzamčení radaru.
- Pokud kolem symbolu bliká kolečko, znamená to, že radar obsluhuje střelu, která byla na vás odpálena. Pokud je na vás odpálena radarem řízená střela, uslyšíte tón odpálení střely a rozsvítí se vlevo kontrolka LAUNCH.

Kontrolky a tlačítka jsou umístěny vlevo od displeje.

HANDOFF: Nepoužívá se.

LAUNCH: Rozsvítí se, když je detekováno odpálení rakety.

MODE: Toto tlačítko přepíná mezi funkcí OPEN, která může zobrazit 16 hrozeb s nejvyšší prioritou, nebo PRI, která zobrazí pouze pět nejvyšších hrozeb.

UNKNOWN SHIP: Zapíná a vypíná zobrazení symbolů zářičů neznámých zbraňových systémů.

SYS TEST: Spustí autotest systému.

T (TGT SEP): Oddělí symboly, které se na ukazateli azimutu vzájemně zakrývají; symbol s nejvyšší prioritou ohrožení zůstane na správném místě.

Panel Threat Warning Aux na levé pomocné konzoli slouží k zapínání a vypínání systému RWR.

SEARCH: Nepoužívá se.

ACT/PWR: Nepoužívá se.

ALTITUDE: Nepoužívá se.

POWER: Zapíná a vypíná napájení systému RWR.

## DÁVKOVACÍ SOUPRAVA PROTIOPATŘENÍ (CMDS)

Výběr a uvolnění protiopatření (chaff a flare) se provádí na panelu v kokpitu, pomocí ovladačů HOTAS a na stránce DED (Data Entry Display).

### Řídicí panel CMDS

Na levé pomocné konzoli dominuje dávkovací systém protiopatření. Tento systém zajišťuje ochranu proti naváděcím radarům, střelám vzduch-vzduch a země-vzduch. Ochrana je prováděna odhazováním chaffů nebo flérů.

Status Display: Na levé straně se zobrazí stav CMDS, GO nebo NO GO. Na pravé straně se zobrazí DISPENSE READY (Připraveno k dávkování), pokud je k dávkování protiopatření v režimu SEMI nebo AUTO nutný ruční souhlas.

RWR and JMR Source Switch: Tyto funkce neovládají napájení RWR nebo ECM (Jammer), ale umožňují, aby jejich data byla použita systémem CMDS pro dávkování v režimech SEMI nebo AUTO.

MWS Switch: Systém varování před raketami není použitelný pro letouny F-16C blok 50.

JETT Switch. To umožňuje odhození protiopatření při umístění do JETT. Tento přepínač funguje i při vypnutém systému CMDS.

Quantity Indicators: Zobrazí se zbývající množství každého typu protiopatření. LO se zobrazí po dosažení úrovně bingo nastavené na DED. V případě potřeby se v těchto polích zobrazují také hlášení o selhání systému.

CH (Chaff) and FL (Flare) Switch: Tyto přepínače musí být zapnuty, aby bylo možné vypouštět chaffy nebo fléry.

PRGM Knob: Tím se vybere jeden ze čtyř přednastavených programů protiopatření, který se aktivuje příkazem HOTAS CMS vpřed.

MODE Knob: Tím se zvolí provozní režim CMS.

- MAN - Zvolený manuální program spustí dávkování posunutím ovladače CMS vpřed.
- SEMI - Systémy letadla určí program, který spustí dávkování na základě hrozby. Souhlas s dávkováním je aktivován příkazem CMS vzad.
- AUTO - Systémy letadla určí program, který spustí dávkování na základě hrozby. Protiopatření jsou dávkována automaticky. Tento režim je povolen umístěním CMS vzad. Výběrem CMS vpravo jej vypnete.
- BYPASS - Tento režim umožnuje spuštění ručního dávkování za předpokladu, že poruchy znemožňují fungování ostatních režimů.

### HOTAS

Na kniplu je čtyřmístný přepínač protiopatření.

Center: V této poloze je režim dávkování vypnut a neaktivní.

Forward (Vpřed): Ruší ruční program zvolený na panelu CMDS knoflíkem PRGM.

Aft (Vzad): Aktivuje dávkování požadovaného programu, je-li knoflík MODE v poloze SEMI. Aktivuje také režim AUTO, je-li knoflík MODE v poloze AUTO.

Left (Vlevo): Bez funkce.

Right (Vpravo): Vypne režim automatického dávkování.

### Stránky CMDS DED

Ovládací prvky CMDS upfront jsou přístupné ze stránky LIST stisknutím tlačítka 7 na ICP. Stránky lze cyklicky procházet nastavením přepínače DCS vpravo do polohy SEQ.

Výchozí množství bingo pro CH (chaffy) a FL (fléry) jsou uvedeny na první stránce. Tato množství lze změnit tak, že se knoflík režimu CMDS nastaví do polohy STBY a do každého pole se zadá nové množství bingo.

Na této stránce lze také zapnout nebo vypnout tři možnosti hlasových zpráv.

Feedback (FDBK): Tato funkce zapíná nebo vypíná zvukovou zprávu "Chaff Flare", která se přehrává, když byl zahájen program protiopatření.

Request Countermeasures (REQCTR): Tím se zapne nebo vypne zvuková zpráva "Counter", která se přehraje, když je v režimu SEMI nebo AUTO požadován souhlas s uvolněním protiopatření.

BINGO: Tím se zapne nebo vypne zvuková zpráva "Low" nebo "Out", která se přehraje po dosažení množství binga nebo po vyčerpání všech protiopatření.

Na dalších stránkách DED je zobrazen počet protiopatření a interval mezi uvolněním pro každý typ protiopatření. Hodnoty lze měnit ručním zadáním nového množství a intervalu. Před změnou programů pomocí stránek DED by měl být ovladač režimu CMDS nastaven do polohy STBY.

Zobrazené hodnoty platí pro program zobrazený v pravém horním rohu stránky. Kterýkoli ze čtyř programů lze změnit pomocí přepínače Increment/Decrement na ICP, kterým se postupně vybírají jednotlivé programy. Stránky pro chaffy a fléry jsou totožné, takže níže je uvedena pouze stránka pro fléry.

Burst Quantity: Počet protiopatření uvolněných v jedné dávce.

Burst Interval: Interval v sekundách mezi protiopatřeními v jedné dávce. Obvykle se jedná o velmi malou hodnotu.

Salvo Quantity: Počet dávek, které jsou dány při udělení souhlasu s uvolněním

Salvo Interval: Doba v sekundách mezi jednotlivými dávkami.

Ve výše uvedeném příkladu se každou sekundu uvolňují dvě světlice po dobu 10 sekund.