# POUŽITÍ SYSTÉMU VZDUCH-VZDUCH

## PŘÍPRAVA NA VZDUŠNÝ BOJ

Mějte na paměti, že je třeba předvídat, co bude následovat a zůstat v obraze. Nemusíte čekat až do okamžiku útoku, abyste mohli letadlo připravit.

Při vstupu do oblasti, kde očekáváte setkání s nepřítelem, proveďte následující kroky:

Přepínač Master Arm nastavte do polohy ARM. V poloze ARM lze zbraně normálně odjistit. Pokud je přepínač Master Arm umístěn do polohy SAFE, uvolnění zbraní je znemožněno.

Stisknutím tlačítka A-A Master Mode na ICP přepněte systém řízení palby do režimu Air-to-Air Missile (AAM).

Jedná se o jednu z metod přípravy letounu na útok vzduch-vzduch. K dispozici jsou také dva režimy přemostění vzduch-vzduch, které lze rychle zvolit pomocí příkazů HOTAS. Ty jsou popsány níže.

## REŽIMY DOGFIGHT A MISSILE OVERRIDE

Pro rychlé nastavení letounu pro střetnutí vzduch-vzduch jsou k dispozici dva režimy přemostění: Dogfight a Missile Override. Tyto režimy se volí pomocí přepínače DOGFIGHT umístěného na rukojeti plynu. Jedná se o třípolohový přepínač, který ruší jakýkoli režim kromě nouzového odhozu.

- DOGFIGHT (outboard): V tomto režimu se na displeji HUD zobrazují symboly pro střelbu z 20mm kanonu i pro střely AIM-9 Sidewinder.
- MSL OVRD (inboard, unlabeled): To poskytuje symboliku pouze pro střely AIM-120. Pokud není naložena žádná střela AIM120, jsou vybrány střely AIM-9.
- Center position: Návrat do posledního zvoleného hlavního režimu.

Požadavky na změnu hlavního režimu provedené pomocí ICP budou ignorovány, pokud je některý z těchto režimů aktivní.

Změny nastavení střely nebo radaru provedené při aktivním režimu přepisu se ukládají po celou dobu mise. Běžnou technikou je nastavit displeje, radar a rakety pro každý režim podle potřeby během pozemních operací. Tím získáte tři různé možnosti použití zbraní (Dogfight, Missile Override a Default), aniž byste museli sundat ruce z ovládacích prvků.

### Režim Dogfight

Pokud je přepínač v poloze DOGFIGHT (outboard), je HUD nakonfigurován pro střelbu z kanónu a raket AIM-9. Levý MFD je nakonfigurován s radarem v režimu ACM Boresight a pravý MFD je nakonfigurován se stránkou SMS Dogfight.

HUD pro boj Dogfight kombinuje prvky režimů HUD pro střely a zbraně do jednoho přehledného displeje. Všimněte si, že jsou odstraněny ukazatel kurzu, ukazatel dráhy letu a ukazatel polohy.

Podrobnosti o jednotlivých zobrazeních a jejich použití naleznete v kapitolách Střelba vzduch-vzduch a Nasazení AIM-9M/X.

### Režim přemostění raket

Pokud je přepínač v poloze Missile Override (inboard), je HUD nastaven pro odpalování střel AIM-120. Levý MFD je nakonfigurován s radarem v režimu RWS a pravý MFD je nakonfigurován se stránkou Missile SMS.

Podrobnosti o jednotlivých displejích a jejich použití naleznete v části AIM-120 AMRAAM.

## 20MM KANÓN M61A1

20mm automatický kanon M61A1 poskytuje pilotovi ohromné zbraňové možnosti. Jedná se o šestihlavňový kanon typu Gatling, který je namontován v levém rameni letounu. Systém má kapacitu 512 nábojů s rychlostí střelby 6 000 ran za minutu.

### Disperze kanónu

Střely vystřelené z jakéhokoli zbraňového systému nemají dokonale přímou dráhu, ale po opuštění ústí zbraně se rozptýlí ve tvaru kužele. S rostoucím sklonem se rozptyl rozšiřuje a zvětšuje. Hustota střel v kuželu je stále menší, čím více se blíží okraj kužele.

Průměrný rozptyl zbraně M61A1 je 8 milimetrů v průměru pro 80 % vystřelených nábojů a 12 milimetrů pro 100 % vystřelených nábojů.1 Jednotky USAF udržují program boresightu, aby zajistily, že zbraňové systémy instalované na letadlech budou tyto specifikace splňovat i během operačního použití.

Jeden milimetr se rovná 1/1000 radiánu, takže 8 milimetrů odpovídá kruhu o průměru 8 stop při vzdálenosti 1 000 stop a 12 milimetrů odpovídá kruhu o průměru 12 stop. Velikost kruhu se dále zvětšuje s rostoucím dosahem.

V praxi to znamená, že máte určitou shovívavost při přesnosti střelby. V tomto příkladu je zelená pipeta kruhu kanónu o průměru 4 milimetry. V tomto místě jsou střely v rámci kužele nejhustší. Červeně stínovaná oblast je kruh o průměru 8 milimetrů, kterým projde 80 % střel na cílové střelnici. Oranžově stínovaná oblast je kruh o průměru 12 milimetrů, kterým na cílové střelnici projde 100 % střel.

1 To vychází z MIL-DTL-45500/1A, kde se uvádí: "Při dostřelu 1 000 palců musí být 80 % dávky 75 nábojů (min.) zcela uvnitř kruhu o průměru 8,0 palců pro přesnost" a z datového listu výrobce, kde se uvádí "průměr 8 miliradiánů, kruh 80 %".

Rozptylový obrazec střely vystřelené z kanónu má tvar kruhu pouze v případě, že cíl je kolmý na dráhu letu. Při střelbě proti vodorovnému cíli na zemi se podobá elipse.

Souhrn

1. Zvolte režim A/A master 1 nebo režim DGFT override 3.
2. Nastavte spínač Master Arm do polohy Arm.
3. Zaměřte cíl pomocí radarového režimu ACM (volitelné).
4. Nalétněte s EEGS trychtýřem a pipperem na cíl.
5. Stiskněte spoušť Space do druhé polohy, abyste vystřelili.

### Střelba vzduch-vzduch

Existují dva způsoby, jak se dostat do správné konfigurace SMS pro střelbu vzduch-vzduch.

- Volba operačního režimu střelby vzduch-vzduch na MFD a opakovaný stisk tlačítka OSB 1, dokud se nezobrazí GUN.
- Nastavení přepínače Dogfight/Missile Override (DOGFIGHT) do polohy DGFT.

Na displeji HUD se zobrazí symbolika jak pro střelbu z 20mm kanónu, tak pro střely A-A.

Zkontrolujte, zda se na displeji HUD zobrazuje symbolika A-A GUN.

Systém EEGS (Enhanced Envelope Gun Sight) poskytuje různé úrovně informací v závislosti na tom, zda je radar uzamčen na cíli.

Úroveň I je režim poruchy, který zobrazuje Boresight Cross pouze v případě poruchy jednotky snímače rychlosti (RSU) a INS. Neměl by se téměř nikdy vyskytnout.

Úroveň II poskytuje předpověď dráhy střely, pokud není k dispozici radarové uzamčení. K dispozici jsou linie Boresight Cross, EEGS Funnel a Multiple Reference Gunsight (MRGS).

Úrovně III a IV jsou přechodné úrovně, které vedou k zobrazení úrovně V. Ty pilot obvykle nevidí.

Úroveň V se zobrazí po uzamčení radarem a po výpočtu řešení střelby na základě těchto údajů. Další odkazy v HUDu zahrnují označení cíle (Target Designator), symbol T (T-Symbol), vzdálenost k cíli (Range to Target), rychlost přiblížení (Closure Rate) a pipper úrovně V (Level V Pipper).

Level II Symbology (no radar lock)

Boresight Cross: Tento symbol je vždy k dispozici a ukazuje směr otvírání. Jedná se o směr, kterým se střely pohybují, než se projeví další vlivy, jako je gravitace nebo odpor vzduchu.

EEGS Funnel: Každý bod podél trychtýře představuje cíl na určitou vzdálenost, na který je zbraň správně zaměřena. Jinými slovy, letadlo, jehož křídla jsou stejně široká jako trychtýř, je na správné vzdálenosti, aby bylo zasaženo střelami vypálenými v daném okamžiku.

Se snižující se vzdáleností se zvětšuje velikost cíle. Proto je nutné umístit cíl do trychtýře výše, aby se rozpětí křídel cíle dotýkalo boků trychtýře. To má za následek umístění cíle výše v HUDu nebo, což je důležitější, blíže k Boresight Cross, což má za následek snížení náměru pro nižší dosah.

Aby trychtýř poskytoval přesné informace o doletu, musí být známo rozpětí křídel cílového letadla.

Multiple Reference Gunsight Lines: Zaměřovač MRGS se skládá z řady pěti úseček směřujících k linii ústí zbraně a rozmístěných v oblouku v dolní části HUDu. Pomáhají při zaměřování střel na velké vzdálenosti a s velkým rozptylem tím, že poskytují správné řešení bočního zaměření tak, aby cíl prolétl vzhůru trychtýřem.

Při použití linie MRGS platí, že pokud je cíl menší než linie, je buď mimo dosah, nebo se pohybuje rychleji, než se předpokládalo, a vyžaduje dodatečné řízení. Pokud je cíl větší než linie MRGS, pohybuje se pomaleji, než se předpokládalo, a vyžaduje méně řízení.

Level V Symbology (with radar lock)

Target Designator: Tento symbol se nachází uprostřed uzamčeného radarového cíle. Trojúhelníková značka Target Aspect Caret zobrazuje úhel náměru cíle. Maximální účinný dostřel zbraně je zobrazen pomocí InRange Cue, dvou malých čar na vnější straně symbolu. Poloha Target Range Caret udává vzdálenost k uzamčenému cíli. Každá pozice na hodinách představuje 1 000 stop dosahu, takže:

- 12 hodina = 12 000 stop
- 9 hodina = 9 000 stop
- 6 hodina = 6 000 stop
- 3 hodina = 3 000 stop

Target Range: Vzdálenost k uzamčenému cíli. U vzdáleností větších, než jedna míle se zobrazují desetiny míle. Stovky stop se zobrazují při vzdálenostech menších než jedna míle.

Closure Rate: Rychlost přibližování k cíli v uzlech.

T-Symbol: Tento symbol zobrazuje dvě řešení střelby na uzamčený cíl. Symbol + neboli "one-G pipper" ukazuje úhel vedení proti nemanévrujícímu cíli. Malá vodorovná čárka neboli "nine-G pipper" ukazuje úhel náskoku pro cíl otáčející se maximální trvalou rychlostí. Tyto údaje lze použít jako záložní v situacích, kdy není zobrazen Pipper úrovně V.

Po obou stranách one-G pipperu jsou zobrazeny dvě čáry manévrovacího potenciálu. Čím delší jsou čáry, tím větší je manévrovací potenciál cíle mimo rovinu.

Level V Pipper: Představuje řešení střelby vypočtené pro aktuální vzdálenost a rychlost cíle. Účelem je stabilizovat tento pipper nad cílem a zahájit střelbu.

Manévrujte s letounem tak, abyste cílové letadlo zaměřili do trychtýře EEGS.

Každý bod podél trychtýře představuje cíl na určitou vzdálenost, na který je zbraň správně zaměřena. Jinými slovy, letadlo, jehož křídla jsou stejně široká jako trychtýř, je na správné vzdálenosti, aby bylo zasaženo střelami vypálenými v daný okamžik.

Umístěte nepřátelský letoun do trychtýře tak, aby se konce křídel dotýkala jeho okrajů nebo aby byl Level V Pipper stabilizován nad cílem.

Stiskněte spoušť až na druhý detent, abyste vystřelili, když se konce křídel dotknou trychtýře (úroveň II) nebo když je Pipper nad cílem (úroveň V).

Vzdálenost cíle výrazně ovlivňuje účinnost zbraně. Jak náboje opouštějí ústí zbraně, postupně se rozptylují a ztrácejí rychlost. Zvýšený rozptyl a ztráta rychlosti snižují přesnost a účinnost zbraně. Vrchol trychtýře představuje minimální dostřel přibližně 600 stop. Spodní část trychtýře představuje maximální dostřel přibližně 3 000 stop. Pokud je cíl menší než dno trychtýře, je mimo dostřel.

Level II Symbology (no radar lock)
Level V Symbology (with radar lock)

Po vystřelení nábojů se zobrazí další symbol známý jako symbol BATR (Bullets at Target Range). Symbol BATR se zobrazí, jakmile první skutečný nebo simulovaný náboj projde cílovou vzdáleností, a po průchodu posledního náboje je zrušen. Tento symbol je k dispozici pouze při radarovém zámku a zobrazené symbolice EEGS úrovně III., IV. nebo V.

## AIM-9M/X SIDEWINDER

AIM-9 je infračerveně naváděná střela krátkého dosahu, která se nejlépe používá při soubojích. Je typu "vystřel a zapomeň" a lze ji použít s radarovým zaměřovačem nebo bez něj. Hlavní indikací uzamčení vyhledávače je vyšší tón uzamčení. Vyhledávač lze také odjistit, aby bylo zajištěno, že vyhledávač sleduje cíl, když byl poprvé senzorově navázán na cíl.

Všimněte si, že AIM-9 může být odváděn světlicemi, a proto je dobré se před odpálením AIM-9 se světlicemi v zorném poli zaměřovače ujistit, že je zaměřovač dobře zaměřen.

Souhrn

1. Zvolte hlavní režim AAM 4 nebo DGFT 3.
2. Nastavte Master Arm Switch do polohy Arm.
3. Zaměřte cíl s využitím radaru (volitelně).
4. Manévrujte, dokud se cíl nenachází v zóně odpálení.
5. Stiskněte přepínač C pro uvolnění řízené střely (je-li to nutné).
6. Ověřte, zda je kosočtverec (missile diamond) střely na cíli a zda je slyšet tón uzamčení.
7. Stiskněte přepínač uvolnění zbraně RAlt + Space pro odpálení střely.

### Nasazení AIM-9M/X

Existují dva způsoby, jak se dostat do správné konfigurace SMS pro odpálení AIM-9.

- Výběr AIM-9s na MFD a opakovaný stisk tlačítka OSB 7, dokud se nezobrazí AIM-9s.
- Nastavení přepínače Dogfight/Missile Override (DOGFIGHT) do polohy DGFT.

Tento režim je nadřazen jakémukoli jinému hlavnímu režimu a nastavuje displeje pro letecký souboj. Poloha DOGFIGHT poskytuje na HUDu symboliku pro střelbu z 20mm kanónu i pro odpalování raket A-A. Poloha MSL poskytuje na HUDu symboliku pouze pro střelbu raketami A-A.

Počet a typ raket se zobrazí vedle OSB 7. Stanice s naloženými raketami jsou zobrazeny dole a vybraná stanice je v rámečku. Dostupné stanice můžete postupně procházet pomocí tlačítka MSL Step nebo výběrem sousedního OSB.

SPOT/SCAN umožňuje vyhledávači střely skenovat buď v úzkém zorném poli (SPOT), nebo v širokém zorném poli (SCAN). Širšího zorného pole se dosáhne nutací vyhledávače kolem linie pohledu. Při použití SCAN se sníží dosah detekce. Režim SCAN není v současné době implementován.

SLAVE/BORE vydává raketě povel, aby buď sledovala radarovou přímku (SLAVE), nebo sledovala směr vpřed a dolů (BORE). Stisknutím a podržením ovládacího prvku CURSOR/ENABLE se zruší aktuálně zvolená funkce. Uvolněním ovladače vracíte volbu zvolenou na MFD.

WARM/COOL aktivuje nebo deaktivuje argonové chlazení vyhledávače. Před zásahem by měla být nastavena na hodnotu COOL, aby se vyhledávač ochladil a zvýšila se citlivost detekce. Režim COOL je zvolen automaticky při vstupu do režimu DGFT nebo MSL Override. Doba trvání přívodu argonu se liší v závislosti na teplotě vnějšího vzduchu, tlaku a úrovni náplně láhve při instalaci, ale průměrně trvá 90 minut.

Ověřte, zda je na displeji HUD zobrazena symbolika střely A-A.

Systém HUD pro rakety vzduch-vzduch poskytuje informace o stavu a zaměření raket vzduch-vzduch. Většina symboliky z režimu NAV zůstala zachována, ale přibylo několik nových funkcí, které pomáhají při vyhledávání cílů a odpalování raket.

Zaměřovač (Missile Diamond) na raketě označuje polohu vyhledávací hlavice AIM-9. Ta začíná v poloze zaměřovače, ale po dosažení zaměření se odpojí, aby sledovala linii radaru nebo sledovala zaměřený cíl.

Zorné pole zobrazuje zaměřovač střely (Missile Reticle). To se zobrazuje v různých velikostech v závislosti na nastavení zorného pole SPOT/SCAN zvoleném na MFD.

Zjištění cíle pomocí radaru (volitelné).

Pravděpodobně nejběžnějším a nejjednodušším způsobem, jak zaměřit letoun pomocí AIM-9, je zaměřit cíl pomocí jednoho z radarových režimů ACM. Pokud je na raketě vybrán režim SLAVE, navede se vyhledávač AIM-9 na radarový cíl. Výsledkem je zaměření cíle AIM-9, pokud je cíl v dosahu a jsou splněny další podmínky detekce IR.

Manévrujte, dokud se cíl nenachází v odpalovací zóně.

Naveďte terčík rakety v HUDu nad cíl. Pokud raketa zachytí dostatek tepelné energie z cíle, je detekce signalizována zvukovým signálem ("vrčením").

Stisknutím přepínače Uncage dáte příkaz k samonavedení rakety.

Když vyhledávač AIM-9 detekuje cíl, lze jej odjistit stisknutím tlačítka Cage/Uncage, aby se vyhledávač zaměřil a sledoval cíl v zorném poli vyhledávače rakety.

Po uzamčení se zaměřovač (Missile Diamond) zachytí na cíli.

Ověřte, zda je zaměřovač (Missile Diamond) na cíli a zda je slyšet tón uzamčení.

Když je cíl uzamčen, vrčení střely se změní na vysoký tón. Nad uzamčeným cílem se objeví rámeček (Target Designator Box) určující zaměření pomocí radiolokátoru. Pokud střílíte na cíl uzamčený radarem, měl by být zaměřovač rakety (Missile Diamond) nad označením cíle (Target Designator Box). V případě použití radaru se zobrazí vzdálenost k cíli.

Dynamic Launch Zone (DLZ) se zobrazí na pravé straně HUDu, když je cíl označen radarem. Sledujte DLZ a vyhodnocujte situaci ohrožení, abyste určili optimální okamžik odpálení rakety. Zaměřovač rakety bliká, když je cíl v maximálním aerodynamickém dosahu (Raero). Zaměřovač bliká, když je cíl v maximálním manévrovacím dosahu (Rtr, situace, kdy by střela byla účinná i proti cíli, který se okamžitě otočí a uteče).

Stisknutím tlačítka pro uvolnění zbraně odpálíte raketu.

Raketa se pokusí zachytit cíl a následně bude vybrána další raketa v pořadí. Raketa AIM-9 je zbraň typu fire and forget (vystřel a zapomeň), takže není třeba pokračovat ve sledování cíle.

### Použití střel AIM-9M/X HMCS BORE

Systém HMCS umožňuje raketám AIM-9M nebo AIM-9X podřídit se zaměřovacímu kříži přilbového displeje (HMD), pokud je na raketě zvolen režim BORE. To je užitečné v situacích, kdy není možné nebo žádoucí radarové zaměření. Lze si to představit jako normální použití AIM-9, s tím rozdílem, že se místo přímého zaměřovače HUD používá přímý zaměřovač HMD. Mechanizace je jinak stejná.

Zapněte symboliku displeje na přilbě (HMD).

Napájení HMCS se volí pomocí ovládacího knoflíku HMD Symbology na levé pomocné konzoli. Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček z polohy OFF do polohy INC se zajistí napájení HMD. Dalším otáčením ve směru hodinových ručiček se zvyšuje jas.

Stisknutím tlačítka OSB 7 vyberte na MFD možnost AIM-9s, dokud není zobrazen AIM-9s, nebo nastavte přepínač Dogfight/Missile Override (DOGFIGHT) do polohy DGFT.

Symbolika a funkce jsou shodné s jinými systémy než HMCS. Chcete-li používat HMCS pro zaměřování AIM-9M/X bez radaru, nastavte režim přímé viditelnosti (Line-of-Sight) na BORE.

Zaměřte cíl v HMD.

Při nastavení AIM-9 na BORE a zapnutém HMCS bude vyhledávač sledovat dynamický zaměřovací kříž (Dynamic Aiming Cross) na displeji HMD. Zaměřovací kříž je považován za zaměřovač boresight. Stačí se podívat na cíl místo toho, abyste letoun navedli až do polohy pro zaměření AIM-9.

Nezapomeňte, že při rozhlížení budete stále omezeni limity kardanového vyvážení vyhledávače raket. Zaměřovač rakety (Missile Diamond) zobrazuje, na které místo vyhledávač rakety směruje. Pokud se podíváte za hranici kardanového vyvážení, symbol diamantu bude přichycen k okraji zobrazovací plochy HMCS a bude přes něj zobrazen křížek.

Ostatní symbolika na displeji záměrně kopíruje symboliku z HUDu.

Stisknutím přepínače Uncage přejděte na vyhledávací dráhu raket.

Když vyhledávač AIM-9 zjistí cíl, lze jej odjistit stisknutím tlačítka Cage/Uncage. To vyhledávači umožní zaměřit a sledovat cíl v rámci limitů kardanového vyvážení vyhledávače rakety. Po zaměření se vyhledávač (Missile Diamond) přichytí k cíli.

Ověřte, zda je raketový zaměřovač na cíli a zda je slyšet tón zámku.

Když je cíl uzamčen, vrčení rakety se změní na vysoký tón. Raketový zaměřovač (Missile Diamond) by měl být na cíli zajištěn a neměl by nadále sledovat zaměřovací kříž (Aiming Cross).

Stisknutím spínače pro uvolnění zbraně odpálíte raketu.

Raketa bude sledovat cíl a bude vybrána další raketa v pořadí. Raketa AIM-9 je zbraň typu fire and forget (vystřel a zapomeň), takže není třeba pokračovat ve sledování cíle.

### Použití radaru AIM-9M/X HMCS BORE

HMCS také umožňuje, aby se radar pro řízení palby podřídil zaměřovacímu kříži HMCS, pokud je zvolen režim radaru ACM BORE. Lze si to představit jako normální nasazení AIM-9 s tím rozdílem, že namísto přímého zaměřovače HUD používá přímý zaměřovač HMD. Mechanizace je jinak stejná.

Zapněte symboliku displeje na přilbě (HMD).

Napájení HMCS se volí pomocí ovládacího knoflíku HMD Symbology na levé pomocné konzoli. Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček z polohy OFF do polohy INC se zajistí napájení HMD. Dalším otáčením ve směru hodinových ručiček se zvyšuje jas.

Stisknutím tlačítka OSB 7 vyberte na MFD položku AIM-9s, dokud není zobrazena položka AIM-9s, nebo nastavte přepínač DOGFIGHT do polohy DGFT.

Symbolika a funkce jsou shodné se zaměřením bez HMCS. Nastavte režim přímé viditelnosti na SLAVE, abyste mohli používat HMCS a radar pro zaměřování AIM-9M/X.

Zvolte radarový režim ACM BORE, stiskněte TMS vpřed a zaměřte cíl v HMD.

Při zvoleném režimu radaru ACM BORE a zapnutém HMCS bude radar sledovat dynamický zaměřovací kříž (Dynamic Aiming Cross) na displeji HMD. Zaměřovací kříž je považován za pozici zaměřovače. Jednou stiskněte TMS vpřed a pak se jednoduše podívejte na cíl, místo abyste letoun navedli až do polohy pro zaměření radarem.

Nezapomeňte, že při pohledu kolem sebe budete stále omezeni limity radarového kardanu. Symbol ACM BORE ukazuje, kam radar směřuje. Pokud se budete dívat příliš daleko od směru otáčení letadla, radar nebude schopen jej sledovat.

Vzdálenost cíle (Target Range) se zobrazí po radarovém uzamčení cíle. Ostatní symbolika na displeji záměrně kopíruje symboliku z HUDu.

Dosažení radarového uzamčení v režimu ACM BORE.

Radar zaměří první detekovaný cíl v rámci symbolu ACM Bore. Nad cílem uzamčeným radarem se zobrazí rámeček označení cíle (Target Designator Box).

Při nastavení přímého zaměřovače AIM-9 na SLAVE se vyhledávač přenese na přímý zaměřovač radaru. Jakmile vyhledávač AIM-9 detekuje cíl, můžete jej odblokovat stisknutím tlačítka Cage/Uncage. To vyhledávači umožní zaměřit a sledovat cíl v rámci limitů kardanového vyvážení vyhledávače. Po zaměření vyhledávače se raketový zaměřovač (Missile Diamond) uchytí na cíl.

Po označení cíle radarem se na pravé straně HMD zobrazí dynamická zóna odpalu (DLZ). Sledujte DLZ a vyhodnocujte situaci ohrožení, abyste určili optimální místo odpalu rakety. Když je cíl v maximálním dosahu proti manévrujícímu cíli, bliká zaměřovač rakety.

Ověřte, zda je raketový zaměřovač na cíli a zda je slyšet tón uzamčení.

Když je cíl uzamčen, zvuk vrčení se změní na vysoký tón. Zaměřovač rakety (Missile Diamond) by měl být navázán na cíl.

Stisknutím spínače pro uvolnění zbraně vystřelte raketu.

Raketa se pokusí zasáhnout cíl, přičemž bude vybrána další raketa v pořadí. AIM-9 je zbraň typu "vystřel a zapomeň", takže není třeba pokračovat ve sledování cíle.

## AIM-120 AMRAAM

AIM-120 AMRAAM je raketa vzduch-vzduch s aktivním radarovým naváděním (ARH), která se dokáže sama navést na cíl pomocí aktivního radarového vyhledávače umístěného v přídi. Raketa je zpočátku naváděna pomocí povelů datalinku z odpalovacího letounu, a jakmile se dostane na dostřel, přejde na aktivní navádění pomocí palubního radaru. Díky aktivnímu vyhledávači může pilot zasáhnout více cílů najednou, aniž by musel střelu podporovat po celou dobu jejího letu.

AIM-120 je střela středního doletu a může zasáhnout cíle vzdálené 20 nm. Dosah zásahu je však velmi závislý na aspektu cíle, výšce zásahu, rychlosti odpálení a manévrování cíle po odpálení. Proto může být dosah zásahu střely AIM-120 v některých situacích menší než 10 nm.

V boji WVR lze AIM-120 vypustit také v režimu BORE bez radarového zaměření. Jakmile je raketa odpálena, bude se sama navádět a pokusí se zasáhnout první cíl, který zachytí v rámci zaměřovače AIM-120 na HUDu.

### Režim SMS

Pokud je vybrána možnost AIM-120s, zobrazí se v režimu SMS podle obrázku:

Line of Sight: Pokud je nastaveno SLAVE, je radarová linie viditelnosti rakety podřízena radaru letadla. Raketa bude přijímat řízení z datalinku, dokud bude v dosahu radaru odpalovacího letounu, a poté se pokusí navádět na cíl. Je-li nastavena hodnota BORE, radar rakety skenuje oblast přímo před sebou. Po odpálení se zaměří na první detekovaný cíl. Stisknutím tlačítka Cursor Enable se rovněž přepíná mezi režimy SLAVE a BORE.

### Symbolika HUDu

#### Bez uzamčení cíle

Master Arm Status: Zobrazuje "ARM", pokud je zapnutý režim Master Arm.

Missiles Remaining: Zobrazuje počet zbývajících střel a "MRM" pro střely středního doletu.

Missile Diamond: Označuje linii viditelnosti radaru střely. Inicializuje se na pozici boresight vyhledávače, ale po výběru režimu SLAVE a zaměření cíle se posune na pozici LOS cíle.

Allowable Steering Error Circle (ASEC): Označuje zónu, ve které by se měl Attack Steering Cue (ASC) před odpálením nacházet, aby byl cíl zasažen s vysokou pravděpodobností sestřelu (PK). ASC se zobrazí po zaměření radarem. ASEC zobrazuje maximální pravděpodobnost úhlové chyby řízení. Jinými slovy, kruh se zvětšuje, když se zmenšuje vzdálenost k bodu zásahu cíle, což znamená, že se zmenšující se vzdáleností může být střela odpálena s větší chybou řízení.

#### S uzamčením cíle

Relative Angle-Off: Zobrazuje úhlový rozdíl mezi kurzem letadla a azimutem cíle.

Dynamic Launch Zone: Zobrazuje informace o schopnostech střely proti cíli v aktuálním dosahu.

Range Scale: Označuje rozsah, který představuje nejvyšší dílek.

RAERO (aerodynamic range): Maximální kinematický dosah střely. Výstřel na tuto vzdálenost by byl účinný pouze proti cíli, který pokračuje ve svém aktuálním kurzu a rychlosti a nemanévruje.

Closure Rate and Range: Značka signalizuje aktuální cílový rozsah vůči DLZ a sousední číslo je rychlost přiblížení v uzlech.

RTR (turn-and-run range): Maximální vzdálenost, při které je zaručeno, že střela dosáhne cíle bez ohledu na manévrování cíle. Výstřel na tuto vzdálenost by zasáhl cíl, který by se při zachování rychlosti okamžitě otočil o 180° směrem od střely.

Radar Activation Range: Vzdálenost, při které střela aktivuje svůj vlastní radar a nepotřebuje již nepřetržitou podporu odpalovacího letounu.

RMIN (minimum range): Nejbližší vzdálenost, která umožňuje střele aktivovat vyhledávač, zaměřit cíl, odjistit a bezpečně detonovat.

Countdown Timer: Zobrazuje se po odpálení střely. Zobrazuje "A" následované počtem sekund do aktivace vyhledávače střely a poté "T" následované počtem sekund do předpokládaného dopadu.

### Symbolika FCR po vypuštění

Po odpálení AIM-120 se ve formátu FCR zobrazí různé symboly označující různé stavy nasazení střely:

| Cíl s AMRAAM za letu je zobrazen purpurovou barvou s plným "ocasem" naproti jeho trendovému vektoru.
| Cíl s alespoň jedním AMRAAM za letu, který je aktivní, je zobrazen červeně a "ocas" bliká.
| Cíl s alespoň jedním AMRAAM, který dosáhl předpokládaného času dopadu, je zobrazen s překrývajícím blikajícím "X".

### Nasazení AIM-120

Souhrn

1. Zvolte režim A/A master mod 1 nebo režim MSL override 4.
2. Nastavte Master Arm Switch do polohy Arm.
3. Zaměřte cíl pomocí radaru (volitelné, ale doporučené).
4. Manévrujte, dokud se cíl nenachází v zóně odpalu.
5. Stiskněte přepínač uvolnění zbraně RAlt + Space pro odpálení střely.

AIM-120 lze vybrat pro použití dvěma způsoby:

- Stisknutím tlačítka OSB 7 vyberte na MFD položku AIM-120s.
- Nastavte přepínač Dogfight/Missile Override do polohy MSL OVRD. Tím se přepíše jakýkoli jiný hlavní režim a displeje se nakonfigurují pro vzdušný boj. Poloha MSL poskytuje na HUDu symboliku pro odpal raket A‑A a vybírá načtený typ rakety s nejdelším doletem.

Ověřte, zda je na displeji HUD zobrazena symbolika střely A-A.

HUD systému vzduch-vzduch poskytuje informace o stavu a zaměření střel vzduch-vzduch. Většina symboliky z režimu NAV zůstala zachována, ale přibylo několik nových funkcí, které pomáhají při vyhledávání cílů a odpalování raket.

Zaměřte cíl pomocí radaru.

Obvykle se cíl zaměří pomocí RWS, TWS nebo jakéhokoli dílčího režimu radaru ACM a AIM-120 se nastaví na SLAVE.

Když je uzamčený cíl mimo zorné pole HUDu, jak je znázorněno níže, vytáhne se ze zbraňového kříže Target Locator Line (TLL) čára s lokalizací cíle (Target Locator Line), která míří přímo na cíl. Vedle zbraňového kříže se zobrazuje relativní úhel, který ukazuje úhel ve stupních mezi křížem a cílem.

Kružnice přípustné chyby řízení (ASEC) změní svou velikost a zviditelní se útočná řídicí značka (ASC). Po zaměření cíle radarem se zobrazí vzdálenost cíle (Target Range).

Manévrujte do doby, dokud se útočná řídicí jednotka (ASC) nenachází uvnitř kruhu přípustné chyby řízení (ASEC).

Velikost kruhu přípustné chyby řízení se liší v závislosti na rozsahu a aspektu cíle. Při střelbě dbejte na to, aby se útočná řídicí jednotka nacházela co nejblíže středu kružnice přípustné chyby řízení, abyste dosáhli co nejlepšího výkonu střely.

Jakmile se cíl dostane do HUDu, zobrazí se nad ním pole Target Designator Box (Označení cíle) a Missile Diamond (Zaměřovač rakety) bude sledovat tuto oblast.

Sledujte dynamickou zónu odpalu a vyhodnocujte situaci ohrožení, abyste určili optimální okamžik pro odpálení střely.

Stisknutím a podržením tlačítka pro uvolnění zbraně odpalte raketu.

Střela bude sledovat cíl a následně bude vybrána další střela v pořadí.

Střelu AIM-120 lze použít také v režimu BORE bez radarového zaměření cíle. Toho se využívá v případě, že je třeba provést rychlý odpal nebo není požadováno radarové záření. Radar střely se při odpálení aktivuje a navede se na první cíl, který detekuje, takže tento režim používejte opatrně.

### Souběžné použití proti více cílům

F-16 FCR může podporovat až čtyři souběžné střely AMRAAMS během letu proti čtyřem cílům. Současné nasazení se provádí v režimu TWS nebo RWS DTT.

Souhrn

1. Zvolte režim A/A master mod 1 nebo režim MSL override 4.
2. Nastavte Master Arm Switch do polohy Arm.
3. Zachyťte alespoň dva cíle pomocí TWS nebo DTT.
4. Manévrujte, dokud nejsou všechny cíle v zóně odpalu.
5. Stiskněte tlačítko uvolnění zbraně RAlt + Space pro odpálení první střely.
6. Stisknutím tlačítka TMS doleva přejdete na další cíl.
7. Stisknutím tlačítka Weapon Release RAlt + Space odpalte druhou střelu.

Vyberte AIM-120 pro nasazení:

- Pomocí ICP aktivujte hlavní režim A-A a poté v režimu SMS mačkejte tlačítko OSB 6, dokud se nezobrazí AIM120
- Umístěte přepínač Dogfight/Missile Override do polohy MSL OVRD.

Nastavte přepínač Master Arm do polohy Arm.

Zachyťte alespoň dva cíle pomocí TWS nebo DTT.

V režimu RWS přesuňte akviziční kurzor na první cíl a stisknutím tlačítka TMS vpřed jej označte. Poté přesuňte akviziční kurzor na druhý cíl a tlačítkem TMS vpřed jej označte.

V režimu TWS přesuňte akviziční kurzor nad každý cíl, který chcete označit jako systémový cíl a tlačítkem TMS vpřed jej označte. Pro použití AMRAAM můžete určit až čtyři systémové cíle.

Manévrujte, dokud se všechny cíle nenacházejí v zóně odpalu.

Informace o DLZ se zobrazí pouze pro aktuální zaměřený cíl. Pomocí TMS vlevo můžete přecházet mezi zaměřenými cíli a sledovat stav DLZ pro každý z nich.

Stisknutím tlačítka Weapons Release vypálíte první střelu, poté stisknutím tlačítka TMS vlevo přepnete na další cíl a opětovným stisknutím tlačítka Weapons Release vypálíte druhou střelu. Pokud používáte TWS, můžete tento postup opakovat až celkem čtyřikrát.