# RÁDIOVÁ KOMUNIKACE

## RÁDIOVÉ FREKVENCE

Aktuální frekvence pro vysílačky UHF (COM 1) a VHF (COM 2) jsou uvedeny na stránce DED CNI.

Při vytváření mise je každé jednotce přidělena frekvence VKV a/nebo UHF. Každá frekvence odpovídá přednastavenému kanálu ve vysílačkách, ale můžete je zadat i ručně. Tyto frekvence jsou zpravidla uvedeny v briefingu mise a měly by být nastaveny ve vašich vysílačkách na začátku mise.

Obecně platí následující pravidla:

- Vašemu letu je nejčastěji přidělena frekvence VHF. Tuto frekvenci budete používat pro komunikaci během letu.
- Ostatní spřátelené letky pracují na společné frekvenci UHF přidělené pro operační oblast. Při správném nastavení uslyšíte rádiovou komunikaci z ostatních letek operujících v dané oblasti. Na této společné frekvenci obvykle pracuje AWACS.
- JTAC má nejčastěji přidělenou jedinečnou frekvenci VHF nebo UHF.
- Každé letecké základně ATC je přidělena frekvence VHF a/nebo UHF.
- Každému tankeru je přidělena jedinečná frekvence VHF nebo UHF.

Během mise tak můžete být nuceni žonglovat s více frekvencemi. Funkce předvoleb frekvencí na vysílačce se stanou velkým pomocníkem.

### Změna přednastavené frekvence

1. Stiskněte tlačítko přeřazení COM 1 nebo COM 2 na ICP.
2. Zadejte požadovaný přednastavený kanál a potvrďte tlačítkem ENTR.
3. Rádio nyní bude vysílat a přijímat na nové přednastavené frekvenci.

Pomocí přednastaveného kanálu zobrazeného na domovské stránce DED můžete také procházet dostupné předvolby:

1. Přepínejte DCS nahoru nebo dolů, dokud se vedle přednastaveného kanálu nezobrazí šipky.
2. Pomocí přepínače Increment/Decrement změňte kanál.

### Manuální změna frekvence

1. Stiskněte tlačítko přeřazení COM 1 nebo COM 2 na ICP.
2. Zadejte novou frekvenci pomocí klávesnice ICP a stiskněte ENTR.
3. Rádio nyní bude vysílat a přijímat na nové frekvenci.

## RÁDIOVÉ PŘÍKAZY

Příkazy nebo požadavky od jiných jednotek musí být vydávány prostřednictvím rádiového systému. Na zemi lze okno rádiové komunikace otevřít stisknutím klávesy \. Ve vzduchu se komunikace zahajuje pouze pomocí ovládacích prvků HOTAS:

Přepínač vysílání UHF VHF.

- Vpřed: VHF (Aux) rádio RCtrl + \
- Vzad: UHF (Prim) rádio RAlt + \
- Nahoru: Žádná funkce
- Dolů: Žádná funkce

Existují dva volitelné režimy používání rádia, které závisí na volbě "EASY COMMUNICATION" na kartě GAMEPLAY.

### Snadná komunikace není povolena

Tento režim je realističtější a vyžaduje, abyste znali správnou modulaci / frekvence pro každého příjemce. Musíte vybrat správný přednastavený kanál nebo ručně zadat frekvence na správném rádiu.

### Snadná komunikace je povolena

Okno rádiové komunikace je přístupné stisknutím klávesy se zpětným lomítkem \ (platí pro americké klávesnice; klávesnice jiných jazyků se mohou lišit). Po tomto úkonu se zobrazí seznam příjemců rádiových příkazů spolu s funkční klávesou Fx, která je nutná k zobrazení okna dílčího příkazu.

Při zobrazení nabídky rádia jsou příjemci barevně odlišeni takto:

- Příjemci, na kterých je naladěno alespoň jedno rádio, jsou zbarveni bíle.
- Příjemci, na které lze naladit alespoň jedno z rádií, ale nejsou aktuálně na správné frekvenci, jsou zbarveni šedě.
- Příjemci, se kterými se nelze spojit z důvodu dosahu nebo maskování terénu / zakřivení země, jsou zbarveni černě.

U každého z nich je rovněž uvedena jeho modulace / frekvence. Po výběru příjemce se příslušná vysílačka automaticky naladí na komunikaci s vybraným příjemcem.

Pomocí přepínače vysílání budou příjemci barevně odlišeni podle toho, zda jsou na stejné modulaci jako vybraná vysílačka.