dictionary = 
{
    ["DictKey_UnitName_72"] = "",
    ["DictKey_ActionText_170"] = "For today, we will use ground power. To do so, you will need to request a ground power connection from the ground crew. Press [\\] (radio menu), [F8], [F2], [F1] (connect ground power). \
\
Once that is done, press the space bar to continue.\
",
    ["DictKey_WptName_314"] = "",
    ["DictKey_ActionText_208"] = "Nice job! That concludes this first mission on how to start up, taxi and take off in the L-39. \
\
Tomorrow we will practice navigating back to our base and landings.\
\
This concludes this lesson.\
",
    ["DictKey_GroupName_11"] = "New Static Object #001",
    ["DictKey_GroupName_29"] = "New Static Object #007",
    ["DictKey_GroupName_23"] = "New Static Object #005",
    ["DictKey_WptName_310"] = "",
    ["DictKey_ActionText_223"] = "Sigue adelante y desactiva los dos interruptores del inversor y el RDO.\
\
Presione la barra espaciadora cuando termine.",
    ["DictKey_UnitName_135"] = "",
    ["DictKey_GroupName_65"] = "New Static Object #018",
    ["DictKey_ActionText_198"] = "To steer when you taxi, use the Z and X rudder keys to set the direction of turn and then hold down your wheel brakes. This takes a little while to get used to.\
\
Use this stretch of taxiway to practice your taxi steering.\
",
    ["DictKey_GroupName_47"] = "New Static Object #013",
    ["DictKey_WptName_31"] = "",
    ["DictKey_UnitName_39"] = "",
    ["DictKey_GroupName_137"] = "",
    ["DictKey_WptName_70"] = "",
    ["DictKey_UnitName_12"] = "",
    ["DictKey_GroupName_113"] = "New Static Object #034",
    ["DictKey_WptName_46"] = "",
    ["DictKey_ActionText_222"] = "Habiendo aclarado todo esto, podemos empezar el proceso de poner en marcha el motor. Pero primero, tendrás que contactar con la torre para pedir permiso para arrancar el motor. Para ello, pulsa \\ para abrir el menú de radio, selecciona F5 para hablar con el ATC, selecciona F1 para hablar con el control de Mozdok, y luego F3 para solicitar el arranque del motor.\
\
Una vez que hayas recibido el permiso de arranque, pulsa la barra espaciadora.",
    ["DictKey_WptName_43"] = "",
    ["DictKey_UnitName_312"] = "Пилот #005",
    ["DictKey_WptName_13"] = "",
    ["DictKey_WptName_124"] = "",
    ["DictKey_ActionText_211"] = "A continuación, configuraremos el RKL-41 para las Balizas No Direccionales internas y externas, o NDB, para Mozdok. Usamos NDB para ayudar a navegar hacia la pista y configurar la aproximación de aterrizaje en la siguiente lección.\
\
En el panel de control del intercomunicador SPU-9, coloque el interruptor en el Buscador Automático de Dirección, o \"ADF\". Esto nos permitirá escuchar la señal del NDB a través del intercomunicador. \
\
Una vez configurado, presione la barra espaciadora para continuar.",
    ["DictKey_UnitName_90"] = "",
    ["DictKey_GroupName_44"] = "New Static Object #012",
    ["DictKey_UnitName_36"] = "",
    ["DictKey_WptName_109"] = "",
    ["DictKey_GroupName_311"] = "39",
    ["DictKey_GroupName_32"] = "New Static Object #008",
    ["DictKey_ActionText_183"] = "With all that behind us, we can now start the process of getting the engine started. First though, you will need to contact the tower to ask for engine startup permission. To do so, press \\ to open the radio menu, select F5 to talk to the ATC, select F1 to talk to Mozdok control, and then F3 for engine startup request.\
\
Once you have received permission for startup, press the space bar.\
",
    ["DictKey_UnitName_69"] = "",
    ["DictKey_WptName_25"] = "",
    ["DictKey_ActionText_180"] = "Next, we will set the navigation and landing channels on the RSBN-5S control panel. RSBN is used for longer range radio navigation between airbases. On the RSBN panel, we have channel selectors for both navigation and landing. \
\
Right mouse button click on the left side of both dials to set the Navigation dial to 20 and the Landing dial to 22.\
\
Note that you can view all airfield frequencies on the Mission Editor and Mission Planning maps.\
\
Press the space bar when you are done.\
",
    ["DictKey_ActionText_236"] = "Mientras mantiene los frenos presionando W, contacte con el personal de tierra para quitar las cuñas de las ruedas pulsando \\ para abrir el menú de radio, pulsando F8 para contactar con el personal de tierra, pulsando F4 para seleccionar las cuñas de las ruedas y luego pulsando F2 para quitarlas.\
\
Una vez retirados las cuñas de las ruedas, pulse la barra espaciadora.",
    ["DictKey_WptName_157"] = "",
    ["DictKey_WptName_85"] = "",
    ["DictKey_GroupName_146"] = "New Static Object #044",
    ["DictKey_GroupName_119"] = "New Static Object #036",
    ["DictKey_UnitName_48"] = "",
    ["DictKey_UnitName_99"] = "",
    ["DictKey_WptName_7"] = "",
    ["DictKey_GroupName_50"] = "Player",
    ["DictKey_GroupName_20"] = "New Static Object #004",
    ["DictKey_UnitName_153"] = "",
    ["DictKey_UnitName_78"] = "",
    ["DictKey_GroupName_38"] = "New Static Object #010",
    ["DictKey_WptName_315"] = "",
    ["DictKey_GroupName_95"] = "New Static Object #028",
    ["DictKey_WptName_103"] = "",
    ["DictKey_UnitName_15"] = "",
    ["DictKey_UnitName_93"] = "",
    ["DictKey_ActionText_202"] = "Okay, let’s get rolling!\
\
Increase engine to maximum RPM and release the wheel brakes.\
",
    ["DictKey_ActionText_218"] = "Ahora tenemos nuestras balizas del NDB preparadas para este aeródromo. Ahora coloca el interruptor selector de NDB de nuevo en la posición \"O\" exterior, ajusta el interruptor del intercomunicador SPU-9 de nuevo en \"OFF\", y mueve el interruptor selector de funciones del ADF de nuevo a \"OFF\".\
\
Cuando todo esto esté hecho, presione la barra espaciadora para continuar.",
    ["DictKey_UnitName_114"] = "",
    ["DictKey_ActionText_242"] = "Bien, ¡vamos a movernos!\
\
Aumenta las RPM del motor al máximo y suelta los frenos de las ruedas.",
    ["DictKey_ActionText_206"] = "Once at 70 m altitude and 280 kph, retract the flaps all the way by pressing the flaps button.",
    ["DictKey_GroupName_83"] = "New Static Object #024",
    ["DictKey_ActionText_201"] = "Hold down the wheel brakes to bring the aircraft to a stop and run the final takeoff checks:\
\
Check that elevator and aileron trimmers are in neutral position. \
\
Check that the RKL-41 ADF and the GMK-1AE compass show correct values. \
\
Check that there are no warning signals except the DANGEROUS ALTITUDE.\
",
    ["DictKey_WptName_52"] = "",
    ["DictKey_sortie_4"] = "Arranque en frío, rodaje y despegue.",
    ["DictKey_GroupName_152"] = "New Static Object #046",
    ["DictKey_WptName_19"] = "",
    ["DictKey_GroupName_71"] = "New Static Object #020",
    ["DictKey_GroupName_62"] = "New Static Object #017",
    ["DictKey_WptName_160"] = "",
    ["DictKey_WptName_163"] = "",
    ["DictKey_WptName_106"] = "",
    ["DictKey_UnitName_318"] = "Пилот #006",
    ["DictKey_UnitName_54"] = "",
    ["DictKey_ActionText_231"] = "Coloque el interruptor del selector de funciones del ADF en el panel RKL-41 en \"C AUT\".\
\
Pulse la barra espaciadora cuando haya terminado.",
    ["DictKey_descriptionText_1"] = "Lección práctica sobre el L-39C.",
    ["DictKey_GroupName_107"] = "New Static Object #032",
    ["DictKey_ActionText_171"] = "After the RDO switch has been enabled for two to three minutes, it’s time to set the R-832M command radio. This is the radio that we will use to talk to the control tower.\
\
Left mouse button click on the dial until the channel field displays 19. Channel 19 is a preset for 266.00 MHz AM, which is the tower frequency here at Mozdok.\
\
Once you’ve done this, press the space bar to continue.\
",
    ["DictKey_UnitName_165"] = "",
    ["DictKey_UnitName_6"] = "",
    ["DictKey_ActionText_191"] = "Set the ADF function selector switch on the RKL-41 panel to “C AUT”.\
\
Press the space bar when done.\
",
    ["DictKey_ActionText_233"] = "Utilice la perilla del GMK-1AE para fijar el puntero de selección de curso en el rumbo de aterrizaje deseado. En este caso, 83 grados.\
\
Presione la barra espaciadora cuando termine.",
    ["DictKey_ActionText_293"] = "",
    ["DictKey_GroupName_74"] = "New Static Object #021",
    ["DictKey_GroupName_134"] = "New Static Object #041",
    ["DictKey_UnitName_21"] = "",
    ["DictKey_ActionText_232"] = "Cierre la cubierta pulsando Left Contol y C al mismo tiempo.\
\
Una vez cerrado, pulse la palanca roja de bloqueo del dosel para moverlo hacia adelante.\
\
Para sellar el dosel, mueva el ECS y la manija de presurización - la palanca con la raya azul a su lado - hacia adelante.\
\
Presione la barra espaciadora para continuar una vez que la cubierta esté bajada, bloqueada y sellada.",
    ["DictKey_UnitName_147"] = "",
    ["DictKey_ActionText_200"] = "We are now entering the runway threshold. Steer right and then steer straight forward down the runway for 15 meters to get the nose wheel aligned down the runway.",
    ["DictKey_GroupName_92"] = "New Static Object #027",
    ["DictKey_ActionText_195"] = "Set the flaps to takeoff position (25 degrees) by pressing the middle flap button.\
\
Press the space bar to continue once the flaps are raised to 25 degrees.\
",
    ["DictKey_ActionText_235"] = "Coloque los flaps en la posición de despegue (25 grados) presionando el botón del flap del medio.\
\
Presione la barra espaciadora para continuar una vez que los flaps estén colocados a 25 grados.",
    ["DictKey_WptName_49"] = "",
    ["DictKey_UnitName_24"] = "",
    ["DictKey_ActionText_227"] = "Con el motor funcionando al ralentí, asegúrese de que las RPM del HPC (Compresor de Alta Presión) estén dentro de 56±1,5%, el EGT no sea mayor de 600°С, la presión de aceite no sea menor de 2 kg/cm², y que la luz de precaución ENG MIN. OIL PRESS esté apagada.\
\
Presione la barra espaciadora para continuar.",
    ["DictKey_ActionText_188"] = "With the engine now running, we will enable the generators to produce electrical power. Enable both the main generator and emergency generator switches.\
\
Press the space bar to continue.\
",
    ["DictKey_WptName_316"] = "",
    ["DictKey_GroupName_110"] = "New Static Object #033",
    ["DictKey_UnitName_120"] = "",
    ["DictKey_GroupName_26"] = "New Static Object #006",
    ["DictKey_UnitName_306"] = "Пилот #004",
    ["DictKey_WptName_118"] = "",
    ["DictKey_WptName_307"] = "",
    ["DictKey_UnitName_129"] = "",
    ["DictKey_UnitName_63"] = "",
    ["DictKey_ActionText_246"] = "Una vez a 70 m de altitud y 280 km/h, retraiga los flaps en su totalidad presionando el botón de flaps.",
    ["DictKey_ActionText_177"] = "Move the ADF function selector switch to the “ANT” (antenna) position. This will in turn illuminate the inner NDB tuning indicator.\
\
Press the space bar.\
",
    ["DictKey_GroupName_59"] = "New Static Object #016",
    ["DictKey_UnitName_96"] = "",
    ["DictKey_UnitName_51"] = "Player",
    ["DictKey_ActionText_220"] = "En la parte trasera de la consola derecha está el instrumento ZDV-30 que usaremos para establecer la presión atmosférica de este aeródromo. Mientras colocas el ratón en el centro del instrumento, gira la rueda del ratón hasta que la aguja apunte a 746.\
\
Cuando termine, presione la barra espaciadora.",
    ["DictKey_GroupName_299"] = "27",
    ["DictKey_GroupName_56"] = "New Static Object #015",
    ["DictKey_ActionText_241"] = "Mantenga presionados los frenos de las ruedas para detener el avión y hacer las comprobaciones finales de despegue:\
\
Compruebe que el trimado del elevador y el trimado del alerón están en posición neutral. \
\
Compruebe que el ADF RKL-41 y la brújula GMK-1AE muestran los valores correctos. \
\
Compruebe que no hay señales de advertencia excepto el de DANGEROUS ALTITUDE.",
    ["DictKey_UnitName_150"] = "",
    ["DictKey_WptName_76"] = "",
    ["DictKey_GroupName_77"] = "New Static Object #022",
    ["DictKey_WptName_127"] = "",
    ["DictKey_WptName_22"] = "",
    ["DictKey_WptName_100"] = "",
    ["DictKey_WptName_112"] = "",
    ["DictKey_WptName_321"] = "",
    ["DictKey_WptName_145"] = "",
    ["DictKey_UnitName_295"] = "Пилот #001",
    ["DictKey_UnitName_102"] = "",
    ["DictKey_ActionText_196"] = "While holding down the brakes by pressing W, contact the ground crew to remove the wheel chocks by pressing \\ to open the radio menu, pressing F8 to contact the ground crew, pressing F4 to select wheel chocks and then pressing F2 to remove them.\
\
Once the wheel chocks are removed, press the space bar.\
",
    ["DictKey_UnitName_108"] = "",
    ["DictKey_UnitName_87"] = "",
    ["DictKey_WptName_298"] = "",
    ["DictKey_ActionText_247"] = "Mantén el cabeceo y aumenta las RPM al 100% a una velocidad de 350 km/h.",
    ["DictKey_UnitName_123"] = "",
    ["DictKey_ActionText_187"] = "When the engine is operating at idle, make sure that the HPC RPM is within 56±1,5%, EGT is no more than 600°С, the oil pressure is no less than 2 kg/cm², and that the ENG MIN. OIL PRESS caution light is off.\
\
Press the space bar to continue.\
",
    ["DictKey_ActionText_238"] = "Usa este espacio de la pista de rodaje para practicar la dirección del rodaje.\
\
Cuando se desplaza en rodaje, no exceda de 30 km/h si no hay depósitos y de 15 km/h si lleva depósitos. Cuando gire, no exceda los 10 km/h.",
    ["DictKey_WptName_166"] = "",
    ["DictKey_UnitName_138"] = "",
    ["DictKey_ActionText_175"] = "Next, set the ADF function selector switch to the “C AUT” position and the ADF will now show the outer NDB bearing of about 275 degrees.\
\
Press the space bar when done.\
",
    ["DictKey_ActionText_181"] = "At the back of the right console is the ZDV-30 instrument that we will use to set the atmospheric pressure for this airfield. While placing your mouse in the center of the instrument, spin your mouse wheel until the needle points to 746.\
\
When complete, press the space bar.\
",
    ["DictKey_GroupName_143"] = "New Static Object #043",
    ["DictKey_ActionText_217"] = "La frecuencia de la baliza interna del NDB para Mozdok es 1065. Como antes, establezca la frecuencia primero con clic izquierdo en la parte inferior del anillo para establecer el valor de centésima de 10.  Luego haga clic con el ratón en la ventana numérica hasta que muestre 60 y luego mueva el interruptor selector de funciones ADF de nuevo a la posición \"C AUT\". El puntero del ADF debería apuntar en este momento a unos 280 grados.\
\
Presione la barra espaciadora cuando termine.",
    ["DictKey_WptName_40"] = "",
    ["DictKey_ActionText_168"] = "Vamos primero al panel eléctrico en la parte superior de la consola derecha. Desde aquí, habilitaremos los siguientes interruptores marcados: batería, motor, inversor I, inversor II, el registrador de vuelo y el RDO que habilita la radio de mando R-823M y el intercomunicador. \
\
Una vez configurado, pulse la barra espaciadora para continuar.",
    ["DictKey_WptName_28"] = "",
    ["DictKey_ActionText_185"] = "",
    ["DictKey_ActionText_225"] = "Ahora, abre la tapa azul del botón de arranque del motor y presiona el botón para arrancar el motor.\
\
Mueve el acelerador a la posición de ralentí presionando Right Alt y Home al mismo tiempo.\
\
Presiona la barra espaciadora una vez que el motor haya arrancado.",
    ["DictKey_GroupName_86"] = "New Static Object #025",
    ["DictKey_WptName_151"] = "",
    ["DictKey_UnitName_57"] = "",
    ["DictKey_UnitName_111"] = "",
    ["DictKey_UnitName_159"] = "",
    ["DictKey_ActionText_212"] = "Ahora moveremos el interruptor del selector de funciones del ADF de la posición OFF a la posición de la antena (ANT). Esto a su vez nos permitirá escuchar cuando el NDB deseado esté sintonizado.\
\
Una vez configurado, presione la barra espaciadora para continuar.",
    ["DictKey_UnitName_162"] = "",
    ["DictKey_UnitName_27"] = "",
    ["DictKey_WptName_148"] = "",
    ["DictKey_WptName_130"] = "",
    ["DictKey_GroupName_116"] = "New Static Object #035",
    ["DictKey_ActionText_210"] = "Después de que el interruptor RDO se haya activado durante dos o tres minutos, es hora de ajustar la radio de comando R-832M. Esta es la radio que usaremos para hablar con la torre de control.\
\
Haga clic izquierdo en el dial hasta que el indicador de canal muestre 19. El canal 19 está preestablecido para 266.00 MHz AM, que es la frecuencia de la torre de Mozdok.\
\
Una vez que haya hecho esto, pulse la barra espaciadora para continuar.",
    ["DictKey_WptName_37"] = "",
    ["DictKey_GroupName_41"] = "New Static Object #011",
    ["DictKey_ActionText_205"] = "Airborne!\
\
Retract the landing gear at 250 kph and 20 m altitude and perform the following checks: Green landing gear door lights extinguish, three red ones come on, and the landing gear doors open extinguishes.\
",
    ["DictKey_UnitName_30"] = "",
    ["DictKey_ActionText_207"] = "Maintain pitch and climb out at 100% RPM at a speed of 350 kph.",
    ["DictKey_GroupName_89"] = "New Static Object #026",
    ["DictKey_ActionText_199"] = "Steer to the right here to reach the active runway.",
    ["DictKey_GroupName_305"] = "76 #001",
    ["DictKey_UnitName_60"] = "",
    ["DictKey_ActionText_244"] = "En 150 km/h, tire suavemente del mando de control para levantar la rueda delantera. \
\
Una vez que alcances de 190 a 200 km/h, deberías estar en el aire.",
    ["DictKey_WptName_73"] = "",
    ["DictKey_ActionText_245"] = "¡En el aire!\
\
Retraer el tren de aterrizaje a 250 km/h y a 20 m de altitud y realice las siguientes comprobaciones: Las luces de las compuertas del tren de aterrizaje de color verde se apague, se encienden tres luces rojas y se apague las luces de las compuertas del tren de aterrizaje abiertas.",
    ["DictKey_ActionText_215"] = "Ahora pondremos el ADF en la baliza interior del NDB. Coloque el interruptor del selector del NDB en \"I\" - para la posición interior. Esto a su vez iluminará el indicador de sintonización del NDB interno.\
\
Presione la barra espaciadora cuando termine.",
    ["DictKey_WptName_322"] = "",
    ["DictKey_ActionText_169"] = "Genial, ahora tenemos la energía eléctrica activada, así que contactemos con el equipo de tierra para colocar las cuñas de las ruedas. Primero presiona la tecla \\, luego F8 para el equipo de tierra, luego F4 para las cuñas de la rueda, y luego F1 para colocarlas.\
\
Una vez que el equipo de tierra coloque las cuñas, presiona la barra espaciadora para continuar.",
    ["DictKey_ActionText_214"] = "A continuación, coloque el interruptor selector de funciones del ADF en la posición \"C AUT\" y el ADF mostrará ahora el rumbo exterior del NDB aproximadamente a 275 grados.\
\
Presione la barra espaciadora cuando termine.",
    ["DictKey_ActionText_239"] = "Diríjase a la derecha aquí para llegar a la pista activa.",
    ["DictKey_ActionText_243"] = "Cuando esté por debajo de 60 km/h, use las entradas suaves de los frenos de las ruedas. Cuando esté por encima de 60 km/h, use sólo el timón.",
    ["DictKey_WptName_97"] = "",
    ["DictKey_GroupName_68"] = "New Static Object #019",
    ["DictKey_ActionText_240"] = "Estamos entrando en la pista de aterrizaje. Diríjase a la derecha y luego diríjase directamente hacia abajo por la pista unos 15 metros para que la rueda delantera se alinee con la pista.",
    ["DictKey_GroupName_131"] = "New Static Object #040",
    ["DictKey_UnitName_141"] = "",
    ["DictKey_UnitName_302"] = "Пилот #003",
    ["DictKey_GroupName_104"] = "New Static Object #031",
    ["DictKey_WptName_61"] = "",
    ["DictKey_WptName_82"] = "",
    ["DictKey_ActionText_184"] = "Go ahead now and disable the two inverter switches and the RDO.\
\
Press the space bar when done.\
",
    ["DictKey_ActionText_172"] = "Next, we will set up the RKL-41 for the inner and outer Non-Directional Beacons, or NDBs, for Mozdok. We use NDBs to help navigate to the runway and set up the landing approach in the next lesson.\
\
First, make sure that the NDB selector switch is in the outer “O” position.\
\
On the SPU-9 intercom control panel, set the switch to Automatic Direction Finder, or “ADF”. This will allow us to hear the NDB tones over the intercom. \
\
Press the space bar to continue.\
",
    ["DictKey_ActionText_248"] = "¡Buen trabajo! Así termina esta primera misión sobre cómo arrancar, rodar y despegar en el L-39. \
\
Mañana practicaremos la navegación de regreso a nuestra base y los aterrizajes.\
\
Con esto concluye esta lección.",
    ["DictKey_UnitName_45"] = "",
    ["DictKey_WptName_115"] = "",
    ["DictKey_GroupName_158"] = "New Static Object #048",
    ["DictKey_ActionText_190"] = "Going back to the electrical panel, we will now enable the other electrical buses. Enable the AGD-GMK, 115V INVERTOR I and 115V INVERTOR II inverters, RDO, MRP-RV, RSBN (Iskra), and WING TANKS.\
\
Press the space bar when complete.\
",
    ["DictKey_UnitName_9"] = "",
    ["DictKey_UnitName_42"] = "",
    ["DictKey_ActionText_224"] = "Ahora encenderemos la unidad de energía auxiliar Sapphire, o APU, levantando la tapa negra del interruptor APU y presionándola.\
\
Escuchen el inicio de la APU y monitoreen el panel de luces de precaución y aviso en el panel frontal. Después de 23-24 segundos, se iluminará el indicador \"TURBINE STARTER\".\
\
Una vez que esto se haya logrado, presione la barra espaciadora.",
    ["DictKey_ActionText_229"] = "Ahora que tenemos energía eléctrica propia, es tiempo de pedir a la tripulación de tierra que desconecte la energía externa. Hágalo pulsando \\ para abrir el menú de la radio, pulse F8 para hablar con el personal de tierra, pulse F2 para seleccionar la energía eléctrica de tierra, y luego F2 para desconectarla. \
\
Presione la barra espaciadora para continuar.",
    ["DictKey_ActionText_203"] = "When below 60 kph, use gentle inputs of the wheel brakes. When over 60 kph, use just the rudder.",
    ["DictKey_GroupName_125"] = "New Static Object #038",
    ["DictKey_WptName_94"] = "",
    ["DictKey_WptName_64"] = "",
    ["DictKey_ActionText_291"] = "",
    ["DictKey_UnitName_126"] = "",
    ["DictKey_WptName_67"] = "",
    ["DictKey_WptName_139"] = "",
    ["DictKey_ActionText_237"] = "Aumenta lentamente el acelerador presionando Page Up o moviendo el acelerador al 80-85% de las RPM del motor para poder moverte. Ruede hacia adelante y luego gire a la izquierda por la pista de rodaje.\
\
Para dirigir el rodaje, utilice las teclas Z y X del timón para establecer la dirección del giro y luego mantenga presionados los frenos de las ruedas. Esto requiere un poco de tiempo para acostumbrarse.",
    ["DictKey_WptName_308"] = "",
    ["DictKey_WptName_16"] = "",
    ["DictKey_ActionText_226"] = "Let’s first go to the electrical panel at the top of the right console. From here, we will enable the following highlighted switches: battery, engine, inverter I, inverter II, the flight recorder and the RDO that enables the R-823M command radio and the intercom. \
\
\
",
    ["DictKey_WptName_320"] = "",
    ["DictKey_GroupName_101"] = "New Static Object #030",
    ["DictKey_WptName_79"] = "",
    ["DictKey_WptName_296"] = "",
    ["DictKey_WptName_58"] = "",
    ["DictKey_WptName_303"] = "",
    ["DictKey_ActionText_204"] = "At 150 kрh, smoothly pull back on the stick to raise the nose wheel. \
\
Once you reach 190 to 200 kph, you should become airborne.\
",
    ["DictKey_ActionText_221"] = "Justo detrás del ZDV-30 está el panel de control de la brújula giroscópica GMK-1AE. \
\
Confirme que el interruptor de modo está ajustado a MC (Brújula magnética) y que el interruptor de selección de hemisferio está ajustado a N para NORTE. Coloque el ratón en el mando de selección de latitud y gírelo para que coincida con la latitud del aeródromo de Mozdok, que es 43,5.\
\
Cuando todo eso esté hecho, presione la barra espaciadora.",
    ["DictKey_ActionText_193"] = "Use the knob on the GMK-1AE to set the course select pointer to the desired landing heading. In this case, 83 degrees.\
\
Press the space bar when done.\
",
    ["DictKey_ActionText_194"] = "Check the neutral aileron and elevator trim indicator lights at the bottom of the center pedestal. The longitude indicator should be at zero and the lateral light should be on.\
\
Press the space bar to continue.\
",
    ["DictKey_ActionText_174"] = "Now it is time to set the frequency of the outer NDB beacon. For Mozdok, the frequency is 0525, you can see this in the Mission Planner. Left mouse button click on the lower portion of the ring to set the hundredth value of 05. Then mouse click on the number (05) until 20 appears.\
\
Once that is done, place your mouse over the dial in the center and rotate it until you do not hear static but only the NDB coded tones. This will happen when the dial is set to about 4.\
\
Once that is done and you are hearing a good, coded tone and the needle on the ADF indicator in the middle of the front dash will point to the selected NDB.\
\
Press the space bar to continue.\
",
    ["DictKey_ActionText_209"] = "Hoy usaremos la energía de tierra. Para ello, tendrá que solicitar una conexión de energía terrestre al personal de tierra. Presione [\\] (menú de la radio), [F8], [F2], [F1] (conectar la energía de tierra). \
\
Una vez hecho esto, pulse la barra espaciadora para continuar.",
    ["DictKey_ActionText_213"] = "Ahora es el momento de establecer la frecuencia de la baliza exterior del NDB. Para Mozdok, la frecuencia es 0525, puedes ver esto en el Planificador de la Misión. Haga clic izquierdo en la parte inferior del anillo para fijar el valor de centésima de 05. Luego haga clic en el número (05) hasta que aparezca 20.\
\
Una vez hecho esto, coloca el ratón sobre el dial del centro y gíralo hasta que no escuches estática sino sólo las señales codificadas del NDB. Esto ocurrirá cuando el dial esté ajustado a aproximadamente 4.\
\
Una vez hecho esto, y cuando oigas una señal clara y codificada, la aguja del indicador del ADF en el centro del tablero frontal apuntará al NDB seleccionado.\
\
Presione la barra espaciadora para continuar.",
    ["DictKey_UnitName_33"] = "",
    ["DictKey_GroupName_14"] = "New Static Object #002",
    ["DictKey_ActionText_167"] = "Buenos días, piloto, y bienvenido a la experiencia más agradable de su vida... ¡Aprender a volar el L-39 Albatros! El Albatros es una aeronave muy fácil de volar y le enseñará muchas de las habilidades fundamentales necesarias para volar aeronaves aún más avanzadas.\
\
En esta primera lección de hoy, repasaremos los fundamentos de la puesta en marcha de la aeronave, el rodaje hasta la pista y el despegue.\
\
Antes de subirse a la aeronave, espero que lean atentamente el manual de vuelo, ya que les facilitará la lección de hoy. ¿Has estudiado, verdad?\
\
Empecemos, ¿quieres?\
\
Presione la barra espaciadora para continuar.",
    ["DictKey_WptName_10"] = "",
    ["DictKey_WptName_121"] = "",
    ["DictKey_ActionText_234"] = "Comprueba el alerón neutral y las luces del indicador de trimado del elevador en la parte inferior del pedestal central. El indicador de longitud debe estar en cero y la luz lateral debe estar encendida.\
\
Presione la barra espaciadora para continuar.",
    ["DictKey_GroupName_8"] = "",
    ["DictKey_ActionText_219"] = "A continuación, configuraremos los canales de navegación y aterrizaje en el panel de control del RSBN-5S. El RSBN se usa para la navegación por radio de largo alcance entre bases aéreas. En el panel RSBN, tenemos selectores de canal tanto para la navegación como para el aterrizaje. \
\
Haga clic derecho en el lado izquierdo de ambos diales para ajustar el dial de navegación a 20 y el de aterrizaje a 22.\
\
Observen que pueden ver todas las frecuencias de los aeródromos en el Editor de la Misión y en los mapas de Planificación de la Misión.\
\
Presiona la barra espaciadora cuando hayas terminado.",
    ["DictKey_WptName_309"] = "",
    ["DictKey_ActionText_176"] = "Now we will do the same thing for the inner NDB beacon. First, place the NDB selector switch to the “I” – for inner position. Once again you will hear static until we tune the ADF inner NDB beacon.\
\
Press the space bar when done.\
",
    ["DictKey_ActionText_186"] = "Now, open the blue cover for the engine start button and press the button to start the engine.\
\
Move the throttle to idle by pressing Right Alt and Home at the same time.\
\
Press the space bar once the engine has started.\
",
    ["DictKey_GroupName_294"] = "76",
    ["DictKey_UnitName_156"] = "",
    ["DictKey_WptName_297"] = "",
    ["DictKey_ActionText_178"] = "The inner NDB beacon frequency for Mozdok is 1065. As before, set the frequency by first left mouse button clicking on the lower portion of the ring to set the hundredth value of 10.  Then mouse click on the number window until it shows 60 and then move the ADF function selector switch back to the “C AUT” position. The ADF pointer should now point to about 285 degrees.\
\
Press the space bar when done.\
",
    ["DictKey_ActionText_197"] = "Slowly increase throttle by pressing Page Up or advancing your throttle to 80-85% engine RPM to get moving. Taxi forward and then turn left down the taxiway.\
\
When you taxi, do not exceed 30 kph without stores and 15 kph with stores. When turning, do not exceed 10 kph.\
",
    ["DictKey_UnitName_66"] = "",
    ["DictKey_WptName_136"] = "",
    ["DictKey_descriptionRedTask_2"] = "Antes de comenzar esta lección, por favor, familiarícense con los comandos que se enumeran a continuación:\
\
- Pausa: [PAUSE]\
\
- Pausa activa: [LSHIFT + LWIN + PAUSE]\
\
- Controles de vista: teclas numéricas / interruptor de sombrero del joystick / ratón en modo de vista libre [LALT + C]\
\
- Acercar y alejar el zoom: [Num/] / [Num*]\
\
- Movimiento de la cabeza piloto arriba/abajo/derecha/izquierda: ratón con la rueda pulsada o la combinación [RSHIFT + RCTRL ] + [FLECHAS] en el teclado numérico\
\
- Movimiento de la cabeza piloto hacia adelante/atrás: girando la rueda del ratón o mediante la combinación de [RSHIFT + RCTRL] + [ / ] y [ * ] en el teclado numérico\
\
- Restablecer la posición inicial de la cabeza: [Num5]\
\
- Salida de la lección: [ESC]\
\
- Indicador de los controles en la pantalla: [RCTRL + ENTER]\
\
- Etiquetas de objetos: [LSHIFT + F10]\
\
- Controles de volumen: deslizadores WORLD e IN COCKPIT en MENU PRINCIPAL/OPCIONES/AUDIO",
    ["DictKey_ActionText_228"] = "Con el motor en marcha, permitiremos que los generadores produzcan energía eléctrica. Habilitaremos tanto el generador principal como los interruptores del generador de emergencia.\
\
Presione la barra espaciadora para continuar.",
    ["DictKey_GroupName_98"] = "New Static Object #029",
    ["DictKey_GroupName_140"] = "New Static Object #042",
    ["DictKey_ActionText_182"] = "Just behind the ZDV-30 is the control panel for the GMK-1AE gyromagnetic compass. \
\
Confirm that the mode switch is set to MC (Magnetic Compass) and that the hemisphere selection switch is set to N for NORTH. Place your mouse on the latitude selector knob and rotate it to match the latitude of Mozdok airfield, which is 43.5.\
\
When all of that is done, press the space bar.\
",
    ["DictKey_GroupName_80"] = "New Static Object #023",
    ["DictKey_ActionText_173"] = "We will now move the ADF function selector switch from OFF to the Antenna (ANT) position. This will in turn illuminate the outer NDB tuning indicator and you will hear static until we tune it to a valid frequency.\
\
Press the space bar to continue.\
",
    ["DictKey_GroupName_122"] = "New Static Object #037",
    ["DictKey_WptName_313"] = "",
    ["DictKey_GroupName_155"] = "New Static Object #047",
    ["DictKey_ActionText_230"] = "Volviendo al panel eléctrico, ahora habilitaremos los otros circuitos eléctricos. Habilitaremos los inversores AGD-GMK, INVERTOR I y II de 115V, RDO, MRP-RV, RSBN (Iskra) y WING TANKS.\
\
Presione la barra espaciadora cuando esté completo.",
    ["DictKey_WptName_91"] = "",
    ["DictKey_WptName_55"] = "",
    ["DictKey_WptName_133"] = "",
    ["DictKey_UnitName_18"] = "",
    ["DictKey_WptName_142"] = "",
    ["DictKey_GroupName_35"] = "New Static Object #009",
    ["DictKey_ActionText_179"] = "We now have our NDB beacons set up for this airfield. Now switch the NDB selector switch back to the outer “O” position, set the SPU-9 intercom switch back to OFF, and move the ADF function selector switch back to “OFF”.\
\
When that is all done, press the space bar to continue.\
",
    ["DictKey_WptName_154"] = "",
    ["DictKey_GroupName_53"] = "New Static Object #014",
    ["DictKey_WptName_301"] = "",
    ["DictKey_WptName_304"] = "",
    ["DictKey_UnitName_105"] = "",
    ["DictKey_UnitName_117"] = "",
    ["DictKey_ActionText_192"] = "Close the canopy by pressing Left Control and C at the same time.\
\
Once closed, click on the red canopy lock lever to move it forward.\
\
To seal the canopy, move the ECS and Pressurization Handle – the lever with the blue stripe next to it – forward.\
\
Press the space bar to continue once the canopy is lowered, locked and sealed.\
",
    ["DictKey_ActionText_216"] = "Coloque el interruptor del selector de funciones del ADF en la posición \"ANT\" (antena).\
\
Presione la barra espaciadora",
    ["DictKey_UnitName_132"] = "",
    ["DictKey_GroupName_5"] = "New Static Object",
    ["DictKey_WptName_319"] = "",
    ["DictKey_WptName_88"] = "",
    ["DictKey_ActionText_189"] = "Now that we are under our own power, it is time to ask the ground crew to disconnect external power. Do this by pressing \\ to open the radio menu, press F8 to talk to the ground crew, press F2 to select ground electrical power, and then F2 to disconnect it. \
\
Press the space bar to continue.\
",
    ["DictKey_UnitName_84"] = "",
    ["DictKey_descriptionBlueTask_3"] = "",
    ["DictKey_GroupName_128"] = "New Static Object #039",
    ["DictKey_UnitName_75"] = "",
    ["DictKey_GroupName_161"] = "New Static Object #049",
    ["DictKey_GroupName_17"] = "New Static Object #003",
    ["DictKey_UnitName_300"] = "Пилот #002",
    ["DictKey_UnitName_144"] = "",
    ["DictKey_GroupName_317"] = "39 #001",
    ["DictKey_GroupName_164"] = "New Static Object #050",
    ["DictKey_GroupName_149"] = "New Static Object #045",
    ["DictKey_WptName_34"] = "",
    ["DictKey_UnitName_81"] = "",
} -- end of dictionary
