# ZAMĚŘOVACÍ MODUL LITENING II

## AN/AAQ-28 LITENING II

Zaměřovací modul Litening II kombinuje televizní a infračervený video senzor. Pilotovi poskytuje živý obraz buď z CCD senzoru (snímajícího světlo viditelného spektra), nebo z infračerveného zaměřovače (FLIR). Modul umí sledovat pohybující se cíle, vyhledávat nebo navádět na laserová označení.

Modul lze zobrazit na levém nebo pravém DDI, ale ne na centrálním MPCD. Výběr se provádí pomocí PB6 na stránce TAC v hlavním režimu nastaveném na A/G nebo NAV.

Kamera modulu se směruje pomocí TDC, pokud je TDC přiřazen k DDI, který zobrazuje režim FLIR. Stejně jako u jiných režimů se při přiřazení TDC k DDI v pravém horním rohu displeje zobrazí malý kosočtverec. Přiřazení TDC se provádí přepínačem pro ovládání senzoru na řídicí páce.

Tři základní provozní režimy zaměřovacího modulu jsou pohotovostní (STBY), vzduch-země (A/G) a vzduch-vzduch (A/A). FLIR rovněž zobrazuje režim, kdy je FLIR vypnutý nebo se zahřívá ( ještě neuplynul čas potřebný k zahřátí).

Senzorová souprava zaměřovacího modulu je umístěna na kardanové plošině, která se může pohybovat ve dvou směrech. Senzorová plošina je obvykle sklopena, pokud je hlavní vypínač v poloze OFF nebo STBY, podvozek je vysunutý a letoun stojí na zemi. Pokud je ve vzduchu a zaměřovací modul je aktivní, senzorová plošina se natáčí a odkrývá čočky.

Senzorová plošina se může volně otáčet ve dvou osách, ale je omezena zakrytím letounu nebo zbytkem konstrukce modulu. To platí pro FLIR a CCD video, laserové značení cílů a laserové sledování bodu. Pokud jsou senzory zakryty částí letounu nebo samotného modulu, říká se, že jsou maskovány.

Při aktivaci laserového značení cíle (LTD) je laserový signál modulován s předem kódovanou frekvencí opakování pulzů (PRF). Tato PRF je kódována jako čtyřmístné číslo v rozmezí od 1211 do 1688, což umožňuje rozlišit různá souběžná laserová značení provedená jinými letouny nebo pozemními jednotkami. Stejně tak při laserovém sledování bodu (LST) se používá specifický kód PRF k vyhledávání laserových signálů, přičemž ignoruje laserové body s jiným kódem nebo nemodulované laserové emise bez kódu. Kódy používané pro LTD a LST nemusí být stejné.

### Aktivace zaměřovacího modulu

Před použitím zaměřovacího modulu musí být přivedeno napájení. To provedete přesunutím přepínače napájení FLIR z polohy OFF do polohy STBY nebo ON. Po tomto úkonu zaměřovací modul přejde do zahřívacího cyklu. Během této doby se v režimu FLIR zobrazí hlášení NOT TIMED OUT.

Po ukončení zahřívacího cyklu, pokud je přepínač napájení FLIR v poloze STBY, se v levém horním rohu režimu FLIR zobrazí STBY a pohotovostní symbolika:

Pokud je přepínač napájení FLIR v poloze ON, v levém horním rohu režimu FLIR se zobrazí OPR (v provozu), ale zpočátku nebude zobrazeno žádné video:

Chcete-li aktivovat video, musíte nejprve označit zaměřovací bod pro zaměřovací modul. V režimech NAV nebo A/G master to lze provést určením senzorového bodu zájmu (SPI). Například můžete použít tlačítko WPDSG na HSI pro určení bodu zájmu nebo získáním radarového zaměření A/G. Po určení SPI zaměřovací modul nasměruje svůj LOS na tuto pozici a začne vysílat video.

## REŽIM VZDUCH-ZEMĚ

FLIR je v režimu vzduch-země vždy, jakmile je hlavní režim letounu nastaven na A/G.

Obrázek 117. Režim FLIR ve formátu CCD

Provozní režim: Na řádku 1 se zobrazí STBY, pokud je modul v pohotovostním režimu, a OPR, pokud je zapnutý a v provozu. Řádek 2 je prázdný, je-li modul v režimu SCENE; nebo je zobrazen ATRK, pokud je modul v režimu plošného sledování; nebo je zobrazen PTRK, pokud je modul v režimu sledování bodu.

Zorné pole: Stiskem tohoto tlačítka OSB se přepíná mezi úzkým zorným polem (NFOV) nebo širokým zorným polem (WFOV). Tato zobrazení se mohou lišit mezi snímači CCD a FLIR v TGP. Zorné pole lze přepínat také pomocí tlačítka FLIR FOV na plynové páce.

- Volby zorného pole FLIR:
  - WFOV: 4° × 4°
  - NFOV: 1° × 1°
- Volby zorného pole CCD:
  - WFOV: 3.5° × 3.5°
  - NFOV: 1° × 1°

Typ senzoru: Nastavuje režim videa FLIR (infračervený snímač), nebo CCD (zařízení s vázanými náboji, TV video).

Cílové souřadnice/výška: Souřadnice zeměpisné šířky, délky a nadmořské výšky ve stopách aktuálního cíle. Obvykle se jedná o bod ve středu zaměřovacího kříže na úrovni terénu.

Faktor přiblížení a ovládací prvky: V rámci výběru FOV můžete dále upravovat faktor přiblížení pomocí tlačítkových šipek. Rozsah přiblížení je Z0 (žádné přiblížení) až Z9 (nejvyšší úroveň přiblížení v rámci FOV). Z9 představuje dvojnásobnou úroveň přiblížení oproti Z0. Úroveň přiblížení můžete také ovládat pomocí ovladače výšky radaru na plynové páce.

Výškový úhel zaměření: Udává aktuální vertikální úhel od boresightu TGP LOS.

Zaměřovací kříž: Označuje zorné pole senzoru. Zorné pole senzoru se používá při označování cílů a při značení laserovým paprskem.

Indikátory zorného pole (FOV): Tyto čtyři rohové závorky se zobrazují pouze při zapnuté funkci WIDE FOV a označují oblast obrazu, která bude viditelná, pokud přepnete na funkci NARO FOV.

Zmrazení: Při výběru funkce zmrazení se obraz zastaví na aktuálním snímku, zatímco symboly se stále mění a odrážejí aktuální podmínky. Jakékoli změny v přiblížení a zorném poli jsou zakázány, pokud je vybrána funkce FRZ.

Azimutální úhel zaměření: Udává aktuální horizontální úhel od boresightu TGP LOS.

Ukazatel severu: Hrot šipky označuje na snímku směřování k severu vzhledem k zemskému povrchu. Další čáry představují východ, jih a západ.

Ukazatel situačního povědomí: Ukazatel SA je vizuální reprezentace LOS. Pohyb ukazatele nahoru a dolů na displeji označuje podélný (dopředu a dozadu) pohyb zaměřovacího modulu LOS, zatímco pohyb ukazatele vlevo a vpravo označuje boční (doleva a doprava) pohyb zaměřovacího modulu LOS. Pokud je ukazatel SA umístěn ve středu displeje, znamená to, že zaměřovací modul míří přímo dolů.

Volba zaměřovače: Pokud je vybrán, jsou zaměřovací kříž a úzké závorky FOV zobrazeny v režimu WFOV a zaměřovací kříž je zobrazen v režimu NFOV.

Měrka: Měrka (Meterstick) udává délku podél země v metrech, kterou pokrývá jedna z vodorovných linií zaměřovacího kříže. Na výše uvedeném obrázku je budova přímo pod zaměřovacím křížem široká více než 60 metrů.

Šikmá vzdálenost k cíli: Vzdálenost přímé viditelnosti od zaměřovacího modulu k objektu pod zaměřovacím křížem v námořních mílích.

Kód laseru: Zobrazuje aktuální laserový kód, který bude použit v systému LTD při aktivaci laserového značení. Kód lze změnit stiskem vedlejšího tlačítka označeného UFC. Viz část Značení cílů pomocí laseru níže.

Stupně šedi: Pokud je vybrán, zobrazuje desetistupňovou indikaci stupňů šedi pro kalibraci jasu.

Indikátor polohy: Vizuální zobrazení aktuální polohy letounu. Plná část kruhu představuje část analogového ukazatele polohy, která je pod horizontem. Odstraněno, pokud je aktivní declutter (DCLT).

Radarová výška: Aktuální radarová výška nad zemí.

Rychlost letounu: Zobrazuje aktuální rychlost letounu v KCAS a Machu.

Odfiltrování: Skryje ukazatele Machovy rychlosti a rychlosti letounu, ukazatel polohy, azimutovou řídicí linii a zorné pole senzorů.

Kód LST: Označuje kód PRF laseru, který bude vyhledáván laserovým sledováním bodu. Stiskem tohoto tlačítka modul přejde do režimu LST. (Viz část Použití laserového sledování bodu níže.)

Obrázek 118. Stránka FLIR v režimu FLIR

Automatická úroveň a zisk: Funkce ALG určuje obrazovému procesoru, aby automaticky reguloval úroveň a zisk pro dosažení co nejlepší čistoty obrazu. Rozbalení funkce ALG odhalí manuální ovládání úrovně a zisku.

Úroveň a zisk: Zobrazí aktuální úroveň obrazu (jas) a zisk obrazu (kontrast) z FLIR. Stiskem PB4 (označeného ZOOM) se cyklicky přepíná mezi ručním ovládáním ZOOM, LVL (jas) a GAIN (zisk). Zobrazuje se pouze v případě, že není zaškrtnuto políčko ALG.

Polarita: Přepíná mezi polaritou obrazu WHT (bílá horká) a BHT (černá horká).

Obrázek 119. Režim FLIR se zapnutou funkcí LTD/R

Typ laseru: Stiskem tohoto tlačítka se přepíná mezi typy laserů: MARK (laser pro označení cíle), PTR (infračervený ukazatel, který se používá k vizuálnímu označení cíle v noci) a BOTH.

Volba spouště: Při výběru, je laser aktivován stiskem spouště na dvě sekundy, při držení spouště je laser aktivován až do doby jejího uvolnění. Při zrušení výběru je laser aktivován automaticky:

- Při označení, pro účely zaměřování.
- Při odpálení AGM-65E od okamžiku, kdy je Maverick odjištěn, do 10 sekund po předpokládaném dopadu.
- Pro laserem naváděné pumy od 15 sekund před předpokládaným dopadem do 10 sekund po předpokládaném dopadu.

Podřízení VV: Je-li vybráno, bude modul LOS podřízen totálnímu vektoru rychlosti (TVV), který je zobrazen na HUDu. Neovlivňuje SPI.

### Vyhledávání a sledování povrchových cílů

Jakmile je k dispozici video ze zaměřovacího modulu, zaměřovací modul LOS zpočátku sleduje SPI (Sensor Point of Interest). Pokud je modul v režimu SCENE, můžete pomocí TDC posunout LOS zaměřovacího modulu směrem od SPI a vyhledávat cíle v okolí. Přepínáním mezi režimy FLIR a CCD pomocí tlačítka PB1 můžete odhalit skryté nebo maskované cíle díky jejich zjevné tepelné stopě na pozadí. Použití režimu FLIR je také nezbytné pro získání použitelného videa v noci nebo za slabého osvětlení.

Stiskem přepínače ovládání snímače vpravo se cyklicky přepíná mezi režimy sledování SCENE, ATRK a PTRK. Režim ATRK se používá ke sledování stojících vozidel a staveb.

Režim PTRK slouží k označování pohybujících se vozidel. Modul se pokusí udržet cíl na středu objektu pod zaměřovacím křížem. Modul bude schopen udržet cíl pouze tehdy, pokud objekt pod zaměřovacím křížem vyniká vůči pozadí. Pokud je sledovaný objekt zakryt, maskován nebo se nedá odlišit od pozadí, modul přejde do inerciálního režimu. V inerciálním režimu bude modul pokračovat ve směrování podle poslední známé polohy a rychlosti sledovaného cíle. Pokud se cíl znovu objeví v blízkosti modulu LOS, modul automaticky znovu vyhledá cíl.

Pokud se v režimu PTRK cílový centroid spojí s jiným pohybujícím se vozidlem, může se modul omylem přepnout na jiné vozidlo. V takovém případě se budete muset vrátit do režimu SCENE, umístit kurzor na původní cíl a následně se vrátit do režimu PTRK.

V režimech ATRK a PTRK se po stisku tlačítka TDC zobrazí kurzor offsetu. Tento kurzor lze od stopy cíle oddálit. Levý horní datový blok, který zobrazuje souřadnice a nadmořskou výšku, bude sledovat offsetový kurzor namísto dráhy cíle.

Obrázek 120. Režim PTRK s kurzorem offsetu

### Značení cílů pomocí laseru

Laserové značení cíle/vyhledávač (LTD/R) je pulzní laserový systém, který se automaticky zaměřuje podle zorného pole. V roli značení cíle laser poskytuje palebné řešení pro laserem naváděnou munici, a to jak z vlastního letounu, tak z jiných jednotek. Může také navádět senzory jiných platforem na určený cíl. V roli vyhledávače zajišťuje laser nepřetržité měření vzdálenosti od cíle.

Pro použití LTD/R je nutné nastavit spínač LTD/R na ovládacím panelu senzoru do polohy ARM. V této poloze PB9 cyklicky přepíná mezi různými režimy laserového záření. V režimu MARK laser vyzařuje paprsek, který je okem neviditelný a slouží k navádění munice, jako jsou GBU-12 a AGM-65E. Obvykle laser automaticky aktivuje paprsek při označení cíle, odpálení AGM-65E nebo odhozu LGB. Volba TRIG (PB11) umožňuje aktivaci laseru spouští, což je užitečné při tzv. buddy-lasingu, kdy označíte cíl pro jiný letoun.

Pokud je emitor nastaven na PTR, LTD/R vyzařuje infračervený ukazatel, který je bezpečný pro oči. Tento ukazatel je viditelný v noci při použití brýlí pro noční vidění a slouží k vizuálnímu zaměření cílů. Není však schopen poskytovat palebné řešení pro laserem naváděnou munici.

### Použití laserového sledování bodu

Modul Litening je také schopen detekovat a sledovat laserové signály vysílané jinými letouny nebo pozemními jednotkami pomocí režimu laserového sledování bodu (LST). V tomto režimu zaměřovací modul vyhledává laserový signál podle specifického kódu PRF (frekvence opakování pulzů). Jakmile je tento laserový signál detekován, zaměřovací modul LOS se automaticky zaměří na cíl označený tímto laserem. Sledování laserového bodu umožňuje jinému letounu nebo pozemní jednotce navést zaměřovací modul na jejich cíl.

Pro nastavení kódu PRF, který má laserový zaměřovač vyhledávat, stiskněte tlačítko UFC (PB14) v režimu FLIR.

Obrázek 121. Zobrazení LST před laserovou detekcí

Stiskem PB17 (označený LST) se zaměřovací modul přepne do režimu laserového sledování bodu (LST). Zpočátku bude displej prázdný a na MPCD a na HUDu bude blikat ukazatel LST. Modul začne vyhledávat laserové označení v blízkosti svého LOS, takže je důležité, aby byl modul zaměřen v oblasti, kde se očekává cíl.

Vyhledávací oblast: Při používání režimu laserového sledování bodu (LST) je možné přepínat mezi dvěma režimy vyhledávání: WSRC (široké vyhledávání) a NSRC (úzké vyhledávání). Tento přepínač řídí velikost oblasti, kterou modul prohledává.

Kód laseru: Kód PRF, který LST vyhledává, lze nastavit podle potřeby. Režim LST je aktivní, pokud byl LST vybrán. To znamená, že modul bude vyhledávat laserové signály odpovídající nastavenému kódu PRF.

Obrázek 122. Zobrazení LST po laserové detekci

Jakmile je detekováno laserové značení, modul LOS se přetočí na jeho polohu a ukazatel LST přestane blikat na MPCD a HUDu. Poté můžete stisknutím PB17 deaktivovat režim LST a zahájit vlastní sledování cíle pomocí modulu.

## STRÁNKA VZDUCH-VZDUCH

Pokud je zvolen hlavní režim vzduch-vzduch (A/A), zaměřovací modul přepne do režimu vzduch-vzduch. Tento režim lze využít k získávání, sledování a monitorování vzdušných cílů, které jsou určeny buď radarově, nebo vizuálně pomocí samotného zaměřovacího modulu.

Obrázek 123. FLIR v režimu vzduch-vzduch

Přiřazení TDC: Pokud je na MPCD zobrazen režim bojového radaru, tlačítko TDC přepíná mezi režimem radaru a režimem FLIR.

Podřízený vektor rychlosti (VVSLV): FLIR podřizuje LOS k TVV. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud je radar v režimu vyhledávání a pokud je modul zajištěný a nastavený na režim automatického sledování nebo inerciální LOS.

Podřízený radar (RRSLV): FLIR podřizuje LOS k radarovému značení cíle. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud je radar v režimu sledování.

Obrázek 124. FLIR vzduch-vzduch (sledování)

Podřízený radar: Umožňuje radaru skenovat a sledovat jakýkoli cíl podél modulu LOS, čímž vlastně přenechává sledování modulu radaru. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je modul v režimu PTRK.

Tichý radar: Pokud je funkce potlačení radaru vybrána, záření radaru se přeruší. Vzhledem k tomu, že FLIR je pasivní sledovací systém, jeho aktivace umožňuje sledování cíle bez emisí, což může zabránit tomu, aby si cíl uvědomil, že je sledován.

### Sledování letounů

V režimu vzduch-vzduch je zaměřovací modul LOS podřízen celkovému vektoru rychlosti (TVV) zobrazenému na HUDu. Cíle můžete vyhledávat a značit buď vizuálně pomocí samotného modulu, nebo prostřednictvím radaru.

#### Sledování letounů pomocí modulu Litening II

Pokud je modul LOS připojen k TVV (Total Velocity Vector), můžete vizuálně zaměřit letoun v zorném poli FLIR tím, že umístíte TVV nad cíl. Pokud je priorita TDC nastavena na režim FLIR, stisknutím přepínače pro ovládání senzorů směrem k MPCD a se zobrazeným režimem FLIR se pokusíte o bodové sledování cíle v rámci zorného pole FLIR. Pokud je sledování bodu úspěšné, provozní režim se změní na PTRK a kolem cíle se zobrazí sledovací brány (viz obrázek 124).

Pokud FLIR sleduje nesprávný cíl nebo chcete sledování ukončit, můžete stisknutím tlačítka VVSLV vrátit modul LOS zpět k TVV. Během aktivního sledování FLIR lze opětovným stiskem přepínače pro ovládání sensoru směrem k MPCD přepínat mezi bodovým a plošným sledováním.

Jakmile FLIR zaměří cíl, stisknutím PB9 (SLAVE) se provede pokus o zaměření radaru na cíl podél FLIR LOS.

#### Sledování letounů pomocí radaru

Pokud modul nesleduje vlastní cíl (například je podřízen k TVV) a radar je v režimu sledování (například TWS nebo STT), modul LOS se automaticky přepne na sledování cíle L&S. Jakmile máte radarový kontakt, můžete přepnout prioritu TDC do režimu FLIR a následným stisknutím přepínače pro ovládání sensoru směrem k FLIR zahájit sledování cíle. Tento krok dočasně zmrazí polohu modulu LOS, proto se doporučuje vyčkat, až se rychlost LOS cíle sníží. Pokud je sledování úspěšné, provozní režim se změní na PTRK a kolem sledovaného cíle se zobrazí sledovací brány (viz obrázek 124).

Bylo-li sledování úspěšné, můžete přesunout prioritu TDC zpět do radarového režimu a změnit cíl L&S. Zaměřovací modul bude pokračovat ve sledování původního cíle, dokud nezvolíte VVSLV (což vrátí modul LOS zpět k TVV) nebo nestisknete malíčkové tlačítko pro deaktivaci zaměřovacího modulu.