# NASAZENÍ VZDUCH-VZDUCH

## HLAVNÍ REŽIM VZDUCH-VZDUCH

Pro použití zbraně vzduch-vzduch musíte být ve vzduchu se zataženým podvozkem, mít přepínač hlavního režimu v poloze ARM (Master Arm) a mít zvolený režim A/A. Pokud je přepínač hlavního režimu v poloze SAFE, budou indikace prioritních zbraní na HUDu a radaru označeny symbolem X. V režimu SAFE je k dispozici možnost výcviku SIM.

Obrázek 134. Výběr hlavního režimu A/A

## KANÓN M61A1, REŽIM VZDUCH-VZDUCH

Praktická mise: AA Gun a AIM-9 Sidewinder

20mm automatický kanón A/A-49A1 M61A1 poskytuje pilotovi nadměrnou zbraňovou způsobilost A/A. Systém má kapacitu 578 nábojů. Přepínač volby kadence umožňuje zvolit buďto 4 000, nebo 6 000 výstřelů za minutu.

Zbraň se používá pro střelbu zblízka a může být naváděna buď s nebo bez radaru.

A/A GUNS se vybírá stiskem tlačítka vzad na přepínači pro volbu zbraně nebo kombinací kláves `LShift + X`. Střelbu z kanónu lze provést stiskem spouště na řídicí páce `Space`.

Shrnutí použití kanónu:

1. Přepínač hlavního režimu (MASTER) do polohy ARM
2. Přepínač volby zbraně do polohy A/A GUNS
3. Leťte tak, abyste cíl umístili do čárkovaného kruhu na HUDu (Heads-Up Display) a uzamkli jej na RADARu, pokud se nachází ve vzdálenosti 5 námořních mil nebo blíže.
4. Leťte tak, abyste umístili tečku ve středu zaměřovače nad cíl, jakmile se na HUDu zobrazí pokyn SHOOT (Střílet), stiskněte spoušť.

### Stránka A/A GUNS SMS

Bez ohledu na to, který režim vzduch-vzduch (A/A GUNS) vyberete, stránka SMS pro vzduch-vzduch (A/A GUNS) zůstane stejná. Stránka SMS je přístupná prostřednictvím stránky DDI v nabídce TAC nebo ji lze vyvolat automaticky přepínačem volby zbraně (A/A GUNS).

Stránka A/A GUNS SMS umožňuje konfigurovat následující nastavení zbraně:

Obrázek 135. Stránka A/A GUNS SMS

Zbývající munice: Zobrazuje se, pokud je k dispozici. Pokud nezbývá žádná munice, zobrazí se XXX. Plné množství munice pro kanón je 578 nábojů.

Volba munice: Možnost RND M50/PGU slouží k výběru typu 20mm munice, která je v letounu naložena. Vybraný typ munice je označen v rámečku. Možnost M50 představuje munici řady MK-50, zatímco možnost PGU označuje munici PGU-28.

Volba rychlosti střelby: Vysoká rychlost (HI) je inicializována při zapnutí napájení, stiskem PB se zvolí alternativní rychlost střelby z kanónu (LO). Volba rychlosti střelby z kanónu je při výběru označena v rámečku (HI = 6 000 ran za minutu a LO = 4 000 ran za minutu).

Indikace hlavního režimu: Zobrazí se stav přepínače hlavního režimu (ARM, SAFE) nebo výběr režimu simulace (SIM).

Předpokládané rozpětí křídel cíle: Volba UFC slouží k nastavení velikosti rozpětí křídel předpokládaného cíle. Tato volba se používá ke správnému nastavení trychtýře. Volitelné hodnoty rozpětí křídel jsou celá čísla od 10 do 150 stop, přičemž výchozí hodnota je 40 stop. Hodnota rozpětí křídel se zadává stiskem tlačítka PB14 UFC na stránce A/A GUNS SMS. Aktuální hodnota rozpětí křídel se zobrazuje jako WSPN XXX. Při zobrazeném WSPN pilot zadá požadovanou hodnotu rozpětí křídel pomocí klávesnice a poté ji potvrdí stiskem klávesy ENT.

Volba UFC: Zvolením umožníte ruční zadávání rozpětí křídel na UFC.

### HUD A/A GUNS

F/A-18C má tři funkční režimy A/A GUN:

- Režim bez radarového sledování
- Režim radarového sledování
- Tréninkový režim s ukazatelem FEDS

#### Režim bez radarového sledování

Radar bez radarového sledování, nazývaný také trychtýřový režim, se aktivuje okamžitě po výběru A/A GUNS, pokud radar není v režimu sledování cíle, nebo pokud je radarová stopa ztracena či přerušena. Chcete-li využít trychtýřový režim, leťte tak, aby se konce křídel cílového letounu dotýkala okrajů trychtýře.

Pro výpočet úhlu náběhu bez radarového sledování se používá pevná vzdálenost 2 000 stop. Na HUDu se zobrazuje metrický zaměřovač o průměru 12,5 milimetru, který odpovídá rozpětí křídel cíle 25 stop na tuto vzdálenost.

Specifická symbolika HUDu v režimu bez radarového sledování zahrnuje:

Obrázek 136. A/A GUNS HUD, režim bez radarového sledování

Zaměřovací kříž zbraně: Pokud je zvolena zbraň A/A, zobrazí se zbraňový kříž vycentrovaný v azimutu a 2° nad horizontem letounu. Tento kříž indikuje náměr zbraně v boresightu.

Trychtýř kanónu: Režim trychtýře se zobrazí v režimu bez radarového sledování cíle L&S nebo v případě, že je přerušeno sledování cíle.

Ukazatel vzdálenosti 1 000 stop: Vzdálenost 1 000 stop je reprezentována pipperem.

Ukazatel vzdálenosti 2 000 stop: Vzdálenost 2000 stop je reprezentována pipperem.

Ukazatel vybrané a odjištěné zbraně: Označení zbraně jako vybrané zbraně.

Ukazatel zbývající munice: Zbývající počet nábojů.

Pokud je vybrána možnost A/A GUNS a radar je aktivní, automaticky přejde do režimu automatické akvizice zbraní vzduch-vzduch (GACQ). Tento režim využívá 5bodové výškové skenování s 20° elevací a středem umístěným 4° pod boresightem radaru. Skenování pokrývá celé zorné pole HUDu. V režimu GACQ je radar také nastaven na dosah 5 mil. Pokud jakýkoli vzdušný cíl projde touto skenovací zónou, bude automaticky zaměřen v režimu Single Target Track (STT).

Obrázek 137. Oblast automatické akvizice A/A GUNS

Obrázek 138. Radarová akvizice A/A GUNS

Kdykoli můžete také zvolit jeden z dílčích režimů radaru ACM. Dílčí režimy ACM se vybírají stisknutím přepínač ovládání senzorů (Sensor Control Switch) směrem vpřed. Po přepnutí do režimu ACM lze pomocí přepínačem ovládání senzorů zvolit tři dílčí režimy ACM.

- Boresight (BST): Přepínač volby senzoru vpřed
- Vertikální akvizice (VACQ): Přepínač volby senzoru vzad
- Široké snímání (WACQ): Přepínač volby senzoru vlevo

Poznámka 1: Pokud je radar nastaven na vzdálenost 5 nm, zobrazuje se na displeji radaru vlastní vzdušná rychlost a nadmořská výška.

Poznámka 2: Při boji v obratech může být VACQ často dobrou volbou pro zaměření cíle nad vaším vektorem stoupání.

Chcete-li se vrátit do režimu GACQ, zvolte na přepínači volby zbraně možnost GUNS.

#### Režim radarového sledování

Režim radarového sledování je primárním režimem střelby ze vzduchu pro letouny F/A-18C. Tento režim se aktivuje okamžitě po výběru zbraně, pokud radar již sleduje vzdušný cíl. Pro správný chod režimu radarového sledování jsou nezbytné platné údaje o vzdálenosti, rychlosti a úhlu sledování.

Jakmile je radar zaměřen, ukazatel TD (Target Designator) zobrazuje polohu sledovaného cíle a vzdálenost k cíli se zobrazí na analogové liště 50milimetrového zbraňového zaměřovače podél vodítka maximálního palebného dosahu. Maximální dostřel kanónu odpovídá maximální době letu střely 1,5 sekundy a minimální rychlosti střely (VC) 500 stop za sekundu nebo minimální rychlosti střely (Vb) při dopadu 1 000 stop za sekundu, podle toho, který rozsah je menší. Maximální dostřel je mnohem lepší při střelbě head-on než tail-on.

Výhodou režimu radarového sledování je využití údajů o radarové stopě. Výpočet úhlu náběhu se opírá pouze o pohyb cíle a geometrii střetnutí, a je tak prakticky nezávislý na poloze letounu. Režim radarového sledování umožňuje rychlé získání střeleckého řešení, protože rychlé změny polohy mají jen minimální vliv na požadovaný úhel náběhu. Pilot se tedy může soustředit na manévrování letounu pro zaměření zaměřovače, zatímco radar se postará o sledování cíle.

Jako další pomůcka pro pilota a pro konzistenci v režimech střelby se zobrazuje pokyn SHOOT, pokud je cíl v maximálním dostřelu. Pokud je předpokládaná vzdálenost minutí menší než 20 stop a jsou splněna všechna ostatní omezení pro střelbu (hlavní režim, nezatížení kol), rozsvítí se pokyn SHOOT. Signál SHOOT zahrnuje 0,5 sekundové předjímání pro reakční dobu pilota plus dobu zpoždění zbraně. Signál SHOOT zůstává zapnutý, dokud předpokládaná vzdálenost minutí nepřekročí 30 stop.

Režim radarového sledování je automaticky zvolen, pokud je vybrána možnost A/A GUNS a radar je v režimu zaměření. Pokud radarové zaměření není k dispozici, režim přejde do režimu bez radarového sledování (Radar Not Tracking Mode).

Prvky režimu radarového sledování A/A GUNS na HUDu zahrnují:

Obrázek 139. HUD A/A GUNS, režim radarového sledování

Zaměřovač kanónu: Tento kruh označuje předpokládané místo dopadu střel na základě manévrování letounu. Radarové zaměření poskytuje údaje o vzdálenosti cíle, které jsou zahrnuty do zaměřovače. Na zaměřovači se zobrazuje ukazatel maximálního dostřelu kanónu, který označuje nejvyšší účinný dostřel kanónu. Analogový ukazatel dosahu cíle, zobrazený v zaměřovači zbraně, znázorňuje aktuální dosah cíle podle radarových údajů. Je zobrazen jako kruhový oblouk kolem zaměřovače zbraně, přičemž délka oblouku představuje dosah cíle a roste ve směru hodinových ručiček kolem zaměřovače. Pokud je délka oblouku ve směru hodinových ručiček kratší než poloha ukazatele maximálního dosahu kanónu, znamená to, že cíl je v dosahu kanónu.

Ukazatele nástřelu 1-g a 9-g: Fluid Omni-Range/Rate Sight (FORSIGHT). Systém FORSIGHT ukazuje na manévrovací potenciál cíle. Tvoří ji dvě vodorovné čáry se středovými tečkami. Horní nebo širší čára představuje manévrovací schopnost cíle 1 g vlevo nebo vpravo mimo rovinu při zatížení 1 g. Nižší nebo kratší čára vyjadřuje schopnost cíle manévrovat vlevo nebo vpravo mimo rovinu při zatížení 9 g. Vzdálenost mezi oběma záchytnými čarami systému FORSIGHT představuje manévrovací potenciál cíle v rovině od 1 g do 9 g. Vzdálenost mezi čarami manévrovacího potenciálu 1 g a 9 g není omezena za hranicí RMAX (ukazatel maximálního dosahu kanónu). Čára manévrovacího potenciálu 1-g je omezena na zorné pole HUDu ve stejné vzdálenosti od středu HUDu, která se používá pro zaměřovač kanónu. Pokud je linie manévrovacího potenciálu 1-g omezena HUDem, je znázorněna blikáním.

Zaměřovací kříž zbraně: Kříž zbraně je vycentrován v azimutu a 2° nad vodorovnou čarou letounu, aby označoval boresight zbraně.

Označení cíle: Jedná se o údaj o cílové poloze. Pokud je cíl identifikován jako nepřátelský, pole se otočí o 45° a vytvoří symbol kosočtverce a nad kosočtvercem se umístí symbol obráceného V.

Přiblížení a vzdálenost cíle: Po určení platné radarové stopy STT na cíli se zobrazí vzdálenost cíle a rychlost přibližování v námořních mílích (NM) a stopách za sekundu. Tyto údaje se zobrazují na stejném místě, jako když vybranou zbraní je raketa. Pokud se cíl přiblíží na vzdálenost 1 NM, zobrazení dosahu se přepne na zobrazení ve 100 stopách.

Zbývající munice kanónu: Zbývající náboje do kanónu se zobrazují vedle ukazatele GUN. XXX se zobrazí, jakmile MC obdrží signál o posledních nábojích z SMS.

Bez zobrazení:

Indikace SHOOT: Signál pro střelbu se zobrazuje, dokud vzdálenost minutí cíle nepřesáhne 30 stop. Signál pro střelbu se zobrazí, jakmile jsou splněna níže uvedená kritéria:

- Je zvolen A/A Gun
- Všechna omezení pro střelbu jsou splněna
- Radar je v STT na cíli
- Cíl je uvnitř RMAX kanónu pro vybraný typ náboje (MK-50 nebo PGU-28)
- Střed cíle je do 20 stop od pomyslné čáry spojující pippery 1-g a 9-g na ukazateli Foresight (maximální vzdálenost minutí 20 stop)

Indikace BATR: Střela na vzdálenost cíle (BATR). Indikátor BATR zobrazuje polohu střely v reálném čase na vzdálenost cíle. Ukazatel BATR slouží jako ukazatel polohy po výstřelu nebo hypotetického zásahu střely. Tento ukazatel se aktualizuje pro každý vystřelený náboj, jakmile náboj dosáhne příslušné vzdálenosti cíle. Tento ukazatel se zobrazuje na HUDu, když zbraň střílí nebo je v režimu SIM se stisknutou spouští. Vodítko se zobrazuje pomocí linie ústí zbraně odsazené od LOS cíle.

Lokalizační linie cíle: Tato šipka, připojená ke kříži kanónu, ukazuje směr políčka TD, pokud je políčko TD mimo zorné pole HUDu. Vedle šipky se také zobrazuje počet stupňů k cíli.

Když je radar zaměřen na cíl v režimu A/A GUNS v režimu sledování jednoho cíle (STT), zobrazí se radarový obraz, jak je uvedeno níže. Všimněte si, že na levé straně je zobrazen GACQ jako zvolený režim radaru a že uvnitř B-scope je zobrazena vaše vzdušná rychlost a nadmořská výška.

V režimu STT bude radar automaticky měnit měřítko v závislosti na vzdálenosti k zaměřenému cíli.

Obrázek 140. Radar A/A GUNS, režim radarového sledování

Indikace podstránky ACM: Jedná se o upozornění, že pokud je vydán povel RTS, vrátí se do posledního režimu ACM.

Priorita zbraně: Pokud je kanón prioritní zbraní, v pravém horním poli displeje radaru se zobrazí GUN.

Indikace návratu do vyhledávání (RTS): Pokud je radar v režimu STT, zobrazí se režim vyhledávání, do kterého se přejde po vypnutí uzamčení STT.

Vlastní vzdušná rychlost: Zobrazuje se, pokud se radar nachází v rozsahu 5 nm.

Vlastní nadmořská výška: Zobrazuje se, pokud se radar nachází v rozsahu 5 nm.

Cíl L&S: Pokud je cíl zaměřen v STT a nastaven jako cíl pro start a řízení (L&S), je jeho rychlost v machu vlevo a symbol hvězdy a výška v tisících stopách vpravo. Při sledování v STT je jeho ukazatel směru zobrazen jako čára vycházející ze symbolu cíle.

Indikace vzdálenosti a přiblížení cíle: Rychlost přiblížení a vzdálenost cíle se zobrazuje na pravé straně stupnice dosahu.

Cíl ASL: Cíl L&S bude mít azimutovou řídicí linii (ASL), která prochází svisle přes symbol cíle.

Bez zobrazení:

Indikace SHOOT: Pokyn ke střelbě se zobrazuje, dokud vzdálenost minutí cíle nepřesáhne 30 stop. Pokyn ke střelbě se zobrazí, jakmile jsou splněna níže uvedená kritéria:

- Je vybrán A/A Gun.
- Všechna omezení pro střelbu jsou splněna.
- Radar je v STT na cíli.
- Cíl je uvnitř RMAX kanónu pro vybraný typ náboje (MK-50 nebo PGU-28).
- Střed cíle je do 20 stop od pomyslné čáry spojující pippery 1-g a 9-g na ukazateli Foresight (maximální vzdálenost minutí 20 stop).

#### Tréninkový režim s ukazatelem FEDS

Pokud je hlavní režim nastaven na SAFE a je zvolen SIM z režimu GUN SMS, může se na HUDu zobrazit ukazatel FEDS, který poskytuje informaci o místě dopadu střel při použití trychtýřového režimu.

Zobrazovací systém pro vyhodnocení střelby (FEDS): Displej FEDS se skládá ze dvou elektronických trasovacích pruhů oddělených podle rozpětí křídel cíle. Pruhy se zobrazují při stisku spouště zbraně do druhé detence s hlavním režimem v poloze TRAIN a pokračují, dokud je spoušť stisknutá. FEDS se promítá do 2sekundové TOF.

Obrázek 141. Ukazatel FEDS

## AIM-9 SIDEWINDER, STŘELA VZDUCH-VZDUCH

Praktická mise: F/A-18C AIM-9 Sidewinder

AIM-9 je infračerveně naváděná střela krátkého doletu, která se nejlépe používá v soubojích. Je typu "vystřel a zapomeň" a lze ji použít se senzorově řízeným zaměřením i bez něj. Hlavní indikací zaměření vyhledávače je vyšší tón a pokyn pro střelbu (SHOOT). Vyhledávač lze také uvolnit (uncage), aby bylo zajištěno, že vyhledávač sleduje cíl, jakmile byl poprvé senzorově zaměřen na cíl.

Všimněte si, že AIM-9 může být odkloněna světlicemi, a proto je dobré se před odpálením AIM-9 se světlicemi v zorném poli zaměřovače ujistit, že je zaměřovač dobře zacílen.

Chcete-li vybrat AIM-9, stiskněte přepínač pro volbu zbraně na řídicí páce `LShift + S`. Tím se také automaticky aktivuje hlavní režim A/A. Pro odpal AIM-9, stiskněte spoušť na řídicí páce `Space`.

Shrnutí použití AIM-9:

1. Přepínač hlavního režimu do polohy ARM.
2. Přepínač pro volbu zbraně na AIM-9.
3. Vyberte režim ACM RADAR.
4. Leťte tak, abyste cíl v režimu skenování ACM RADAR, zobrazeném na HUDu (Head-Up Display), umístili nad zamýšlený cíl a zaměřili jej na RADARu, nachází-li se ve vzdálenosti 5 námořních mil nebo blíže.
5. Leťte tak, abyste řídicí bod umístili uvnitř kruhu ASE/NIRD a stiskněte spoušť, jakmile se nad polem pro označení cíle (TD) na HUDu zobrazí pokyn SHOOT.

### Stránka AIM-9 SMS

Bez ohledu na to, kterou verzi AIM-9 pilot vybere, bude stránka SMS při výběru AIM-9 stejná. Stránka SMS je přístupná prostřednictvím stránky DDI v nabídce TAC nebo ji lze automaticky vyvolat výběrem přepínačem pro volbu zbraně na AIM-9. Vybraná AIM-9 na stránce SMS je indikována označením SEL nad nebo pod stanicí. V případě dvojího odpalovacího zařízení bude indikována buď jako L (levá), nebo R (pravá) odpalovací lišta. Např: L SEL by v indikaci označoval levou odpalovací lištu jako prioritní stanici.

Každá ze zahrnutých variant AIM-9 má na stránce SMS jedinečný alfanumerický údaj.

CATM-9M = TST: Jedná se o cvičnou verzi AIM-9 s inertním motorem a bojovou hlavicí.

AIM-9L = 9L: První skutečný celoplošný AIM-9 s citlivějším vyhledávačem a omezenou schopností zásahu v předním kvadrantu.

AIM-9M = 9M: Vylepšená verze AIM-9L s vylepšenou schopností vyhledávače detekovat a sledovat cíle pro střední a nízké cíle a vylepšenými schopnostmi kontra protiopatření.

AIM-9X = 9X: Současná verze AIM-9 přidává schopnost zaměřování s vysokým odklonem od boresightu, vektor tahu, vysokou odolnost proti světlicím (flare) a delší dolet.

Cyklickým přepínáním přepínačem pro volbu zbraně na AIM-9, můžete procházet všechny stanice s naloženými AIM-9.

Na rozdíl od ostatních zbraní vzduch-vzduch nejsou na stránce SMS žádné jedinečné funkce AIM-9.

Obrázek 142. Stránka SMS AIM-9

Na stránce SMS jsou uvedeny následující údaje:

- Symbol střely
- Indikace vybrané (SEL) střely
- Indikace nevybrané střely
- Indikace SAFE/ARM/SIM
- Označení střely

### HUD AIM-9

Existují tři základní reprezentace AIM-9 na HUDu:

- Bez zaměření a bez režimu radarového sledování.
- Bez zaměření, ale v režimu radarového sledování (Radar Acquisition Mode).
- Radarové zaměření.

#### Bez zaměření a radarové akvizice (vyhledávání v boresightu)

Pokud je vybrána AIM-9 bez radarového zaměření a není aktivní žádný režim radarové akvizice, zobrazí se na HUDu zaměřovač AIM-9. Pro použití AIM-9 tímto způsobem, pilot letí s letounem tak, aby umístil zaměřovací terčík nad vzdušný cíl, dokud není překročen zvukový práh, úhel shody není větší než 15° ve směru letu letounu, vyhledávač střely je odjištěn a je slyšet vysoký tón zaměření. Dosažením zaměření vyhledávače a při stisku spouště na řídicí páce, dojde k odpálení střely.

Když je vyhledávač AIM-9 zaměřen na cíl, můžete jej odblokovat stisknutím tlačítka zajistit/uvolnit (cage/uncage) na plynové páce, aby mohl vyhledávač zůstat zaměřen na cíl a sledovat ho v rámci zorného pole střely. To je užitečný nástroj pro zajištění, že vyhledávač sleduje požadovaný cíl.

Obrázek 143. HUD AIM-9, Vyhledávací zaměřovač (Seeker Boresight)

Jedná se o skrytý způsob vedení útoku AIM-9, protože jej lze provést bez použití radaru.

#### Bez zaměření, ale v režimu radarového sledování

Při použití AIM-9 v boji na krátkou vzdálenost lze k zaměření cíle použít jeden z režimů automatické akvizice radaru Air Combat Maneuvering (ACM) a následně na něj nasměrovat vyhledávač AIM-9. Režim ACM zvolíte stiskem přepínače pro ovládání senzorů směrem vpřed. Po přepnutí do režimu ACM jsou k dispozici tři režimy ACM:

- Boresight (BST): Přepínač volby senzoru vpřed.
- Vertikální akvizice (VACQ): Přepínač volby senzoru vzad.
- Široká akvizice (WACQ): Přepínač volby senzoru vlevo.

Podrobněji jsou vysvětleny v kapitole Režimy vzdušného boje (ACM).

V režimu ACM radar indikuje, že se nachází v režimu ACM s uvedením konkrétního režimu akvizice.

Pokud se cíl nachází v zóně sledování vybraného režimu automatické akvizice, uzamkne se automaticky do režimu sledování jednoho cíle (STT) a HUD se změní na režim uzamčeného cíle senzorem AIM-9. Použijte nejlepší režim akvizice ACM, který odpovídá bojové situaci.

Vysvětlení režimů radaru ACM naleznete v kapitole Radar vzduch-vzduch.

#### Režim radarového zaměření

Po zaměření cíle s AIM-9 jako prioritní zbraně se HUD změní tak, aby poskytoval užitečné informace o poloze cíle, dostřelu zbraně a další údaje, které pomohou k úspěšnému zásahu. Pokud je radar v režimu sledování jednoho cíle (STT), stupnice dosahu radaru se automaticky upraví na základě vzdálenosti k zaměřenému cíli.

Prvky HUDu AIM-9 s radarovým zaměřením zahrnují:

Obrázek 144. HUD AIM-9, radarové zaměření cíle

Normalizované zobrazení v rozsahu (NIRD)/Kruh přípustné chyby řízení (ASE): Kruh NIRD je vycentrována na vodorovné linii letounu a značky relativního dosahu jsou zobrazeny uvnitř a vně kruhu. Relativní dosah se počítá od pozice 12 hodin a zvyšuje se ve směru hodinových ručiček. Namísto změny velikosti kruhu NIRD/ASE na základě změny zachyceného cíle se upravuje rychlost změny řídicího bodu.

Relativní dosah cíle: Relativní vzdálenost cíle na kruhu NIRD ve vztahu k ukazatelům vzdálenosti střely.

Minimální dostřel (RMIN): Vypočtená minimální vzdálenost odpalu pro prioritní AIM-9.

Maximální dostřel kanónu: Udává maximální vzdálenost pro platný výstřel z kanónu a více než 12 000 stop..

Dosah bez možnosti úniku (RNE): Jedná se o vypočtenou vzdálenost, při které cíl zůstane v maximálním dostřelu, i když cíl okamžitě změní směr o 180°.

Maximální dostřel (RMAX): Vypočtený maximální dosah střely proti uzamčenému cíli.

RAERO: Maximální aerodynamický dolet se zobrazí, pokud má odpalovací letoun větší rychlost než střela, ale střela je stále schopna manévru 5 g.

Ukazatel úhlu náměru cíle: Zobrazuje relativní směr cíle.

Řídící bod: Řídicí bod ve spojení s kruhem NIRD/ASE ukazuje úhel náběhu k zaměřenému cíli. Pilot by měl letět tak, aby se řídicí bod nacházel uvnitř kruhu NIRD/ASE a vyhovoval tak výpočtům úhlu náběhu. Řídicí bod bliká, pokud se nachází do 15° od limitu azimutu radaru a pokud se nachází do 5° od limitu elevace radaru.

Doba letu AIM-9: Zobrazuje vypočítaný čas v sekundách, který zbývá do odpálení, během kterého střela dosáhne zaměřeného cíle. Po odpálení se zobrazí hodnota Time to Go (TTG) spolu s příponou SW, která udává zbývající čas do dopadu střely.

Ukazatel podrežimu ACM: ACM se zobrazuje, pokud se systém nachází v podrežimu ACM.

Označení cíle (TD): Tento čtverec označuje přímou viditelnost mezi letounem a primárně zaměřeným cílem. Pokud se zaměřený cíl nachází mimo zorné pole HUDu, čtverec TD bliká. Pokud je cíl identifikován jako nepřátelský, čtverec se otočí o 45° a vytvoří symbol kosočtverce nad nímž je umístěn symbol stříšky.

Kruh vyhledávače AIM-9: Označuje polohu vyhledávací hlavice AIM-9. Pokud vyhledávač míří mimo zorné pole HUDu, kruh bliká. Pokud je AIM-9 podřízen uzamčenému radarovému cíli, čtverec TD a AIM-9 kruhový vyhledávač se budou shodovat.

Ukazatel střelby: Ukazatel SHOOT (Střílet) se zobrazí nad polem TD/diamantem, pokud jsou splněny podmínky pro odpal střely AIM-9. Pokud se zaměřený cíl nachází v zóně bez možnosti úniku (RNE), bude blikat ukazatel střelby.

Po radarovém zaměření cíle pro odpálení AIM-9 se na displeji radaru zobrazí několik důležitých informací. Většina informací na radarovém displeji se shoduje s informacemi na HUDu.

Všimněte si, že pokud je cíl mimo zorné pole HUDu, zobrazí se čára určující směr k cíli. Kromě toho se vedle šipky zobrazují stupně k cíli.

Obrázek 145. Radar AIM-9, cíl zaměřený radarem

Všimněte si, že ukazatele vzdálenosti na HUDu a bojovém radaru se navzájem zrcadlí, ale používají jiný formát zobrazení:

Obrázek 146. Značky dosahu zbraně

## AIM‑7 SPARROW, STŘELA VZDUCH-VZDUCH

Praktická mise: F/A-18C AIM‑7 Sparrow

Střela AIM‑7 Sparrow je poloaktivní radarově naváděná střela (SARH), která vyžaduje radarové navádění na cíl v režimu Single Target Track (STT) po celou dobu dráhy letu střely (výjimkou je režim Home-On-Jam). AIM‑7 má velkou bojovou hlavici a může zasáhnout cíle jak mimo vizuální dosah, tak i v boji zblízka. V kombinaci s radarovými režimy ACM může být v boji zblízka AIM‑7 smrtící střelou.

Střela AIM‑7 má také režim FLOOD, který jí umožňuje odpal a navádění na nezaměřený cíl, a disponuje funkcí LOFT pro prodloužení doletu.

Chcete-li vybrat AIM‑7, stiskněte přepínač pro volbu zbraně na řídicí páce směrem vpřed `LShift + W`. Výběrem AIM‑7 se hlavní režim automaticky přepne do režimu A/A.

Aby radar podporoval navádění AIM‑7, musí být v režimu sledování jednoho cíle (STT). To lze provést stiskem tlačítka zajistit/uvolnit na méně než 0,8 sekundy, pokud je cíl v režimu L&S. Případně stiskem přepínače pro ovládání senzoru vpravo, je-li radar na pravém DDI a TDC je již nad cílem na radaru.

Shrnutí použití AIM‑7:

1. Přepínač hlavního režimu do polohy ARM.
2. Přepínač pro volbu zbraně na AIM‑7.
3. Nastavení TDC na stránku bojového radaru.
4. Označte cíl na RADARu v režimu sledování jednoho cíle (STT) nebo přepněte do dílčího režimu ACM RADAR. Poté leťte tak, aby se cíl zobrazený na HUDu (Heads-Up Display) v režimu ACM RADAR nacházel nad zamýšleným cílem. To umožní jeho zaměření na RADARu, pokud je cíl ve vzdálenosti 5 námořních mil nebo blíže.
5. Leťte tak, aby se řídicí bod nacházel uvnitř kruhu ASE, a stiskněte spoušť, jakmile se na HUDu zobrazí ukazatel SHOOT nad čtvercem vyznačeného cíle.

### Stránka AIM‑7 SMS

Je-li je vybrána jako prioritní zbraň, stránka výzbroje (Stores) obsahují následující informace a možnosti pro AIM‑7:

Obrázek 147. Stránka AIM‑7 SMS

Symbol střely: Symbol střely označující AIM‑7 naložená na stanici.

Typ zbraně: Alfanumerické označení AIM‑7, které bude buď 7F, nebo 7M. Prioritní AIM‑7 bude mít pod tímto označením SEL.

Výběr velikosti cíle: Umožňuje volbu odjištění střely na základě zamýšlené velikosti cíle. Lze cyklicky přepínat mezi SML, MED a LRG. Po stisku tohoto tlačítka se každá možnost zobrazí jako samostatné tlačítko v horní části stránky.

Speciální režim Sparrow: Tento režim se používá pouze pro zasažení vrtulníků. Pokud je aktivován, zobrazí se pod tlačítkem HELO. Pokud je vypnutý, je přes volbu HELO zobrazeno písmeno X.

Test Sparrow: Všechny střely Sparrow musí být před použitím nastaveny. Počáteční nastavení probíhá na konci testu provozní připravenosti radaru a po dobu přibližně tří minut, kdy systém SMS dodává raketě napájení. Tříminutová doba zahřívání začíná po skončení testu SMS BIT a inventarizaci zbraní. Při zahájení procesu nastavení dojde k výběru volby SP TEST. Radar poskytne raketě vzorek PDI kompatibilní s raketou. Systém SMS obdrží signál připravenosti k odpalu od každé úspěšně nastavené střely. Úspěšné nastavení střely Sparrow je indikováno odstraněním "X" překrývajícího 7F nebo 7M na stránce SMS.

### AIM‑7, bez radarového sledování

Pokud je AIM‑7 prioritní zbraní a žádný cíl nebyl určen senzorem, AIM‑7 HUD zahrnuje kromě standardních indikací režimu vzduch-vzduch na HUDu také následující prvky:

Obrázek 148. HUD AIM‑7, bez cíle

Kruhové zorného pole AIM‑7: Zobrazuje se, pokud je AIM‑7 prioritní zbraní, ale nebyl určen žádný cíl. Vymezuje také pokrytí zorného pole antény FLOOD.

Typ a množství AIM‑7: Zobrazuje prioritní zbraň AIM‑7 a typ (7M nebo 7F) s počtem zbývajících střel tohoto typu.

Indikace FLOOD: Pokud je odpálena střela AIM‑7 bez radarového zaměření, radar a střela automaticky přejdou do režimu FLOOD, jak je indikováno na HUDu. Všimněte si, že tato indikace je viditelná pouze v případě, že byla odpálena střela AIM‑7 bez radarového zaměření.

#### Režim FLOOD

Při odpálení AIM‑7 bez radarového zaměření se radar přepne do režimu FLOOD a pomocí ozařovacího rohu radaru ozáří vzdušný prostor vymezený kruhem AIM‑7 ASE na HUDu. Leťte tak, aby se cíl nacházel v tomto kruhu. Vyhledávač AIM‑7 se pokusí zaměřit a navést na nejbližší cíl. To je účinné do vzdálenosti 10 nm.

Všimněte si, že režim FLOOD nutí AIM‑7 k čistě stíhacímu navádění a může být velmi neúčinný proti křížícím se cílům. Režim FLOOD se nejlépe používá proti cílům s velmi vysokým nebo velmi nízkým úhlem náměru.

Režim FLOOD může být užitečný v dogfight soubojích, při kterých nemůžete dosáhnout radarového zaměření.

Režim FLOOD ukončíte stiskem tlačítka odznačení (undesignate).

#### Výchozí nastavení radaru AIM‑7

Pokud je jako prioritní zbraň vybrána AIM‑7, radar bude mít následující výchozí nastavení, nebyl-li již vytvořen profil nastavení (SET):

- 140° azimut
- 4bodové výškové skenování
- Dosah 40 nm
- Stárnutí 8 sekund
- Prokládaná PRF

Pokud je AIM‑7 prioritní zbraní, ale nebyl určen žádný cíl, radar obsahuje následující informace:

Obrázek 149. AIM‑7, bez radarového zaměření

### AIM‑7, radarové sledování

Pokud se cíl nachází v L&S, zobrazí se na HUDu a radaru další informace o zaměření. Stejně jako u režimu AIM-9 se senzorovým zaměřením tyto dodatečné informace zahrnují několik ukazatelů dosahu zbraně, přiblížení a úhel cíle, jeho vzdálenost a další informace, které pomáhají zajistit úspěšný zásah AIM‑7.

Pokud je cíl sice sledován, ale není v režimu STT (Single Track Target), zobrazí se na HUDu pokyn GO STT, který pilotovi připomene, aby před odpálením střely provedl uzamčení STT.

Součásti HUDu AIM‑7 s radarově zaměřeným cílem zahrnují:

Obrázek 150. AIM‑7 HUD s L&S cílem

Normalizované zobrazení v rozsahu (NIRD)/Kruh přípustné chyby řízení (ASE): Kruh NIRD je vycentrována na vodorovné linii letounu a značky relativního dosahu jsou zobrazeny uvnitř a vně kruhu. Relativní dosah se počítá od pozice 12 hodin a zvyšuje se ve směru hodinových ručiček. Namísto změny velikosti kruhu NIRD/ASE na základě změny zachyceného cíle se upravuje rychlost změny řídicího bodu.

Relativní dosah cíle: Relativní vzdálenost cíle na kruhu NIRD ve vztahu k ukazatelům vzdálenosti střely.

Minimální vzdálenost odpalu: Vypočtená minimální vzdálenost odpalu pro prioritní AIM‑7.

Dosah bez možnosti úniku (RNE): Jedná se o vypočtenou vzdálenost, při které cíl zůstane v maximálním dostřelu, i když cíl okamžitě změní směr o 180°.

Maximální dostřel (RMAX): Vypočítaný maximální dolet střely proti uzamčenému nemanévrujícímu cíli.

RAERO: Maximální aerodynamický dolet se zobrazí, pokud má odpalovací letoun větší rychlost než střela, ale střela je stále schopna manévru 5 g.

Ukazatel úhlu náměru cíle: Zobrazuje relativní směr cíle.

Řídící bod: Řídicí bod ve spojení s kruhem NIRD/ASE ukazuje úhel náběhu k zaměřenému cíli. Pilot by měl letět tak, aby se řídicí bod nacházel uvnitř kruhu NIRD/ASE a vyhovoval tak výpočtům úhlu náběhu. Řídicí bod bliká, pokud se nachází do 15° od limitu azimutu radaru a pokud se nachází do 5° od limitu elevace radaru.

Doba letu AIM‑7: Zobrazuje vypočtený čas v sekundách, za který střela dosáhne zaměřeného cíle. Po odpálení se přidá přípona Time to Go (SP TTG), která označuje vypočtený čas střely do dopadu.

Označení cíle (TD): Tento čtverec/diamant označuje přímou viditelnost mezi letounem a primárně zaměřeným cílem. Pokud se zaměřený cíl nachází mimo zorné pole HUDu, čtverec TD bliká. Pokud radar není v režimu Single Track Target zaměřen na cíl, zobrazí se pod TD legenda GO STT. Pokud dojde ke ztrátě radarem sledovaného cíle, čtverec TD se rozbliká, aby signalizoval, že radar se nachází v paměťovém režimu (MEM) a extrapoluje polohu pro jeho opětovné zaměření. Pokud je cíl identifikován jako nepřátelský, čtverec se otočí o 45° a vytvoří symbol kosočtverce a nad kosočtvercem se zobrazí symbol stříšky.

Pokyn pro přerušení X: Pokyn pro přerušení X (breakaway) se zobrazí, pokud je vzdálenost k cíli menší než minimální vzdálenost.

Maximální dosah zbraně: Udává maximální vzdálenost pro platný zásah z kanónu při více než 12 000 stop.

Ukazatel střelby: Pokud jsou splněny podmínky pro střelbu AIM‑7, zobrazí se nad polem TD ukazatel SHOOT. Pokud se zaměřený cíl nachází v zóně bez možnosti úniku (RNE), bliká ukazatel střelby (Shoot).

Všimněte si, že pokud je cíl mimo zorné pole HUDu, zobrazí se čára určující směr k cíli. Kromě toho se vedle šipky zobrazují stupně k cíli.

### AIM‑7 s cílem L&S

Pokud je AIM‑7 prioritní zbraní a je zaměřen cíl na radaru STT, poskytuje radar následující užitečné informace, které jsou relevantní pro boj s AIM‑7:

Obrázek 151. Radar AIM‑7 s cílem L&S

Indikace návratu k vyhledávání (RTS): Režim sledování jednoho cíle (STT) s indikací návratu k vyhledávání (RTS).

Indikace FLOOD: V tomto poli se zobrazí indikace FLOOD, pokud je AIM‑7 přepnut do režimu FLOOD. (Bude uvedeno později v otevřené beta verzi)

Vybraná zbraň a zbývající množství: AIM‑7 jako prioritní zbraň a zbývající množství.

Vzdálenost a rychlost přiblížení cíle: Vzdálenost cíle je indikována ve vztahu ke stupnici dosahu a zvolenému nastavení zobrazení dosahu radaru. Vlevo od kurzoru je indikována rychlost přiblížení (VC).

Indikace paměťového režimu a paměťové stopy: Pokud radar ztratí stopu sledovaného cíle, automaticky přejde do paměťového režimu (MEM). Během této doby se radar pokusí cíl znovu zaměřit a doba, po kterou je radar v paměťovém režimu, se zobrazuje v sekundách vpravo. (Bude uvedeno později v otevřené beta verzi)

Ukazatel střelby a přerušení: Pokud je cíl v dosahu RMAX, zobrazí se ukazatel střelby (Shoot Cue) jako plný. Pokud je cíl v dosahu RNE, indikátor střelby bliká.

Doba letu střely: Udává odhadovanou dobu letu neodpálené střely k dosažení zaměřeného cíle. Po odpálení střely zobrazuje indikace doletu a čas letu střely.

RMIN: Vypočítaná minimální vzdálenost odpalu.

RNE: Vypočítaná vzdálenost bez možnosti úniku.

RMAX: Vypočítaná maximální vzdálenost odpalu.

Indikace Fly-Out a Time To Go AIM‑7: Graficky zobrazuje vypuštění AIM‑7 a odhadovaný čas do zachycení cíle (TTG).

Ukazatel dosahu vyhledávače AIM‑7: Tento malý kroužek se zobrazí na směrové řídící linii, pokud je AIM‑7 v režimu STT a je zvolena možnost LOFT. Ukazatel znázorňuje vzdálenost, na kterou se AIM‑7 Semi-Active Radar Homing (SARH) může navádět radarovým signálem mimo zaměřený cíl. Pokud není zvolena možnost LOFT, ukazatel se zobrazí pouze je-li dosah vyhledávače SARH menší než dosah cíle a cíl se nachází mezi hodnotami RMIN a RMAX.

Zaměřený cíl: Kolem symbolu hvězdy L&S se zobrazují informace o cíli, které zahrnují vektor akcelerace, ukazatel úhlu odklonu cíle, indikaci sledovaného cíle, výšku cíle v tisících stopách a rychlost letu cíle v machu.

Vektor akcelerace je zobrazen ve směru akcelerace, kolmo ke směrovému vektoru cíle, pokud cíl překročí 3 g. Délka vektoru akcelerace se prodlužuje se zvyšováním g cíle.

Kruh přípustné chyby řízení (ASE): Statická kružnice ASE pro AIM‑7.

Řídicí bod: Ve spojení s kruhem ASE označuje řídicí bod úhel náběhu k zaměřenému cíli. Pro splnění požadavků na výpočet úhlu náběhu umístěte řídicí bod do kružnice ASE. Řídicí bod bude blikat, pokud se nachází do 15° od azimutálního limitu radaru a do 5° od výškového limitu radaru.

Waypoint vzduch-vzduch s ukazatelem severu: Zobrazí se pouze v případě, že je vybrána možnost HSI A/AWP a waypoint se nachází v zorném poli radaru.

Poloha a vzdálenost cíle od waypointu vzduch-vzduch: Pokud byl z podstránky HSI/DATA/A/C vytvořen waypoint vzduch-vzduch, je v tomto poli uveden azimut a vzdálenost k tomuto waypointu.

Směr cíle: Letový kurz cíle L&S.

Nekooperativní rozpoznávání cíle (NCTR): Je-li tato funkce povolena, radar se pokusí identifikovat cíl L&S na základě jedinečných radarových odrazů.

RLOFT: Maximální dosah při vypuštění LOFT.

Indikace pulzního dopplerovského nasvětlování (PDI): Když je AIM‑7 odpálen, vyžaduje ke sledování cíle nasvětlování PDI. PDI se zobrazí, jakmile k tomuto nasvětlování dojde.

Výškový rozdíl cíle: Zobrazuje výškový rozdíl mezi cílem a vlastním letounem v tisících stopách.

Ukazatel maximálního náměru: Tento ukazatel může nabývat hodnot od 1 do 18 a udává kvalitu odpalu. Čím vyšší číslo, tím větší je pravděpodobnost zachycení střely.

## AIM‑120 AMRAAM, POKROČILÁ STŘELA VZDUCH-VZDUCH STŘEDNÍHO DOLETU

Praktická mise: AIM‑120B/C Practice

AIM‑120 AMRAAM je střela vzduch-vzduch s aktivním radarovým naváděním (ARH), která se dokáže sama navést na cíl pomocí miniaturního radaru v čelním kuželu. Střela může být také naváděna radarem letounu F/A-18C v režimech STT (Single Target Track) a DTWS (Designated Track While Scan). Díky aktivnímu vyhledávači může pilot F/A-18C zasáhnout více cílů najednou a není omezen na obsluhu střely po celou dobu letu.

AIM‑120 je střela středního doletu a může zasáhnout cíle vzdálené 20 nm. Dosah zásahu je však velmi závislý na úhlu cíle, výšce zasažení, rychlosti odpalu a manévrech cíle po odpalu. Proto může být dosah zasažení střely AIM‑120 v některých situacích menší než 10 nm.

Při vzdušném boji na krátkou vzdálenost lze AIM‑120 odpálit také v režimu VISUAL, aniž by bylo nutné využívat radar letounu F/A-18C. Jakmile je střela odpálena, vyhledá první cíl, který zjistí v rámci zaměřovače AIM‑120 na HUDu. Dávejte si pozor na přátelské cíle!

Chcete-li vybrat AIM‑120, stiskněte vpravo přepínač pro volbu zbraně na řídicí páce `LShift + D`. Při výběru AIM‑120 se hlavní režim automaticky přepne do režimu A/A.

Shrnutí použití AIM‑120:

1. Přepínač hlavního režimu do polohy ARM.
2. Přepínač pro volbu zbraně na AIM‑120.
3. Přepnout TDC na stránku bojového radaru.
4. Označte cíl na radaru na STT (Single Target Track) nebo zvolte dílčí režim ACM RADAR a leťte tak, abyste cíl v režimu skenování ACM RADAR, zobrazeném na HUDu, umístili nad zamýšlený cíl a tím jej zaměřili na radaru, pokud je vzdálen 5 námořních mil nebo blíže.
5. Leťte tak, aby se řídicí bod nacházel uvnitř kruhu ASE, a stiskněte spoušť, jakmile se na HUDu zobrazí ukazatel SHOOT nad čtvercem vyznačeného cíle.

### Stránka AIM‑120 SMS

Pokud je vybrána prioritní zbraň, stránky výzbroje (SMS) obsahují následující informace a možnosti pro AIM‑120:

Obrázek 152. Stránka výzbroje AIM‑120

Symbol střely: Symbol střely označující AIM‑120 naložené na stanici. Na stanicích 2, 3, 7 a 8 mohou být naloženy až dvě AIM‑120. Pod symbolem (symboly) je typ AIM‑120 označen jako AB pro AIM‑120B a AC pro AIM‑120C.

Vybraná stanice: Vybraná stanice AIM‑120 je označena popiskem SEL zobrazeným pod symbolem (symboly) a názvem střely. Pokud je zvolena stanice se dvěma odpalovacími zařízeními, je indikace výběru zobrazena jako R SEL pro výběr pravé odpalovací lišty nebo L SEL pro levou odpalovací lištu na stanici.

Krok na vybranou stanici: Postupným stiskem PB13 se cyklicky prochází stanice, na které je AIM‑120 naložena. Po dosažení poslední stanice se proces výběru opět vrátí na původně vybranou stanici.

Volba velikosti cíle: Umožňuje volbu roznětky střely na základě zamýšlené velikosti cíle. Lze cyklicky přepínat mezi SML (malá), MED (střední) a LRG (velká). Po stisku tohoto tlačítka se každá možnost zobrazí jako samostatné tlačítko v horní části stránky výzbroje.

Radarová odrazivost cíle: Umožňuje výběr priority radarového vyhledávače střely na základě radarové odrazivosti zamýšleného cíle. Lze cyklicky přepínat mezi SML, MED a LRG. Po stisknutí tohoto tlačítka se každá možnost zobrazí jako samostatné tlačítko v horní části stránky výzbroje.

Kromě volby STEP pro procházení stanicemi a výběru AIM‑120 lze také stanicemi procházet opakovaným stiskem přepínače pro volbu zbraně AIM‑120 na řídicí páce.

### AIM‑120, bez radarového sledování

Pokud je vybrán AIM‑120 a nebyl senzorem určen žádný cíl, obsahuje AIM‑120 na HUDu kromě standardních indikací v režimu vzduch-vzduch následující indikátory:

Obrázek 153. HUD AIM‑120, bez určení cíle

Kruhové zorného pole AIM‑120: Zobrazí se, pokud je zvolena AIM‑120, ale nebyl určen žádný cíl. Vymezuje také zorné pole antény AIM‑120 pro vizuální (VISUAL) odpálení.

Typ a množství AIM‑120: Zobrazuje prioritní typ střely AIM‑120 (AB nebo AC) a počet zbývajících střel tohoto typu.

Vizuální indikace režimu AIM‑120: Pokud není žádný cíl sledován senzorem pro navádění střely AIM-120, systém se přepne do vizuálního režimu, což je indikováno ve spodní části HUDu. Při odpálení v tomto režimu AIM-120 zasáhne první cíl, který po vypuštění z odpalovací lišty detekuje palubní radar.

Pokud je zvolena střela AIM‑120, radar automaticky nastaví následující parametry, pokud již nebyl vytvořen profil SET:

- 140° azimut
- 2bar výškové skenování
- Dosah 40 nm
- 4sekundové stárnutí cíle
- Prokládaná PRF

Pokud je vybrána AIM‑120 bez určeného cíle, zobrazí se radar podle následujícího obrázku. Unikátní je pouze název zbraně a údaj o jejím množství.

Obrázek 154. Radar AIM‑120, bez zaměření

### AIM‑120, radarové zaměření před odpalem

Pokud má cíl vytvořenou stopu L&S, na HUDu a radaru se zobrazí další informace, které pomáhají při odpalu střely AIM-120. Podobně jako u střely AIM-7 při senzorovém zaměření tyto informace zahrnují ukazatele dosahu zbraně, přiblížení a úhel cíle, vzdálenost cíle a další údaje, které zvyšují šanci na úspěšný zásah AIM-120. Hlavním rozdílem je, že AIM-120 nevyžaduje, aby cíl byl uzamčen v režimu STT po celou dobu letu střely. Jakmile se aktivuje vlastní vyhledávač AIM-120, hráč už nemusí udržovat radarové zaměření cíle.

Podívejme se na HUD a radar, pokud byl cíl zaměřen s vybranou střelou AIM‑120.

Obrázek 155. HUD AIM‑120 s radarovým zaměřením, před vypuštěním

Normalizované zobrazení v rozsahu (NIRD) / Kruh přípustné chyby řízení (ASE): Kruh NIRD je vycentrován na vodorovné linii letounu a značky relativního dosahu jsou zobrazeny uvnitř a vně kruhu. Relativní dosah se počítá od pozice 12 hodin a zvyšuje se ve směru hodinových ručiček. Namísto změny velikosti kruhu NIRD/ASE na základě změny zachyceného cíle se upravuje rychlost změny řídicího bodu.

Relativní dosah cíle: Relativní vzdálenost cíle na kruhu NIRD ve vztahu k ukazatelům vzdálenosti střely.

Minimální dostřel (RMIN): Vypočtená minimální vzdálenost odpalu pro prioritní AIM‑120.

Dosah bez možnosti úniku (RNE): Jedná se o vypočtenou vzdálenost, při které cíl zůstane v maximálním dostřelu, i když cíl okamžitě změní směr o 180°.

Maximální dostřel (RMAX): Vypočítaný maximální dolet střely proti uzamčenému nemanévrujícímu cíli.

Ukazatel úhlu náměru cíle: Zobrazuje relativní směr cíle.

Řídící bod: Řídicí bod ve spojení s kruhem NIRD/ASE ukazuje úhel náběhu k zaměřenému cíli. Pilot by měl řídit letadlo tak, aby se řídicí bod nacházel uvnitř kruhu NIRD/ASE, což zajišťuje optimální úhel náběhu. Pokud se řídicí bod nachází do 15° od limitu azimutu radaru nebo do 5° od limitu elevace radaru, začne blikat.

Čas do aktivace (ACT)/Čas do dosažení (TTG): Zobrazuje vypočtený čas v sekundách, který zbývá do okamžiku, kdy střela bude v dosahu (Time to Active) a bude schopna sama sledovat cíl pomocí svého palubního vyhledávače. Jakmile dosáhne hodnoty ACT, pole se změní na čas do dosažení cíle (Time to Go), dokud není potvrzeno, že AIM-120 cíl zasáhne.

Označení cíle (TD): Tento čtverec/diamant označuje přímou viditelnost mezi letounem a primárně zaměřeným cílem. Pokud se zaměřený cíl nachází mimo zorné pole HUDu, bude čtverec TD blikat.

Pokud dojde ke ztrátě radarem zaměřeného cíle, bude čtverec TD hašován, aby bylo zřejmé, že se radar nachází v paměťovém režimu (MEM) a extrapoluje jeho polohu, aby jej znovu zachytil.

Pokud je cíl identifikován jako nepřátelský, čtverec se otočí o 45° a vytvoří symbol kosočtverce.

Bez zobrazení:

RAERO: Maximální aerodynamický dolet se zobrazí, pokud má vlastní letoun větší rychlost než střela, ale střela je stále schopna manévru 5 g. Zobrazuje se jako symbol kosočtverce na vnější straně kruhu NIRD (není vyobrazeno).

Přerušení X: Přerušení (breakaway) se zobrazí, pokud je vzdálenost k cíli menší než minimální vzdálenost.

Ukazatel střelby: Pokud jsou splněny podmínky pro odpal střely AIM‑120, zobrazí se nad čtvercem TD ukazatel SHOOT. Pokud se zaměřený cíl nachází v zóně bez možnosti úniku (RNE), bliká ukazatel střelby (Shoot).

Lokalizační linie cíle: Pokud je cíl mimo zorné pole HUDu, zobrazí se lokalizační linie, která ukazuje směr k cíli. Vedle této šipky se také zobrazí údaj o úhlu ve stupních, o kolik je cíl mimo zorné pole.

Obrázek 156. AIM‑120, radarové sledování před vypuštěním

Přiblížení a vzdálenost cíle: Vzdálenost cíle je zobrazována na základě stupnice dosahu a zvoleného nastavení radaru. Vedle kurzoru vlevo je uvedena rychlost přiblížení (VC).

Minimální dolet střely: Vypočtená minimální vzdálenost odpalu.

Zóna bez možnosti úniku: Vypočtená vzdálenost bez možnosti úniku.

Maximální dolet střely: Vypočtená maximální vzdálenost dosahu.

Zaměření cíle: Kolem symbolu hvězdy L&S se zobrazují informace o cíli, které zahrnují vektor zrychlení, ukazatel zorného úhlů cíle, indikaci sledovaného cíle, výšku cíle v tisících stopách a rychlost letu cíle v machu.

Vektor zrychlení se zobrazuje ve směru akcelerace, kolmo k cílovému směrovému vektoru, když cíl překročí 3 g. Délka vektoru zrychlení se prodlužuje s větší hodnotou g cíle.

Kruh přípustné chyby řízení: Statický kruh ASE pro AIM‑120. Pro zvýšení pravděpodobnosti sestřelu umístěte řídicí bod do kruhu ASE.

Výškový rozdíl cíle: Zobrazuje výškový rozdíl mezi cílem a vlastním letounem v tisících stopách.

Ukazatel maximálního náměru: Tento ukazatel může nabývat hodnot od 1 do 18 a udává kvalitu odpalu. Čím vyšší číslo, tím větší je pravděpodobnost zachycení střely.

Doba letu střely: Udává odhadovanou dobu letu neodpálené střely k dosažení zaměřeného cíle. Po odpálení střely se zobrazuje indikace doby do dosažení cíle.

Řídicí bod: Tato malá plná tečka představuje odkaz na požadované vedení cíle na základě kružnice ASE. Umístění řídicího bodu uvnitř kružnice ASE umožňuje, aby AIM‑120 při odpálení vyvinul menší g, a tím měl více energie pro zachycení cíle.

Bez zobrazení:

Ukazatel střelby a přerušení. Pokud je cíl v dosahu RMAX, zobrazí se ukazatel střelby jako plný. Pokud je cíl v dosahu RNE, ukazatel střelby (Shoot) bliká.

### AIM‑120, radarové zaměření po odpalu

Po odpálení AIM‑120 proti určenému cíli se na HUDu a radaru zobrazí další informace, jak je popsáno níže.

Obrázek 157. AIM‑120 radarové sledování, HUD po vypuštění

Čas do dosažení (TTG): Zobrazuje vypočtenou dobu v sekundách, za kterou musí být střela v dosahu, aby mohla sledovat cíl pomocí svého palubního vyhledávače. Po dosažení ACT se toto pole změní na Time to Go (čas do dosažení cíle), dokud není stanoveno, že AIM‑120 dosáhne cíle.

Obrázek 158. AIM‑120 radarové sledování, HUD po vypuštění

Vypuštění a Čas do dosažení: Graficky zobrazuje průběh vypuštění (Fly-Out) AIM‑120 a odhadovaný čas do dosažení cíle (TTG). Zobrazí se jako pyramida na azimutové řídicí linii k cíli. Před aktivací vyhledávače AIM‑120 se zobrazuje čas do aktivace v sekundách. Po aktivaci vyhledávače se zobrazí písmeno A.

Návrat do RWS: Stiskem PB5 RWS (Range While Search) se přeruší sledování jednoho cíle (STT) a radar se vrátí do režimu RWS. Stiskem tlačítka odznačení (undesignate) `S` můžete také přerušit zaměření při vyhledávání.

Bez zobrazení:

Indikace paměťového režimu a paměťové stopy: Pokud radar ztratí stopu cíle, automaticky přejde do paměťového režimu (MEM). Během této doby se radar pokusí o opětovné zaměření cíle a doba, po kterou je radar v paměťovém režimu, se zobrazuje ve vteřinách vpravo.