# SPOJENÝ PŘILBOVÝ ZAMĚŘOVACÍ SYSTÉM

## DISPLEJ NA PŘILBĚ (HMD)

Systém JHCMS (Joint Helmet Mounted Cuing System) je zařízení připevněné na leteckou přilbu, které pilotovi neustále zobrazuje klíčové informace o letounu a zbraních. Tento systém umožňuje podřídit senzory a zbraně směru, kterým pilot hledí, což je obzvláště účinné v kombinaci se střelou AIM-9X pro manévrový boj mimo osu zamíření. Přilba umožňuje propojit zbraňové systémy a senzory s pohledem pilota až do odklonu 80°.

### Napájení HMD

Napájení HMD (Head-Mounted Display) se ovládá pomocí knoflíku HMD na pravém přístrojovém panelu. Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček z polohy OFF do polohy BRT (jas) zapnete napájení HMD. Dalším otáčením ve směru hodinových ručiček se zvyšuje jas displeje HMD.

### Vestavěné testy HMD

Vestavěná sada testů JHMCS se aktivuje pomocí DISPLAYS BIT. Pro přístup k těmto testům postupujte následovně: otevřete nabídku SUPT, stiskněte BIT (PB8), poté DISPLAYS (PB11) a nakonec HMD (PB11).

Po spuštění HMD BIT se na displeji zobrazí indikátor stavu IN TEST. Tento indikátor spolu se čtyřmi testovacími vzory zůstane viditelný, dokud nebudete stisknuto tlačítko BIT STOP (PB10).

- Pokud je STOP stisknuto před zobrazením všech vzorů, zobrazí se RESTRT.
- Pokud je STOP stisknut po zobrazení všech vzorů, zobrazí se GO.

Obrázek 125. Vestavěný test HMD (BIT)

### Zarovnání HMD

Aby bylo možné používat HMD, musí být před vzletem seřízeno. Pokud mise začíná s již nastartovaným letounem, je zarovnání HMD provedeno za vás, ale u misí se studeným startem musíte zarovnání HMD provést sami. Chcete-li HMD seřídit, proveďte následující kroky:

1. Zapněte HMD otočením knoflíku HMD z polohy OFF.
2. Spusťte vestavěný test, jak je popsáno výše v části Vestavěné testy HMD.
3. Počkejte, dokud se nezobrazí všechny čtyři testovací vzory, a poté stiskněte tlačítko STOP (PB10). Zkontrolujte, zda se na MFD zobrazuje PBIT GO.

4. V nabídce SUPT přejděte na HMD (PB3) a poté na ALIGN (PB20). Na HUDu a HMD se zobrazí křížek hrubého zarovnání.

5. Pohybem hlavy zarovnejte oba kříže.
6. Stiskněte a podržte tlačítko zajistit/uvolnit (CAGE/UNCAGE) na plynové páce, zatímco držíte hlavu v klidu. Na HUDu se přibližně na 2,5 sekundy zobrazí ukazatel ALIGNING. Po dokončení zarovnání se na HUDu zobrazí ALIGN OK a vy můžete uvolnit tlačítko zajistit/uvolnit.

7. Na HMD se zobrazí kříže DX/DY a DROLL a na HUDu se pod křížem zarovnání zobrazí FA DX/DY (jemné vyrovnání). Pomocí tlačítka TDC vyrovnejte kříž DX/DY se zarovnávacím křížem na HUDu a poté stiskněte a uvolněte tlačítko TDC.

8. Text na HUDu se změní na FA DROLL. Pomocí TDC otáčejte křížem DROLL, dokud nebude zarovnán se spodní částí zarovnávacího kříže na HUDu.

9. Jakmile je zarovnání dostatečné, ukončete režim zarovnání přesunutím priority TDC na jiný displej, opuštěním nabídky HMD nebo změnou hlavního režimu. V případě potřeby můžete také znovu zahájit postup zarovnání opuštěním a opětovným vstupem do režimu zarovnání HMD.

Po zarovnání můžete HMD v případě potřeby vypnout pomocí knoflíku napájení.

Poznámka: Pokud se během zarovnávání podíváte příliš daleko od HUDu, zobrazí se na HUDu text CENTER DISPLAY. Pokud k tomu dojde, musíte znovu zahájit postup zarovnání ukončením a opětovným vstupem do režimu zarovnání HMD.

### Stránka HMD režimu DDI

Na stránce SUPT se volba HMD nachází na PB13. Po výběru se zobrazí režim stránky HMD s následujícími funkcemi:

Obrázek 126. Stránka HMD SUPT

Ovládání jasu (BRT): PB11 ovládá jas HMD (ve spojení s knoflíkem HMD). Postupným stiskem tohoto tlačítka se přepíná mezi režimy DAY (Den), NIGHT (Noc) a AUTO (Automaticky).

- DEN: Plný jas
- NIGHT: ½ jasu
- AUTO: Automatické nastavení jasu pro nejlepší viditelnost

Vyřazení HMD: Stejně jako u HUDu může pilot postupným stiskem PB7 vyřadit symboliku HMD. Tím se cyklicky přepíná mezi možnostmi NORM, REJ 1 a REJ 2. Zvolená možnost vyřazení je zobrazena jako zkratka pod PB7.

Je-li přepínač umístěn do polohy NORM, je pro HUD k dispozici veškeré množství symboliky. Umístěním přepínače do polohy REJ 1 se z HUDu vyřadí Machovo číslo letounu, g letounu, úhel náklonu a kurzor, pole pro vzdušnou rychlost, pole pro nadmořskou výšku, vrcholové kladné g a ukazatel pozemní rychlosti. Umístěním přepínače do polohy REJ 2 se vyřadí veškerá symbolika REJ 1 a navíc kurzová stupnice, ukazatel aktuálního kurzu (kurzor/T), ukazatel řízení směru, dosah NAV/TACAN a časovač ET/CD.

Upravit vyřazení lze provést na podstránce REJECT SETUP.

Automatické zastínění HMD: Pokud je tato funkce zapnuta, je zapnuto automatické zastínění. To se provede výběrem BLNK na PB12.

Aby nedocházelo k duplikaci symboliky HMD, pokud se hráč dívá také přes HUD, je za těchto okolností velká část symboliky HMD odstraněna. Toto se označuje jako automatické zastínění.

V režimu vzduch-vzduch se zobrazují pouze následující údaje:

- Zaměřovač AIM-9
- Radarový zaměřovací (boresight) kruh
- Zaměřovací kříž
- HMD linie výškového zaměření
- Čtverec pro označení cíle
- Čára lokátoru

To bude mít za následek určité duchy duplicitní symboliky. To lze odstranit manuálním zastíněním.

V režimu vzduch-země je odstraněna veškerá symbolika HMD kromě zaměřovacího kříže a HMD linie výškového zaměření.

V režimu navigace se stále zobrazuje pouze zaměřovací kříž HMD.

Kromě toho lze manuální zastínění HMD přepínat tlačítkem RECCE na řídicí páce. Je-li tato funkce zapnuta, veškerá symbolika HMD se skryje.

Nastavení vyřazení: Na PB19 může pilot dále vyřadit zobrazené informace na základě zvolené úrovně vyřazení. Šipky nahoru a dolů na PB4 a PB5 umožňují výběr prvků HMD. Vybraný prvek pro editaci vyřazení bude zobrazen v rámečku. Pokud je stisknuto tlačítko 1 na PB2, bude vybraná položka zobrazena v úrovni vyřazení 2, při stisku PB1, bude vybraná položka zobrazena v úrovni vyřazení 2 a při stisku PB3 bude položka viditelná ve všech úrovních vyřazení.

Obrázek 127. Podstránka nastavení vyřazení HMD

Nastavení MIDS: Stránka nastavení MIDS umožňuje definovat priority pro zobrazení symbolů MIDS na HMD. Pomocí této stránky můžete určit, které symboly MIDS se budou zobrazovat na vašem přilbovém displeji a v jakém pořadí.

Obrázek 128. Stránka NASTAVENÍ MIDS

Chcete-li změnit pořadí priorit, vyberte symbol MIDS, jehož prioritu chcete změnit, pomocí šipek nahoru/dolů vedle PB4 a PB5. Poté stiskněte tlačítko SEL (PB2). SEL bude vybrán a pomocí stejných šipek nahoru/dolů můžete symbol MIDS přesunout nahoru nebo dolů v seznamu priorit. Po dokončení zrušte výběr SEL a stiskem tlačítka RETURN (PB19) se vraťte na stránku HMD.

Nejbližší přátelský (zastřený): Při výběru, odstraní ze zobrazení nejbližší přátelské kontakty.

Člen (zastřený): Při výběru, odstraní ze zobrazení kontakty členů divize.

### Základní informace HMD

Základní informace HMD lze znázornit v neurčeném režimu. Všechny funkce platí pro všechny režimy HMD:

Obrázek 129. Režim NORMAL HMD

Směr přilby: Digitální ukazatel kurzu (XXX), kam směřuje helma. Stejně jako u HUDu se podél kurzové linie zobrazují příkazové kurzové značky a směrový kosočtverec.

Směr letounu: Zrcadlení kurzu HUDu.

Výška LOS: Indikace linie viditelnosti nad horizontem ve stupních. Před hodnotou se používají údaje + a -.

Nadmořská výška a vertikální rychlost: Duplicita barometrické nebo radarové výšky HUDu s hodnotou vertikální rychlosti nad ní.

Kalibrovaná vzdušná rychlost: Duplicita vzdušné rychlosti HUDu.

Úhel náběhu, Machovo číslo a G: Duplicita úhlu náběhu, Machova čísla a aktuálního/vrcholového G.

Dynamický zaměřovací kříž: V režimu A/A v HMD může být zaměřovací kříž na jednom ze tří pozic na HMD v závislosti na úhlu pohledu HMD:

- Pokud je LOS HMD 0° nebo méně nad stabilizovaným horizontem, je zaměřovací kříž vycentrován v HMD.
- Pokud je HMD LOS mezi 0° a 30° nad stabilizovaným horizontem, zaměřovací kříž je vycentrován mezi ukazateli rychlosti a výšky na HMD.
- Pokud je HMD LOS více než 30° nad stabilizovaným horizontem, je zaměřovací kříž vycentrován nad linií kurzu na HMD.

### AIM-9 bez určení

Pokud je zvolen režim A/A a je vybrána střela vzduch-vzduch, je většina symboliky shodná:

Obrázek 130. HMD A/A, bez určeného cíle

Hledáček FOV: Tento 5° zaměřovač označuje FOV vyhledávače, jenž bude vyhledávat, pokud bude uvolněn.

Dynamický zaměřovací kříž.

Zbraň a množství: SMS kód vybrané zbraně a zbývající množství zbraně.

### AIM-9 automatické sledování

Chcete-li vizuálně označit cíl pro vyhledávač AIM-9, nastavte pohled tak, aby se vyhledávač FOV nacházel nad cílem, a stiskněte a držte tlačítko zajistit/uvolnit (Cage/Uncage) na plynové páce `C`. Jakmile vyhledávač AIM-9 zaměří cíl a vyhledávač je uvolněn, zaměřovač střely bude cíl sledovat sám. To je indikováno menším zaměřovacím terčíkem FOV a vyšším tónem uzamčení vyhledávače AIM-9.

### AIM-120 a AIM-7 bez určení

Stejně jako v případě HUDu se při výběru zbraně na HMD zobrazí zorné pole AIM-120 a AIM-7. Jedná se o režimy FLOOD (AIM-7) a VISUAL (AIM-120).

Žádný z vyhledávačů zbraní nelze podřídit zornému poli HMD.

### Režimy HMD ACM

Pokud je radar v režimu ACM a HMD je aktivní, použije se buď režim HACQ (Helmet Acquisition), nebo LACQ (Long-Range Helmet Acquisition). Pro režim ACM je třeba nejprve zvolit režim Boresight (BST). Výběr lze provést pomocí následujících kroků:

- HACQ: Přepínač pro ovládání senzoru vpřed na dobu kratší než 800 ms.
- LACQ: Přepínač pro ovládání sensoru vpřed na dobu delší než 800 ms.

Obrázek 131. Režim HMD ACM

Radar se zaměřuje podle zorného pole HMD a vycentruje skenování na toto místo. Jak se zorná linie HMD pohybuje, ta se promítá do kurzoru výšky radarové stránky a do linie azimutálního indikátoru B-sweep. To je vztaženo k horizontu, nikoli k letounu.

HACQ: Automatická akvizice cílů do 10 nm, které se nacházejí uvnitř zaměřovače, s využitím MPRF.

LACQ: Automatická akvizice cílů do 40 nm, které se nacházejí uvnitř zaměřovače, s využitím MPRF.

Při pokusu o natočení radaru mimo limity kardanového výkyvu radaru bude blikat symbol HACQ/LACQ.

Chcete-li zrušit uzamčení ACM HMD, stiskněte tlačítko odznačení (undesignate).

### Určení cíle A/A

Jakmile je cíl AA na radaru zaměřen, jsou k dispozici nová data:

Obrázek 132. HMD A/A. Zaměřený cíl, mimo FOV

Čtverec označení cíle (TD): Zobrazuje přímou viditelnost na místo uzamčeného cíle. Pokud se nachází mimo FOV HMD, bude pole TD přichyceno k okraji displeje.

Uzavření a dosah cíle: Uzavření se může zobrazit jako hodnota VC (XXX), která může být záporná. Níže je uveden dosah k cíli v nm jako X,X RNG.

Linie lokalizace cíle (TLL): Pokud se určený vzdušný cíl nachází mimo zobrazení HMD, bude TLL vykreslena od zaměřovacího kříže k cíli, přičemž azimut k cíli se zobrazí nad zaměřovacím křížem. TLL se nezobrazuje, pokud je úhel menší než 10°.

Senzor: Údaj o senzoru, který se používá ke sledování cíle, indikuje RADAR.

Normalizovaný kruh zobrazení dosahu (NIRD): Jedná se o kruh o průměru 6°, který je vycentrován v HMD. Vně kruhu jsou údaje o rozsahu dosahu střely. Pokud se sledování cíle přiblíží k mezím radarového kardanu, bude NIRD blikat. Pokud je cíl blíže než RMIN, nad NIRD bude blikat křížek. Stejně jako NIRD na HUDu, včetně indikace úhlu cíle.

Jakmile se cíl nachází uvnitř FOV HMD:

Obrázek 132. HMD A/A. Zaměřený cíl, mimo FOV

Vyhledávač LOS: Vyhledávač LOS překryje pole TD, což znamená, že vyhledávač je zaměřen na stejný radarový cíl.

Není vyobrazeno:

Indikace SHOOT: Pokud je cíl v platných parametrech výstřelu (indikováno na NIRD), pak se nad zaměřovačem LOS vyhledávače zobrazí indikace SHOOT. Stejná logika jako u HUDu.