# NASAZENÍ VZDUCH-ZEMĚ

## HLAVNÍ REŽIM VZDUCH-ZEMĚ

F/A-18C může používat řízené i neřízené zbraně a také palubní kanón. Je schopen lokalizovat a sledovat cíle pomocí palubního radaru, ATFLIR, zaměřovacího modulu a JHMCS.

Aby bylo možné přepnout F/A-18C do režimu A/G (vzduch-země), nejprve stiskněte tlačítko A/G na levé přístrojové desce, za předpokladu, že letoun není zatížen na kolech. Pokud je přepínač hlavního režimu v poloze SAFE, uvolnění zbraní je blokováno a dostupný je pouze tréninkový režim SIM. Pokud je přepínač v poloze ARM, zbraně lze uvolnit normálně.

Obrázek 159. Přepínač hlavního režimu A/G

## MARKPOINTY VZDUCH-ZEMĚ

V režimu navigace i vzduch-země může F/A-18C označovat markpointy, tedy místa na zemi, která lze později využít. Markpointy slouží k označení lokalit nebo zájmových cílů a fungují podobně jako waypointy. Lze na ně navigovat nebo je využít pro nasazení zbraní.

F/A-18C může uložit až devět markpointů, označených jako MK1 až MK9. MK1 se automaticky využije po zapnutí motoru a při zatížení kol. Další označení markpointu se uloží postupně do MK2, MK3 atd. Jakmile dosáhnete MK9, další označení se uloží zpět do MK1, čímž se přepíše původní hodnota.

Další markpoint: Zobrazuje následující dostupný markpoint, který bude uložen. Stisknutím tohoto tlačítka se markpoint uloží.

Aktuální markpoint: Zobrazuje aktuální markpoint. Šipkami nahoru a dolů se prochází mezi jednotlivými waypointy a markpointy. Markpointy jsou umístěny v pořadí za posledním waypointem (WP59). Procházením dolů z WP0 se vybere MK9 a procházením nahoru z WP59 se vybere MK1.

### Označení markpointů

Chcete-li označit markpoint, stiskněte PB8 (označené jako MK#) na stránce HSI. Poloha se uloží pod číslo markpointu, které bylo předtím zobrazeno vedle tlačítka, a číslo markpointu se o jedno zvýší.

Aktuální označení cíle určí, jaký typ markpointu bude uložen:

Přeletový markpoint: Chcete-li vytvořit přeletový markpoint (markpoint s aktuální polohou letounu), ujistěte se, že v žádném z režimů není označení cíle.

Markpoint z waypointu: Chcete-li vytvořit markpoint z waypointu, zvolte požadovaný waypoint a označte jej volbou WPDSG (PB14). Poté stiskněte tlačítko markpointu (MK#).

Radarový markpoint vzduch-země: Chcete-li vytvořit markpoint pomocí radaru vzduch-země, posuňte kurzor radaru na místo, které chcete označit, a poté jej označte stiskem TDC. Na stránce HSI stiskněte tlačítko MK# pro vytvoření markpointu v daném místě. Poté můžete malíčkem (undesignate) zrušit označení radarového cíle.

Označení markpointu na zaměřovacím modulu: Chcete-li vytvořit markpoint pomocí zaměřovacího modulu, otočte modul LOS na místo, které chcete označit, a poté jej označte stiskem tlačítka TDC. Na stránce HSI stiskněte tlačítko MK# pro vytvoření markpointu pro dané místo. Poté můžete malíčkem (undesignate) zrušit označení cíle FLIR.

### Získání souřadnic z markpointu

Někdy může být potřeba předat souřadnice markpointu ostatním hráčům, např. pokud lokalizujete a označíte cíl, který díky asistenci potřebujete zničit.

Souřadnice markpointů můžete získat stejným způsobem jako souřadnice waypointů. Na obrazovce HSI stiskněte tlačítko PB10 (označené jako DATA) pro vstup do podrobného zobrazení dat. Zkontrolujte, že máte vybráno PB7 (označené WYPT), a pomocí tlačítek PB12 a PB13 (šipky nahoru a dolů) přejděte na markpoint. Pamatujte, že markpointy jsou uloženy za WP59 a před WP0.

Po výběru správného markpointu se na stránce s údaji zobrazí zeměpisná šířka, délka, souřadnice MGRS a nadmořská výška. Chcete-li zobrazit přesnější souřadnicové údaje, můžete zaškrtnout políčko PRECISE (PB19).

### Navigace k markpointům

Na markpointy se lze navigovat stejně jako na waypointy. (Markpointy však nelze přidávat do navigační sekvence waypointů.)

Chcete-li navigovat na markpoint, vyberte jej na stránce HSI pomocí šipek nahoru/dolů vedle PB12 a PB13. (Nezapomeňte, že markpointy jsou uloženy za WP59 a před WP0.) Po výběru požadovaného markpointu stiskněte PB11 pro vyznačení WYPT a nastavte markpoint jako cíl navigace.

V levém horním datovém bloku na displeji HSI se zobrazuje váš azimut, vzdálenost a čas k vyznačenému markpointu. Na HUDu se pak zobrazuje azimut k markpointu podél kurzové linie a vzdálenost k markpointu v levém dolním datovém bloku. Pokud chcete letět k markpointu po určitém kurzu, nastavte požadovaný příletový kurz pomocí přepínače CSEL. Podrobnější informace najdete v části Navigace na waypoint.

## STRÁNKA SMS BOMBARDOVÁNÍ VZDUCH-ZEMĚ

Po výběru hlavního režimu A/G se na levém displeji DDI zobrazí stránka A/G SMS. Na základě prioritní zbraně se mohou informace na stránce SMS lišit. U konvenčních bomb SMS obvykle obsahuje následující údaje:

Obrázek 160. Stránka SMS pro konvenční bombardování A/G

Volba zbraně: Horní řada tlačítek slouží k výběru požadované zbraně A/G. Pro každý zobrazený typ zbraně je k dispozici jedna možnost (maximálně 5). Pod tlačítkem je zobrazena zkratka vybrané zbraně. Pokud je zbraň vybrána, je volba označena. Opětovným stiskem tlačítka se výběr zbraně zruší. Pokud je zbraň A/G ve stavu pro uvolnění, zobrazí se pod rámečkem zbraně volba RDY. V opačném případě je přes pole zbraně zobrazeno X.

Zobrazení profilu křídel: Zobrazení profilu křídel poskytuje informace o počtu, typu a stavu veškeré výzbroje naložené na zbraňových stanicích letounu. Nosič zbraní je označen symbolem kosočtverce a číslo pod ním udává počet zbraní naložených na nosiči/stanici. Pod číselným údajem o počtu zbraní lze zobrazit různé údaje, které indikují stav zbraní, jako např: RDY (připraven), STBY (pohotovostní režim), SEL (vybrán), LKD (uzamčen) a ULK (odemčen). Pokud je zbraň vybrána jako prioritní, bude zbraň zobrazena v rámečku pod profilem křídla. Zbývající počet nábojů do zbraně je uveden v horní části zobrazení profilu křídel (578 znamená plnou nálož a XXX, pokud je prázdná).

Volba programu doručení: Podle zvolené zbraně může mít různé možnosti doručení, které lze nastavit pomocí těchto tlačítek podél levé strany displeje. Stiskem tlačítka programu se pak zobrazí možnosti nastavení pro daný volitelný program. O tom bude pojednáno dále v části této příručky věnované Program výzbroje A/G.

Programové údaje: Tato oblast displeje slouží k zobrazení nastavení uvolnění, jak bylo nastaveno ve Volbě programu doručení pro konvenční a laserem naváděné pumy. Pokud program obsahuje neplatné údaje, bude přes PROG a číslo zobrazeno X.

Volba možnosti programu: Tato volba je k dispozici pouze pro konvenční a laserem naváděné pumy a umožňuje výběr pěti programů uvolnění pro každý typ zbraně. Postupným stiskem tlačítka PROG se programy cyklicky přepínají. Vybraný program se zobrazí v horní části Programových údajů. Veškeré změny programových údajů pro daný program se uloží a lze je později při opětovném výběru programu provést znovu.

Volba tónu: Cyklicky přepíná mezi TONE1, TONE2 a nezvoleno. Je-li vybrána, přehrává se tón přes vysílačku COMM1 (TONE1) nebo COMM2 (TONE2), kdykoli je hlavní režim aktivní a dojde ke stisknutí tlačítka pro uvolnění zbraně.

Volba režimu SIM: Když je přepínač hlavního režimu nastaven do polohy SAFE, je k dispozici režim SIM. Režim SIM umožňuje simulované operace SMS stránky a HUDu, ale všechny funkce uvolnění zbraně jsou zablokovány. V režimu SIM nahrazuje SIM indikaci ARM/SAFE na stránce A/G SMS.

Volba UFC: Tato možnost se zobrazí, pokud lze pro vybranou zbraň zadat údaje pomocí UFC, jako je množství uvolněných zbraní, interval atd.

Volba krok stanice: Tato volba se nabízí, pokud stránka výzbroje stanice určí, že zbraně vybraného typu jsou k dispozici pro uvolnění na více než jedné zbraňové stanici. Každým dalším stiskem tlačítka STEP se zvolená zbraň přepne na další stanici zbraně.

Volba kanón: Volba GUN (kanón) slouží k výběru kanónu jako prioritní zbraně A/G nebo k umožnění použití kanónu ve spojení s doručením jako další zbraně (HOT GUN).

Stav hlavního režimu: Tato položka zobrazuje stav hlavního přepínače MASTER a může být buď ARM, SAFE nebo SIM.

### Program výzbroje A/G

Program výzbroje A/G lze provádět buď v režimu A/G, nebo v hlavním režimu NAV. Pro každou zbraň A/G s výjimkou kanonu lze vytvořit až pět programů doručení. Pomocí tlačítka PROG můžete programy procházet cyklicky. Existují dva základní aspekty vytváření programu doručení zbraně: Možnosti programu doručení podél levé strany stránky SMS a UFC.

#### Možnosti programu doručení

Po výběru možnosti doručení se na levé straně stránky SMS změní tlačítka a zobrazí se dostupné volby pro tuto možnost:

- MODE (Režim)
  - AUTO (Automaticky)
  - FD (Flight Director) (N/I)
  - CCIP (Kontinuálně vypočítaný bod dopadu)
  - MAN (Manuální uvolnění)
- MFUZ (Mechanická roznětka)
  - OFF (Vypnuto)
  - NOSE (Pouze čelní roznětka)
  - TAIL (Pouze ocasní roznětka)
  - NT (Čelní a ocasní roznětka)
- EFUZ (Elektronická roznětka)
  - OFF (Vypnuto)
  - VT (Variabilní čas nebo přiblížení)
  - INST (Okamžitý)
  - DLY1 (Zpožděný 1)
  - DLY2 (Zpožděný 2)
- DRAG (Zpomalení)
  - FF (Volný pád)
  - RET (Aerodynamická brzda)

Nastavení roznětky pumy: Různé typy pum vyžadují různá nastavení MFUZ a EFUZ. V nynějším předběžném přístupu by měly být použity následující hodnoty:

Pumy pro všeobecné použití (řada Mk-80):

- MFUZE = NOSE
- EFUZ = INST

Kazetová munice (CBU a Mk-20)

- MFUZE = VT
- HT to 1500
- EFUZ = INST

Laserem a GPS naváděné (řada GBU)

- MFUZE = OFF
- EFUZ = INST nebo DLY1

Volba HT: Kazetové zbraně Mk-20, CBU-99 a CBU-100 standardně používají roznětky FMU-140. Jedná se o roznětku s pevným nastavením a dobou odjištění 1,2 sekundy po uvolnění.

Pokud je však MFUZ nastaveno na VT, je k dispozici nastavení HT (výška). Postupným stiskem tlačítka HT se cyklicky prochází možné nastavení výšky detonace (HOB).

#### Volby UFC

Při stisknutí tlačítka UFC na pravé straně stránky SMS se na displeji UFC zobrazí parametry programu pum.

Obrázek 161. Nastavení pumy UFC

Stisknutím tlačítka UFC můžete vybrat programový parametr pumy, který chcete zadat. Vybraný parametr je indikován dvojtečkou vedle parametru:

- QTY (Množství): Počet pum k uvolnění v rozmezí od 1 do 30. Pokud je vybrána více než jedna puma, musíte držet tlačítko uvolnění zbraně stisknuté, dokud nejsou uvolněny všechny pumy v salvě.
- MULT (Násobek): Počet pum, které mají být uvolněny současně ze zbraňových stanic v každé salvě.
- INT (Interval): Interval mezi dopady na zem ve stopách v režimech AUTO, FD a CCIP, ale v milisekundách v režimu MAN.

Po zadání každé hodnoty na klávesnici UFC je třeba stisknout tlačítko ENTER, aby se daná hodnota uložila do programu. Po uložení se hodnota zobrazí na displeji programových údajů u vybraného programu (1 až 5).

Další možností UFC je volba zaměřovače (RTCL). Po zobrazení můžete zadat hodnotu v mils pro ruční uvolnění. Tím se následně upraví bombardovací zaměřovač na HUDu. O tom bude pojednáno v části Režim manuálního bombardování HUD v této příručce.

## BOMBARDOVÁNÍ VZDUCH-ZEMĚ HUD

HUD má tři režimy pro doručení zbraně:

- Kontinuálně vypočítaný bod dopadu (CCIP).
- Automatický (AUTO).
- Manuální (MAN).

### Režim neřízeného bombardování CCIP HUD

Praktická mise: Bombardování CCIP

Jak bombardovat v režimu CCIP:

1. Přepínač hlavního režimu do polohy ARM a hlavní režim na A/G.
2. Na stránce SMS vyberte konvenční pumu A/G.
3. Nastavte možnost MODE na CCIP.
4. Leťte tak, abyste bombardovací kříž CCIP umístili nad cíl, přičemž udržujte vektor rychlosti nad značkou Pullup Cue.
5. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraně.

Režim CCIP je režim vypočteného vizuálního doručení s manuálním uvolněním zbraně. Tento režim umožňuje vysokou míru flexibility, protože bod na zemi, na který zbraň dopadne, je průběžně indikován bombardovacím křížem CCIP na HUDu. Označení cíle není vyžadováno. V podstatě umístěte věc na věc a odhoďte pumu.

Chcete-li zbraň použít, leťte tak, abyste umístili bombardovací kříž CCIP nad zamýšlený cíl, a podržte stisknuté tlačítko pro uvolnění zbraně (tlačítko pickle). Mezi bombardovacím křížem CCIP a vektorem rychlosti je na HUDu také zobrazená linie dopadu (DIL). Tlačítko pickle je třeba držet stisknuté, dokud nejsou v rámci programu uvolněny všechny pumy.

Po vypuštění pumy se čas do dopadu (TTI) zobrazí na HUDu jako čas do dopadu (TOF).

Pokud bod dopadu CCIP neleží v zorném poli HUDu, zobrazí se na DIL místo bombardovacího kříže CCIP Reflected Cue jako krátká vodorovná čára. Ukazatel je posunut do stejné vzdálenosti nad spodní část DIL, jako je vypočtená poloha bombardovacího kříže CCIP pod hranicí HUDu.

Prvky bombardování CCIP HUD zahrnují:

Obrázek 162. Bombardování CCIP HUD

Řídicí bod: Tento ukazatel na kurzové stupnici zajišťuje řízení ke zvolenému waypointu nebo stanici TACAN.

Ukazatel pro stoupání: Vzdálenost mezi ukazatelem pro stoupání (Pull Up Cue) a vektorem rychlosti (Velocity Vector) poskytuje relativní údaj o bezpečné výšce pro doručení vybrané zbraně. Pro bezpečné vypuštění zbraně by se ukazatel stoupání měl vždy nacházet pod vektorem rychlosti. Ukazatel stoupání také poskytuje minimální výšku uvolnění pro kazetovou munici.

Pokyn pro přerušení X: Blikající pokyn pro přerušení (breakaway) X se na HUDu zobrazí, pokud hrozí kolize se zemí nebo je viditelný ukazatel DUD.

Zobrazená linie dopadu (DIL): Čára mezi bombardovacím křížem CCIP a vektorem rychlosti představuje linii dopadu pumy.

Bombardovací kříž CCIP: Tento kříž představuje bod dopadu pumy (pum).

Waypoint a vzdálenost: Číslo vybraného waypointu a jeho vzdálenost v mílích. Pokud jde o řízení TACAN, bude to ve vztahu ke zvolené stanici TACAN.

Indikace režimu: Zvolený režim bombardování. CCIP v této situaci.

Čas dopadu: Odhadovaná doba do dopadu poslední vypuštěné zbraně. Uvádí se v sekundách s koncovkou TOF.

Ukazatel horká zbraň: Zobrazuje se, pokud byla na stránce SMS zvolena možnost GUN. Z kanónu je možné vystřelit v režimu CCIP prostřednictvím spouště.

Indikátor pumy DUD: Pokud je vybrána kazetová zbraň a puma by dopadla dříve, než by došlo k jejímu odjištění, zobrazí se ukazatel pumy DUD. Ukazatel DUD se zobrazí také v případě, že bylo vybráno neplatné nastavení roznětky v nastavení MFUZ a EFUZ:

- Pumy pro všeobecné použití (řada Mk-80)
  - MFUZE = NOSE
  - EFUZ = INST
- Kazetová munice (CBU a Mk-20)
  - MFUZE = VT
  - HT až 1500
  - EFUZ = INST
  - MFUZE = OFF
  - EFUZ = INST nebo DLY1
- Laserem a GPS naváděná munice (řada GBU)

Volba označení cíle CCIP: Nachází-li se v režimu CCIP a TDC je přiřazen k HUDu a bombardovací kříž CCIP je v zorném poli HUDu, stiskem TDC se na HUDu zobrazí TD, kterým lze pomocí TDC posouvat v zorném poli HUDu. TD se inicializuje na vektoru rychlosti nebo na 7,5°, podle toho, který úhel sklonu je větší. Po uvolnění tlačítka TDC se na základě nové polohy cíle spustí režim automatického bombardování.

### Automatický (AUTO) režim bombardování HUD

Praktická mise: F/A-18C Conventional Bombing

Režim AUTO umožňuje automatické uvolnění pum. Vypočítává řešení uvolnění pro strmé klesání, střemhlavý let, vodorovné klesání a nízké úhly stoupání až do 45°. Tento režim vyžaduje pozemní označený bod, z něhož se sestaví řešení pro uvolnění pum. Kontrolované řízení se provede na příslušný bod pro uvolnění zbraně a zbraň se uvolní automaticky ve správný okamžik tak, aby zasáhla cíl.

Chcete-li vypočítat řešení pro bombardování v režimu AUTO, je třeba nejprve určit cíl:

- Leťte tak, abyste umístili zaměřovač na HUDu nad cíl a označili jej tlačítkem TDC.
- Označte polohu cíle pomocí waypointu na HSI tlačítkem WPDSG.

Jak bombardovat v režimu AUTO na HUDu:

1. Přepínač hlavního režimu do polohy ARM a hlavní režim na A/G.
2. Na stránce SMS vybrat konvenční pumu A/G.
3. Nastavte režim MODE na AUTO.
4. Přiřadit TDC k HUDu (přepínač ovládání senzorů vpřed).
5. Leťte tak, abyste umístili zaměřovač nad cíl, a poté označte cíl stiskem tlačítka TDC.
6. Za letu udržujte vektor rychlosti nad ukazatelem stoupání (Pullup Cue), udržujte vektor rychlosti nad směrovou řídicí liní (ASL) a držte stisknuté tlačítko pro uvolnění zbraně, jakmile se na HUDu zobrazí ukazatel pro uvolnění (Release Cue).
7. Jakmile jsou všechny pumy v průletu uvolněny, uvolněte tlačítko pro uvolnění zbraně (Weapon Release).

#### Označení AUTO HUD

Počítač mise (MC) poskytuje směrovou řídicí linii (ASL), která zajišťuje řízení k určenému cíli. Označení se provádí stiskem a držením tlačítka pro uvolnění zbraně, jakmile je zaměřovač HUDu nad cílem. Umístěním vektoru rychlosti na ASL a podržením tlačítka pro uvolnění zbraně se uvolní zbraň ve správný čas a zohlední se při něm i vítr.

Obrázek 163. Bombardování AUTO HUD, bez označení

Obrázek 164. Bombardování AUTO HUD, bez označení <7,5° úhlu klesání

Zaměřovač: Tento zaměřovač (Reticle) se skládá ze značek v kruhu o průměru 50-mil s pipperem uprostřed. Aby byl zaměřovač viditelný na HUDu, musí být TDC přiřazen k HUDu (přepínač ovládání senzoru vpřed). Zaměřovač slouží jako řídicí reference pro doručení zbraně tak, že pilot letounu umístí pipper zaměřovače nad zamýšlený cíl a poté jej označí.

Ukazatel pro stoupání: Vzdálenost mezi ukazatelem pro stoupání (Pullup Cue) a vektorem rychlosti poskytuje relativní údaj o bezpečné výšce pro vypuštění vybrané zbraně. Pro bezpečné vypuštění zbraně by se ukazatel stoupání měl vždy nacházet pod vektorem rychlosti. Ukazatel stoupání také poskytuje minimální výšku uvolnění pro kazetovou munici. Pokud je vektor rychlosti pod ukazatelem stoupání, na HUDu se zobrazí symbol přerušení (Breakaway) X.

Indikace režimu: Indikace vybraného režimu bombardování na stránce výzbroje (Stores).

Waypoint a vzdálenost: Číslo vybraného waypointu a vzdálenost k němu v mílích. Pokud je cíl umístěn společně s waypointem, bude to také vzdálenost k cíli. Může se jednat také o referenční bod pro řízení na TACAN.

Ukazatel horká zbraň: Zobrazí se, když je na stránce SMS zvolena možnost GUN. Ze zbraně lze střílet v režimu AUTO pomocí spouště.

Zobrazená linie dopadu (DIL): Blikající, přerušovaná DIL se zobrazí na HUDu, pokud je úhel klesání větší než 7,5°. DIL se táhne od ukazatele vertikální rychlosti do středu zaměřovače.

#### Označení waypointu AUTO

Praktická mise: F/A-18C Conventional Bombing

Počítač mise (Mission Computer) poskytuje směrovou řídící linii (Azimuth Steering Line), která zajišťuje řízení k určenému cíli na základě určeného waypointu. Označení se provádí výběrem waypointu na HSI a volbou WPDSG (Waypoint Designation) na PB18. Tím se vybraný waypoint nastaví jako cílový (TGT), ze kterého se vypočítá doručení pumy v režimu AUTO.

Jak bombardovat v režimu AUTO pomocí určeného cílového waypointu:

1. Přepínač hlavního režimu do polohy ARM a hlavní režim na A/G.
2. Na stránce SMS vyberte konvenční pumu A/G.
3. Nastavte režim MODE na AUTO.
4. Vyberte waypoint na požadované cílové místo.
5. Pro nastavení waypointu jako TGT vyberte WPDSG z HSI.
6. Leťte tak, abyste udrželi vektor rychlosti nad značkou Pullup Cue, udržujte vektor rychlosti nad azimutovou řídicí linií (ASL) a podržte stisknuté tlačítko pro uvolnění zbraně, jakmile se na HUDu zobrazí značka pro uvolnění zbraně.
7. Jakmile jsou všechny pumy v průletu uvolněny, uvolněte tlačítko pro uvolnění zbraně.

Obrázek 165. Bombardování AUTO, bez označení

Obrázek 166. Bombardování AUTO, waypoint určen jako cíl (TGT)

Jakmile je waypoint určen jako cíl (TGT), HUD poskytuje řídicí instrukce k jeho dosažení.

Obrázek 167. HUD pro bombardování AUTO

Řídicí diamant: Tento kosočtverec označuje podél kurzové pásky směr řízení k cílovému bodu. Při přímém letu k cíli bude tento kosočtverec uprostřed kurzové pásky.

Poloha cíle: Symbol kosočtverce označuje polohu v přímém pohledu k cíli. Pokud se nachází mimo zorné pole HUDu, je tento kosočtverec upnut na straně HUDu nejblíže k cíli a bliká. Všimněte si, že poloha cíle zohledňuje také zadanou nadmořskou výšku waypointu, ze kterého je cíl určen.

Vzdálenost cíle: Vzdálenost k cíli je uvedena v námořních mílích.

#### Doručení pum AUTO

Jakmile je určen cíl pomocí HUDu nebo waypointu a stránka SMS je nastavena na doručení AUTO, zobrazí se na HUDu azimutová řídicí linie (ASL), která udává směr řízení na cíl podle navigačního bodu na směrové stupnici. Pokud se cíl nachází v zorném poli HUDu, bude také označen kosočtvercem označujícím polohu cíle v přímém dohledu. Při řízení letounu tak, aby vektor rychlosti zůstal na ASL, převezme letoun správné azimutové řízení, aby vyhověl podmínkám pumového útoku. Při letu s udržováním vektoru rychlosti nad ukazatelem pro stoupání (Pullup Cue) je také zajištěna dostatečná výška pro uvolnění zbraně tak, aby nedošlo k zpětnému zásahu z fragmentů zbraně po její detonaci.

Je-li cílový kosočtverec čárkovaný, lze ke změně polohy cíle použít kurzor TDC.

Pokud je vybrána zbraň s kazetovou municí a puma by dopadla dříve, než by byla odjištěna, zobrazí se ukazatel pumy DUD.

Obrázek 168. Bombardování AUTO HUD, určení cíle

Ukazatel řízení: Po určení cíle se ukazatel navigace změní z čáry pro navigaci (waypoint nebo TACAN) na kosočtverec, který určuje řízení k určenému cíli.

Ukazatel pro uvolnění: Tato malá vodorovná čára uprostřed ASL se zobrazí při určení cíle a značí indikátor v dosahu a indikátor předurčení pro uvolnění. U pum s vysokým odporem vzduchu se ukazatel zobrazuje 5 sekund před vypuštěním.

Azimutová řídicí linie (ASL): ASL je vždy kolmá k horizontu a poskytuje azimutovou referenci řízení k určenému cíli vzhledem k vektoru rychlosti. ASL je z HUDu odstraněna poté, pokud je směr řízení na cíl větší než 90°.

Označení cíle (TD): Tento symbol zobrazuje přímou viditelnost k označenému cíli. Symbol je dlouhý 9 mil na každé straně a má uprostřed piperu, je-li TDC přiřazen k HUDu. Pomocí TDC lze TD přesouvat v zorném poli HUDu (užitečné při upřesňování označeného cíle). Pokud se TD nachází mimo zorné pole HUDu, upne se na nejbližší stranu a bliká. TD je odstraněno z HUDu, pokud je směr řízení na cíl větší než 90°.

Čas do dosažení cíle/čas do dopadu: Po označení cíle je odhadovaný čas do uvolnění zbraně uveden v sekundách s koncovkou REL. Po vypuštění pumy (pum) je pole nahrazeno TTI s uvedením odhadované doby do dopadu rovněž v sekundách od poslední vypuštěné zbraně.

Dosah cíle: Po určení cíle je vzdálenost k cíli uvedena v mílích.

Všimněte si, že pokud je cíl mimo zorné pole HUDu, zobrazí se čára určující směr k cíli. Kromě toho se vedle šipky zobrazují stupně k cíli.

### Režim manuálního bombardování HUD

Praktická mise: F/A-18C MAN (Manual) Bombing

Manuální režim je záložní režim pro vizuální doručení. Na stránce A/G SMS s vybraným režimem doručení MAN umožňuje funkce UFC pilotovi nastavit na HUDu polohu zaměřovače v mils. Při pochopení údajů v tabulce pro bombardování pro danou zbraň (úhel vypuštění, výška a rychlost letu) může být manuální režim účinným prostředkem pro navedení pum na cíl.

Jak bombardovat v režimu MAN:

1. Přepínač hlavního režimu do polohy ARM a hlavní režim na A/G.
2. Na stránce SMS vyberte konvenční pumu A/G.
3. Nastavte možnost MODE na MAN.
4. Na stránce A/G SMS vyberte tlačítko výběru možnosti UFC a pomocí klávesnice zadejte požadované nastavení mils na UFC. Po dokončení stiskněte tlačítko ENTER na UFC.
5. Leťte a umístěte zaměřovač na základě údajů z tabulky pro bombardování.

Obrázek 169. MAN (manuální) bombardování HUD

Manuální snížení zaměřovače: Snížení zaměřovače v mils na základě zadaných údajů na UFC.

Zaměřovač: Pevný zaměřovač ve statické poloze na HUDu na základě manuálního nastavení v mils.

Skutečná vzdušná rychlost: V režimu MAN se skutečná vzdušná rychlost (T) zobrazuje pod políčkem indikované vzdušné rychlosti.

### Doručení pum s vysokým odporem vzduchu (HD)

Letoun F/A-18C má možnost vypouštět pumy s vysokým odporem vzduchu, které buď používají balónek, nebo výklopné brzdy. To umožňuje, aby puma při svržení v malých výškách a vysokých rychlostech dopadla daleko za letounem. Kromě možnosti vysokého odporu mají tyto pumy také volbu slick, která jim umožňuje chovat se jako standardní pumy s volným pádem. Mezi pumy F/A-18C s vysokým odporem patří:

- Mk-82 Snake Eye, což je puma třídy Mk-82 o hmotnosti 500 liber, která má možnost čtyř výklopných vzdušných brzd pro zpomalení zbraně. Kód SMS je 82XT.
- MK-82 s balónkem BSU-49 je puma třídy Mk-82 o hmotnosti 500 liber, která používá nafukovací vak, jenž zbraň zpomaluje. Její kód SMS je 82YT.

Zbraně s vysokým odporem vzduchu mohou být dodávány v režimech CCIP, AUTO a MAN.

#### Nastavení SMS

Po výběru pumy s vysokým odporem vzduchu:

- Nastavení režimu doručení (MODE).
- Nastavte MFUZE na NOSE.
- Nastavte EFUZ na INST.
- Nastavte DRAG na FF pro volný pád nebo RET pro vysoký odpor vzduchu.

Pokud je funkce DRAG nastavena na hodnotu RET, jsou pokyny pro přesné doručení následující:

- Ujistěte se, že barometrický tlak letounu odpovídá tlaku mise.
- Úroveň letové hladiny se pohybuje v rozmezí 300 až 500 stop AGL.
- Udržujte značku letové hladiny na nebo těsně nad linií horizontu na HUDu. Pokud ji necháte klesnout pod linii horizontu, dojde k zobrazení ukazatele pro přerušení (breakaway) X.
- Rychlost letu nad 450 uzlů.

## JHMCS REŽIM VZDUCH-ZEMĚ

Spojený přilbový zaměřovací systém lze použít v režimu vzduch-země k vizuálnímu označení cílů v zorném poli pilota. Chcete-li použít systém JHMCS v režimu vzduch-země, nejprve přepněte letoun do hlavního režimu A/G a zkontrolujte, zda je knoflík HMD otočen do horní polohy. Poté stiskněte přepínač pro ovládání sensoru vpřed, aby se priorita TDC přesunula na HMD a HUD.

Pokud je systém JHMCS zapnutý, přepínač pro ovládání sensoru vpřed přiřadí TDC buď k HMD, nebo k HUDu. TDC se pak automaticky přepíná mezi HMD a HUDem, dokud není TDC přiřazen k MFD. Když se LOS pilota nachází v oblasti zakrytí HMD (jinými slovy, obecně se dívá vpřed směrem k HUDu), přiřazení TDC se přesune na HUD. Pokud je LOS pilota mimo oblast zakrytí HMD, přiřazení TDC se přesune na HMD. To platí bez ohledu na to, zda je zapnuto nebo vypnuto HMD.

Pokud je TDC přiřazen k HUDu, zobrazí se TVV s tečkou uprostřed:

Pokud se LOS pilota vzdálí z HUDu, priorita TDC přeskočí na HMD a na HMD se zobrazí zaměřovač:

Obrázek 170. Režim JHMCS A/G, bez označení

Zaměřovač se zobrazí, pokud:

1. je letoun v hlavním režimu A/G,
2. je zapnutý systém JHMCS,
3. LOS pilota je mimo slepou oblast HMD a
4. není žádné momentální určení.

Pokud je zaměřovač viditelný, stiskem tlačítka TDC vytvoříte označení v zorném poli pilota. Počítač mise vypočítá nejlepší výšku nad cílem (BAAT) pro umístění TDC na zemském povrchu.

Obrázek 171. Režim JHMCS A/G, určení cíle

Na určeném místě se na povrchu objeví označující diamant. Pokud je zaměřovací modul aktivní, modul LOS se automaticky přenese na vyznačený LOS. Zaměřovač se změní na menší křížek; pokud má HMD stále prioritu TDC, a uprostřed křížku se objeví tečka.

Zaměřovací kosočtverec bude mít segmentovaný obrys, pokud nedojde k dodatečnému posuvu; jinými slovy, pokud pilot nezpřesní zaměření přes TDC. Pokud označením nelze posouvat (např. FLIR je v režimu sledování), kosočtverec se zobrazí jako plný.

Obrázek 172. Režim JHMCS A/G, označení mimo dosah

Pokud se označení pohybuje mimo zorné pole HMD, získá zaměřovací kříž směrovou linii cíle (TLL) směřující ve směru označení. Pod zaměřovacím křížem se zobrazí číslo udávající úhel mezi HMD LOS a určením ve stupních.

## LASEREM NAVÁDĚNÉ BOMBARDOVÁNÍ

Výcvik se zbraněmi: Paveway II Laser Guided Bombs

Laserem naváděné pumy lze doručovat v režimech CCIP, AUTO a MAN, ale režim AUTO je vhodnější, jelikož umožňuje doručování při vodorovném letu. Laserem naváděné pumy by měly být vypouštěny ve výšce větší než 8 000 stop AGL, aby byl dostatek času na zachycení a navedení na laserové značení.

Letoun F/A-18C lze vyzbrojit dvěma obecnými typy laserem naváděných pum (GBU):

- Řada Paveway II: GBU-10, GBU-12 a GBU-16
- Řada Paveway III: GBU-24B/B

Obě řady Paveway mají jedinečnou symboliku SMS a HUD.

Jak používat laserem naváděné pumy v režimu AUTO:

1. Přepínač hlavního režimu do polohy ARM a hlavní režim na A/G.
2. Na stránce SMS vyberte laserem naváděnou pumu.
3. Nastavte režim (MODE) na hodnotu AUTO.
4. Nastavte MFUZ na OFF a EFUZ na INST.
5. Určete bod TGT, na který bude puma naváděna.
6. Nastavte laserový kód pumy tak, aby odpovídal kódu označení.
7. Srovnejte linii pádu pumy s cílovým azimutem a odhoďte pumu, jakmile ukazatel pro uvolnění projde vektorem rychlosti.

### Řada Paveway II

#### Vyzbrojení

Kódy SMS:

- GBU-10: 84LG
- GBU-12: 82LG
- GBU-16: 83LG

Vyzbrojení:

- Jednu GBU-10 lze umístit na stanoviště 2, 3, 7 a 8 na BRU-32.
- Na stanicích 2, 3, 7 a 8 na BRU-32 lze umístit jednu GBU-12 a 16.
- Na stanicích 2, 3, 7 a 8 na BRU-33 lze umístit dvě GBU-12.

#### Stránka SMS

Pumy řady Paveway II se na křídle zobrazují stejně jako konvenční pumy, s tím rozdílem, že pod kódem zbraně se zobrazuje čtyřmístný laserový kód. Pokud není vybrána žádná konkrétní puma, platí pro všechny pumy řady Paveway II stejný kód. Pokud je však vybrána puma řady Paveway II samostatně, tento kód se použije pouze pro tuto prioritní pumu. To umožňuje nastavit samostatné laserové kódy pro každou pumu zvlášť.

Pokud je na letounu zjištěno, že je vyzbrojen pumou LGB, bude tlačítko CODE (Kód) přítomno na stránce SMS na PB1.

Výchozí kód laseru je XXXX. Pokud máte vybranou pumu řady Paveway II, můžete kód změnit stiskem tlačítka CODE na PB1. Po tomto úkonu se ve spodním okně pro výběr možností zobrazí "CODE" a na klávesnici můžete zadat čtyřmístný kód. Jakmile je kód zadán a potvrzen, měl by odpovídat označení od JTAC, zaměřovacího modulu nebo jiného zdroje laserového označení. Po stisknutí tlačítka UFC ENT se kód uloží do systému SMS a zobrazí se u jedné nebo u všech pum řady Paveway II.

Stejně jako u neřízených pum v režimech AUTO, CCIP a MAN lze volbu UFC použít k nastavení množství, intervalu a násobku, je-li potřeba.

Obrázek 173. KÓD LGB UFC

#### HUD

Pro pumy řady Paveway II jsou režimy AUTO i MAN na HUDu shodné s konvenčním doručením. Dodatečné údaje, které jsou vidět na obrázku níže, souvisejí se zaměřovacím modulem.

Obrázek 174. LGB AUTO HUD

### Řada Paveway III

Řada laserem naváděných pum Paveway III přináší další vylepšení oproti zbraním Paveway I a Paveway II. Především naváděcí soupravy Paveway III upouštějí od tradičního navádění bang-bang (kdy jsou řídicí lamely plně vychýleny pouze jedním nebo druhým směrem) a nahrazují je proporcionálním vychýlením, kdy se řídicí lamely mohou pohybovat po krocích a řídit tak pumu, čímž se prodlužuje její dosah. Elektronika Paveway III také poskytuje pumě větší možnosti navádění, což se odráží v aktualizovaném ovládání avioniky. GBU-24 je varianta Paveway III s bojovou hlavicí o hmotnosti 2 000 liber (odpovídá Mk. 84).

Paveway III vypočítá oblast přípustného vypuštění (vypočtený LAR nebo CLAR). Pokud je puma shozena v této oblasti, může manévrovat na cíl, který je označen laserem. Pro výpočet LAR musí Paveway III znát přibližnou polohu cíle, který je označen (například společné určení s waypointem). Paveway III může vypočítat přímý LAR, který předpokládá, že letoun letí po přímce ze své současné polohy přímo k cíli, nebo může vypočítat předplánovaný LAR, který předpokládá, že pilot útočí na cíl z předem určeného kurzu.

Obrázek 175. Režim výzbroje GBU-24

Režim výzbroje (STORES) pro GBU-24 je stejný jako u předchozí generace laserem naváděných pum s dalšími specifickými funkcemi pro Paveway III.

Režim doručení: Umožňuje pilotovi vybrat mezi režimy doručení CLAR PP (předplánovaný vypočtený LAR), CLAR SL (přímý vypočtený LAR) a MAN (manuální).

Program: Zobrazuje program pro uvolnění, včetně režimu uvolnění a předplánovaného kurzu použitého režimu dodání CLAR PP.

Kód laseru: Stiskem PB1 může pilot přes UFC nastavit laserový kód, který bude puma vyhledávat.

Čas do uvolnění: Pokud se nacházíte mimo LAR, zobrazí tento řádek čas do dosažení LAR. (TTR je vynechán, je-li čas 10 minut nebo vyšší). Po vstupu do LAR je zobrazen údaj IN ZONE (V zóně). Pokud je letoun pod minimální výškou pro uvolnění, je zobrazeno TOO LOW (Příliš nízko).

Čas na cíl: Odhad doby dopadu zbraně v čase Zulu. Zobrazuje se pouze, nachází-li se uvnitř LAR. Po vypuštění pumy uvnitř LAR je tento řádek nahrazen odpočtem času do dopadu.

Přepsání CLAR: Za normálních okolností lze pumu uvolnit pouze tehdy, nachází-li se letoun uvnitř LAR. Je-li tato volba vybrána, tlačítko pro uvolnění zbraně je vždy horké aktivní a zaměřování laserem po odhozu pumy je deaktivováno. Volba přepsání CLAR je uložena pro každý program zvlášť.

Ovládání UFC: Zobrazí nastavení programu na UFC, aby je pilot mohl upravovat. UFC zobrazí nastavení programu společné pro všechny pumy (množství, násobky, interval) a také možnost CLAR, která pilotovi umožňuje zadat předplánovaný směr útoku.

Obrázek 176. Paveway III HUD, mimo LAR

Azimutová řídicí linie: Zobrazuje se čárkovaně, pokud jste mimo LAR. Změní se v plnou, pokud jste uvnitř LAR nebo pokud je vybrána možnost CLAR OVR (čímž se tlačítko pro uvolnění zbraně stane horkým).

Čas do LAR: Totožný s indikací na stránce s výzbrojí (STORES); zobrazuje čas do průniku LAR, nebo IN ZONE, nachází-li se v LAR, nebo TOO LOW, nachází-li se pod minimální výškou pro uvolnění.

Ukazatel min/max dosahu: Představuje minimální a maximální dosah LAR podél osy útoku. Tyto signály blikají, pokud se letoun nachází do 1 000 stop od minimální výškou pro uvolnění.

Obrázek 177. Paveway III HUD, v LAR

Ukazatel relativního dosahu: Zobrazuje aktuální polohu letounu mezi minimální a maximální vzdáleností, nachází-li se uvnitř LAR.

Ukazatel bočního dosahu: Představuje boční dosahu LAR vůči poloze letounu. Upíná se k okrajům kurzové linie v širším rozpětí.

Obrázek 178. Režim HSI, útok Paveway III

LAR: Přijatelná oblast pro vypuštění. Předplánované LAR jsou zobrazeny oranžově a přímé zeleně. Přímá LAR se zobrazuje pouze tehdy, pokud je cílová odchylka řízení menší než 20°.

#### Použití GBU-24

Chcete-li provést předplánovaný útok pomocí GBU-24, nejprve se ujistěte, že máte určeno cílové místo. Cíl můžete označit pomocí HSI, FLIR nebo radaru A/G. Zkontrolujte, zda je letoun v hlavním režimu A/G a zda je zapnutý hlavní (MASTER) režim na ARM. Ověřte, že je zapnuté zařízení LTD/R, pokud budete provádět vlastní laserové navádění pumy.

1. Na stránce výzbroje (STORES), vybrat GB24.
2. Pro předplánovaný útok nastavte režim CLAR PP stiskem tlačítka MODE. Pro přímý útok nastavte režim MODE na CLAR SL.
3. Pro předplánovaný útok stiskněte tlačítko UFC, poté stiskněte tlačítko pro volbu možností označené CLAR a poté tlačítko pro volbu možností označené HDG. Zadejte kurz útoku (skutečný kurz) a stiskněte ENT na UFC.
4. Na stránce výzbroje (STORES) zkontrolujte, zda jsou laserový kód a roznětka nastaveny správně.
5. Vleťte s letounem do LAR. ASL se stane plným a tlačítko pro uvolnění zbraně bude horké. Stiskem tlačítka pro uvolnění zbraně vypusťte zbraň. Pokud je LTD/R zapnutý, automaticky dojde k zahájení laserového navádění před předpokládaným časem dopadu.

GBU-24 lze použít i pro útoky na vyžádání, je-li v dosahu jiná platforma. Na stránce výzbroje (STORES) stiskem tlačítka CLAR OVR zablokujete normální výpočty pro uvolnění a umožníte okamžité uvolnění pumy.

Silný boční vítr může mít na LAR neočekávaný vliv. Při bočním větru musí letoun vybočit proti větru, aby udržel přímou pozemní dráhu na cíl. Tím se hlavice vyhledávače pumy nasměruje proti větru. To nutí letoun LAR posunout se proti větru, ačkoli po vypuštění bude puma unášena po větru. Při dostatečně silném bočním větru se může stát, že při letu ASL letoun nikdy nepronikne do LAR.

## NAVÁDĚNÉ ZBRANĚ INS/GPS

Zbraně naváděné pomocí INS/GPS v rámci systému DCS: F/A-18C zahrnují jak JDAM (Joint Direct Attack Munition), tak JSOW (Joint Stand-Off Weapon). Obě umožňují značný dolet v kombinaci s odpalováním při vysokých výškách a rychlostech. Nabízejí vynikající přesnost s možností odpalu a vzdálení se.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) je puma pro všeobecné použití s nízkým odporem, která je uchycena s naváděcí soupravou JDAM. Navádění zajišťuje palubní inerciální navigační systém (INS), kterému pomáhá procesor globálního polohového systému (GPS). Naváděcí souprava JDAM poskytuje přesné navádění za každého počasí, ve dne i v noci. JDAM je programovatelný systém, který umožňuje nezávislé zaměření více zbraní před vypuštěním. Údaje o zaměření se zadávají jako souřadnice zeměpisné šířky, délky a elevace a pilot je předává zbrani prostřednictvím rozhraní avioniky. Pro co nejpřesnější naprogramování je třeba zadat čas ve formátu hodina:minuta:sekunda (na setiny sekundy) dostupná prostřednictvím editoru misí a mapy `F10` po stisknutí kláves `LAlt + Y`.

OZNAČENÍ | PUMA | PGM | NOSIČ | STANICE | VOLBA ROZNĚTKY
--- | --- | --- | --- | --- | ---
GBU-31(V)1/B | Mk. 84 (2 000-lb warhead) | KMU-556/B | BRU-32 | 2, 3, 7, 8 | Nose: DSU-33A/B, DSU-33B/B Tail: FMU-152/B, FMU-139A/B
GBU-31(V)2/B | Mk. 84 (2 000-lb warhead) | KMU-556/B | BRU-32 | 2, 3, 7, 8 | Nose: DSU-33A/B, DSU-33B/B Tail: FMU-152/B, FMU-139A/B
GBU-31(V)3/B | BLU-109 (2 000-lb penetrator warhead) |  |  | 2, 3, 7, 8 | Tail: FMU-152/B, FMU-139A/B
GBU-31(V)4/B | BLU-109 (2 000-lb penetrator warhead) | KMU-558/B | BRU-32 | 2, 3, 7, 8 | Tail: FMU-152/B, FMU-139A/B
GBU-32(V)2/B | Mk. 83 (1 000-lb warhead) | KMU-559/B | BRU-32 | 2, 3, 7, 8 | Nose: DSU-33A/B, DSU-33B/B Tail: FMU-152/B, FMU-139A/B
GBU-38/B | Mk. 82 (500-lb warhead) | KMU-559/B | BRU-32 (×1), BRU-55 (×2) | 2, 3, 7, 8 | Nose: DSU-33A/B, DSU-33B/B Tail: FMU-152/B, FMU-139A/B

Volby EFUZ: INST (okamžitý), DLY1 (zpožděný).

AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) je klouzavá zbraň, která umožňuje útok na mnohem větší vzdálenost než JDAM, ale stále využívá navigaci INS/GPS pro velkou přesnost. Stejně jako JDAM může být cílena na předplánované cíle (PP) nebo příležitostní cíle (TOO) a jedná se o třídu zbraně o hmotnosti 1 000 liber s dosahem vypuštění až 15 nm v malé výšce a 60 nm ve velké výšce.

OZNAČENÍ | PUMA | NOSIČ | STANICE | VOLBA ROZNĚTKY
--- | --- | --- | --- | ---
AGM-154A | BLU-97/B (combined effects bomb) | BRU-32 (×1), BRU-55A/A (×2) | 2, 3, 7, 8 | Tail: FMU-152/B, FMU-139A/B
AGM-154C | BROACH (multi-stage penetrating) | BRU-32 (×1), BRU-55A/A (×2) | 2, 3, 7, 8 | Tail: FMU-152/B, FMU-139A/B

Zbraň INS-GPS v režimu TOO:

1. Hlavní přepínač do polohy ARM a hlavní režim na A/G.
2. V horní části stránky SMS vyberte pumu JDAM nebo JSOW.
3. Zvolte režim TOO.
4. Nechte zbraně seřídit až do 7:30 pro GOOD ALN QUAL (dostatečná kvalita zarovnání).
5. Nastavte EFUZ na INST.
6. Vyberte JDAM/JSOW DSPLY.
7. Nastavte QTY (množství uvolnění).
8. Označte požadovaný cíl.
9. Srovnejte řízení letu ve směru cíle a stiskněte tlačítko pro uvolnění zbraně, jakmile se na HUDu zobrazí pokyn IN RNG.

Zbraň INS-GPS v režimu PP:

1. Hlavní přepínač do polohy ARM a hlavní režim na A/G.
2. V horní části stránky SMS vyberte pumu JDAM nebo JSOW.
3. Zvolte režim PP.
4. Nechte zbraně seřídit až do 7:30 pro GOOD ALN QUAL (dostatečná kvalita zarovnání).
5. Nastavte EFUZ na INST.
6. Vyberte JDAM/JSOW DSPLY.
7. Nastavte QTY (množství uvolnění).
8. Vyberte MSN (předplánovaná mise).
9. Zvolte PP misi (1 až 6).
10. Vyberte TGT UFC a zadejte ELEV (nadmořská výška) a POSN (souřadnice polohy) cíle mise.
11. Srovnejte řízení letu ve směru cíle a stiskněte tlačítko pro uvolnění zbraně, jakmile se na HUDu zobrazí pokyn IN RNG.

### Volba zbraně

Po dokončení počátečního výběru zbraně a zahřívání (po 2:30) se všechny aktuálně inventarizované zbraně stejného typu uvedou do stavu STBY (pohotovostního režimu), jak je uvedeno pod příslušnými zkratkami zbraní. Všechny zbraně se současně začnou seřizovat a zůstanou inicializovány, pokud je vybrána alespoň jedna stanice zbraně stejného typu.

Zrušení výběru JDAM/JSOW podobně způsobí, že se všechny zbraně stejného typu přestanou zahřívat, což pak vyžaduje nejméně další 2,5 minuty pro opětovné zahřívání. Při plánování mise je proto potřeba vzít v úvahu tento cyklus zahřívání. Stav tohoto cyklu seřízení bude zobrazen na stránce STORES u JDAM/JSOW jako TIMING, která je primárně inicializována na 10:00 minut a odpočítává se. Ukazatel TIMING je odstraněn, jakmile čas do dosažení (TTG) dosáhne 7:30 (zarovnání je dostatečné po 2:30).

Když je na začátku vybrána zbraň GPS, všechny stanice stejného typu výzbroje jsou současně uvedeny do stavu STBY, dokud není odstraněna časová značka TIMING, v tomto okamžiku prioritní stanice buď zůstane ve stavu STBY, nebo přejde do stavu RDY (připravena), v závislosti na stavu připravenosti A/G (tj. zahřívání dokončeno, existuje a je platné označení). Veškerá další výzbroj stejného typu zůstane v režimu STBY, dokud nebude vybrána (pokynem RDY), výslovně zrušena nebo nepřímo zrušena výběrem jiného typu zbraně nebo přechodem do hlavního režimu A/A.

Obrázek 179. Stránka SMS GPS zbraně

#### Režim výzbroje JDAM JSOW

Stejně jako u ostatní výzbroje A/G lze všechny zbraně GPS, včetně JSOW a JDAM, zvolit v hlavních režimech NAV nebo A/G. To se provádí výběrem příslušné zkratky zbraně z nabídky v horní řadě tlačítek na stránce výzbroje.

Verze JDAM a JSOW jsou uvedeny na stránce JDAM:

- GBU-31(V)4/B: J-109
- GBU-31(V)2/B: J-84
- GBU-32(V)2/B: J-83
- GBU-38 (potřebuje BRU-55A/A): J-82
- AGM-154A: JSA
- AGM-154C: JSC

Výběr libovolné zbraně GPS na stránce výzbroje se vztahuje na všechny inventarizované zbraně GPS stejného typu. Napájení zůstává pro GPS zbraně zachováno až do doby, kdy je výběr zrušen. Výběr varianty GPS je zrušen pouze tehdy, pokud je výslovně zrušena volba výběru související zbraně nebo je vybrán jiný typ zbraně. Při prvním použití provozního napájení začne zahřívání a přenos zarovnání. Jakmile je zahřívání dokončeno (2,5 minuty od prvního zapnutí), může být zbraň připravena pro uvolnění. Všimněte si, že kvalita zarovnání zbraně není podmínkou pro uvolňovací zámek a že dosažení kvality seřízení GOOD může trvat až 10 minut.

Obrázek 180. Stránka SMS GPS zbraně

Stav zbraně/Stanice: Prioritní stanice je při výběru označena rámečkem a je to stanice, jež zrovna přijímá údaje o zaměření. Ukazatel stavu stanice představuje údaj o jejím stavu nebo připravenosti.

- Prioritní stanice: Výběrem možnosti PP# mise (nebo TOO) se tato mise (nebo TOO) přiřadí ke konkrétní stanici. Následná změna prioritní stanice načte všechny dříve vybrané mise pro tuto stanici. Například stanice 3 může být přiřazena k PP2 misi a stanice 9 může být přiřazena k PP1 misi.
- Ukazatel stavu stanice: Pod každou stanicí na půdorysu křídla je zobrazen stav stanice. Pokud je vybrána jakákoli samostatná GPS zbraň, všechny stanice se stejným typem jsou automaticky uvedeny do pohotovostního režimu. Pouze prioritní stanice je vyznačena rámečkem, ale stav STBY je zobrazen u každé stanice, kterou lze použít, pokud není potlačena stavem vyšší priority (např. SFAIL nebo WFAIL). Pokud se u jakékoli zbraně změní její počet, dojde ke změně tohoto stavu, ale celkový počet zbraní zůstává nezměněn.

Kvalita zarovnání (ALN QUAL): Označuje stav navigace prioritní stanice. Jedná se o stav nastavení vnitřního navádění zbraně. Zlepšení kvality zarovnání INS zbraně vyžaduje čas. Tento ukazatel se skládá z číselné hodnoty od 01 (nejlepší) do 10 (nejhorší) a z prostého znakového ukazatele UNST, MARG nebo GOOD. Všechny zbraně se inicializují ze stavu 10 UNST.

- Čas 10:00 až 9:15: ALN QUAL 10 až 7, UNST
- Čas 9:15 až 8:30: ALN QUAL 6 až 3, MARG
- Čas 8:30 až 7:40: ALN QUAL 2 až 0, GOOD

Ukazatel ARM/SAFE: Stav logiky hlavního režimu se průběžně zobrazuje písmeny velikosti 200 % jako:

- SAFE: Zbraň je zajištěna
- ARM: Zbraň je odjištěná, ale nemusí být RDY.
- SIM: Zbraň je odjištěná, v režimu simulace (SIM). Pokud je zvolen režim simulace, zobrazí se na tomto místě místo SAFE nebo ARM symbol SIM.

Volba krok stanice: Je-li SMS zjištěno, že je k dispozici více než jedna zbraň vybraného typu pro uvolnění a její množství je větší než 1. Každé další stisknutí volby STEP způsobí, že SMS změní indikaci prioritní stanice na další dostupnou stanici v pořadí. Pokud je pro danou konvenční, laserem naváděnou nebo GPS naváděnou pumu vybráno množství pro uvolnění větší než 1, systém SMS před uvolněním další zbraně v salvě automaticky přejde na další dostupnou stanici. První zbraň uvolněná v rámci uvolněného množství je vždy ze stanice, která je aktuálně vybrána. Prioritní stanice, kterou systém SMS zvolí při hromadném uvolnění, je upřednostněna na základě priority zatížení, aby se co nejvíce snížily boční momenty vznikající při asymetrickém zatížení. Pokud je například zbraň uvolněna z vnějšího křídelního pylonu, vybere SMS pro další stanici v pořadí priorit odpovídající protější pylon (je-li k dispozici).

Stav dosahu: Ukazatele stavu dosahu se vztahují ke zbrani na prioritní stanici:

- ## TMR: Pokud se letoun nachází mimo oblast přijatelného odpalu (LAR) a cíl se nachází v přední polokouli letounu, bude tento pokyn znít ## TMR a bude udávat čas v sekundách (max. 99), dokud se letoun nedostane do maximálního dosahu zbraně v aktuální (bez zadané oblasti odpalu) nebo referenční (zadané LZ) výšce.
- IN RNG: Pokud je letoun v aerodynamickém dosahu zbraně, ale ještě není v LAR, zobrazí se IN RNG. Obecně řečeno, a alespoň z hlediska současné simulace, bude IN RNG přechodná, jelikož IN ZONE se objeví téměř okamžitě po IN RNG.
- IN ZONE: Tento signál signalizuje, že se letoun nachází v LAR a zbraň by měla být uvolněna.

AG připraveno: Pokud je vybrána jakákoli zbraň než kanón, bude příslušná zkratka z nabídky A/G označena, stejně jako je tomu u jednotlivých stanic. Zde je rovněž zrcadlen stav dané zbraně. Stiskem vybrané zbraně se zruší její výběr a nebude zvolena žádná zbraň. Stejně tak výběrem dosud nevybrané zbraně, dojde k jejímu zvolení a SMS automaticky poskytne zvolenou stanici na základě prioritního algoritmu řazení.

Stav roznětky: Stav roznětky EFUZ nebo MFUZ označuje odjištěný nebo bezpečný stav roznětky pro vybraný JDAM.

Obrázek 181. Stránka SMS GPS zbraně

Režim zbraně: PB5 volí režim zaměření GPS pro prioritní stanici.

- Předplánovaná mise (PP): Zadává prioritní zbrani pokyn k provedení vybrané předem plánované mise, pokud je platná.
- Příležitostný cíl (TOO): Zadává prioritní zbrani pokyn k navedení na senzorově určený cíl, pokud existuje.

Vymazání JDAM/JSOW: Tato volba okamžitě vymaže ze všech zbraní GPS určitého typu všechny dříve zadané údaje o předplánovaných (PP) misích. Funkce JDAM/JSOW ERASE je při výběru označena a zůstane tak po dobu 5 sekund. JDAM/JSOW ERASE nelze vrátit zpět. Pokud je vybranou zbraní JSOW, zobrazí se ERASE JSOW.

Elektronická roznětka: Volba se nachází na PB3, pokud je na vybraném JDAM nebo JSOW namontována roznětka FMU-139. Po výběru se na PB5 zobrazí možnost "OFF", na PB3 "INST" a na PB2 "VT1" nebo "DLY1" podle nastavení roznětky.

- Pokud je přítomna DSU-33: VT1
- Pokud není přítomna DSU-33: DLY1

Prioritní stanice: Aktuálně vybraná prioritní stanice. Pokud není A/G připraven (např. zbraň se zahřívá, neaktivní hlavní režim, neexistuje žádný platný cíl nebo je zobrazen ukazatel pro přerušení X). Zobrazí se jako STA (číslo stanice). Například STA7. Vpravo je uveden stav vybrané stanice a může být následující:

- RDY: připraven
- RDY-D: připraven ale poškozen
- FAIL: selhání
- TEST: v BIT
- XFER: přenos cílových dat ve stránce MUMI
- STBY: pohotovostní režim

Zobrazení stránky režimu JDAM/JSOW: Volba zobrazení stránky režimu JDAM/JSOW pro zadávání údajů o misi. Po zobrazení stránky JDAM/JSOW (PB11) jsou k dispozici následující informace a funkce:

Obrázek 182. Režim zbraně GPS SMS

Odstínění HSI: Pokud je vybrána, odstíní veškerou symboliku HSI specifickou pro danou zbraň, která leží mimo okruh IRLAR.

Množství uvolnění: Stiskem PB15 se zobrazí stanice vyzbrojené typem JDAM nebo JSOW podle výběru z PB11 až PB14. Pouze stanice vyzbrojené typem JDAM nebo JSOW jsou zobrazeny.

- PB11: STA2
- PB12: STA3
- PB13: STA7
- PB14: STA8

Výběr stanice ji označí a přiřadí k parametru QTY. RTN ukončí nastavení výběru. Maximální přípustné množství pro uvolnění je 4. Každá zvolená stanice bude určena pro uvolnění zbraně na vybraný cíl v režimu PP nebo TOO.

Režim uvolnění: Tento ukazatel udává zvolený režim uvolnění pro vybranou zbraň: MAN (manuální), AUTO LOFT a FD (Flight Director). Po volbě režimu uvolnění je údaj zobrazen vlevo od vydaného množství.

Podstránka mise: Volba mise (PB4) zobrazí podstránku mise pro režimy PP nebo TOO.

Data mise: Stránka data mise (MSN) umožňuje hráči vytvořit sady cílových dat (TDS) pro vybraný JDAM proti zvolenému cíli. Na stránku data mise se dostanete volbou MSN (PB4). Stránka data mise slouží k výběru a naprogramování jedné ze 6 dostupných PP misí. Mise se vybírá stiskem jedné z možností PP# na [PB6]-[PB11]. Poté se zvolí jedna z možností UFC na pravém spodním okraji stránky a zahájí se vkládání programových dat. Všimněte si, že programová data mohou být zadána předem v Editoru mise. Pokud je zvolen režim TOO, zobrazí se data mise pro vybraný cíl (TGT).

#### Stránka SMS pro předplánované mise (PP)

Předplánování umožňuje vkládat konkrétní cílové souřadnice. Tato funkce se označuje jako předplánovaná mise (PP). Zadávání souřadnic se provádí prostřednictvím UFC. K dispozici je celkem šest programů PP a každá zbraňová stanice může být přiřazena k některému z těchto programů. MC pak určí maximální dosah zbraně vůči aktuální výšce a rychlosti letu. Mise PP se vybírá stiskem jednoho ze šesti dostupných tlačítek PP umístěných podél horní části displeje MSN.

Obrázek 183. Stránka SMS GPS zbraně

Vybraná mise: Cíle předplánovaných misí (PP) se nastavují buď v Editoru misí, nebo prostřednictvím UFC a lze jich vybrat až z šesti tlačítek (PB6 až PB11). Vybraná PP mise je označena. Pokud PP mise neobsahuje platné souřadnice a nadmořskou výšku, je ukazatel PP(x) přeškrtnut X. V režimu TOO se PP mise nezobrazují.

Data cíle: Souřadnice a nadmořská výška cíle pro vybranou PP misi mohou být zadány prostřednictvím UFC, a pokud jsou platné, jsou zobrazeny zde. Mohou také být nastaveny jako předem naplánovaný cíl vytvořený v Editoru misí. Pokud je cíl OAP (byl zadán offset), označení TGT se změní na OAP a relativní azimut a vzdálenost OAP se zobrazí napravo od oblasti dat. V tomto datovém bloku se zobrazuje zeměpisná šířka, délka a nadmořská výška cíle.

Zadání cílových dat: Po výběru PB14 zadávání cílových dat (Target Data UFC Entry) pomocí UFC zadáte souřadnice a nadmořskou výšku cíle pro zvolenou PP misi.

Souřadnice cíle: Souřadnice (POSN) se zadávají jako zeměpisná délka a šířka ve stupních, minutách a sekundách.

Výška cíle: Hodnotu výšku (ELEV) lze zadat ve stopách (FEET) nebo metrech (MTRS). Platný rozsah pro stopy je -328 až 32 808 a metry -100 až 10 000. Vynecháme volbu MSL nebo WGS podle obrázku níže.

Po zadání a uložení platné nadmořské výšky a souřadnic cíle již nebude vybraná PP mise označena křížkem a informace o TGT (cíli) na obrazovce MSN budou kompletní.

Možnosti koncové fáze: Zadávají se jako úhel dopadu zbraně, směr dopadu zbraně a rychlost dopadu zbraně. Výběrem možnosti TERM se na UFC zobrazí tři možnosti pro:

- HDG: Směr zbraně v okamžiku dopadu. Platný rozsah je od 0° do 359°.
- ANG: Úhel dopadu zbraně. Platný rozsah je 0° až 90°.
- VEL: Rychlost při dopadu. Platný rozsah je 100 až 26 800 stop za sekundu.

#### Příležitostné mise (TOO)

TOO inicializuje vybranou zbraň s aktuálním pozemním cílem. V současné době je tento cíl nastaven jako určený waypoint (WPDSG). Všechny následující zbraně ve stejné salvě (používající QTY), které rovněž používají TOO, obdrží stejné souřadnice. Hlavním rozdílem oproti režimu PP je možnost nastavit cílový bod (TGT) pomocí waypointu nebo senzoru.

Po výběru MSN na PB4 se na stránce mise TOO zobrazí elevace a souřadnice cíle. Stejně jako v režimu PP se nadmořská výška a souřadnice cíle zobrazí na stránce mise SMS TOO.

Obrázek 184. Stránka SMS TOO GPS zbraně

#### Formát JDAM a JSOW HSI

Pokud byl vytvořen cíl TOO nebo PP mise s platnou výškou a souřadnicemi, zobrazí se na HSI poloha cíle/mise spolu s minimálním dosahem, v oblasti přijatelného odpalu (LAR) a prediktivním sloupcem maximálního dosahu. Ty jsou poskytovány pro lepší vizualizaci polohy cíle/mise s ohledem na dosah zbraně.

Cíl JDAM/JSOW: Jedná se o symbol plného trojúhelníku v místě umístění cíle PP nebo plného kosočtverce, pokud se jedná o umístění cíle TOO. Symbol zobrazuje poslední vybranou PP nebo TOO misi.

Minimální dosah: Jedná se o kružnici, která je ve středu cíle a označuje minimální přijatelný rádius pro odpálení vybraného JDAM nebo JSOW. Tento ukazatel se nezobrazuje, pokud se letoun nachází uvnitř IZLAR.

V dosahu LAR (IRLAR): Tento větší kruh je rovněž vycentrován na cíl a představuje vzdálenost, na kterou lze vybraný JDAM nebo JSOW odpálit za aktuálních letových podmínek (kurz, výška a rychlost letu) a zajistit minimální úhel dopadu 35° a minimální dopadovou rychlost 300 stop za sekundu. Tento ukazatel je odstraněn, jakmile se letoun nachází v IRLAR.

Obrázek 185. Stránka HSI GPS zbraně

Předpokládaný maximální dosah: Tato přerušovaná přímka udává absolutní maximální vzdálenost pro odpal střely na cíl, bez ohledu na úhel a rychlost dopadu. Vždy bude větší než IRLAR. Přímka bude vést od cíle skrze vlastní letoun. Na konci přerušované přímky se nachází sloupec. Tento sloupec by měl být vždy na úrovni 60 nm, což je v nejlepším případě maximální dosah JSOW.

#### Manuální režim JDAM a JSOW HUD

Při vytvoření cíle TOO nebo PP mise jsou v manuálním režimu na HUDu zobrazeny řídicí povely, vzdálenost a indikace zóny pro uvolnění zbraně. V manuálním režimu není k dispozici žádná azimutová řídicí linie ani ukazatel uvolnění jako běžně v režimech AUTO. Namísto toho je indikován směr cíle/mise a je poskytnut ukazatel v dosahu (IN RNG), pokud se zbraň nachází mezi minimálním a maximálním dosahem.

Obrázek 186. GPS zbraň MAN HUD

Ukazatel směru (heading): Tento ukazatel na směrové pásce udává IZLARu směr řízení. Pokud je zvoleno vydané množství větší než 1, tento ukazatel se nezobrazí a místo něj se zobrazí ukazatel waypointu nebo TACANu.

Stav dosahu: Čas do dosažení maximálního dosahu (TMR) se zobrazí, pokud letoun dosáhne IZLAR do 10 minut. Poté se spustí odpočet od času 9:59, který bude klesat s blížícím se doletem. Jakmile je letoun v dosahu IRLAR, změní se ukazatel z TMR na IN RNG. IN RNG bude blikat, pokud je letoun 5 sekund od toho, aby se ocitl mimo INLAR nebo uvnitř zóny minimálního dosahu. Pokud je letoun uvnitř zóny IZLAR, změní se ukazatel na IN ZONE.

Režim uvolnění: V manuálním režimu se zobrazuje jako MANUAL. Pokud není v režimu MAN, zobrazí se AUTO LFT.

Vybraná zbraň a režim: Zobrazuje název vybraného typu zbraně (J-83, J-84, J-109 nebo 154A) a buď TOO, nebo PP podle volby režimu.

## KANÓN A RAKETY VZDUCH-ZEMĚ

Na stránce výzbroje A/G jsou k dispozici dva režimy pro děla a rakety: CCIP a MAN. Tyto režimy lze aktivovat výběrem zbraně na stránce A/G SMS a následným výběrem požadovaného režimu doručení. Jsou vybaveny buď zaměřovačem CCIP typu namiř a vystřel, nebo ručně nastaveným ručním zaměřovačem na základě manuálního nastavení mil. Jak kanón A/G, tak rakety jsou si velmi podobné v programování, HUDu a režimech doručení.

Výcvik se zbraněmi: F/A-18C A/G Gun and Rockets

Jak používat zbraně A/G:

1. Hlavní režim na A/G.
2. Na stránce A/G SMS zvolte/zaškrtněte políčko GUN, aniž by byla zvolena jiná zbraň.
3. Zvolte režim jako CCIP.
4. Leťte tak, aby se pipper nacházel ve středu zaměřovače nad cílem, a stiskněte spoušť, jakmile se na HUDu zobrazí pokyn IN RNG.

Jak používat rakety:

1. Hlavní režim na A/G.
2. Vyberte rakety v horní části stránky SMS A/G.
3. Zvolte režim jako CCIP.
4. Leťte tak, aby se pipper nacházel ve středu zaměřovače nad cílem, a stiskněte spoušť, jakmile se na HUDu zobrazí pokyn IN RNG.

### Stránka SMS kanón A/G

Obrázek 187. Stránka SMS kanón A/G

Volba kanón A/G: Kanón A/G se vybírá stiskem tlačítka GUN na stránce A/G SMS. Pokud je vybrána jiná zbraň, bude zbraň pracovat v režimu Hot Gun (pevný kříž zbraně 2 000 ft). Po výběru je ukazatel GUN (kanón) označen a vlevo od něj se zobrazí indikace RDY (připraven).

Volba režimu: Pro režimy CCIP a MAN jsou k dispozici samostatná tlačítka. Po výběru režimu se volba zobrazí v rámečku.

Typ střeliva: Munice pro kanón může být vybrána mezi náboji M50 a PGU-28B ráže 20 mm. Vybraný typ náboje do kanónu je vyznačen rámečkem.

Rychlost střelby: Lze zvolit rychlost střelby z kanónu HI (vysoká) a LO (nízká), přičemž výběr je vyznačen rámečkem.

UFC: Pokud je režim nastaven na MAN (ruční), zobrazí se tlačítko pro výběr možnosti na UFC. Stiskem tohoto tlačítka se volba zobrazí v rámečku a pilot může na UFC ručně zadat snížení zbraňového zaměřovače. Hodnota se může pohybovat od 0 do 270 mils. Po dokončení se hodnota uloží stiskem tlačítka ENTER na UFC. Všimněte si, že tato hodnota se neukládá do programu.

Nastavení zaměřovače: Vedle RTCL je zadané nastavení zaměřovače v mils.

Zbývající náboje: V horní části profilu křídel se zobrazuje počet zbývajících nábojů do kanónu, přičemž plné množství je 578 nábojů.

### Stránka SMS rakety

Obrázek 188. Stránka SMS rakety

Volba zbraně: Horní řádek voleb slouží k výběru požadované zbraně A/G. Pro každý zobrazený typ zbraně je k dispozici jedna volba (maximálně 5). Zkratka zvoleného typu zbraně se zobrazuje pod tlačítkem. Po výběru zbraně je zkratka zobrazena v rámečku. Dalším stiskem tlačítka se výběr zbraně zruší. Pokud je zbraň A/G ve stavu pro uvolnění, zobrazí se pod rámečkem zbraně stav RDY. V opačném případě se přes pole zbraně zobrazí X.

Profil křídel: Pokud je vybrán raketový podvěs, zobrazí se jeho indikace pod profilem křídel v rámečku. Vedle zkratky typu rakety je uveden počet zbývajících raket u podvěsu na stanici. Postupným stiskem tlačítka STEP se na vybrané zbraňové stanici cyklicky střídají rakety téhož typu.

Volba režimu: Pro režimy CCIP a MAN jsou k dispozici samostatná tlačítka. Výběrem režimu se volba označí.

Režim střelby: Možnosti SGL (jednotlivě) a SAL (salva) se zobrazí, pokud je na letounu naložen více než jeden raketový podvěs stejného typu. Je-li vybrána možnost SGL, bude při každém stisku tlačítka pro uvolnění zbraně odpálena jedna raketa. Pokud je vybrána možnost SAL, budou při každém stisku tlačítka odpáleny dvě rakety z různých raketových podvěsů.

Je-li zvolena možnost SAL, možnost STEP pro zbraně není dostupná.

Typ motoru: Většina raket může mít jeden ze dvou typů motoru: M4 nebo M66. Stiskem tlačítka MTR se cyklicky přepíná mezi oběma typy, přičemž vybraný typ je vyznačen v rámečku.

UFC: Pokud je režim nastaven na MAN (ruční), zobrazí se tlačítko pro výběr možnosti UFC. Stiskem tohoto tlačítka se volba zobrazí v rámečku a pilot může ručně zadat snížení raketového zaměřovače na UFC. Hodnota se může pohybovat od 0 do 270 mils. Po dokončení se hodnota uloží stiskem tlačítka ENTER na UFC.

Nastavení zaměřovače: Vedle RTCL je zadáno nastavení zaměřovače v mils.

### Kanón a rakety A/G HUD

Obrázek 189. Kanón A/G HUD

Zaměřovač: Tento zaměřovač se skládá ze značek v kruhu o průměru 50 mil s pipperem uprostřed. V režimu CCIP zobrazuje zaměřovač vypočítaný bod dopadu střel/raket. V režimu MAN se zaměřovač nastavuje na základě nastavení stlačitelných mils ze stránky SMS/UFC.

Pokud je v režimu CCIP, je do zaměřovače vepsán analogový ukazatel dostřelu. Šikmý dostřel je zajišťován radarem prostřednictvím systému AGR (Air to Ground Ranging) a barometrické výšky. Každá značka na zaměřovači představuje 1 000 stop šikmého dosahu a může indikovat dosah od 0 do 23 000 stop. Sloupek se otáčí ve směru hodinových ručiček, což indikuje rostoucí dosah, a otáčením proti směru hodinových ručiček indikuje klesající dosah.

V dosahu/ukazatel střelby: Je-li v režimu CCIP a zbraň/raketa je v maximálním šikmém dosahu od piperem zaměřeného bodu, zobrazí se pokyn IN RNG. Pokud je však určen pozemní cíl, zobrazí se pokyn SHOOT, je-li zbraň/raketa v dosahu cíle.

Režim: Zvolený režim doručení pro zbraň/raketu je indikován jako CCIP nebo MAN na základě nastaveného programu stránky SMS.

AGR aktivní dosah: Pokud je radar v režimu CCIP a k určení dosahu používá AGR, zobrazí se ukazatel RDR. (Bude uvedeno později v otevřené beta verzi)

Typ zbraně a počet: Zobrazuje se název vybrané zbraně a počet zbývajících nábojů/raket, který je aktualizován podle toho, jak jsou spotřebovávány. Zobrazí se buď GUN (kanón), nebo RKT (rakety).

Vzdálenost k cíli: Pokud byl určen cíl a je aktivní režim CCIP, zobrazí se vzdálenost k cíli v mílích.

Označení cíle: Pokud je TDC přiřazen k HUDu, zobrazí se TD jako kosočtverec v zorném poli HUDu s pipetou uprostřed. TDC pak může TD v zorném poli HUDu posouvat.

V režimu MAN se skutečná rychlost letu zobrazuje pod políčkem kalibrované rychlosti letu.

Stiskem tlačítka zajistit/uvolnit (cage/uncage) se zaměřovač CCIP zafixuje na šikmý dosah 5 000 stop.

POZNÁMKA: V Editoru misí je v nabídce letoun/náklad k dispozici karta Vlastnosti letounu. Tu lze použít k nastavení raketových pilonů na palubní a vnější stanice pro vlnové nebo jednorázové uvolnění.

## AGM-65 MAVERICK

Praktická mise: AGM-65E Laser Maverick

Letoun F/A-18C může nést dvě verze střel vzduch-země AGM-65 Maverick: laserem naváděnou verzi AGM-65E a infračerveně naváděnou verzi AGM-65F. Tyto střely jsou neseny na jednokolejnicovém odpalovacím zařízení LAU-117A(V)2/A, které je připevněno přímo k nosičům BRU-32/A na křídelních stanovištích 2, 3, 7 a 8. F/A-18C nepodporuje vícenásobnou přepravu raket AGM-65 na jedné stanici.

- AGM-65E Laser Maverick: Jedná se o 641 liber vážící střelu s laserovým naváděcím systémem a raketovým motorem na tuhé palivo. Naváděcí systém automaticky zaměřuje a sleduje cíle osvětlené správně kódovaným laserovým zářičem (ze zaměřovacího modulu nebo JTAC). Pro tento příklad budeme používat laserové značení JTAC.
- AGM-65F IR Maverick: Jedná se o střelu o hmotnosti 675 liber obsahující infračervený detekční systém a raketový motor na tuhé palivo. Střely poskytují infračervený rastrový obraz umožňující zaměření a sledování cílů, které poskytují dostatečný teplotní kontrast.

Zbraně Maverick jsou automaticky zobrazeny na stránce s výzbrojí (Stores Management System). Jakmile je vybrána zbraň Maverick, SMS se nastaví na zvolený zbraňový režim stanice Maverick. Mavericky lze také vybrat prostřednictvím TAC MENU, které obsahuje volbu MAV pro AGM-65E nebo MAVF pro AGM-65F.

Jak používat AGM-65E:

1. Přepínač hlavního režimu do polohy ARM a hlavní režim na A/G.
2. Na stránce výzbroje zvolte MAV.
3. Spojte se s rádiem JTAC a nastavte směrovaný laserový kód.
4. Leťte na místo označeného cíle nacházející se do 40° ve směru vašeho letu a stiskněte tlačítko zajistit/uvolnit pro vyhledání laserového označení `C`.
5. Jakmile je zaměřeno laserové označení a jste v dosahu 8 námořních mil, stisknutím tlačítka pro uvolnění zbraně odpalte střelu `RAlt + Space`.

### Stránka SMS AGM-65E LSR Maverick

Když je na letoun naložena raketa AGM-65E, její kód MAV je zobrazen pod stanicí, na kterou je naložena. Zvolená stanice pro odpálení má indikaci MAV vyznačený rámečkem. Výběr stanice Maverick lze cyklicky měnit volbou STEP na PB13. Pod každou stanicí je čtyřmístný kód laseru, který lze editovat na UFC (PB14).

MAV je zobrazen pod jedním z horních tlačítek (PB6 až PB10) a při výběru je vyznačen rámečkem. Rámeček bude přeškrtnutý, pokud Maverick nesplňuje kritéria pro odpal.

Obrázek 190. Stránka výzbroje AGM-65E

Horní ovládací panel: Touto volbou povolíte zadávání laserového kódu na panelu UFC. Pro každý naložený Maverick lze zadat samostatný laserový kód, který se nemusí shodovat s laserovým kódem pro laserové sledování bodu LST nebo FLIR LTD/R.

Volba krok stanice: Tato volba je dostupná, pokud systém SMS určí, že vybrané zbraně stejného typu jsou připraveny k uvolnění z více než jedné zbraňové stanice. Každé další stisknutí tlačítka STEP způsobí, že SMS změní indikaci prioritní stanice na další dostupnou stanici podle pořadí prioritních stanic pro daný typ zbraně. Pořadí priorit stanic pro Maverick je 8, 2, 7, 3.

Kód laseru: Zadaný kód vybrané stanice AGM-65E.

Kód stanice: Stanice vybavená laserovou střelou AGM-65E Maverick s kódem MAV.

Zvolená zbraň: Pod PB6 až PB10 jsou vypsány zbraně, které byly detekovány jako naložené. AGM-65E se zobrazí jako MAV. Vybraná zbraň pro použití bude mít svůj kód vyznačen v rámečku. Pokud zbraň není v omezeném stavu pro odpálení, bude kód přeškrtnutý. Stisknutím tlačítka MAV se zobrazí stránka s režimem zbraně AGM-65E.

### Stránka režimu AGM-65E LSR Maverick, bez zaměření

Po výběru MAV na stránce SMS se na displeji DDI zobrazí symbolika AGM-65E Laser Maverick. Režim Laser Maverick je uveden níže.

Obrázek 191. Stránka režimu AGM-65E

Zvolená stanice: Zbraň Maverick lze nést na stanicích 2, 3, 7 a 8. Zbraňová stanice vybraná systémem SMS je indikována pod stavem výběru zbraně. Prioritní pořadí je 8, 2, 7, 3.

Ukazatel TIMING: Jakmile je zbraň Maverick vybrána, systém SMS přivede napájení (aktivuje signál AGM-65) ke všem odpalovacím zařízením LAU-117A(V)2/A připojeným k Maverickům a poskytne časový údaj do MC (Mission Computer) pro zobrazení v režimu Maverick. Aby bylo zajištěno, že je Maverick připraven k odpalu, SMS vyšle do MC 30sekundový časový odpočet, který je zobrazen jako údaj "TIMING ##". Tento odpočet začíná od 30 sekund a zohledňuje maximální dobu potřebnou pro rozběh gyroskopu. Jakmile dosáhne nuly, Maverick je připraven k odpalu a odpočet je zrušen.

Volba roznětky: Pro řízení elektronického odpalu Mavericku lze zvolit tři vzájemně se vylučující varianty roznětky: okamžitou (INST) a dvě varianty zpoždění (DLY1, DLY2). Vybraná roznětka je předána systému SMS, který řídí elektronickou roznětku prostřednictvím setu pro řízení funkce roznětky AN/AWW-4(V).

Omezující kruh odpalu: Přerušovaný kruh omezení odpalu je součástí videa Maverick. Poloměr kružnice je 15°. Vodorovné značky představují 5° ve výšce.

Úhel gimbalu: Úhel gimbalu Maverick vzhledem k ose střely je označen symbolem X, jenž je součástí videa Maverick. Symbol X se změní na plný čtverec, jež indikuje zaměření Mavericku.

20° úhel gimbalu: Poloha 20° úhlu gimbalu je vyznačena krátkou vodorovnou čarou, která je součástí videa Maverick.

Provozní kódy laseru: Aktuální provozní kódy laserů (zadané prostřednictvím UFC) se zobrazují pro každý z laserů Mavericku na letounu.

Stav zajištění/uvolnění: Stav zbraně zajistit/uvolnit se v režimu Maverick zobrazuje nepřetržitě. Pokud je na počátku vybrána zbraň bez existujícího zaměření, zobrazí se CAGED (zajištěn). Jakmile je střele vydán signál pro uvolnění, zobrazí se UNCAGED (uvolněn).

### Stránka režimu AGM-65E LSR Maverick, se zaměřením

Obrázek 192. Stránka režimu AGM-65E, uzamčeno

Stav zbraně: Zobrazuje se indikace stavu vybrané zbraně, která odpovídá indikaci uvedené v režimu výzbroje. Pokud je režim A/G připraven k uvolnění zbraně, zobrazí se pod políčkem vybrané zbraně text RDY. Pokud není připraven, označení IR Maverick (IMAV) bude přeškrtnuto písmenem X. Pokud je volba výběru zbraně zrušena, IR Maverick se deaktivuje a režim se automaticky vrátí do výchozího režimu výzbroje.

Indikace uzamčení vyhledávače: Pokud Maverick dosáhne pozitivní stopy laserového zaměření, změní se úhel X gimbalu na plný čtverec a indikuje úhel zaměření vyhledávače zbraně.

Obrázek 193. AGM-65E HUD

Zorné pole vyhledávače: Tento trojúhelníkový symbol se objeví uprostřed HUDu, jakmile je AGM-65E vybrána jako aktivní zbraň. Po odjištění vyhledávače začne symbol provádět rastrový skenovací obrazec přes zorné pole HUDu, aby našel laserové označení odpovídající vybrané laserové stanici Mavericku. Jakmile je laserové označení detekováno a cíl zaměřen, symbol se uzamkne na určený cíl a poskytuje přímou vizuální referenci.

Indikace uzamčení vyhledávače: Když laserový vyhledávač Maverick dosáhne pozitivní stopy laserového označení, zobrazí se na HUDu indikace MAV LKD (Maverick Locked).

Zvolená zbraň: Pokud je vybrána zbraň AGM-65E, na HUDu se zobrazí MAV.

### Stránka režimu AGM-65E a nastavení laserových kódů

Z režimu stránky Maverick je možné zadávat laserové kódy pro Mavericky, Laserové sledování bodu a Laserové označení cíle/vyhledávače pomocí volby UFC. Laserové kódy jsou zobrazeny pod profilem křídel pod názvem zbraně. Pokud je stisknuta volba UFC ve výchozím režimu stránky výzbroje, lze tak zadat jeden kód pro všechny vybrané stanice. Nebo lze stanicemi procházet jednotlivě a volbou UFC zadávat kód pro každou z nich samostatně.

Stiskem tlačítka ENTER na UFC se zadá platný laserový kód, pokud byl ve scratchpadu uveden, a vybere se další laserový kód stanice v pořadí.

### Jak vypustit AGM-65E LSR Maverick

Při startu letounu SMS dodává napájení do všech zbraňových stanic Maverick. Pokud je v hlavním režimu A/G vybrána zbraň Maverick, SMS automaticky vybere první dostupnou zbraň dle pořadí priority stanic. (Prioritní pořadí stanic je 8, 2, 7, 3). Současně SMS vyšle příkaz k roztočení gyroskopu pro všechny dostupné střely Maverick. Po pětivteřinové prodlevě poskytne SMS kódová data všem Maverickům na letounu tím, že současně vybere každou stanici Maverick a aplikuje signál kódu na zbraň. Pokud není označen cíl, vybraná zbraň je zpočátku ve stavu zajištění (caged) a tento stav je indikován v pravém horním rohu displeje. V levém horním rohu displeje se zobrazí vybraná prioritní stanice a indikace časového odpočtu odpalovacího zařízení Maverick. Po vypršení časového limitu (po 30 sekundách) indikace TIMING ## zmizí.

Když je Maverick uveden do režimu skenování přiřazením a stiskem TDC, nebo uvolněním (uncage) střely `C`. SMS poté provede jak odjištění (uncage), tak povolení pro směrování. Při stisknutém TDC lze upravit azimut a/nebo elevaci, ve kterém Maverick skenuje. Po uvolnění Mavericku (uncaged) a stisknutí přepínače zajistit/uvolnit na plynové páce, SMS vyšle povel k opětovnému uzamčení (caging) zbraně na odpalovacím zařízení Mavericku. Následně je nutné zbraň buď nasměrovat nebo přepnout do podřízeného režimu, aby se aktivovalo skenování a umožnilo zaměření cíle.

Výše je na HUDu zobrazena indikace Mavericku v režimu A/G. V tomto režimu je zobrazen symbol trojúhelníku, který označuje LOS Mavericku. Symbol se při skenování Maverickem na HUDu pohybuje sem a tam a je omezen hranicemi FOV HUDu a bliká, jestliže LOS Mavericku tyto hranice překročí. Jakmile je střela v režimu A/G připravena, dojde k odstranění X u MAV na HUDu.

V režimu skenování a směrování se Maverick automaticky zaměří na cíl ozářený laserem se správným kódováním. Pokud je střela v boresightu zajištěna (caged), začne blikat úhel gimbalu X, což signalizuje, že vyhledávač detekuje správně kódovaný laserový paprsek. Pro uzamčení je třeba stisknout TDC, aktivovat pokyn k uvolnění (uncage) a pohnout přepínačem pro ovládání senzoru nebo označit cíl. Tyto kroky umožní zaměření. Symbol úhlu gimbalu v režimu Maverick je nahrazen plným čtvercem, který značí, že cíl je zaměřen. Na pravé straně HUDu se rovněž zobrazí označení MAV LKD. Letoun je třeba navést tak, aby střela splňovala kritéria pro odpal a dolet, a poté provést odpal střely stiskem tlačítka pro uvolnění zbraně.

### Stránka SMS AGM-65F IR Maverick

Výcvik se zbraněmi: AGM-65F Maverick Practice

Jak používat AGM-65F:

1. Přepínač hlavního režimu do polohy ARM a hlavní režim na A/G.
2. Na stránce SMS vyberte MAVF.
3. Přiřaďte ovládání TDC ke stránce Mavericku.
4. Leťte tak, abyste umístili trojúhelník na HUDu v blízkosti místa cíle.
5. Na stránce Mavericku nasměrujte zaměřovací kříž nad cíl a uvolněte tlačítko TDC, abyste zaměřili cíl.
6. Stisknutím tlačítka pro uvolnění zbraně odpalte střelu `RAlt + Space`.

Když je na letoun naložena raketa AGM-65F, její kód MAV je zobrazen pod stanicí, na kterou je naložena. Zvolená stanice pro odpálení má indikaci MAVF vyznačený rámečkem. Výběr stanice Maverick lze cyklicky měnit volbou STEP (PB13). Pod každou stanicí je čtyřmístný kód laseru, který lze editovat na UFC (PB14).

MAVF je zobrazen pod jedním z horních PB6 až PB10 a při výběru je vyznačen rámečkem. Rámeček bude přeškrtnutý, jestliže Maverick nesplňuje kritéria pro odpálení.

Pokud je na letounu naložena střela AGM-65F, je uvedena pod každou naloženou stanicí jako MAVF. Aktuálně vybraná stanice je vyznačena. Stanicemi lze cyklicky procházet opakovaným stiskem tlačítka STEP (PB13).

Obrázek 194. Stránka výzbroje AGM-65F

Volba krok stanice: Tato volba je k dispozici, pokud systém SMS zjistí, že vybrané zbraně stejného typu jsou připraveny k uvolnění z více než jedné zbraňové stanice. Každé stisknutí tlačítka STEP způsobí, že SMS změní indikaci prioritního odpalovacího zařízení na další dostupné zařízení v aktuálním pořadí priorit. Pro laserovou střelu Maverick je pořadí priorit odpalovacích zařízení následující: 8, 2, 7, 3.

Vybraná zbraň: Pod PB6 až PB10 jsou vypsány zbraně, které byly detekovány jako naložené. AGM-65F se zobrazí jako MAVF. Vybraná zbraň pro použití bude mít svůj kód vyznačen v rámečku. Pokud zbraň není zaměřena na cíl, kód bude přeškrtnutý. Stiskem tlačítka MAVF se zobrazí stránka s režimem zbraně AGM-65F.

#### Stránka režimu AGM-65F IR Maverick, TIMING

Pokud je mise zahájena na zemi nebo na letadlové lodi, musí letoun AGM-65F po vzletu a výběru MAVF na SMS nejprve roztočit gyroskop a ochladit vyhledávač. Poté časový ukazatel TIMING začne odpočítávat ze 3 minut. Během této doby se na stránce režimu MAVF nezobrazuje žádné video. Po uplynutí doby 3 minut se na DDI zobrazí symbolika Mavericku.

Pokud byste chtěli přistát a znovu vyzbrojit letoun Mavericky AGM-65F, bude nutné tento časový proces zopakovat.

Pokud mise započne ve vzduchu, časování již bylo provedeno.

Mezi prvky stránky MAVF v režimu TIMING patří:

Obrázek 195. Stránka režimu AGM-65

Zvolená stanice: Zbraň Maverick lze nést na stanicích 2, 3, 7 a 8. Zbraňová stanice vybraná systémem SMS je indikována pod stavem výběru zbraně. Prioritní pořadí je 8, 2, 7, 3.

Ukazatel TIMING: Jakmile je vybrána infračerveně naváděná zbraň Maverick, systém SMS aktivuje napájení (signál AGM-65) pro všechna odpalovací zařízení LAU-117A(V)2/A připojená k IR Maverickům a poskytne časový údaj do MC (Mission Computer) pro zobrazení v režimu Maverick. Aby bylo zajištěno, že IR Maverick je připraven k odpalu, SMS zahájí 30sekundový časový odpočet, který je zobrazen jako údaj "TIMING ##". Čas ## se odpočítává ze 180 sekund, aby zohlednil maximální dobu potřebnou pro rozběh gyroskopu, a je zrušen, když odpočet dosáhne nuly.

Volba roznětky: Pro elektronické řízení roznětky lze zvolit ze tří vzájemně se vylučujících možností, okamžité (INST) a dvou zpožděných (DLL1, DLL2). Vybraná varianta časování se prostřednictvím sady ovládání funkce roznětky AN/AWW-4(V) předává řídícímu systému SMS pro řízení elektronické roznětky.

Režim SHIP: Tato volba nastaví navádění a řízení zaměřovače Maverick tak, aby se optimalizoval na lodní cíle a posunul bod zásahu k čáře ponoru lodi. Horizontální sledovací brána zaměřovače Maverick se rozšíří na dvojnásobek délky vertikální sledovací brány, pokud je zaměřovač Maverick v režimu SHIP TRACK a nikoli v režimu TRACK.

Polarita stopy: Polaritu stopy označuje ukazatel zobrazený u této volby. Pokud raketa není v režimu sledování, lze zvolit buď TRACK WHT, nebo TRACK BLK. Kompozitní video Mavericku se zobrazuje pouze v režimu White Hot. Pokud je tedy na displeji uvedeno TRACK WHT, bude střela sledovat horký (bílý) cíl, pokud dostane povel ke sledování. Pokud režim zobrazuje TRACKL BLK, bude střela sledovat studené (černé) cíle. Střela bude zohledňovat zvolenou polaritu sledování zobrazením zaměřovacího kříže Maverick a směrového kříže buď v zadní části pro TRACK BLK, nebo v bílé části pro TRACK WHT. Polarita sledování bude zpočátku nastavena na TRACK WHT (horký na studený). Možnost TRACK se nebude zobrazovat, je-li zvolena vynucená korelace stopy (Forced Correlate track).

Stav zajištění/uvolnění: Stav zbraně zajištění/uvolnění se v režimu Maverick zobrazuje nepřetržitě. Pokud je na počátku vybrána zbraň bez existujícího označení, zobrazí se CAGED. Jakmile je střele stiskem tlačítka zajistit/uvolnit (cage/uncage) vydán povel pro uvolnění, zobrazí se UNCAGED. Maverick se automaticky uvolní (uncage), pokud je stisknuto tlačítko TDC nebo pokud je cíl určen jako waypoint.

Krok stanice: Tato volba je k dispozici, pokud systém SMS zjistí, že vybrané zbraně stejného typu jsou připraveny k uvolnění z více než jedné zbraňové stanice. Každé stisknutí tlačítka STEP způsobí, že SMS změní indikaci prioritního odpalovacího zařízení na další dostupné zařízení v aktuálním pořadí priorit. Pro infračervenou střelu Maverick je toto pořadí priorit odpalovacích zařízení následující: 8, 2, 7, 3.

Zorné pole: IR Maverick vloží do širokého zorného pole čtyři rohové závorky, které udávají, jaká oblast bude zahrnuta do úzkého zorného pole. V úzkém FOV se rohové závorky nezobrazují. IR Maverick se inicializuje na široký FOV. Zatímco IR Maverick není v režimu sledování, lze možnosti FOV (FOV) přepínat dvěma způsoby. FOV lze změnit výběrem volby FOV na stránce Mavericku nebo pomocí vnějšího přepínače na plynové páce (HARM Sequence/FLIR FOV/Raid).

### Stránka režimu AGM-65F IR Maverick

Jakmile se po 3 minutách dokončí TIMING, zobrazí se na stránce formátu MAVF infračervené video. Aby bylo možné přepnout vyhledávač MAVF, musí být TDC přiřazen k DDI, kterému je přiřazena stránka režimu Maverick. Za tímto účelem posuňte přepínač pro ovládání senzoru ve směru DDI, kterému je přiřazen režim Maverick. Po přiřazení TDC se v pravém horním rohu režimu Maverick zobrazí diamant pro ovládání TDC.

Obrázek 196. Video AGM-65F

Indikace TDC: Tento symbol ve tvaru kosočtverce se zobrazí v pravém horním rohu displeje vždy, když je IR Mavericku přiřazen TDC.

Zorné pole: IR Maverick umístí čtyři rohové závorky do širokého zorného pole, které udávají, jaká oblast bude zahrnuta do úzkého zorného pole. V úzkém FOV se rohové závorky nezobrazují. IR Maverick se inicializuje na široký FOV. Zatímco IR Maverick není v režimu sledování, lze možnosti FOV (FOV) přepínat dvěma způsoby. FOV lze změnit volbou FOV na stránce zobrazení Maverick nebo pomocí tlačítka FLIR/RAID FOV na pravé plynové páce `I`.

### AGM-65F IR Maverick, zaměření

S TDC přiřazeným ke stránce režimu Maverick lze vyhledávač směrovat v mezích gimbalu vyhledávače. To lze provést jedním ze dvou způsobů na základě volby v nastavení hry na kartě Options/Special/F/A-18C: Realistic TDC Slew.

Obrázek 197. Směrování TDC

Aktivní volba realistického směrování TDC: Pro směrování vyhledávače pomocí TDC je třeba stisknout a držet tlačítko `Enter` a současně posouvat vyhledávač `,`, `.`, `/` a `;`. Přesuňte nitkový kříž ve středu displeje nad požadovaný cíl a uvolněte TDC, čímž dáte povel k uzamčení cíle. Pokud se to podaří, zaměřovací kříž se zhroutí kolem cíle a bude jej sledovat ve stabilizovaném režimu. V opačném případě se vyhledávač nezaměří a přejde do režimu přerušeného zaměření, ve kterém se nitkový kříž roztáhne.

Neaktivní volba realistického směrování TDC: Některé řídicí jednotky mohou mít potíže s rozpoznáním více vstupů najednou. Pokud máte potíže s volbou realistického nastavení, zakažte ji a vyzkoušejte toto řešení. Namísto toho, abyste při otáčení vyhledávače museli držet stisknutý TDC, jednoduše směrujte vyhledávačem pomocí `,`, `.`, `/` a `;` bez stisknutého TDC. Přesuňte střed nitkového kříže nad požadovaný cíl a ukončete pohyb zaměřovače. Vyčkejte až dvě sekundy, aby se zaměřovač zaměřil na cíl. Pokud se to podaří, nitkový kříž se kolem cíle zhroutí. V opačném případě se nitkový kříž roztáhne.

Při pohybu vyhledávače označuje střed svislých vodorovných pruhů (nitkový kříž) místo, kde se vyhledávač pokusí zaměřit cíl. Při vychýlení mimo středovou rovinu poskytuje zaměřovací kříž referenci zorného pole vyhledávače odsazeného od středové roviny.

Obrázek 198. Video zaměření AGM-65F

Směrový kříž: Pozice vyhledávače bude označena malým směrovým křížem. Poloha směrového kříže vzhledem k velkému nitkovému kříži bude indikovat polohu vyhledávače. Vzhledem k zaměřovači střely jsou značky podél svislého nitkového kříže rozmístěny po 5°, čímž označují úhel poklesu a stupnici. Pokud je IR Maverick na stopě a cíl se nenachází v omezujícím pásmu odpalu nebo je výkon zaměření špatný, malý směrový kříž bliká. Stabilní směrový kříž indikuje dobré zaměření.

#### Podřízení Mavericku na cíl (TG)

Kromě manuálního posouvání vyhledávače za účelem nalezení a zaměření cíle může být vyhledávač také podřízen cíli (TGT). Může to být cíl určený waypointem (WPDSG) nebo cíl určený senzorem. Po nastavení TGT se vyhledávač Maverick automaticky uvolní (uncage) a nasměruje na místo cíle. Chcete-li vyhledávač odklonit od určeného cílového místa, stiskněte tlačítko odznačit (undesignate) `S`, který umožní manuální posun.

Na HUDu jsou zobrazeny údaje o přímém zaměření Mavericku a stavu sledování vyhledávače.

Obrázek 199. AGM-65 HUD

Stav vyhledávače: Pokud je vybrána střela AGM-65F, zobrazí se podél pravé strany HUDu symbol MAVF s přeškrtnutým X, což znamená, že není v režimu sledování.

Přímá viditelnost vyhledávače: Tento trojúhelník na HUDu označuje linii výhledu vyhledávače skrze HUD. Může to být užitečná pomůcka pro vizuální navedení vyhledávače na cíl.

### AGM-65F IR Maverick, sledování

Jakmile se vyhledávač Maverick zaměří na cíl, zobrazí se nové informace v režimu Maverick a na HUDu.

Na HUDu se trojúhelníkový indikátor přímého výhledu ustálí na poloze cíle a indikace MAVF již nebude mít přes sebe symbol X.

Na stránce režimu Maverick bude stav RDY zobrazen pod indikací zbraně MAVF a nitkový kříž se zhroutí na cíl.

Stiskem tlačítka pro uvolnění zbraně `RAlt + Space` dojde k odpalu střely. Po odpalu dojde ke ztrátě videosignálu z právě odpálené střely a zobrazení se přesune na další Maverick s nejvyšší prioritou, pokud je naložen.

Obrázek 200. AGM-65 Video a HUD

## AGM-88 HARM

Vysokorychlostní protiradiolokační střela AGM-88C (HARM) je zbraň odpalovaná ze vzduchu, která se zaměřuje na radarové vysílače a ničí je. Nejčastěji se používá k potlačení a zničení raketových jednotek typu Surface-to-Air (SAM), aby mohly do bojové oblasti vstoupit další vzdušné jednotky. HARM nahradil starší AGM-45 Shrike, který má vyšší rychlost, delší dolet, větší bojovou hlavici a schopnější navádění.

HARM může létat rychlostí přesahující Mach 2 díky nízkoenergetickému raketovému nosiči na tuhé palivo. V závislosti na výšce odpalu může HARM dosáhnout cílů až do vzdálenosti 80 nm. Za pasivním vyhledávačem Texas Instruments je umístěna tříštivá hlavice WDU-21/B. Hlavice je vyzbrojena přibližovacím (proximity) senzorem, který umožňuje odpálení hlavice v blízkosti anténního talíře radaru, čímž se zvyšuje oblast fragmentace.

HARM lze nasadit ve třech režimech:

- Sebeobrana s volbou Pullback
- Příležitostný cíl (TOO)
- Předběžné navedení (Pre-Briefed)

### Vyzbrojení

HARM je zavěšen na odpalovací liště LAU-118/A, která je připojena k pylonům BRU-32/A. Lze naložit čtyři HARMy na stanicích 2, 3, 7 a 8.

### HOTAS

Momentový tlačítkový spínač ovládá zorné pole (FOV) infračerveného senzoru (FLIR). Tento spínač také řídí sekvencování cílů vysokorychlostní protiradiolokační střely (HARM) `I`. Jeho výstup slouží jako diskrétní vstup do zbrojního počítače. Při stisknutí, umožňuje manuální krokování prioritních cílů HARM prostřednictvím odpalovacího počítače s vybranou zbraní HARM.

### Výběr HARMu

Se zvoleným hlavním režimem A/G nebo NAV, bez zatížení kol a alespoň jedním naloženým HARMem na letounu:

1. Na stránce AG SMS lze HARM vybrat pomocí PB6 až PB10. Po výběru je stránka SMS nahrazen režimem HARM.
2. Na stránce TAC je pod PB9 zobrazena volba HARM DSPLY. Po jejím výběru se zobrazí stránka režimu HARM.

Obrázek 201. Stránka TAC

Když je HARM vybrán jedním z těchto způsobů, nejprve se nastaví výchozí režim Self-Protection (SP) nebo poslední vybraný režim. Z režimu SP lze zvolit i další dva režimy: Režim TOO (Target of Opportunity) a režim PB (Pre-Briefed).

Na stránce SMS se na profilu křídla stanice HARM zobrazí údaj STBY, pokud nebyl střele předán žádný cíl (H-OFF). Jakmile byl vybrané střele HARM předán cíl, změní se indikace ze STBY na RDY.

Po odpalu se automaticky vybere další střela HARM podle priority stanic. Seznam priorit stanic je následující: 8, 2, 7 a 3

Obrázek 202. Stránka SMS

Zvolená zbraň: Pokud je naložena alespoň jedna zbraň AGM-88, zobrazí se pod PB6 až PB10 volba HARM. Stiskem tlačítka se HARM vybere a zobrazí se stránka s režimem HARM.

Označení stanice: HARM je uveden pod každou stanicí, na kterou je HARM připojen. Vybraný HARM, který bude odpálen jako další, je označen rámečkem.

Stav HARMu: Pod indikátorem stanice je uveden stav pro uvolnění vybraného HARMu. Může to být buď STBY, nebo RDY. Pokud je vybraný HARM určen na cíl a připraven k odpalu, zobrazí se RDY.

Přepsání HARMu: Je-li vybrán, je režim sebeobrany Pullback zablokován. V opačném případě se režim sebeobrany Pullback aktivuje při detekci kritické hrozby. Ve výchozím nastavení je vybrán. Viz níže Režim sebeobrany Pullback.

### Režim SP

Výcvik se zbraněmi: AGM-88C HARM

Jak použít AGM-88C HARM v režimu sebeobrany (Self-Protect):

1. Přepínač hlavního režimu do polohy ARM a hlavní režim na A/G
2. Na stránce SMS zvolte HARM
3. Stiskem tlačítka HARM Sequence `I` vyberte/cyklujte detekované radarové emitory.
4. S emitorem hrozby ve čtverci na stránce EW nebo na HUDu EW, stiskněte tlačítko pro uvolnění zbraně `RAlt + Space` pro odpálení střely

Obrázek 203. Režim SMS HARM SP

Režim: PB3, PB4 a PB5 se vzájemně vylučují a slouží k volbě režimu HARM. Výběrem režimu se volba označí, je-li přeškrtnutý znamená to, že režim není k dispozici.

Stanice: Číslo stanice vybraného HARM.

Krok stanice: Postupným stiskem PB13 se projdou všechny stanice s naloženým HARM.

Reset: Stiskem PB15 (RSET) nastavíte HARM na nejvyšší radarovou hrozbu.

#### Výběr hrozby a indikace HUD

Pokud je detekována více než jedna smrtelná nebo kritická hrozba SAM nebo AAA, může je hráč tlačítkem HARM SEQ na plynové páce procházet `I`. Stiskem PB15 (RSET) nebo tlačítkem zajistit/uvolnit na plynové páce vyberte emitor s nejvyšší prioritou ohrožení.

Vybraný radarový cíl je na displejích EW označen jako cíl ve čtverci. Na stránce HARM v režimu SP není žádná indikace zaměřeného cíle.

Jakmile je HARM odpálen proti zvolenému cíli, automaticky se vybere další střela HARM v pořadí priorit a hrozba s nejvyšší prioritou bude nastavena jako výchozí.

Obrázek 204. HARM SP HUD

Indikace zaměření: Když je HARM naveden na detekci EW, bude kolem označení EW emitoru na HUDu, stránce EW a ukazateli azimutu vykreslen rámeček.

Indikace HARMu: Pokud je zvolen HARM, zobrazí se podél pravé strany HUDu indikace HARM.

#### Režim sebeobrany Pullback

Pokud RWR detekuje kritickou hrozbu (buď zaměření sledovacím radarem, aktivní zaměření raketovým radarem, nebo poloaktivní radarové záření), režim sebeobrany Pullback automaticky vybere a připraví HARM k odpálení proti detekované hrozbě. Všimněte si, že tato funkce je ve výchozím nastavení blokována a musí být povolena zrušením výběru volby HRM OVRD v režimu stránky výzbroje.

Obrázek 205. HRM OVRD neaktivní, režim Pullback aktivní

Pokud není HRM OVRD vybrán a je detekována kritická hrozba, dojde k aktivaci režimu Pullback, na HUDu a na stránce režimu výzbroje se zobrazí volba HARM. Je-li volba HARM zobrazena bez přeškrtnutí, pak stiskem malíčkového tlačítka můžete okamžitě odpálit HARM proti hrozbě.

Obrázek 206. HARM zobrazený na stránce výzbroje a na HUDu.

Volba HARM se přeškrtne, pokud raketa není připravena k odpalu (bez napájení, přepínač hlavního režimu není v poloze ARM atd.).

Obrázek 207. Přeškrtnutá volba HARM.

Režim Pullback se aktivuje bez ohledu na volby hlavního režimu (A/A nebo A/G) a volba HRM OVRD není vybrána. Pokud v režimu A/A dojde k aktivaci Pullback, i tak je po stisku spouště odpálena zvolená zbraň vzduch-vzduch.

Pokud je volba HRM OVRD vybrána a režim Pullback je vypnutý, zobrazí se namísto toho text PLBK a u vybrané zbraně nedojde k žádné změně.

Obrázek 208. Text PLBK zobrazený při zablokované funkci Pullback.

#### Poznámky

- Protože střela HARM nemá schopnost měření vzdálenosti a není v režimu SP spojena s jiným senzorem, není k dispozici žádná informace o vzdálenosti k cíli.
- HARM je nejlepší používat ve výšce 30 000 stop AGL a výše, aby bylo dosaženo co největšího dosahu.
- Pokud se zaměřený radar deaktivuje, HARM ztratí schopnost navádění a cíl pravděpodobně mine.

### Režim TOO

Výcvik se zbraněmi: AGM-88C HARM

Jak používat AGM-88C HARM v režimu příležitostného cíle (Target Of Opportunity):

1. Přepínač hlavního režimu do polohy ARM a hlavní režimu na A/G.
2. Na stránce SMS vyberte HARM.
3. Nastavte TDC na stránku režimu HARM.
4. Stiskem tlačítka pro výběr/krokování detekovaných radarových zářičů `I`.
5. Stiskem tlačítka zajistit/uvolnit předáte cíl střele HARM `C`.
6. S emitorem hrozby ve čtverci na stránce EW nebo na HUDu EW a s indikátorem H-OFF, stiskněte tlačítko pro uvolnění zbraně pro odpálení střely `RAlt + Space`.

Na rozdíl od režimu SP, ve kterém je zaměřování automatické, režim TOO umožňuje pilotovi vybrat konkrétní radarový cíl na základě filtrování tříd a typů.

HARM jedná na základě vlastního senzoru a může zobrazit až 15 cílů na displeji TOO HARM. Pro volbu cíle může hráč cyklicky procházet zobrazené cíle pomocí tlačítka HARM SEQ `I` na plynové páce. To je indikováno jako čtverec okolo cíle. Po výběru cíle slouží stisk tlačítka zajistit/uvolnit `C` k předání cíle HARMu, což je indikováno H-OFF nad čtvercem cíle. Opětovným stiskem tlačítka zajistit/uvolnit předání zrušíte.

S předáním cíle nejsou na displeji HARM TOO zobrazeny žádné jiné cíle.

Při správném předání se na křídle SMS HARM změní z STBY na RDY a X přes indikaci HARM bude odstraněno.

Obrázek 209. HARM TOO SMS

Šipka mimo zorné pole: Pokud jsou cíle detekovány mimo zorné pole zobrazení HARM TOO, zobrazí se šipky, které ukazují směr nezobrazených cílů. Šipky jsou pouze v místech nahoře, dole, vlevo a vpravo.

Azimut a elevační mřížka: Tyto čtyři značky T označují 30° zorné pole v azimutu a elevaci a jsou umístěny vlevo, vpravo, nahoře a dole na displeji TOO.

Cíle: Všechny detekované cíle vybrané třídy cílů se zobrazí na displeji TOO jako číselné identifikátory. Cíle nejsou prostorově stabilizovány, jsou vztaženy k FOV vyhledávače HARM. Písmeno F před číselným označením označuje přátelský radar. Půlkruh pod cílem označuje námořní radar a vodorovná čára nad číselným údajem označuje radar, který zaměřil letoun hráče.

Limit: Po výběru se místo 15 cílů zobrazí pouze 5 cílů s nejvyšší prioritou.

Sken: Je-li vybrána volba SCAN, je zobrazena její podstránka, která umožňuje zobrazit hráči všechny třídy na displeji TOO.

Reset: Po stisknutí se automaticky vybere cíl s nejvyšší prioritou. Tím dojde ke zrušení předání cíle.

Prioritní cíl: Prioritní cíl je opatřen rámečkem a prioritní cíl lze cyklicky přepínat přepínačem HARM SEQ na plynové páce. Zpočátku se jako výchozí nastaví první detekovaný cíl vybraného typu.

Typ třídy cíle: Vlevo od volby CLASS je zobrazen výběr tříd z podúrovně stránky SCAN na obrázku níže. Po stisknutí se zobrazí podúroveň stránky Type.

Obrázek 210. HARM TOO jako senzor

#### TOO HUD

Když je na displeji HARM TOO určen cíl, zobrazí se na displeji HUD čtverec přímého dohledu na cíl. Jakmile je cíl předán HARMu, nad rámečkem se zobrazí H-OFF. Dalším stiskem tlačítka zajistit/uvolnit `C` se předání zruší.

Obrázek 211. HARM TOO HUD

#### Indikace EW

Pokud byl určen cíl, symbol cíle na stránce EW DDI a EW HUD se zobrazí ve čtverci.

#### Podstránka CLASS

Podstránka CLASS (PB11) umožňuje hráči filtrovat třídu cílů, které se zobrazují na displeji TOO. Z pravého, horního a levého tlačítka DDI může hráč vybrat kteroukoli z nich. Po výběru jedné z nich se stránka automaticky změní zpět na stránku TOO, přičemž kód vybrané třídy se zobrazí vlevo od legendy třídy.

Na stránce třídy jsou všechny zjištěné cíle všech tříd uvedeny jako vyplněné kruhy a jejich kód třídy je zobrazen vlevo. Pokud se cíl nachází vpravo nebo vlevo mimo zorné pole (HARM FOV), zobrazí se šipka, jenž ukazuje směr k cíli.

Obrázek 212. Třídy HARM

- Legenda třídy: Označuje vybranou třídu.
- Výběr třídy: Podél levého, horního a pravého DDI se nachází 15 tlačítek s volbami tříd. Každá z nich má dvou- nebo třímístný kód. Systém DCS používá následující náhrady:
  - ALL: Všechny třídy radarů
  - FRD: Přátelské radary
  - HOS: Nepřátelské radary
  - FN: Přátelské námořní radary
  - HN: Nepřátelské námořní radary
  - F1: Staré přátelské radary
  - F2: Nové přátelské radary
  - H1: Staré nepřátelské radary
  - H2: Nové nepřátelské radary
  - FAA: Přátelské AAA
  - HAA: Nepřátelské AAA
  - FS: Přátelské vyhledávací radary
  - HS: Nepřátelské vyhledávací radary
  - UKN: Neznámé radary
  - PRI: Radary zaměřené na letouny hráče

Každá třída může mít více radarů, které do ní spadají. Seznam tříd, které se vztahují k jednotlivým radarům, naleznete v části Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

#### Podstránka SCAN

Když je pomocí PB17 vybrána volba SCAN, zobrazí se její podstránka. Zde jsou zobrazeny všechny třídy a každá třída, která je aktuálně detekována radarovým výstražným přijímačem. Každá detekovaná třída je označena vyplněným kruhem s kódem třídy vpravo. Pokud je třída detekována mimo zorné pole HARMu, budou šipky vlevo nebo vpravo od vyplněného kruhu označovat směr mimo zorné pole.

Obrázek 213. HARM SCAN

Stejně jako u podstránky tříd (CLASS), může uživatel vybrat třídu i na této stránce. Přičemž se rovněž vrátí na stránku HARM TOO.

Stiskem tlačítka SCAN se zobrazení vrátí na stránku TOO.

### Režim PB

Výcvik se zbraněmi: AGM-88C HARM

Jak používat AGM-88C HARM v režimu předběžného navedení (Pre-briefed):

1. Přepínač hlavního režimu do polohy ARM a hlavní režimu na A/G
2. Na stránce SMS zvolte HARM
3. Vyberte PB v režimu HARM, abyste jej aktivovali (PB3)
4. V režimu HARM stiskněte tlačítko UFC (PB14)
5. Na UFC zakolonkujte řádek 4 (TGT), zadejte třímístný kód typu emitoru a stiskněte ENT
6. Zvolte buď letadlové stoupání (pull-up) (PB2), nebo HARM stoupání (pull-up) (PB1)
7. Vyberte a určete waypoint nad cílovým místem
8. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraně `RAlt + Space` a zároveň sledujte pokyny HUDu. Jakmile FPM protne ukazatel pro uvolnění do vzdálenosti 1° od azimutové řídicí linie, střela bude uvolněna.

Režim předběžného navedení (PB) se používá v případě, že je známa poloha nepřátelského emitoru a v blízkosti této polohy je umístěn waypoint. V režimu předběžného navedení se střela vznese a letí na místo emitoru, poté zapne přijímač a zaměří cíl.

Režim předběžného navedení aktivujete výběrem PB3 v režimu HARM. Na stránce se zobrazí symbologie režimu předběžného navedení.

Obrázek 214. Režim předběžného navedení HARM

Režim stoupání: Je-li zvolen HRM, HARM provede veškeré manévrování (včetně loftu), aby dosáhl cíle. Letoun bude muset být dostatečně blízko, aby měl HARM dostatek energie k provedení všech potřebných manévrů. Když je A/C vybrán, očekává se, že pilot provede manévr loft, čímž se zvýší dosah HARMu.

Indikace v dosahu: Pokud je letoun v dosahu pro výstřel se stoupáním, zobrazuje A/C RNG. Pokud je letoun v dosahu pro výstřel se stoupáním s použitím střely HARM, zobrazuje HRM RNG.

Časovače: Horní řádek zobrazuje dobu letu další střely HARM, pokud by byla vypuštěna nyní. Druhý řádek zobrazuje dobu do dopadu střely HARM, která je právě ve vzduchu. Spodní řádek zobrazuje rozdíl mezi těmito dvěma časy; jinými slovy, o kolik později by nastal druhý dopad po prvním.

UFC: Stiskem tohoto tlačítka může pilot nastavit typ emitoru na UFC.

Typ vysílače: Zobrazeno po nastavení typu vysílače. Typy vysílačů jsou uvedeny ve Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Zpočátku, pokud není nastaven typ cíle, bude označení HARM přeškrtnuto a vypuštění nebude možné. Pilot musí nejprve zadat typ cíle, než bude možné použít střely HARM v režimu předběžného navedení.

Chcete-li zadat typ emitoru, stiskněte tlačítko UFC (PB14) a na UFC zakolonkujte řádek 4:

Figure 215. HARM PB UFC options

Po výběru řádku 4 zadejte třímístný kód typu emitoru a stiskněte tlačítko ENT.

Po zadání typu cíle a výběru režimu stoupání vyberte pomocí formátu HSI waypoint v cílové lokalitě nebo v její blízkosti a označte jej políčkem WPDSG. Poté by se měl v pravém horním rohu zobrazit blok časovače. HUD bude poskytovat pokyny pro řízení do zóny pro vypuštění.

Obrázek 216. Symbolika HARM PB HUD

Pokud provádíte stoupání s letounem, leťte směrem k cíli podle azimutové řídicí linie (ASL), dokud se na HUDu a DDI neobjeví A/C RNG. Poté zahajte manévr stoupání. Při držení tlačítka pro uvolnění zbraně zvedněte nos letounu na 45° a stoupejte, dokud se značka dráhy letu neprotne s ukazatelem pro uvolnění při stoupání A/C. Jakmile se tak stane, HARM se uvolní z kolejnice. V tomto okamžiku můžete uvolnit tlačítko pro uvolnění zbraně.

Pokud provádíte HARM stoupání, leťte směrem k cíli podle ASL, dokud se na HUDu a DDI neobjeví HRM RNG. Poté stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění zbraně. Zvedejte nos, dokud se FPM neprotne s ukazatelem pro uvolnění stoupání HARM. (Může být zapotřebí malého loftu.) HARM se uvolní z kolejnice a vy můžete uvolnit tlačítko pro uvolnění zbraně.

Střela nevystřelí, pokud se FPM neprotne s příslušným ukazatelem dosahu a značka dráhy letu není v rozmezí 1° bočně od linie azimutového řízení.

Pokud FPM protíná ukazatel min. dosahu, je letoun příliš blízko cíle. Střela HARM nebude schopna provést požadovaný pokles, aby dosáhla cíle.

## AGM-84D HARPOON

AGM-84D Harpoon je hlavní protilodní zbraní pro F/A-18C. Je to velká, těžká zbraň s velkou bojovou hlavicí, sofistikovaným naváděcím systémem a velkým dostřelem. Má dva základní režimy odpálení: Range/Bearing Launch (R/BL) a Bearing Only Launch (BOL). R/BL je nejpřesnější z obou režimů, ale vyžaduje, abyste před odpálením znali azimut a vzdálenost k cíli. To se provádí pomocí režimu SEA radaru v režimu AG. BOL je méně přesný, ale stačí znát pouze přibližný azimut na cíl. Pro tuto počáteční verzi Harpoonu bude k dispozici BOL. Jakmile bude režim SEA radaru připraven, přidáme režim R/BL.

Tlačítko pro uvolnění zbraně slouží k odpálení střely Harpoon `RAlt + Space`.

### Stránka SMS Harpoon

Po výběru AGM-84D Harpoon z horního řádku stránky SMS se zobrazí stránka režimu Harpoon. Možnosti této stránky se budou lišit v závislosti na režimu BOL nebo R/BL a na tom, zda je použit Turnpoint Harpoon (HPTP).

Obrázek 217. Hlavní stránka Harpoon

Jedinečné a hlavní funkce stránky jsou:

Vybraná zbraň: Střely Harpoon jsou zařazeny jako HPD a při prvotním výběru se nejprve zobrazí 20sekundová časová signalizace. Po uplynutí 20sekundového odpočtu se pod označením HPD zobrazí RDY. Před tím, než bude připraven, bude HPS v rámečku označen křížkem X.

Režim doručení: Existují dva režimy (MODE), ve kterých lze střelu Harpoon odpálit:

- BOL: Bearing Only Launch (BOL) umožňuje vypuštění střely, která letí podle nastaveného směru a pokusí se vyhledávat lodní cíle podle stanovených kritérií.
- R/BL: Range/Bearing Launch (R/BOL) vyžaduje, aby byl nejprve určen lodní cíl (pomocí režimu A/G radaru SEA).

Letový profil: Možnost FLT poskytuje tři letové profily: VYSOKÝ (HIGH), STŘEDNÍ (MED) a NÍZKÝ (LOW). Tyto slouží k nastavení letového profilu.

- HIGH: Střela Harpoon letí k cíli ve vysoké výšce. Profil ve vysoké výšce poskytuje maximální dosah pro zbraň a zvyšuje efektivní vyhledávací oblast senzoru; avšak zbraň je detekovatelná na delší vzdálenost a je citlivější na protiopatření. Křížová letová výška je 35 000 stop.
- MED: Střela Harpoon letí k cíli ve střední výšce. Střední výška představuje kompromis mezi profily HIGH a LOW. Maximální dosah a oblast vyhledávání je větší než u LOW, ale menší než u HIGH. Stejně tak k odhalení nepřítele dochází obvykle později než v případě HIGH, ale dříve než v případě LOW. Letová výška je 15 000 stop.
- LOW: Střela Harpoon letí k cíli v nízké výšce (sea skimming). Nízká výška je také známá jako profil sea skimming (let nad hladinou moře), protože střela letí do oblasti cíle ve velmi nízké výšce. Maximální dosah je sice snížen, ale reakční doba nepřítele je také výrazně zkrácena. Letová výška je 5 000 stop.

Koncové režimy: K dispozici jsou dvě možnosti koncových (TERM) režimů, SKIM a POP. Tyto slouží k změně možnosti koncového režimu.

- SKIM: Po zaměření cíle palubním radarem provede střela Harpoon přiblížení k cíli v minimální výšce (25 stop).
- POP: Po zaměření cíle zahájí střela útok na cíl. Ten začíná ve vzdálenosti 5 nm od cíle a stoupá do výšky 500 stop před sestupem na cíl.

Režim vyhledávání: Tato funkce je k dispozici pouze v režimu R/BL a není zobrazena výše. Po stisknutí tlačítka SEEK se zobrazí tři možnosti, které určují, kdy vyhledávač začne hledat cíl na určeném místě:

- SML: 10 000 metrů před cílem
- MED: 20 000 metrů před cílem
- LRG: 30 000 metrů před cílem
  - LEFT (vlevo)
  - RIGHT (vpravo)
  - NORM
  - NEAR (blízko)
  - FAR (daleko)

Tím se posune vyhledávání na základě výběru.

Otočný bod Harpoon: Umožňuje výběr waypointu nebo markpointu, který se použije jako přechodný otočný bod (turnpoint) mezi vlastním letounem a cílovou/hledanou oblastí. Po výběru otočného bodu střela nejprve poletí k otočnému bodu a poté se otočí směrem ke koncovému azimutu (BOL) nebo cíli (R/BL). Výběrem volby HPTP zkopíruje aktuálně vybraný (prostřednictvím HSI) waypoint/markepoint do vybraného programu pro doručení střely. Chcete-li změnit otočný bod, zrušte výběr HPTP, změňte waypoint prostřednictvím HSI a poté znovu vyberte volbu HPTP. Volba HPTP je použitelná jak pro režimy R/BL, tak pro režim BOL, avšak v režimu BOL se vyhledávací vzdálenost stává relativní vůči otočnému bodu, nikoliv vůči vlastnímu letounu. Pokud je v režimu BOL vybrán HPTP, je možnost pevného bodu prázdná, jelikož tyto dva režimy jsou nekompatibilní.

Pevný bod: Volba pevného bodu (FXP) umožňuje zafixovat vyhledávací vzor režimu BOL kolem stabilizovaného středového bodu NAV. Středový bod se nachází v polovině vzdálenosti mezi vyhledávacím a destrukčním dosahem. Tím se v podstatě vytvoří pevná odvozená cílová oblast umožňující nasazení více střel Harpoon ve stejné oblasti bez skutečně určeného cíle. Možnost pevného bodu (fixpoint) není k dispozici, pokud je zvolen otočný bod (HPTP).

Krok stanice: Volba STEP cyklicky prochází naloženými střelami Harpoon na křídlových stanicích. Vybraná a načasovaná (TIMED) střela Harpoon bude mít na profilu křídel ukazatel HPD v rámečku se stavem RDY pod ním. Nezvolené stanice nejsou vybrány a mají pod sebou stav STBY.

Zbraňový program: Volba PROG postupně přepíná mezi dostupnými programy. Aktuální program můžete upravit pomocí nastavení MODE, FLT, TERM, SEEK, SRCH a BRG. Může existovat až pět programů a každá střela může být nastavena na jiný program.

TTMR: Čas do dosažení maximálního dosahu (TTMR) se zobrazuje pouze v režimu R/BL. Pokud je cíl zaměřen, udává čas zbývající do doby, než cíl bude na maximálním dosahu pro odpal. Pokud je cíl na maximálním dosahu, je TTMR nahrazen hodnotou IN ZONE. Zobrazuje se v levém horním rohu stránky režimu Harpoon.

#### Volby UFC

Obrázek 218. Možnosti Harpoon UFC

Rozsah aktivního vyhledávání (SRCH): (pouze v režimu BOL) Tato volba nastavuje vzdálenost od místa vypuštění, ve které střela zahájí aktivní vyhledávání. Hráč provede nastavení stiskem tlačítka UFC a poté na UFC zakolonkuje SRCH. Hráč pak může zadat hodnotu na klávesnici a uložit potvrzením ENT. Platný rozsah vyhledávání je od 0 do 105 nm.

Dosah zničení střely (DSTR): Touto volbou může hráč zadat vzdálenost v námořních mílích a určit, kdy se střela sama zničí. Platný dosah je od zadaného dosahu hledání plus 172 nm.

Letový kurz (BRG): (pouze v režimu BOL) Stejně jako u funkce SRCH vybere hráč možnost BRG na UFC. Magnetický nebo skutečný kurz vzhledem k vlastnímu letounu, podle něhož bude střela odpálena. Pokud je vybrán otočný bod (HPTP), bude kurz relativní vůči otočnému bodu. Pokud je zvolen pevný bod (FXP), BRG bude irelevantní. Platný azimut je 0 až 359.

### Harpoon HSI

Po zadání informací o vyhledávání, zničení a směru letu se na displeji HSI zobrazí grafický plán letu střely.

Pokud není vybrán žádný otočný bod střely, zobrazí se na HSI čára založená na zadaném azimutu, malý znak hash na čáře azimutu, který označuje začátek vyhledávání, a X v bodě jejího bodu sebedestrukce.

U otočného bodu střely jsou symboly směru, vyhledávání a destrukce vztaženy k vybranému waypointu, který slouží jako otočný bod střely.

Obrázek 219. Stránka Harpoon HSI

Obrázek 220. Harpoon otočný bod (Turnpoint)

### Harpoon HUD

Když je vybrána střela Harpoon, symbolika HUDu odráží zvolenou zbraň a režim.

Je-li zvolen režim BOL, zobrazí se na pravé straně HUDu pouze režim BOL a identifikace zbraně HPD. Jelikož není určen žádný cíl, není k dispozici žádný údaj TGT, jako je vzdálenost a azimut k cíli.

Pokud je zbraň s platnou zónou odpalu, aby dosáhla své naprogramované zóny vyhledávání a ničení, zobrazí se indikace IN ZONE. Pokud se však střela nachází mimo platné parametry odpalu, zobrazí se indikace OFF AXIS.

Obrázek 221. Harpoon HUD

## AGM-84E SLAM

AGM-84E SLAM (Stand-Off Land Attack Missile) je odvozeninou protilodní střely AGM-84D Harpoon, jež je určena k přesnému útoku na pevná pozemní stanoviště. Jedná se o podzvukovou (0,7 Mach) řízenou střelu s operačním dosahem 50 mil, která využívá navigaci INS a GPS. Je vyzbrojena stejnou bojovou hlavicí jako v pozemní útočné střele Tomahawk (TLAM). Stejně jako předchozí střela AGM-62 Walleye je propojena s datovým modulem AN/AWW-13, který umožňuje přenášet pilotovi živý obraz z vyhledávače AGM-65F během letu střely. Pomocí ovládání TDC může pilot navádět střelu na cíl s naprostou přesností. Stejně jako ostatní zbraně naváděné pomocí GPS letounu F/A-18C může být SLAM odpálen v režimu PP (Pre-Planned) i TOO (Target of Opportunity).

Ke komunikaci se systémem SLAM se používá pokročilý datalink AN/AWW-13. Umožňuje navádění vyhledávače SLAM po jeho odpálení vysíláním a přijímáním povelů pro navádění a zaměření po odpalu. AN/AWW-13 zajišťuje navádění "man-in-the-loop".

Tlačítko pro uvolnění zbraně slouží k odpalu střely SLAM `RAlt + Space`.

### Výběr zbraně

Po dokončení počátečního výběru zbraně a načasování (2:30) se všechny aktuálně inventarizované zbraně stejného typu uvedou do stavu pohotovosti (STBY), jak je uvedeno pod příslušnými volbami zbraní. Všechny zbraně se současně začnou zahřívat a zůstanou inicializovány, pokud je vybrána alespoň jedna stanice zbraně stejného typu.

Zrušení volby SLAM stejně tak způsobí, že se všechny zbraně stejného typu přestanou zahřívat, což si vyžádá nejméně 2,5 minuty na opětovné zahřátí. Při plánování mise je proto třeba tento cyklus zahřívání zohlednit. Stav tohoto zahřívacího cyklu je indikován v režimech STORES a SLAM jako pokyn TIMING, který je inicializován na 10:00 minut a odpočítává se. Značka TIMING je odstraněna, jakmile čas zahájení (TTG) dosáhne 7:30 (zahřívání je dokončeno po 2:30).

Když je na začátku vybrána zbraň GPS, všechny zbraně na stanicích stejného typu jsou současně uvedeny do stavu STBY, dokud není odstraněna časová značka TIMING, v tomto okamžiku prioritní stanice buď zůstane ve stavu STBY, nebo přejde do stavu RDY (připravena), v závislosti na stavu připravenosti A/G (např. dokončeno zahřívání, existuje zaměření a je platné). Všechny další zbraně stejného typu zůstanou v režimu STBY, dokud nebudou vybrány (pokyn RDY), explicitně nebo nepřímo zrušeny volbou jiného typu zbraně nebo při přechodu na hlavní režim A/A.

### Stránka režimu výzbroje SLAM

Všechny GPS zbraně, včetně SLAM, vyberete na stránce výzbroje (STORES) v režimu NAV nebo A/G. SLAM lze naprogramovat i na zemi v režimu SAFE a NAV. Na stránce výzbroje je SLAM uveden pod zkratkou SLAM.

Výběr jakékoli GPS zbraně na stránce výzbroje (STORES) napájí všechny zbraně GPS stejného typu, které jsou ve výzbroji. Napájení zůstává zapnuto na zbraních GPS, dokud nejsou zrušeny. Varianta GPS je zrušena pouze tehdy, pokud je explicitně odznačena příslušná volba výběru zbraně nebo když je vybrán jiný typ zbraně. Když je provozní napájení poprvé zapnuto, začíná zahřívání a přenos zarovnání. Jakmile je proces zahřívání dokončen (2,5 minuty od počátečního zapnutí), zbraň může být připravena pro uvolnění. Všimněte si, že kvalita zarovnání není předpokladem pro uvolňovací zámky a dosažení kvality zarovnání GOOD (dobrá) může trvat až 10 minut.

### Stránka SLAM a datalink SMS

Vzhledem k možným kombinacím naložení SLAM a datalinku AN/AWW-13 existují tři možné režimy stránek. Tyto režimy po výběru nahradí standardní zobrazení formátu profilu křídel.

- Pouze modul datalink
- Pouze SLAM
- SLAM a modul datalink

Na stránce TAC je možnost SLAM DSPLY dostupná pouze tehdy, pokud je naložen alespoň jeden SLAM, ale není naložen modul datalinku AN/AWW-13. Možnosti SLAM-13 DSPLY je dostupná, pokud je naložen jak SLAM, tak modul datalinku. Možnost DL13 DSPLY je dostupná, je-li naložen pouze modul datalinku.

Pokud je vybrán SLAM i modul datalinku, je video zobrazeno pouze do horních 80 % a symbolikou v celé ploše displeje.

#### Pouze vybraný modul datalinku AN/AWW-13

Pokud je vybrán modul datalinku a není vybrán SLAM, horních 80 % displeje by mělo být statických, jelikož modul datalinku nebyl propojen se SLAMem. Mezi prvky datalinku stránky patří pouze:

Stav zbraně: Pokud se AWW-13 používá ve spojení se SLAMem, měly by být SLAM i DL13 vybrány. Pokud podmínky neumožňují uvolnění SLAMu (např. mimo LAR), SLAM bude přeškrtnutý.

Volba anténního modulu: Volba A ANT vybírá zadní anténu datalinkového modulu. Je-li zvolena, bude označena. Ačkoli může být vybrána, nebude mít ve hře žádnou funkci.

Volba zbraň: Volba zbraň (WPN) propojí modul datalinku s vybranou zbraní podporující datalink. Při propojení je volba označena.

Indikace přiřazení TDC: Kosočtverec značí, že je k displeji přiřazen TDC. Aby bylo možné směrovat hlavu vyhledávače, musí být TDC přiřazen k režimu DL13.

Volba kanálu datalinku na UFC: Tato volba slouží k výběru jednoho z přednastavených kanálů datalinkového modulu. Stiskem PB14 se na UFC, v okně výběru možností, zobrazí volba CHNL. Po jeho volbě (zakolonkování), se na klávesnici zadá kanál a stiskne ENT. Pokud je zadaný kanál platný (2, 3, 7 nebo 8), bude na datalinku za CH ### uvedeno číslo kanálu. Číslo kanálu odpovídá číslu stanice SLAM.

#### Nasazení SLAM bez datalinku

Při použití bez datalinku AN/AWW-13, se SLAM chová velmi podobně jako jiné INS/GPS naváděné zbraně, jako JDAM a JSOW v režimu TOO i PP. Terminální infračervený zobrazovač nelze používat bez datalinkového modulu.

#### Stránka režimu SLAM SMS bez datalinku

Po výběru SLAM AGM-84E z horního řádku stránky SMS se zobrazí stránka v režimu SLAM s datalinkem AN/AWW-13.

Jedinečné a hlavní funkce stránky jsou:

Režim doručení: Vybírá režim GPS doručení pro prioritní stanici.

- Předplánovaná mise (PP): Dává pokyn prioritní zbrani k provedení vybrané předem plánované mise, pokud je platná.
- Příležitostný cíl (TOO): Dává pokyn prioritní zbrani k navedení na senzorem určený cíl, pokud existuje.

Vybraná zbraň: Zbraně SLAM jsou označeny jako SLAM a při prvním výběru se u nich zobrazí časový ukazatel (TIMING) 2 minuty a 30 sekund. Začne na 10:00 minutách a bude odpočítávat do 7:30, dokud nebude dosaženo zarovnání GOOD. Po dosažení 7:30 se pod indikací SLAM zobrazí RDY. Před dosažením připravenosti bude označený SLAM přeškrtnutý X.

Časovač zahřívání SLAM: Časový ukazatel zahřívání SLAM se inicializuje na 10:00 minutách a odpočítává na 7:30, kdy je zahřívání SLAM dokončeno, přičemž je ukazatel odstraněn.

Profil letu: Možnost FLT nabízí tři letové profily: HIGH, MED a LOW. Ty slouží ke změně nastavení letového profilu.

- HIGH: SLAM letí k cíli ve vysoké výšce. Výška letu je 35 000 stop.
- MED: SLAM letí k cíli ve střední výšce. Výška letu je 15 000 stop.
- LOW: SLAM letí k cíli v nízké výšce (nad hladinou moře). Výška letu je 5 000 stop.

Výchozí nastavení letového profilu je střední (MED) a vybraný letový profil je uveden v levé spodní části stránky.

Stav roznětky: Indikátor stavu roznětky EFUZ nebo MFUZ označuje odjištěný nebo zabezpečený stav roznětky pro vybraný SLAM. Stav roznětky se zobrazuje v levém dolním rohu displeje.

Vymazání SLAM: Tato volba okamžitě vymaže u všech GPS zbraní vybrané varianty všechna dříve zadaná data předplánované (PP) mise. Volba (SLAM ERASE) je při výběru označena a zůstane tak po dobu 5 sekund. Volbu nelze vrátit zpět.

Otočný bod SLAM: Umožňuje výběr waypointu nebo markpointu, který se použije jako mezilehlý otočný bod mezi vlastním stanovištěm a cílovou/hledanou oblastí. Při výběru otočného bodu SLAM nejprve doletí k otočnému bodu a poté se otočí směrem k cílovému místu TOO nebo PP. Výběr volby STP zkopíruje aktuálně vybraný waypoint/markpoint (prostřednictvím HSI) do vybraného programu pro navádění SLAM ve střední výšce. Chcete-li změnit otočný bod, zrušte výběr STP, změňte waypoint na HSI a znovu vyberte volbu STP.

Krok stanice: Volba (STEP) cyklicky prochází naloženými střelami SLAM na křídlových stanicích. Vybraná a načasovaná (TIMED) střela SLAM bude mít na profilu křídel profilu svůj ukazatel SLAM v rámečku se stavem RDY pod ním. Nezvolené stanice nejsou označeny a mají pod sebou stav STBY.

Stav dosahu: Ukazatele stavu dosahu se vztahují ke zbrani na prioritní stanici:

- ## TMR: Pokud se letoun nachází mimo oblast přijatelného odpalu (LAR) a cíl se nachází v přední polokouli letounu, bude tento pokyn znít ## TMR a bude udávat čas v sekundách (max. 99), dokud se letoun nedostane do maximálního dosahu zbraně v aktuální (bez zadané oblasti odpalu) nebo referenční (zadané LZ) výšce.
- IN RNG: Pokud je letoun v aerodynamickém dosahu zbraně, ale ještě není v LAR, zobrazí se IN RNG. Obecně řečeno, a alespoň z hlediska současné simulace, bude IN RNG přechodná, jelikož IN ZONE se objeví téměř okamžitě po IN RNG.
- IN ZONE: Tento signál signalizuje, že se letoun nachází v LAR a zbraň by měla být uvolněna.

Kvalita zarovnání: Kvalita zarovnání (ALN QUAL) označuje stav navigace prioritní stanice. Jedná se o stav nastavení vnitřního navádění zbraně. Zlepšení kvality zarovnání INS zbraně vyžaduje čas. Tento ukazatel se skládá z číselné hodnoty od 01 (nejlepší) do 10 (nejhorší) a z prostého znakového ukazatele UNST, MARG nebo GOOD. Všechny zbraně se inicializují ze stavu 10 UNST.

- Čas 10:00 až 9:15: ALN QUAL 10 až 7, UNST
- Čas 9:15 až 8:30: ALN QUAL 6 až 3, MARG
- Čas 8:30 až 7:40: ALN QUAL 2 až 0, GOOD

TTMR: Čas do dosažení maximálního dosahu (TTMR) se zobrazuje pouze tehdy, pokud byl pro vybraný SLAM nastaven cíl TOO nebo PP. Udává čas zbývající do doby, než cíl bude na maximálním dosahu pro odpal. Pokud je cíl na maximálním dosahu, je TTMR nahrazen hodnotou IN ZONE. Zobrazuje se v levém horním rohu stránky režimu SLAM.

Zobrazení SLAM: Volba (SLAM DSPLY) změní stránku režimu SLAM na stránku množství (Quantity).

#### Množství zbraní a podstránka data mise

Data mise: Tato stránka umožňuje hráči vytvořit sady cílových dat (TDS) pro vybraný SLAM proti vybranému cíli. Režim dat mise (MSN) je přístupný volbou MSN (PB4). Stránka data mise slouží k výběru a naprogramování jedné ze 6 dostupných misí PP nebo cíle TOO. Mise se vybírá stiskem jedné z možností PP# (PB6-PB11). Pokud je zvolen režim TOO, je cíl založen na základě určení cílového místa. Volbou UFC na pravé spodní straně stránky se zahájí vkládání programových dat. Všimněte si, že programová data mohou být předem naprogramována v Editoru misí.

Typ uvolnění: Tento ukazatel zobrazuje zvolený způsob uvolnění pro vybranou zbraň:

- AUTO LOFT: (N/I)
- MAN: Uvolnění zbraně iniciuje pilot manuálně.
- FD: (N/I)

#### Podstránka programování předplánované mise

Po výběru možnosti mise pro útok PP nebo TOO se zobrazí stránka programování mise.

Funkce předplánování umožňuje zadání konkrétních cílových souřadnic, případně offsetových souřadnic a/nebo parametrů bodu odpalu. Tyto možnosti se kombinují do tzv. předplánované mise (PP). Pro programování je k dispozici celkem 6 misí PP a každá zbraňová stanice může být přiřazena k některé z těchto misí. Bod vypuštění (Launch Point) pro každou misi je volitelný a je automaticky vypočítán na základě pilotem zadaného azimutu, nadmořské výšky a pozemní rychlosti. MC pak určí maximální dosah zbraně v referenční výšce, a výsledný bod převede na souřadnice LP. Letoun pak letí k LP podél směrové linie LP, aby doručil zbraně ve specifickém směru k cíli/cílům. Mise PP se vybere jedním ze 6 dostupných tlačítek PP mise, která jsou umístěna podél horní části stránky MSN. Zrušením aktuálně vybrané mise PP se zvolí režim TOO.

Identifikátor mise: V této oblasti se zobrazuje aktuálně vybraný typ mise (PP nebo TOO) a v případě mise PP také index mise. Například PP4.

Data cíle: Souřadnice a nadmořská výška cíle pro vybranou misi PP mohou být zadány prostřednictvím UFC, a pokud jsou platné, zobrazují se zde. Mohou být také nastaveny jako předplánovaný cíl vytvořený v Editoru misí. Pokud je cíl OAP (se specifikovaným offsetem), označení TGT se změní na OAP a relativní azimut a vzdálenost OAP se zobrazí napravo od oblasti dat OAP. V tomto datovém bloku se zobrazují zeměpisná šířka, délka a nadmořská výška cíle.

Data cíle UFC: Stiskem PB14 lze na UFC zadat souřadnice a nadmořskou výšku cíle pro vybranou misi PP.

POSN je souřadnice zeměpisné šířky a délky cíle. Zadává se jako zeměpisná délka a šířka ve stupních, minutách a sekundách.

ELEV lze zadat ve FEET (stopách) nebo MTRS (metrech). Platný rozsah pro FEET je -328 až 32 808 a MTRS je -100 až 10 000. Výběr MSL nebo WGS podle obrázku níže vynecháme.

Po zadání a uložení platné nadmořské výšky a souřadnic cíle nebude vybraná mise PP přeškrtnuta křížkem a informace o TGT (cíli) na obrazovce MSN budou kompletní.

Možnosti koncové fáze se zadávají jako úhel, směr a rychlost dopadu zbraně. Výběrem možnosti TERM se na UFC zobrazí tři možnosti pro:

- HDG: Směr zbraně v okamžiku dopadu. Platný rozsah je od 0° do 359°.
- ANG: Úhel dopadu zbraně. Platný rozsah je 0° až 90°.
- VEL: Rychlost dopadu zbraně. Platný rozsah je 100 až 26 800 stop za sekundu.

#### Podstránka programování mise pro příležitostný cíl

Pokud je volba mise nastavena na TOO, zobrazí se obrazovka plánování mise cíle, jenž je určeným místem (určený waypoint nebo target point). Možnosti stránky jsou stejné jako u stránky plánování mise PP, ale s následujícími změnami:

- Žádné programovatelné předplánované mise
- Žádná volby cíle na UFC; pouze koncová fáze, jak je popsáno výše.

### Kombinované nasazení SLAMu a modulu datalinku

Spárování modulu datalinku AN/AWW-13 v kombinaci se systémem SLAM umožňuje využití infračerveného snímače. To s sebou nese drobné změny v podobě stránek, avšak přidává zobrazení videa.

Po výběru AGM-84E SLAM v horním řádku stránky SMS se zobrazí stránka režimu SLAM bez modulu datalinku AN/AWW-13. Každý SLAM musí být s datalinkem spárován individuálně:

1. Na stránce režimu SLAM musí být vybrán SLAM i DL13 (datalink) z PB6 až PB10.
2. Se zvoleným SLAM, DL13 a vybranou volbou WEP (PB15) jsou zobrazeny až čtyři SLAMy vedle PB2 až PB5.
3. Vybráním SLAMu z PB2 až PB5 dojde ke spárování SLAMu s DL13, a SLAM bude zobrazen vedle DL13 (PB7). Po spárování se označení u WEP zruší.

Nové prvky na stránce v kombinovaném režimu SLAM DL13 zahrnují:

Přiřazení zbraně: Stiskem PB15 (výběrem) této možnosti dojde k zobrazení dostupných SLAMů, které lze spárovat s datalinkem.

Čas do vyhledávání: Jakmile je SLAM spárován s datalinkem a byl nastaven platný cíl PP nebo TOO, a byla zadána vzdálenost aktivace vyhledávače, bude zobrazeno pole TTS, které v sekundách odpočítává čas do okamžiku aktivace vyhledávače. Tato hodnota se může pohybovat v rozmezí 001 až 999.

Vzdálenost do aktivace: Po spárování střely a datalinku se v levém dolním rohu displeje zobrazí vzdálenost do aktivace vyhledávače. Výchozí hodnota je 10 nm.

#### Podstránka množství zbraní a možností mise

Tato podstránka funguje stejně jako SLAM bez datalinku s tím rozdílem, že přidává možnost UFC aktivace vyhledávače, která určuje vzdálenost od cíle, v níž se koncový vyhledávač aktivuje.

Data mise: Tato stránka umožňuje hráči vytvořit sady cílových dat (TDS) pro vybraný SLAM proti vybranému cíli. Režim dat mise (MSN) je přístupný volbou MSN (PB4). Stránka data mise slouží k výběru a naprogramování jedné ze 6 dostupných misí PP nebo cíle TOO. Mise se vybírá stiskem jedné z možností PP# (PB6-PB11). Pokud je zvolen režim TOO, je cíl založen na základě určení cílového místa. Volbou UFC na pravé spodní straně stránky se zahájí vkládání programových dat. Všimněte si, že programová data mohou být předem naprogramována v Editoru misí.

Typ uvolnění: Tento ukazatel zobrazuje zvolený režim uvolnění pro vybranou zbraň: AUTO nebo MAN.

Vzdálenost aktivace vyhledávače UFC: Umožňuje zadat vzdálenost od cíle, při které se aktivuje zobrazení vyhledávače.

### Koncový vyhledávač SLAM

Jakmile čas do aktivace vyhledávače dosáhne nuly a DDI je nastaven na stránku režimu SLAM, bude stránka nahrazena obrazem z koncového vyhledávače SLAM. Jedná se o upravenou verzi infračerveného vyhledávače používaného pro AGM-65F. Po zobrazení videozáznamu z vyhledávače může pilot uvolnit vyhledávač a zaměřit jej na kontrastní cíl. Po zaměření vyhledávačem se SLAM nasměruje na zachycení cíle.

Video z vyhledávače je zobrazeno přes celý displej SLAM, přičemž symbolika je zobrazena přes video zbraně. Formát zobrazení videa obsahuje následující:

Video zbraně: Kompozitní video bude směrováno k zobrazení s vybraným režimem videa. Kromě infračerveného zobrazení musí video střely obsahovat symboliku polohy vyhledávače, indikaci dobrého zaměření, indikaci polarity sledování, indikaci FOV a indikaci depresi vyhledávače. Pokud střela ztratí stopu nebo se jí nepodaří zaměřit cíl, nastane stav přerušení zaměření. Střela pak přejde do korelační stopy (nitkový kříž videa se stáhne k okraji displeje) a zůstane v něm, dokud nedojde buď k zajištění/uvolnění, nebo k přesměrování TDC. Všimněte si také, že pokud je střela v režimu sledování, je kolem cíle umístěno okno omezení, uvnitř kterého se velký nitkový kříž a směrový kříž nezobrazují. Pokud by se nitkový kříž dostal do tohoto okna pro sledování, budou části kříže, které spadají do této oblasti, vymazány.

Směrový kříž: Pozice vyhledávače bude označena malým směrovým křížem. Poloha směrového kříže vzhledem k velkému nitkovému kříži bude označovat polohu vyhledávače. Vzhledem k boresightu střely jsou značky podél svislého nitkového kříže rozmístěny po 5°, čímž označují úhel deprese a stupnici. Pokud je vyhledávač na dráze a cíl se nenachází v okně omezení odpalu nebo je špatná výkonnost sledování, malý směrový kříž bliká. Stálý směrový kříž znamená kvalitní zaměření.

Přiřazení TDC: Tento ukazatel ve tvaru kosočtverce se zobrazí v pravém horním rohu displeje vždy, je-li TDC přiřazen k SLAMu.

Zorné pole: IR video se inicializuje na široké FOV. Pokud není vyhledávač v režimu sledování, možnosti FOV (FOV) lze přepínat dvěma způsoby. FOV lze změnit výběrem FOV v režimu Maverick nebo přepínačem na vnější straně plynové páky (HARM Sequence/FLIR FOV/RAID).

Závorky zorného pole: Displej videa umístí do širokého zorného pole čtyři rohové závorky, které vyznačují, jaká oblast bude zahrnuta do úzkého zorného pole. V úzkém FOV se rohové závorky nezobrazují.

Stav zajištění/uvolnění: Stav zbraně zajištění/uvolnění se v režimu videa zobrazuje nepřetržitě. Pokud je na počátku vybrána zbraň bez existujícího zaměření, zobrazí se CAGED. Jakmile je střele vydán povel uvolnění (stiskem tlačítka uvolnit, volbou vynucené korelace, přesměrováním TDC nebo provedením zaměření), zobrazí se UNCAGED.

### Režim SLAM HSI

Cíl SLAM: Jedná se o symbol plného trojúhelníku v místě cíle PP nebo plného kosočtverce, v případě cíle TOO. Symbol představuje poslední vybranou PP nebo TOO misi.

Minimální dosah: Jedná se o kružnici, v jejímž středu je cíl a která udává minimální přijatelný poloměr odpalu vybrané střely SLAM. Tento ukazatel se nezobrazuje, pokud se letoun nachází uvnitř IZLAR.

V dosahu LAR (IRLAR): Tento větší kruh je rovněž vycentrován vůči cíli a představuje vzdálenost, na kterou lze vybranou střelu SLAM odpálit za aktuálních letových podmínek (kurz, výška a rychlost letu) při zajištění minimálního úhlu zásahu 35° a minimální rychlosti zásahu 300 stop za sekundu. Tento ukazatel se odstraní, pokud se letoun nachází uvnitř IRLAR.

Předpokládaný maximální dosah: Tato přerušovaná přímka udává absolutní maximální vzdálenost pro odpal střely na cíl, bez ohledu na úhel a rychlost dopadu. Vždy bude větší než IRLAR. Přímka bude vést od cíle skrze vlastní letoun. Na konci přerušované přímky se nachází sloupec. Tato přímka by měla být vždy na úrovni nejlepšího možného maximálního dosahu střely SLAM.

### SLAM HUD

Ukazatel směru: Tento ukazatel na směrové pásce udává IZLARu směr řízení. Pokud je zvoleno množství pro uvolnění větší než 1, nebude tento ukazatel zobrazen a namísto něj se zobrazí ukazatel waypointu nebo TACANu.

Určení TOO: Kosočtverec (diamant) označuje místo určení v přímém pohledu na TOO TGT. V režimu PP je rovněž zobrazen symbol kosočtverce.

Režim zbraně: Zobrazuje název zvolené zbraně (SLAM) a buď TOO, nebo PP v závislosti na zvoleném režimu.

Stav dosahu: Čas do dosažení maximálního dosahu (TMR) se zobrazí, pokud letoun dosáhne IZLAR do 10 minut. Poté se spustí odpočet od času 9:59, který bude klesat s blížícím se doletem. Jakmile je letoun v dosahu IRLAR, změní se ukazatel z TMR na IN RNG. IN RNG bude blikat, pokud je letoun 5 sekund od toho, aby se ocitl mimo INLAR nebo uvnitř zóny minimálního dosahu. Pokud je letoun uvnitř zóny IZLAR, změní se ukazatel na IN ZONE.

## AGM-84H SLAM-ER (ROZŠÍŘENÁ ODEZVA)

AGM-84H SLAM-ER je další vývojovou verzí SLAM, která prodlužuje dosah na 150 námořních mil a zlepšuje schopnost koncového navádění střely. Použití SLAM-ER je téměř totožné s použitím SLAM; informace o použití SLAM-ER naleznete v předchozí části. SLAM-ER se na stránce výzbroje zobrazí jako SLMR. Pracuje se stejným datalinkem AWW-13 jako SLAM.

### Vytváření otočných bodů SLAM-ER (STP)

SLAM-ER může sledovat sekvenci až pěti STP směrem k cíli. Pomocí této sekvence můžete určit trasu, kterou má střela SLAM-ER následovat k cíli.

Chcete-li zadat sekvenci STP, zaškrtněte políčko STP (PB11) na stránce výzbroje. Volba STP se zobrazí, pokud je políčko SLAM-ER (SLMR) vybráno.

Obrázek 222. Seznam SLAM-ER STP

Vyberte STP1 na UFC pro nastavení STP 1.

Obrázek 223. Vytvoření STP SLAM-ER

VEL: Určuje rychlost v uzlech, které má střela dosáhnout po dosažení STP.

WYPT: Nastaví polohu STP na waypoint. Zadejte číslo waypointu a stiskněte ENT.

POSN: Nastaví polohu STP na zeměpisnou šířku/délku nebo na síť MGRS.

ALT: Nastaví výšku ve stopách, které má střela dosáhnout po dosažení STP.

DEL: Vymaže tento STP. Všechny následující STP budou posunuty výše.

Po vytvoření STP1 se na UFC zobrazí STP2, který vám umožní přidat druhý STP, budete-li chtít.

### Režim datalinku AWW-13

Video SLAM-ER datalinku lze nastavit tak, aby se aktivoval v určité vzdálenosti od cíle stejným způsobem jako SLAM. Chcete-li spárovat zařízení SLAM-ER s datalinkem AWW-13, vyberte obě možnosti SLMR a DL13 v režimu stránky výzbroje. Pro spárování s datalinkem vyberte WPN a ze seznamu SLAM-ER. Poté se zobrazí kombinovaný video formát SLAM-ER + AWW-13:

Obrázek 224. Video SLAM-ER datalink

Vybraný datalink: Je-li vybrán modul AWW-13, bude volba DL13 označena rámečkem v režimu stránky výzbroje.

DTG a režim sledování: Zobrazuje vzdálenost k cíli v námořních mílích a režim sledování vyhledávače: CENT pro centroidní sledování a F/C pro vynucenou korelaci. Vzdálenost do cíle se nezobrazuje, pokud SLAM-ER nebyl spuštěn s cílovým waypointem.

Volba anténního modulu: Je-li AWW-13 vybrán, použije se záďová anténa namísto přední. Pokud ztratíte signál, zatímco se odkláníte od rakety, použijte zadní anténu.

Volba zbraň: Stisknutím tohoto PB můžete vybrat, která zbraň se propojí s AWW-13 (v případě, že je vyzbrojeno více SLAM-ER).

Polarita a stav sledování: Přepíná mezi možnostmi polarity sledování centroidu. Zobrazuje BLK při sledování tmavých objektů a WHT při sledování světlých objektů. TRACK se zobrazí, pokud zařízení SLAM-ER sleduje objekt.

Zaměřovací kříž: Tento zaměřovací (nitkový) kříž představuje zaměřovací bod střely. Chcete-li přesunout zaměřovací kříž, stiskněte tlačítko TDC. Obraz se zastaví a zatímco držíte tlačítko, změňte polohu zaměřovacího kříže a tlačítko uvolněte. Střela se pokusí o změnu dráhy a navede se na nový bod zaměření.

Přiřazení TDC: Zobrazí se, pokud je displeji přiřazen TDC. TDC musí být přiřazen k video displeji SLAM-ER/AWW-13, aby bylo možné pohybovat zaměřovacím křížem.

Vynucená korelace: Přepíná mezi sledováním centroidu a vynucenou korelací. Centroidní sledování se snaží sledovat světlé nebo tmavé objekty v obraze a je účinnější proti pohybujícím se vozidlům. Vynucená korelace se pokouší sledovat část obrazu a je účinnější při zaměření části větší struktury.

Kanál datalinku: Zobrazuje rádiový kanál, na kterém je naladěn modul AWW-13. Každé střele je přiřazen datový kanál na základě čísla její stanice (např. SLAM-ER naložený na stanici 2 bude vysílat na datovém kanálu 002). Stiskem sousedního tlačítka PB (PB14) můžete určit, na který kanál má být AWW-13 naladěn prostřednictvím UFC.

Možnosti UFC: Stiskem tohoto PB se zobrazí možnosti UFC (viz níže).

Volba zorného pole: Stiskem tohoto PB přepínáte mezi širokým a úzkým zorným polem.

Indikace zorného pole: Hranaté závorky vyznačují rozsah úzkého zorného pole. Vodorovné čáry označují depresi od boresightu a jsou od sebe vzdáleny 5°.

## AGM-62 WALLEYE II ER/DL S DATALINKEM AWW-13

AGM-62 Walleye II ER/DL (Řízená zbraň Mk. 5, přezdívaná Fat Albert) je klouzavá řízená puma vzduch-země s televizním naváděním. Má bojovou hlavici o hmotnosti 2 000 liber a maximální dolet přibližně 40 mil. Pomocí ovládacích prvků HOTAS může pilot směrovat vyhledávač tak, aby se zaměřil na cíl s dostatečným vizuálním kontrastem. Vyhledávač pak sám sleduje cíl i po vypuštění zbraně. Pomocí datového modulu AN/AWW-13 lze pak video z televizního vyhledávače zobrazit na stránce režimu Walleye. Pomocí datalinku může pilot za letu přesměrovat pumu na jiný cíl. ER/DL v názvu označuje Extended Range/Datalink.

Puma Walleye je určena k útokům na velké statické cíle, jako jsou budovy a mosty, a lze ji namontovat jednotlivě na závěsnících BRU-32/A pouze na stanicích 2 a 8.

Ke komunikaci se zařízením Walleye II ER/DL se používá pokročilý datalink AN/AWW-13. Umožňuje opětovné zaměření zbraně po jejím odpálení vysíláním a přijímáním povelů pro směrování a zaměření po odpalu. AN/AWW-13 zajišťuje navádění "man-in-the-loop".

Datalink AN/AWW-13 může být umístěn na stanicích 2, 3, 5, 7 a 8.

Obrázek 225. Walleye II ER/DL

Obrázek 226. AN/AWW--13

### Stránka Walleye SMS

Vzhledem k možné kombinaci naložení Walleyes a datalinku AN/AWW-13 existují tři možné režimy stránek. Tyto režimy po výběru nahradí standardní režim profilu křídel stránky výzbroje.

- Pouze modul datalink
- Pouze Walleye
- Modul datalinku i Walleye

Pokud je vybrán Walleye i modul datalinku, je video zobrazeno pouze do horních 80 % a symbolikou v celé ploše displeje.

### Vybraný pouze modul datalinku AN/AWW-13

Obrázek 227. Pouze režim datalinku

Pokud je vybrán modul datalinku a není vybrán Walleye, horních 80 % displeje je statických, protože modul datalinku nebyl propojen s vyhledávačem Walleye. Mezi prvky stránky datalinku patří:

Vybraný datalink: Pokud je letoun vyzbrojen datalinkem, tato volba umožňuje jeho výběr. Modul AN/AWW-13 má označení DL13.

Stav volby zbraně: Uvádí se údaj o stavu výběru zbraně, který je podobný tomu, který se uvádí u režimu výzbroje. Pokud existuje stav připravenosti k uvolnění A/G, je pod názvem vybrané zbraně zobrazeno RDY.

Volba anténního modulu: Volba (A ANT) vybírá zadní anténu datalinku. Volba umožňuje ovládání přední a zadní antény modulu datalinku. To může být užitečné při vlastním navádění (zadní anténa) nebo při případném navádění pro jiný letoun (přední anténa).

Volba zbraň: Volba zbraň (WPN) propojuje modul datalinku s výběrem zbraně podporující datalink. Při propojení je výběr označen rámečkem.

Indikace přiřazení TDC: Tento kosočtverec (diamant) signalizuje, že TDC je přiřazen k displeji. Pro směrování vyhledávače musí být TDC přiřazen k videu stránky zbraně.

Volba kanálu datalinku na UFC: Tato volba slouží k výběru jednoho z přednastavených kanálů datalinkového modulu. Stisknutím PB14 se na UFC v okně výběru možností zobrazí text CHNL. Po jeho výběru (zakolonkování) se na klávesnici zadá číslo kanálu a potvrdí se stisknutím tlačítka ENT. Pokud je zadaný kanál platný (2 nebo 8), zobrazí se na datalinku vedle označení CH číslo kanálu (002 nebo 008).

### Vybraný pouze Walleye

Pokud je vybrán Walleye bez datalinku, stránka režimu výzbroje umožňuje provést útok s touto zbraní. V tomto případě lze Walleye před vypuštěním uzamknout na cíl, ale po vypuštění již nebude docházet k aktualizaci vyhledávacího videa. V mnoha ohledech se chová jako infračerveně naváděný Maverick.

Mezi prvky režimu patří:

Obrázek 228. Pouze režim Walleye

Stav vybrané zbraně: Zobrazuje indikaci stavu vybrané zbraně, která je totožná s indikací uvedenou v režimu výzbroje. Pokud je A/G ve stavu připravenosti pro uvolnění, je pod políčkem vybrané zbraně zobrazeno RDY. V opačném případě se přes označení WEDL zobrazí X.

Indikace vybrané stanice: Zbraň Walleye může být nesena na stanicích 2 a 8. Vybraná stanice zbraně je uvedena pod stavem výběru zbraně. Stanice 8 je výchozí prioritní stanicí. To může být užitečné při nastavování správného kanálu datalinku.

Vybraná zbraň: Walleye 2 ER/DL se zobrazuje jako WEDL.

Volba elektronické roznětky: Walleye má dvě vzájemně se vylučující možnosti elektronické roznětky, okamžitou (INST) a zpožděnou (DLY). Volbou PB5 se vybírá okamžitá roznětka a volbou PB4 zpožděná roznětka.

Udržení zajištění a boresight: Pokud byl vyhledávač Walleye vychýlen z boresightu, zobrazí se tato volba (CRAB). Stiskem a podržením tlačítka se vrátí vyhledávač do boresightu.

Volba kroku stanice: Volba STEP přepíná mezi stanicemi Walleye. Pokud jsou naloženy méně než dvě zbraně Walleye, tato volba se nezobrazí.

Video se zaměřovacím křížem: Zaměřovací (nitkový) kříž Walleye je součástí videozáznamu zbraně a je zbarven bíle.

Ukazatel polohy osy zbraně: Ukazatel (MAP) se zobrazuje ve videu zbraně. Jeho středová osa je vztažena k poloze naváděcí hlavice, a proto poskytuje údaj o úhlu náběhu, jakmile je zbraň ve fázi letu. Indikátor MAP se nezobrazuje, pokud se nachází uvnitř naváděcí brány (průsečík zaměřovacího kříže). Indikátor MAP se zobrazuje v poloviční vertikální velikosti, zatímco je pozice naváděcí hlavice směrována datalinkem (po odpálení zbraně).

Stav zajištění/uvolnění: Stav zbraně je zobrazen v režimu stránky. Při prvotním výběru zbraně je zobrazen stav CAGED (zajištěn). Po stisku tlačítka zajistit/uvolnit, které umožňuje směrování vyhledávače, bude zobrazen stav UNCAGED (uvolněn).

Indikace přiřazení TDC: Tento kosočtverec v pravém horním rohu režimu stránky označuje, že displeji je přiřazen TDC.

Výcvik se zbraněmi: AGM-62 Walleye

Jak použít AGM-62 bez datalinku:

1. Přepínač hlavního režimu do polohy ARM a hlavní režim na A/G
2. Vyberte dvakrát možnost WEDL na stránce SMS
3. Přiřaďte TDC k Walleye
4. Tlačítkem zajistit/uvolnit `C` uvolněte vyhledávač
5. Přesuňte střed zaměřovacího kříže nad větší cíl a vyčkejte, až se vyhledávač zaměří. To je indikováno označením RDY a přeškrtnutím WE na HUDu
6. Tlačítkem pro uvolnění zbraně `LAlt + Space` vypusťte zbraň

### Vybraný Walleye a modul datalinku

Walleye je nejúčinnější ve spojení s datalinkem. Spárování obou systémů:

- Zvolte (zaškrtněte) jak Walleye, tak modul datalinku. Zobrazí se kombinovaný formát Walleye/Datalink.
- Zvolte WPN (zbraň) na PB1. Tím informujete modul datalinku, že má být spárován se zbraní podporující datalink. Zbraně s podporou datalinku se nyní zobrazí pod volbami PB1 až PB4. Na PB5 se zobrazí Walleye (WEDL).
- Zvolte WEDL (PB5) pro spárování Walleye a datalinku. Jestliže se to podaří, zobrazí se WEDL pod DL13 na PB8.

Poznámka: Pokud poté z vyhledávače nepřijímáte video, je pravděpodobně nutné nastavit datalink na jiný kanál (buď kanál 2, nebo 8).

Obrázek 229. Kombinovaný režim Walleye a datalinku

### Walleye HUD

Walleye HUD se skládá z následujících prvků:

Zaměřovač Walleye: Tento zaměřovač, který kopíruje raketový a kanónový zaměřovač AG, je ve výchozím nastavení umístěn 3° pod vodorovnou osou. Jak bude zaměřovací kříž Walleye směrován, bude tento zaměřovač odrážet posuv zaměřovacího kříže. Pipper se nachází ve středu zaměřovače.

Název zbraně: Walleye II se zobrazuje jako WE.