# RÁDIOVÁ KOMUNIKACE

## HLASOVÁ KOMUNIKACE

Okamžitá akce Praktická mise: F/A-18C Ready on the Ramp

DCS: F/A-18C je vybaven dvěma radiostanicemi ARC-210 (RT-1556). Ty fungují jako radiostanice COMM 1 a COMM 2 pro hlasovou komunikaci vzduch-vzduch a vzduch-země v pásmu VHF a UHF, navíc s automatickým vyhledáním směru (ADF).

Pro každou radiostanici lze nastavit až 20 kanálů v pásmu 30 až 400 MHz jako předem přidělené frekvence. Strážní frekvence pracuje na frekvenci 243,00 AM. Přednastavené frekvence se nastavují v editoru mise, ale lze je ručně upravovat i za letu.

Chcete-li vysílat rádiem COMM 1 nebo COMM 2, musíte stisknout přepínač rádia na plynové páce na vybrané rádio (1 nebo 2).

Jak ovládat radiostanici:

1. Otáčením knoflíku COMM 1 nebo COMM 2 zvolte požadovanou přednastavenou frekvenci radiostanice. Přednastavená frekvence se zobrazí na scratchpadu.
2. Stiskněte přepínač rádia COMM 1 nebo COMM 2 na škrtící klapce podle toho, na jakou frekvenci je radiostanice naladěna.
3. Z radio-nabídky vyberte zprávu pro odvysílání.

### Funkce radiostanice UFC

Primární ovládání radiostanic se provádí na UFC (Up-Front Controller):

Obrázek 76. Funkce radiostanice UFC

Ovládání hlasitosti COMM 1 a COMM 2: Otáčením těchto dvou knoflíků můžete ovládat hlasitost obou radiostanic.

Knoflíky pro volbu kanálů COMM 1 a COMM 2: Po stisknutí kteréhokoli z těchto knoflíků se v okně scratchpadu zobrazí aktivní frekvence. Při jejich otáčení se cyklicky přepíná každý z 20 přednastavených kanálů. Kromě toho je k dispozici volba frekvence manuálního režimu (M), strážního kanálu (G) na frekvenci 121,5 MHz pro VHF a 243,0 pro UHF, naváděcího kanálu (C) a námořního kanálu (S).

- 1-20: Radiostanice je naladěna na jednu z 20 přednastavených frekvencí.
- M: Radiostanice je naladěna na manuální frekvenci. Frekvenci můžete zadat na klávesnici UFC, aniž byste museli přepisovat stávající nastavení.
- G: Radiostanice je naladěna na strážní frekvenci, což je nouzová frekvence monitorovaná všemi letouny. Strážní frekvence je 121,5 MHz VHF nebo 243,0 MHz UHF. Radiostanice zvolí buď strážní frekvenci VHF, nebo UHF podle toho, zda byla dříve naladěná frekvence v pásmu UHF nebo VHF.
- C: Radiostanice se naladí na naváděcí frekvence SINGCARS. (N/I)
- S: Radiostanice se naladí na námořní kanál. Námořní rádiové kanály jsou číslovány od 1 do 28 nebo od 60 do 88. Používají je lodní radiostanice nebo pobřežní stanice. Na klávesnici UFC zadejte námořní rádiový kanál.

Zobrazovací okénka kanálů COMM 1 a COMM 2: Tato dvě okénka zobrazují zvolený přednastavený kanál (1-20) a volby G, M, C a S.

Funkce přepínače ADF: Tento přepínač umožňuje řízení ADF na vybraném radiomajáku. Pokud je vybrána možnost ADF 1, směrování ADF je vztaženo na nastavení radiomajáku COMM 1. Je-li nastaveno ADF 2, směrování ADF je vztaženo na frekvenci COMM 2. Tlačítkem OFF se funkce ADF vypne.

Směrování ADF je indikováno na horizontálním situačním indikátoru (HSI) jako malý kroužek. Viz část Navigace pomocí automatického vyhledávání směru.

Okno scratchpadu: Zvolená předvolba radiostanice nebo frekvence G, M, C a S se zobrazí na scratchpadu, a to buď zatažením za jeden z knoflíků COMM, nebo jeho otočením. Scratchpad slouží také k zobrazení zadávané frekvence v režimu ručního zadávání (M).

Okna výběru možností: Když je vybrána předvolba nebo frekvence G, M, C, S, zobrazí se možnosti v oknech voleb možností na UFC. Patří mezi ně:

- GRCV: Pokud je vybrána, je funkce Guard povolena. V opačném případě je funkce Guard vypnuta.
- SQCH: Pokud je vybrána, je povolen rádiový squelch pro snížení úrovně rádiového šumu. V opačném případě je funkce squelch vypnuta.
- CPHR: Cyklicky přepíná mezi prostým hlasovým rádiem (bez zakolonkování), režimem šifrování základního pásma (:CPHR) a režimem difázové šifry (:CPDP). (N/I)
- AM: Pokud je vybrána, je aktivní modulace AM.
- FM: Pokud je vybrána, je aktivní modulace FM.
- MENU: Zobrazí nabídku pro vysílání nebo příjem denního času (TOD). (N/I)

Tlačítka výběru možností: Tato tlačítka slouží k výběru možností uvedených v oknech volby možností.

Knoflík ovládání jasu: Otáčením tohoto knoflíku se ovládá jas displeje UFC.