简介
DCSPAD是一款vjoy虚拟摇杆控制软件，该软件内置WS服务(ws://ip:4649/Echo)，集成nginx(https://ip)，
并通过nginx将WS代理为WSS，以便网页可以连接。

目录说明
html		：内部集成的ws运行目录，用于在DCSPAD内检查ws:4649已运行
nginx		：ws/wss代理转换及web服务
nginx/html	：网页源码，如需可自行修改内容，以便符合你的需求。内含测试样例。
ssl		：存放（*）任意地址的自签证书，用于https及wss，不可删除，不保证任何安全性，
		如需更改证书，请自行处理。
ssl/cert.sh		：windows10 linux子程序下使用"sh cert.sh"生成（*）任意地址自签证书,需安装openssl

使用方式
1、将DCSPAD解压到任意目录
2、安装vjoysetup.exe，并设置足够你使用的虚拟摇杆
3、运行DCSPAD.exe
4、使用带陀螺仪的设备打开https://ip即可
5、点击"连接WS"
6、自带一个测试程序，可以控制1号虚拟摇杆所有轴和按钮，并且使用带陀螺仪设备访问后，可以将手机竖屏状态下
的俯仰状态处理后发送给1号虚拟摇杆的X轴，在游戏中绑定后即可作为直升机总距杆使用。

因本人技术有限，所作程序仅符合个人基本使用，如有想要C#源码自行开发的，可向我索取。

							inSky1257 2021.5.23


