ТЗМ ПР-14АM
vehicles2/S-125_PR-14AM.png

Название: Транспортно-заряжающая машина ПР-14АM
Разработчик: Россия/СССР

Основные характеристики:
Транспорт - ЗиЛ-131
Время зарядки - 45с

Для заряжания пусковых установок ракетного комплекса С-125М и перевозки ракет 5В24 в ГСКБ была разработана транспортно-заряжающая машина ПР-14АМ с использованием шасси автомобиля ЗиЛ-131. Сопряжение по направляющим с пусковой установкой обеспечивалось размещением на грунте подъездных мостков, а также применением стопоров на транспортно-заряжающей машине (ТЗМ) и ПУ, фиксировавших положение ТЗМ. Нормативное время перевода ракеты с ТЗМ на ПУ - 45 с.