Groupe_LIAONING
Ship/Groupe_LIAONING.png

Type: Aircraft carrier
Longueur 	304,5 m
Maître-bau 	71 m
Tirant d'eau 	8,97 m (lège) ; 11 m à pleine charge
Déplacement 	

    ~53 050 t (standard)
    59 100 t (normal)
    ~67 000 t à pleine charge1

Propulsion 	

    4 groupes de turbines à vapeur pour 4 hélices à pas fixe
    8 chaudières (mazout) à haute pression et surchauffe
    énergie fournie par 9 turbogénérateurs et 6 diesels générateurs

Vitesse 	32 nœuds (59 km/h)
Caractéristiques militaires
Armement 	4 batteries de missiles sol-air FL-3000N (18 missiles par batteries)2
3 Système d'arme rapproché (CIWS) à 11 tubes calibre 30 mm3
3 lance-roquettes anti-sous-marins4
4 lance-leurres
Électronique 	Radar veille-air à quatre faces planesnote 1
Radar Type 382 Sea Eagle
Rayon d'action 	(autonomie) 45 jours d’autonomiesnote 2
Aéronefs 	~ 30/40 avions et hélicoptères
Carrière
Port d'attache 	Base navale de Qingdao5

